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Plani Ndërkomunal për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave (PNMIM) në ZMM 3	i
[bookmark: _Toc153872091][bookmark: _Toc170470791][bookmark: _Toc230254645]Përmbledhje Ekzekutive
Plani Ndërkomunal i Menaxhimit të Integruar të Mbeturinave për Zonën e Menaxhimit të Mbeturinave 3 – Pejë, që përfshin komunat Pejë, Istog, Klinë, Deçan dhe Junik), është hartuar për periudhën kohore 2026 – 2030, me qëllim përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike dhe zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të menaxhimit të mbeturinave, në përputhje me politikat dhe legjislacionin e Kosovës. Plani synon avancimin e menaxhimit të integruar të mbeturinave sipas praktikave më të mira mjedisore, përmes bashkëpunimit ndërkomunal dhe një qasjeje të koordinuar dhe të përballueshme financiarisht dhe teknikisht.

Hartimi i PNMIM është udhëhequr nga një Grup Teknik Pune me përfaqësues të komunave të zonës dhe është zhvilluar përmes Studimit Bazë, Analizës së Opsioneve, Planit të Veprimit dhe finalizimit të planit, me përfshirje të vazhdueshme të komunave partnere. Procesi është shoqëruar me zhvillimin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM), për të cilin janë organizuar diskutime publike, pas të cilave është marrë pëlqimi nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH). Disktuime publike janë organizuar dhe për PNMIM. 

Plani është hartuar në përputhje me Strategjinë e Kosovës për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave (SMIMK) 2024–2035, duke reflektuar përgjegjësitë e komunave, caqet për riciklim dhe reduktim të deponimit, si dhe orientimin e investimeve drejt një sistemi më të integruar dhe më qarkor të menaxhimit të mbeturinave.

Objektivat, treguesit dhe caqet

Objektivat, treguesit dhe caqet e PNMIM janë përcaktuar në përputhje me SMIMK 2024–2035 dhe krijojnë bazën për zhvillimin e sistemit në ZMM 3. Objektivat kryesore të PNMIM janë:
· O1 – rritja e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave;
· O2 – rritja e riciklimit dhe rikuperimit të burimeve;
· O3 – reduktimi i varshmërisë nga deponimi i mbeturinave;
· O4 – rritja e riciklimit dhe rikuperimit të mbeturinave të ndërtimit dhe rrënimit.

Treguesit dhe caqet kryesore të PNMIM përfshijnë:
· Përqindja e popullsisë së përgjithshme me qasje adekuate dhe të rregullt në shërbimet komunale të mbledhjes së mbeturinave 100% deri në vitin 2026;
· Mbeturinat komunale të gatshme për ripërdorim dhe riciklim 20% deri në vitin 2030;
· Popullsia që i ofrohen shërbime të grumbullimit të ndarë të mbeturinave 80% deri në vitin 2030;
· Rikuperimi i të gjitha mbeturinave të ambalazhit 60% deri në vitin 2030;
· Deponimi i mbeturinave komunale nën 30% deri në vitin 2035[footnoteRef:3]; [3:  Caku prej 30% është vendosur në përputhje me caqet e SMIMK ku deponimi i mbeturinave komunale parashihet të jetë më pak se 30% deri në vitin 2035 dhe më pak se 10% deri në vitin 2045.] 

· Mbyllja e deponive komunale deri në vitin 2028;
· Ripërdorimi dhe riciklimi i mbeturinave të ndërtimit dhe rrënimit 40% deri në vitin 2030.

Ndërtimi i sistemit të integruar të menaxhimit të mbeturinave është një proces afatgjatë dhe parasheh masa për periudhën 2026–2030. 

Parashikimi i popullsisë dhe i gjenerimit të mbeturinave
Analiza bazohet në të dhënat e regjistrimit të popullsisë të vitit 2024. Popullsia e zonës pritet të mbetet relativisht stabile gjatë periudhës së planifikimit, me një rënie të lehtë nën 180,000 banorë. Megjithatë, gjenerimi i mbeturinave pritet të rritet me rreth 6.81%, duke arritur afërsisht 71,040 tonë në vitin 2030, kryesisht si rezultat i rritjes ekonomike.


Analiza e opsioneve dhe sistemi i rekomanduar për zhvillim
Janë analizuar opsione dhe skenarë të ndryshëm për zhvillimin e sistemit të menaxhimit të mbeturinave, duke përfshirë parandalimin e mbeturinave, grumbullimin, transportin dhe transferin, grumbullimin e ndarë, riciklimin dhe rikuperimin, deponimin dhe organizimin institucional të cilat janë paraqitur në Shtojcën 2 të PNMIM. Analiza ka krahasuar kostot dhe përfitimet e skenarëve të ndryshëm për të identifikuar zgjidhjen më të qëndrueshme dhe me kosto efektive.

Sistemi i rekomanduar përfshin:
· masa për parandalimin e mbeturinave, përfshirë kompostimin shtëpiak, prokurimin e gjelbër dhe reduktimin e plastikës njëpërdorimshe;
· modernizimin e sistemit të grumbullimit të mbeturinave dhe vendosjen graduale të grumbullimit të ndarë;
· krijimin e pesë oborreve të riciklimit;
· ndërtimin e dy stacioneve të transferit në Istog dhe Deçan;
· krijimin e një qendre klasifikimi për materialet e riciklueshme;
· zhvillimin e objekteve për kompostimin e mbeturinave të gjelbra;
· ngritjen e një impianti për rikuperimin e mbeturinave komunale;
· përmirësimin e deponisë ekzistuese dhe zhvillimin e infrastrukturës për menaxhimin e mbeturinave të ndërtimit dhe rrënimit.

Figura e mëposhtme paraqet vendndodhjen e objekteve të parashikuara për menaxhimin e mbeturinave në ZMM 3.
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[bookmark: _Toc197472306]Figura 3.  Vendndodhja e objekteve të parashikuara për menaxhimin e mbeturinave në ZMM 3

Kostot dhe financimi
Kostot totale të investimit për zbatimin e sistemit gjatë periudhës së planifikimit vlerësohen në rreth 54.6 milionë €, duke përfshirë edhe kostot për zëvendësimin e aseteve ekzistuese. Nga kjo shumë, investimet e planifikuara për periudhën 2026–2030 arrijnë në rreth 41 milionë €, nga të cilat 6.4 milionë € pritet të sigurohen përmes skemave të Përgjegjësisë së Zgjeruar të Prodhuesit (PZP).

Financimi i pjesës tjetër të investimeve parashikohet të sigurohet kryesisht përmes granteve, ndërsa kredi është paraparë për ndërtimin e qelisë së dytë të deponisë. Nevoja për financim me grante vlerësohet në rreth 14 milionë € për fazën e parë dhe 19 milionë € për fazën e dytë të investimeve.

Kostot vjetore operacionale pritet të rriten gradualisht me zhvillimin e sistemit, nga rreth 5.3 milionë € në vitin 2026 në 7.8 milionë € në vitin 2030, kur parashikohet të funksionalizohen impianti për rikuperimin e mbeturinave (TMB) dhe sistemet për grumbullimin ndaras të mbeturinave organike dhe të riciklueshme.

Analiza financiare tregon se masat e planifikuara janë të përballueshme me kusht që investimet fillestare kapitale të mbështeten përmes granteve. Tarifa mesatare mujore për një familje prej katër personash në vitin 2027 vlerësohet të jetë rreth 8 €.

Performanca e sistemit
Zbatimi i sistemit të rekomanduar pritet të rrisë ndjeshëm performancën e sektorit. Deri në vitin 2030, shkalla e riciklimit të mbeturinave komunale pritet të arrijë rreth 20%, që do të ndikoj drejtpërdrejtë në reduktimin e deponimit të mbeturinave.

Plani i Veprimit
Plani i Veprimit përcakton aktivitetet prioritare, buxhetin, burimet e financimit, përgjegjësitë institucionale dhe treguesit e performancës për zbatimin e masave të planifikuara.

Aktivitetet kryesore në nivel komunal përfshijnë:
· zbatimin e masave për parandalimin e mbeturinave;
· vendosjen e sistemeve të grumbullimit të ndarë;
· krijimin e oborreve të riciklimit;
· zhvillimin e kompostimit të mbeturinave të gjelbra;
· krijimin e pikave për menaxhimin e mbeturinave të ndërtimit dhe rrënimit.

Në nivel të përbashkët ndërkomunal parashihen:
· përmirësimi i deponisë ekzistuese;
· krijimi i një objekti klasifikimi për materialet e riciklueshme;
· ndërtimi i një impianti për rikuperimin e mbeturinave komunale;
· zhvillimi i objekteve për trajtimin e mbeturinave organike dhe të mbeturinave të ndërtimit dhe rrënimit.

Aktivitetet prioritare fokusohen në adresimin e mangësive më urgjente gjatë periudhës 2026–2028, ndërsa faza pasuese synon konsolidimin e sistemit.












[bookmark: _Toc230254646]Sfondi
[bookmark: _Toc153872092][bookmark: _Toc170470792][bookmark: _Toc140079007][bookmark: _Toc230254647]Qëllimi i Përgjithshëm i Planit Ndërkomunal për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave
[bookmark: _Toc153872093][bookmark: _Toc170470793]Plani Ndërkomunal për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave për Zonën e Menaxhimit të Mbeturinave 3 - Pejë (përfshihet Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku) përcakton drejtimet strategjike për zhvillimin e sistemit të menaxhimit të mbeturinave për periudhën 2026 – 2030, në përputhje me objektivat dhe masat e SMIMK 2024 – 2035 dhe dokumentet përkatëse të politikave kombëtare. Plani analizon gjendjen ekzistuese të sektorit dhe identifikon masat, investimet dhe organizimin institucional të nevojshëm për përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave në këtë zonë.
[bookmark: _Toc230254648]Korniza ligjore 
[bookmark: _Toc153872094][bookmark: _Toc170470794][bookmark: _Toc230254649][bookmark: _Toc224122962]Legjislacioni
Hartimi i PNMIM është bërë në përputhje me Ligjin Nr. 04/L-060 për Mbeturina (ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 08/L-071 si dhe Ligjin Nr. 08/L-262), Ligjin Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, Ligjin Nr. 04/L-010 për Bashkëpunim Ndërkomunal, Ligjin Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike (ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-111, Ligjin Nr. 05/L-009 si dhe Ligjin Nr. 08/L-276), si dhe legjislacionin përkatës primar dhe sekondar që rregullon fushën e menaxhimit të mbeturinave dhe mbrojtjen e mjedisit. Njëkohësisht, plani është harmonizuar edhe me SMIMK (2024-2035) duke siguruar koherencë ndërmjet objektivave të përcaktuara në PNMIM me SMIMK dhe përkthyer kornizën ligjore dhe strategjike në masa konkrete për zhvillimin dhe funksionimin e sistemit të integruar të menaxhimit të mbeturinave.  
Duke marrë parasysh se Koncept Dokumenti për fushën e menaxhimit të mbeturinave është aprovuar nga Qeveria e Kosovës në tetor 2024, ai ka rekomanduar hartimin e një ligji të ri për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave, me qëllim forcimin e bazës ligjore për Përgjegjësinë e Zgjeruar të Prodhuesit, Sistemin e Rimbursimit të Depozitave, si dhe qartësimin e përgjegjësive dhe kompetencave të institucioneve në nivel qendror dhe lokal dhe aspekteve të tjera kyçe për avancimin e sektorit. Mbi bazën e këtij aprovimi, gjatë vitit 2025, Ministria përgjegjëse pë Mjedis ka filluar hartimin e Ligjit të ri për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave, i cili pritet të adresojë edhe kompetencat e komunave dhe ta pozicionojë PNMIM-in si instrument të bashkëpunimit ndërkomunal për zbatimin e sistemit të integruar të menaxhimit të mbeturinave. 
SMIMK është hartuar në pajtueshmeri me legjislacionin ne fuqi si dhe eshte ne pajtueshmëri me standardet e BE-së në sektorin e menaxhimit të mbeturinave. Përkatësisht, objektivat për përgatitjen për ripërdorim dhe riciklim të mbeturinave komunale, devijimin e deponive dhe objektivat për fraksionet specifike të mbeturinave të përcaktuara në SMIMK janë formuluar në përputhje me Direktivën Kornizë të Mbeturinave BE-së. Objektivat e vendosura në nivel kombëtar janë përfshirë në planet ndërkomunale për menaxhimin e integruar të mbeturinave.
[bookmark: _Toc170470798]
Objektivat e menaxhimit të mbeturinave, siç janë identifikuar në SMIMK, paraqiten në tabelat më poshtë.

Tabela 6. Përgatitja për objektivat e ripërdorimit dhe riciklimit të mbeturinave komunale
	Objektivi
	Deri në vitin 2030
	Deri në vitin 2035[footnoteRef:4] [4:  Caqet për vitin 2035 janë në përputhshmëri me SMIMK (2024-2035). ] 

	Deri në vitin 2045[footnoteRef:5] [5:  Caqet për vitin 2045 janë në përputhshmëri me SMIMK (2024-2035)] 


	Mbeturinat komunale të përgatitura për ripërdorim dhe riciklim
	20%
	50%
	80%

	Deponimi i mbeturinave komunale
	 
	< 30%
	< 10%

	Popullata pajiset me shërbime të veçanta të grumbullimit të mbeturinave
	80%
	90%
	100%



Tabela 7. Objektivat për fraksionet e veçanta të mbeturinave
	Lloji i mbetjurinave të ambalazhit
	Deri në vitin 2028
	Deri në vitin 2030
	Deri në vitin 2035[footnoteRef:6] [6:  Caqet për vitin 2035 janë në përputhshmëri me SMIMK (2024-2035).] 


	Rikuperimi i të gjitha mbetjurinave të ambalazhit
	45%
	60%
	70%

	Riciklimi i të gjitha mbeturinave të ambalazhit, duke përfshirë
	40%
	55%
	65%

	Plastikë    
	22.5%
	30%
	50%

	Letër dhe karton  
	60%
	70%
	75%

	Xham 
	30%
	50%
	70%

	Metalet me ngjyra
	30%
	50%
	70%

	Alumin
	30%
	40%
	50%

	Dru
	10%
	15%
	25%



Tabela 8. Objektivat e riciklimit për mbeturinat e ndërtimit dhe rrënimit
	Objektivi
	Deri në vitin 2030
	Deri në vitin 2035[footnoteRef:7] [7:  Caqet për vitin 2035 janë në përputhshmëri me SMIMK (2024-2035).] 


	Ripërdorimi dhe riciklimi i MNRr-ve
	40%
	50%

	Ripërdorimi, riciklimi dhe rikuperimi i materialeve të tjera të MNRr-ve
	60%
	70%



[bookmark: _Toc230254650]Planet për Menaxhimim e Mbeturinave Komunale 
Tabela më poshtë paraqet masat kryesore të parashikuara në planet komunale për menaxhimin e mbeturinave.

Tabela 9. Masat e parapara në planet komunale për menaxhimin e mbeturinave
	Komuna
	Statusi i planit dhe afati kohor
	Parandalimi
	Riciklim dhe Rimëkëmbje
	Masa të tjera

	Pejë
	Miratuar

2023-2027
	Zbatimi i tarifave të pagesës në vitin 2025
Zbatimi i stimujve financiarë për bizneset
Shpërndarja e 250 kompostatorëve shtëpiak çdo vit për familjet dhe bizneset (në varësi të interesit)
Fushata ndërgjegjësuese publike për parandalimin e mbeturinave
	Zbatimi i sistemit të ndarjes së burimit
Riciklimi i mbeturinave të biodegradueshme
Krijimi i qendrës së ripërdorimit për mbeturinat e vëllimshme dhe fraksionet specifike.
Ngritja e qendrës së riciklimit të mbeturinave të ndërtimit dhe demolimit.
Aktivitete ndërgjegjësuese për ripërdorimin dhe riciklimin
	Digjitalizimi i shërbimit të grumbullimit të mbeturinave.
Përmirësimi i deponisë ekzistuese.
Forcimi i kapaciteteve institucionale të komunës

	Istog
	Miratuar

2023-2027


	Ndërgjegjësimi i qytetarëve për parandalimin e mbeturinave.
Riorganizimi i shërbimit për të mundësuar matjen e mbeturinave të grumbulluara
Shpërndarja e 120 kompostatorëve shtëpiak për familjet dhe bizneset, çdo vit për periudhën 2024-2027,
	Zgjerimi i mbulimit me shërbimin e ndarjes së mbeturinave në burim
Riciklimi i mbeturinave të riciklueshme jo të degradueshme
Riciklimi i mbeturinave të bio-degradueshme.
	Zgjerimi i mbulimit me shërbimin e ndarjes së mbeturinave në burim
Riciklimi i mbeturinave të riciklueshme jo të degradueshme
Riciklimi i mbeturinave të bio-degradueshme.

	Klinë
	Miratuar 

2023-2027
	Fokusimi në reduktimin dhe minimizimin e gjenerimit të mbeturinave.
Promovimi i ripërdorimit të materialeve përpara se të hudhen.
Zbatimi i nismave dhe programeve të riciklimit për të rritur normat e riciklimit dhe rikuperimin e burimeve.
Shpërndarja e kompostatorëve nëpër amvisëri dhe restorante.
	Zbatimi i sistemit të ndarjes në burim
Ndërtimi i oborrit të riciklimit për klasifikimin dhe ngjeshjen e mbeturinave që do t'u shiten ricikluesve përfundimtarë.
Kontraktimi i operatorëve të licencuar për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave të riciklueshme.
	Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për ndarjen e mbeturinave përmes programeve.
Promovimi i Ripërdorimit të materialeve përpara hudhjes/deponimit.
Përmirësimi i deponisë ekzistuese.
Forcimi i kapaciteteve institucionale të komunës

	Deçan
	Miratuar

2023-2027
	Ristrukturimi i grumbullimit të mbetuirnave për të përmirësuar efikasitetin dhe efektivitetin në menaxhimin e mbeturinave
Vendosja e tarifave bazuar në vëllimin e mbeturinave të gjeneruara për të inkurajuar reduktimin e mbeturinave.
Sigurimi i kompostuesve për familjet për të promovuar kompostimin dhe reduktimin e mbeturinave organike
	Zbatimi i sistemit të ndarjes në burim.
Krijimi i objekteve për klasifikimin e materialeve të riciklueshme
Përmirësimi i infrastrukturës për grumbullimin dhe transportin e lëndëve të riciklueshme
Zbatimi i fushatave ndërgjegjësuese për rritjen e pjesëmarrjes së publikut në programet e riciklimit.
Krijimi i partneriteteve me kompanitë e riciklimit për të lehtësuar ripërdorimin e materialeve
	Krijimi i një fondi të dedikuar për të mbështetur projektet e vazhdueshme të menaxhimit të mbeturinave.
Rritja e inspektimeve dhe gjobave për mosrespektim të rregulloreve për menaxhimin e mbeturinave.
Shtrirja e shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave në zonat rurale të pashërbyera për të siguruar mbulim gjithëpërfshirës në të gjithë komunën.

	Junik
	Miratuar

2020-2025
	Edukimi nëpër shkolla dhe qendra komunitare mbi teknikat e reduktimit të mbeturinave.
Reduktimi i gjenerimit të mbeturinave në burim duke imponuar rregulloret për bizneset dhe institucionet publike
Shpërndarja e 100 kompostuesve shtëpiak
	Kontraktimi i operatorëve të licencuar për grumbullimin dhe transportin e materialeve të riciklueshme.
Zbatimi i sistemeve të grumbullimit të veçantë për lloje të ndryshme të materialeve të riciklueshme.
Sigurimi dhe zbatimi i stimujve për familjet dhe bizneset që marrin pjesë aktive në programet e riciklimit
	Pastrimi dhe rregullimi i venddepozitimeve të paligjshme për të reduktuar rreziqet mjedisore.
Zbatimi i strategjive për optimizimin e kostos së shërbimeve dhe rritjen e të hyrave përmes tarifave të menaxhimit të mbeturinave.



[bookmark: _Toc140050134][bookmark: _Toc153872096][bookmark: _Toc170470799]
[bookmark: _Toc230254651]Korniza institucionale dhe organizative
[bookmark: _Toc153872097][bookmark: _Toc170470800][bookmark: _Toc230254652][bookmark: _Toc140050136]Niveli qendror
Në nivel qendror, përgjegjësia kryesore për zhvillimin e politikave dhe rregullimin e sektorit të menaxhimit të mbeturinave i takon Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH). Në përputhje me Ligjin Nr. 04/L-060 për Mbeturina (ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 08/L-071 si dhe Ligjin Nr. 08/L-262), MMPH udhëheq zhvillimin e kornizës ligjore dhe strategjike për menaxhimin e integruar të mbeturinave, si dhe koordinon proceset e instrumenteve të financimit dhe mbështetjen e donatorëve për zhvillimin e sektorit. Zbatimi i politikave dhe monitorimi i sektorit mbështetet nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë (AMMK), e cila menaxhon sistemin kombëtar të të dhënave për mbeturinat, përgatit raporte sektoriale dhe analizon performancën e sistemit. Mbikëqyrja e zbatimit të legjislacionit realizohet nga Inspektorati për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë (IMMK).
[bookmark: _Toc153872098][bookmark: _Toc170470801][bookmark: _Toc230254653]Niveli lokal
Përgjegjësitë komunale

Në përputhje me nenin 17 të Ligjit Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, Komunat kanë kompetenca të plota dhe ekskluzive, për sa i përket menaxhimit të mbeturinave komunale.
Sipas Ligjit Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale për mbeturina dhe Rregulloreve për Menaxhimin e Mbeturinave të komunave, komunat janë përgjegjëse për ngritjen e sistemit të menaxhimit të mbeturinave në përputhje me parimin e hierarkisë së menaxhimit të mbeturinave në territorin e tyre dhe për zhvillimin e planeve komunale për menaxhimin e mbeturinave të harmonizuara me Strategjinë (2024-2035) për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave dhe Plani i Veprimit (2024-2026). Për sa i përket fraksioneve të mbeturinave, ato janë përgjegjëse për mbeturinat e ngurta komunale (përfshirë mbeturinat shtëpiake, komerciale/biznesit dhe ato të vëllimshme) dhe MND.
Komunat janë gjithashtu përgjegjëse të përcaktojnë tarifat për mbeturina dhe mënyrën e grumbullimit të të hyrave për shërbimet komunale; për të mbledhur, dokumentuar dhe raportuar të dhëna për sasitë e mbeturinave; të inspektojë zbatimin e ligjit në bashkëpunim me inspektoriatin e mjedisit; për të monitoruar dhe pastruar mbeturinat historike dhe për të parandaluar hedhjen e paligjshme të mbeturinave. Komunat caktojnë edhe tarifat për deponimin e mbeturinave në ato objekte që janë përgjegjësi të komunës.
Komunat mund të ofrojnë shërbime të grumbullimit të mbeturinave përmes një sërë modelesh operative, duke përfshirë kontraktimin e brendshëm, kontraktimin e ndërmarrjeve publike, kontraktimin e kompanive private nëpërmjet tenderëve të hapur, partneritet publik privat (PPP) ose mënyra të tjera.
Komunat kanë përgjegjësi të zbatojnë të gjitha obligmet që dalin nga Ligji Nr. 04/L-060 për Mbeturina (ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 08/L-071 si dhe Ligjin Nr. 08/L-262) si dhe aktet nënligjore në zbatim për të organizuar grumbullimin, ruajtjen dhe transferimin e mbeturinave, vetëm ose në bashkëpunim me sektorin e biznesit. 

Ligji Nr. 04/L-060 për Mbeturina (ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 08/L-071 si dhe Ligjin Nr. 08/L-262), Ligji Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale si dhe Ligji Nr. 04/L-010 për Bashkëpunimin Ndërkomunal i mund të hyjnë në bashkëpunim ndërkomunal me qëllim të realizimit të interesave të përbashkëta lidhur me ushtrimin e kompetencave të tyre vetanake si dhe përmirësimin e ekonomicitetit, efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve komunale në dobi të qytetarëve. 

Kompetencat e komunave në përputhje me Ligjin Nr. 04/L-060 për Mbeturina (ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 08/L-071 si dhe Ligjin Nr. 08/L-262) përfshijnë:
Krijimin e një sistemi për menaxhimin e mbeturinave bazuar në parimin e hierarkisë për menaxhimin e mbeturinave për territorin e tyre, hartimi i një plani të veprimit lokal për menaxhimin e mbeturinave dhe krijimi i kushteve për zbatimin e tij;
Përgjegjësinë për Planin Komunal për Menaxhimin e Mbeturinave (5 vjet), i cili parashikon masa konkrete për sektorin së bashku me burimet financiare dhe zbatimin e tij;
Nxjerrjen e Rregulloreve Komunale për Menaxhimin e Mbeturinave, ku përcakton tarifat dhe shërbimet për familjet rezidente, jorezidentët (turistët), bizneset, institucionet dhe kontratat e veçanta për shërbimet. Kjo rregullore përcakton mënyrën e shërbimit, itineraret, shërbimin sipas zonave, përcakton tarifën e deponimit (në ato depo ku pronare është komuna), rregullon procedurën për përzgjedhjen e mosmarrëveshjeve midis ofruesve të shërbimeve dhe klientëve, etj.
Hartimin e raportit vjetor për menaxhimin e mbeturinave i cili i dorëzohet gjithashtu Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor;
Rregullimin e përgjegjësive dhe detyrimeve për kryerjen e shërbimeve për menaxhimin e mbeturinave, zbatimin e tyre, organizimin dhe menaxhimin e mbeturinave në territorin e tyre;
Mirëmbajtjjen dhe kujdesin për sistemin e informimit dhe raportimit publik për kryerjen e punëve të përcaktuara me legjislacioni në fuqi;
Zbatimin e procedurave të prokurimit, përzgjedhjen e operatorëve të licencuar për mbledhjen, grumbullimin, ruajtjen dhe transportimin e mbeturinave: inerte, komunale, komerciale/biznesit, të vëllimshme, si dhe mbeturinat nga ndërtimi dhe rrënimi i objekteve ndërtimore brenda territorit të tyre;
Identifikimin e vendeve të ndotura në territorin e tyre, hartimin e projekteve për sanimin e tyre me shënime mbi vendndodhjen, karakteristikat gjeometrike hapësinore, llojin e ndotjes, sasinë e mbeturinave, afatet për përmirësimin e gjendjes dhe shënime të tjera të rëndësishme për realizimin e projekteve.
Përcaktimin e lokacioneve për deponimin e mbeturinave, vendndodhjet e pikave të grumbullimit të mbeturinave, llojin e shërbimit, hartimin e Planit Operacional të shërbimeve.
Përcaktimin e mënyrës së menaxhimit të mbeturinave inerte, demolimi i konstruksioneve ndërtimore dhe përcaktimi e vendndodhjes për deponim.
Përgjegjësinë për trajtimin sekondar të mbeturinave (ndarja e mbeturinave në burim dhe procesi i riciklimit).

Rolet dhe përgjegjësitë e organeve komunale në menaxhimin e mbeturinave paraqiten si më poshtë:

Drejtoria për Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim - është përgjegjëse për menaxhimin e mbeturinave.
Drejtoria për Buxhet dhe Financa - është përgjegjëse për propozimin e taksave, tarifave dhe ngarkesave tjera komunale, si dhe për përfshirjen e tyre.

Çdo komunë ka personelin e vet të caktuar për menaxhimin e mbeturinave.
[bookmark: _Toc227836586][bookmark: _Toc227842672][bookmark: _Toc230251277][bookmark: _Toc227836587][bookmark: _Toc227842673][bookmark: _Toc230251278][bookmark: _Toc227836588][bookmark: _Toc227842674][bookmark: _Toc230251279][bookmark: _Toc227836589][bookmark: _Toc227842675][bookmark: _Toc230251280][bookmark: _Toc135379369][bookmark: _Toc1159931671][bookmark: _Hlk151222841][bookmark: _Toc227836674][bookmark: _Toc227842760][bookmark: _Toc230251365][bookmark: _Toc153872101][bookmark: _Toc170470805][bookmark: _Toc230254654]Përshkrimi i RajonIT
[bookmark: _Toc153872102][bookmark: _Toc170470806][bookmark: _Toc230254655]Karakteristikat fiziko-gjeografike 
[bookmark: _Toc135379370][bookmark: _Toc1925637803][bookmark: _Toc153872103][bookmark: _Toc170470807][bookmark: _Toc230254656]Vendndodhja Gjeografike
[bookmark: _Toc135379371][bookmark: _Toc452725053][bookmark: _Toc153872104][bookmark: _Toc170470808]Rajoni i Pejës ndodhet në pjesën veriperëndimore të Kosovës, në kufi me Malin e Zi dhe Shqipërinë. Përfshin një sipërfaqe të përgjithshme prej 1,808.67 km² dhe përfshin 5 komuna: Pejën, Deçanin, Istogun, Klinën dhe Junikun. Rajoni shtrihet përgjatë fushës aluviale të lumit Lumbardhi në Pejë, në hyrje të grykës së Rugovës, një zonë malore, majat e së cilës formojnë një kurorë të lartë, duke përfshirë Kopranikun (2460m), Zhlebin (2352m), Hajlën (2460m), Mokrën (1932m), Guri i Verdhë (2522m), e të tjera.
Pozita gjeografike e Pejës, së bashku me pasuritë e saj të pasura natyrore dhe trashëgiminë kulturore, e bën atë një zonë jetike jo vetëm brenda Kosovës, por edhe si një lidhje me Ballkanin Perëndimor dhe kontekstin më të gjerë evropian.
[bookmark: _Toc230254657]Klima
[bookmark: _Toc135379372][bookmark: _Toc1546940501][bookmark: _Toc153872105][bookmark: _Toc170470809]Klima në rajonin e Pejës është kontinentale, e karakterizuar nga një ndryshim i klimës në komunat e saj për shkak të veçorive të ndryshme gjeografike. Rajoni përjeton katër stinë të dallueshme, me verë të ngrohtë ku temperaturat mesatare janë rreth 19.7°C në gusht dhe dimra të ftohtë me një mesatare prej -1.9°C në janar. Komunat si Deçani dhe Istogu ndajnë modele të ngjashme të motit me reshje pak më të larta vjetore, përkatësisht rreth 1100 mm dhe 950 mm, për shkak të afërsisë së tyre me malet. Klina dhe Juniku përjetojnë klimë të moderuar me verë pak më të ngrohtë. Në përgjithësi, rajoni ka rreth 1,000 mm reshje në vit, ku muaji nëntor është muaji më i lagësht dhe gushti më i thati. Peja dhe zonat përreth gëzojnë rreth 85 orë diell në muaj, duke mbështetur një sërë aktivitetesh në natyrë dhe biodiversitet të pasur.
[bookmark: _Toc230254658]Kushtet Fizike
[bookmark: _Toc135379373][bookmark: _Toc271125216][bookmark: _Toc153872106][bookmark: _Toc170470810]Rajoni i Pejës karakterizohet nga formacione të ndryshme gjeologjike dhe llojllojshmëri të përdorimit të tokës. Formacione të spikatura shkëmbore gjenden veçanërisht në pjesët veriore dhe perëndimore pranë zonave malore. Luginat pjellore, veçanërisht ato përgjatë lumenjve Bistrica e Pejës dhe Drinit të Bardhë, mbështesin një sërë aktivitetesh bujqësore, duke përfshirë kultivimin e kulturave të ndryshme. Rajoni është gjithashtu i pasur me burime ujore, me lumenj të shumtë e të rrjedhshëm, burime natyrore dhe liqene artificiale. Kanioni i Rugovës, një tipar i rëndësishëm gjeografik, është i njohur për bukurinë e tij piktoreske dhe ujërat e rrjedhshëm. Pellgjet kryesore të ujit që ushqejnë lumenjtë Bistrica e Pejës dhe Drini i Bardhë kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme në rezervat ujore të zonës, duke mbështetur nevojat për ujë të pijshëm dhe ujitje.
Diversiteti gjeologjik i Pejës shtrihet në peizazhet e tij të larmishme, nga luginat pjellore të lumenjve deri te terrenet e thyera malore. Ky variacion mbështet lloje të ndryshme të vegjetacionit dhe përdorimit të tokës, me zonat e pyllëzuara, tokat bujqësore dhe vendbanimet urbane që bashkëjetojnë. Prania e veçorive të rëndësishme natyrore si burimi i Drinit në Radavc dhe shpellat dhe kanionet e ndryshme në Luginën e Rugovës rrit vlerën ekologjike dhe turistike të rajonit. Vendndodhja strategjike e Pejës, pranë kufijve me Malin e Zi dhe Shqipërinë, së bashku me pasuritë e mëdha natyrore, e bëjnë atë një rajon me rëndësi ekonomike dhe ekologjike.
[bookmark: _Toc230254659]Rreziqet Natyrore
[bookmark: _Toc135379374][bookmark: _Toc2098355580][bookmark: _Toc153872107][bookmark: _Toc170470811]Rajoni i Pejës përballet me disa rreziqe natyrore për shkak të terrenit malor dhe kushteve gjeologjike. Tërmetet janë një rrezik i madh, pasi Kosova shtrihet në një zonë aktive sizmike (tektonike), duke rritur mundësinë e aktiviteteve sizmike që mund të dëmtojnë infrastrukturën dhe të paraqesin rreziqe sigurie. Për më tepër, zona është e prirur ndaj rrëshqitjeve të dheut, veçanërisht gjatë reshjeve të dendura ose shkrirjes së shpejtë të borës, të cilat mund të pengojnë transportin dhe të kërcënojnë vendbanimet. Përmbytjet janë një tjetër rrezik, veçanërisht në luginat pjellore përgjatë lumenjve Bistrica e Pejës dhe Drinit të Bardhë, ku reshjet e tepërta mund të çojnë në derdhje të lumenjve, duke prekur tokat bujqësore dhe zonat e banuara. Këto rreziqe natyrore kërkojnë strategji efektive të menaxhimit dhe zvogëlimit të fatkeqësive për të mbrojtur rajonin dhe banorët e tij.
[bookmark: _Toc230254660]Përdorimi i Tokës
[bookmark: _Toc135379376][bookmark: _Toc465764420][bookmark: _Toc153872108][bookmark: _Toc170470812]Bujqësia luan një rol vendimtar në zhvillimin lokal të rajonit të Pejës. Luginat pjellore, veçanërisht përgjatë lumenjve Bistrica e Pejës dhe Drinit të Bardhë, përdoren kryesisht për rritjen e të korrave dhe blegtorinë. Të lashtat e zakonshme përfshijnë grurin, misrin dhe perime të ndryshme. Blegtoria, veçanërisht gjedhët dhe dhentë, është domethënëse, ku bletaria gjithashtu shfaqet si një aktivitet i rëndësishëm, duke kontribuar në prodhimin e mjaltit dhe produkteve të tjera të lidhura me bletët. Peizazhi i larmishëm i rajonit mbështet aktivitete të shumta ekonomike, ku turizmi është një kontribuues i madh për shkak të atraksioneve si Lugina e Rugovës, e cila ofron shëtitje, skijim dhe aktivitete të tjera në natyrë. Resurset e pasura natyrore të Pejës plotësohen nga prodhimet bujqësore, duke e bërë atë një zonë jetike për zhvillimin lokal.
Peja është gjithashtu e njohur për pylltarinë dhe pasuritë e saj minerale. Zonat e gjera të pyllëzuara ofrojnë lëndë drusore dhe dru zjarri, ndërsa pasuria minerale e rajonit përfshin depozita plumbi, zinku dhe argjendi, megjithëse aktivitetet minerare kanë ndikuar historikisht në mjedis. Përveç kësaj, zona është e njohur për pikat e saj turistike kulturore dhe natyrore, si burimi i Drinit në Radavc dhe kanioni i Rugovës. Përafërsisht 60% e popullsisë së Pejës jeton në zonat rurale, duke u angazhuar në bujqësi, pylltari dhe aktivitete të ngjashme. Ky angazhim rural, i kombinuar me florën e pasur dhe klimën e favorshme të rajonit, mbështet kultivimin e frutave të malit dhe bimëve mjekësore, duke i dhënë dimensione të mëtejshme ekonomisë lokale. Peizazhi i larmishëm, nga luginat pjellore deri te terrenet e thyera malore, gjithashtu mbështet lloje të ndryshme të vegjetacionit dhe përdorimit të tokës, duke rritur vlerën ekologjike dhe turistike të Pejës.
[bookmark: _Toc230254661]Zonat e Mbrojtura 
Tabela më poshtë paraqet zonat e mbrojtura në territorin e pesë komunave.
[bookmark: _Toc206505784]Tabela 10. Zonat e mbrojtura në rajon
	Kodi
	Emri i zonës/objektit
	Komuna/zona
	Sipërfaqja
/ ha
	Kategoria sipas
IUCN
	Vitet e Mbrojtjes
	Përshkrim i shkurtër i vlerave

	PARKU KOMBËTAR ( gjithsej 50,000 ha)

	NP_001
	Parku Kombëtar 'Bjeshkët e Nemuna'
	Pejë, Deçan
	50,000
	II
	2012
	I pasur me specie endemike të florës dhe faunës, me veçori të theksuara gjeologjike dhe hidrologjike.

	MONUMENTE NATYRORE (10,085 ha, gjithsej)

	MN_201
	Kanioni i Rugovës
	Pejë
	450
	III
	1985
	Kanion spektakolar me rëndësi gjeomorfologjike dhe hidrologjike.

	MN_202
	Burimi i Drinit të Bardhë
	Pejë
	20
	III
	1985
	Vend i rëndësishëm hidrologjik me vlerë të konsiderueshme ekologjike.

	MN_203
	Shpella e Radavcit
	Pejë
	10
	III
	2000
	Monument i shquar speleologjik me formacione unike shpellore.

	MN_204
	Gryka e Istogut
	Istog
	15
	III
	2010
	Vend i rëndësishëm gjeologjik dhe hidrologjik me florë dhe faunë të larmishme.

	MN_205
	Gryka e Deçanit
	Deçan
	5
	III
	2015
	Monument gjeologjik me biodiversitet të spikatur.

	MN_206
	Malet e Junikut
	Junik
	100
	III
	2000
	Vargmal me biodiversitet të pasur dhe bukuri piktoreske.

	MN_207
	Ujëvarat e Mirushës
	Klinë
	200
	III
	1983
	Ujëvara me vlerë të konsiderueshme ekologjike dhe turistike.

	MN_208
	Kanioni i Deçanit
	Deçan
	50
	III
	1985
	Kanion me formacione gjeologjike dhe biodiversitet unik.

	MN_209
	Bifurkacioni i Pejës
	Pejë
	25
	III
	1975
	Pikë bifurkacioni me rëndësi hidrologjike dhe ekologjike.

	MN_210
	Mokna Gora (Mali i Lagësht)
	Pejë
	200
	III
	2000
	I pasur me florë dhe faunë me karakteristika të rëndësishme gjeologjike.

	MN_213
	Patriarkana e Pejës
	Pejë
	10
	III
	1979
	Monument kulturor dhe historik me një mjedis natyror të rëndësishëm.


[bookmark: _Toc153872109][bookmark: _Toc170470813][bookmark: _Toc230254662]Popullsia 
Në vitin 2024, nga data 5 prill deri më 24 maj, Kosova ka realizuar Regjistrimin e Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave. Rezultatet e para përfundimtare janë publikuar në dhjetor 2024
[bookmark: _Toc206505785]Tabela 11. Popullsia e rajonit, 2011 dhe 2020
	Komuna
	
	
	
	2020

	Pejë
	
	
	
	82,745

	Istog
	
	
	
	33,008

	Klinë
	
	
	
	30,503

	Deçan
	
	
	
	27,775

	Junik
	
	
	
	3,943

	Totali
	
	
	
	177,947


Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) 

Tabela më poshtë tregon numrin e familjeve në secilën komunë, sipas të dhënave të Regjistrimit të Popullsisë të vitit 2024.
[bookmark: _Toc206505786]Tabela 12. Numri i familjeve në secilën komunë
	Komuna
	Numri i familjeve
	Madhësia e famileve

	Deçan
	5,790
	4.8

	Istog
	7,374
	4.3

	Junik
	860
	4.6

	Klinë
	6,541
	4.7

	Pejë
	19,112
	4.3

	Totali
	39,677
	4.5



Sipas këtyre të dhënave, madhësia mesatare e një familjeje ishte 4.5 persona për familje.
[bookmark: _Toc153872110][bookmark: _Toc170470814][bookmark: _Ref175063046][bookmark: _Toc230254663]Përshkrimi socio-ekonomik
[bookmark: _Toc140050132][bookmark: _Toc153872111][bookmark: _Toc170470815][bookmark: _Toc230254664]Të dhëna për të ardhurat dhe shpenzimet për banorë/familje
Bruto-produkti i vendor për kokë banori
ASK publikoi në dhjetor 2023 të dhënat statistikore rajonale për periudhën 2018/2021[footnoteRef:8]. Figura më poshtë përmbledh BPV-në për banorë sipas rajoneve dhe mesatares kombëtare për vitet 2020-2021: [8:  	https://askapi.rks-gov.net/Custom/54ab93a9-061e-4b12-b850-dff45dd32637.pdf - Llogaritë Rajonale të Produktit të Brendshëm Bruto sipas Rajoneve Statistikore 2018/2021 - vlerësime eksperimentale
] 



[bookmark: _Toc197472312]Figura 10. BPV për kokë banori sipas rajoneve dhe nivelit nacional, €, 2020 dhe 2021
BPV për kokë banori të rajonit të Pejës përfaqëson 68% të BPV-së nacional (mesatarja) për banorë në vitin 2021. BPV-ja nacionale për kokë banori u rrit me 19% në vitin 2021, në terma nominalë, me rritje prej 26% në Prishtinë dhe 9% në rajonin e Pejës. Sipas të dhënave në publikim, BPV për kokë banori në rajonin e Pejës është rritur me normë mesatare vjetore prej 4.4% në periudhën 2018-2021, përkundër rënies prej 5% në vitin 2020, për shkak të krizës së COVID.
Vlera rajonale e shtuar bruto për rajonin e Pejës arrin në 540 milionë euro në vitin 2021 dhe struktura e tij sipas aktiviteteve ekonomike është paraqitur në grafikun e mëposhtëm:

[bookmark: _Toc197472313]Figura 11. Struktura ekonomike e rajonit të Pejës, vlera bruto e shtuar sipas aktiviteteve kryesore ekonomike, 2021, burimi ASK

Prodhimi, tregtia dhe bujqësia janë aktivitetet kryesore ekonomike në rajon.
Shpenzimet e familjeve/për banorë
Të dhënat për shpenzimet e familjeve për kokë banori janë të disponueshme vetëm në nivel nacional, të ofruara nga Anketimi i buxheteve të familjeve.
I fundit i publikuar është ai i qershorit 2023[footnoteRef:9] për vitin 2022 dhe përcakton shpenzimet mesatare vjetore për person prej 1,903 €. Në zonat urbane është pak më e lartë - 2,004 €, derisa në zonat rurale është 1,817 €. Të dhënat për shpenzimet e ekonomive familjare janë gjithashtu të disponueshme, por meqenëse madhësia e ekonomisë familjare ndryshon nuk citohen këtu. ASK nuk publikon të dhëna për të ardhurat familjare. [9:  	https://askapi.rks-gov.net/Custom/05ec40da-61a2-4ace-ae25-241e2c38c050.pdf  Rezultatet e Anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare 2022] 

Anketa e publikuar më parë është për vitin 2017.
Punësimi
Shkalla e punësimit pasqyron përqindjen e popullsisë në moshë pune (15-64 vjeç) që është e punësuar. Shkalla e përgjithshme e punësimit në Kosovë po rritet vazhdimisht në 5 vitet e fundit, përveç në vitin 2020, për shkak të krizës Covid, siç shihet në grafikun e mëposhtëm dhe në anën tjetër paraqitet trendi i shkallës së papunësisë:


[bookmark: _Toc197472314]Figura 12. Shkalla e punësimit dhe papunësisë në Kosovë, 2018-2023, Burimi ASK
Në rajonin e Pejës, punësimi është përqendruar kryesisht në sektorët e mëposhtëm:
Bujqësia: Shumë banorë merren me bujqësi, blegtori dhe pylltari.
Shërbimet: Përfshirë shitjen me pakicë, mikpritjen (veçanërisht shërbimet që lidhen me turizmin) dhe administratën publike.
Industria: Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) të përfshira në prodhim, veçanërisht në tekstil, mobilje dhe përpunimin e ushqimit.
Sektori Publik: Punë në arsim, kujdes shëndetësor dhe shërbime të qeverisjes lokale.

Shkalla e papunësisë në Kosovë, përfshirë Pejën, është relativisht e lartë, veçanërisht në mesin e të rinjve dhe grave. Çështjet strukturore të tilla si mospërputhja e aftësive, mundësitë e kufizuara të punësimit jashtë qendrave urbane dhe varësia ekonomike nga remitancat kontribuojnë në këto sfida.
Sfidat socio-ekonomike
Shumë familje në rajonin e Pejës përballen me varfëri ose janë të ndjeshme ndaj goditjeve ekonomike, pavarësisht përpjekjeve për të përmirësuar standardin e jetesës. Ekziston një hendek i rëndësishëm midis familjeve me të ardhura të larta dhe me të ardhura të ulëta, duke kontribuar në pabarazitë sociale. Ekonomia lokale mbështetet shumë në remitancat nga diaspora, duke e bërë atë të pambrojtur ndaj kushteve të jashtme ekonomike. Sfidat në zhvillimin e infrastrukturës, veçanërisht në transport dhe shërbime komunale, pengojnë rritjen ekonomike dhe aksesin në shërbime.
Mundësitë për Zhvillim Ekonomik
[bookmark: _Toc153872112][bookmark: _Toc170470816]Modernizimi i bujqësisë, promovimi i praktikave të qëndrueshme dhe rritja e produktivitetit mund të rrisin të ardhurat rurale. Zhvillimi i infrastrukturës turistike dhe promovimi i eko-turizmit në zonat natyrore si kanioni i Rugovës dhe vendet kulturore mund të krijojnë vende pune dhe të stimulojnë bizneset lokale. Ofrimi i mbështetjes për bizneset e vogla dhe bizneset fillestare përmes trajnimeve, financimit dhe programeve të inkubacionit të biznesit. Investimi në arsim, trajnim profesional dhe programe për ndërtimin e aftësive për t'u përshtatur me nevojat e tregut dhe për të rritur mundësitë e punësimit. Përmirësimi i rrugëve, shërbimeve komunale dhe telekomunikacionit për të tërhequr investime, për të lehtësuar tregtinë dhe për të përmirësuar standardet e jetesës.
Duke adresuar këto sfida socio-ekonomike dhe duke shfrytëzuar mundësitë në dispozicion, rajoni i Pejës mund të nxisë rritje të qëndrueshme ekonomike, të ulë varfërinë dhe të përmirësojë cilësinë e jetës për banorët e saj.
[bookmark: _Toc230254665]Biznesi dhe industria
[bookmark: _Toc153872113][bookmark: _Toc170470817]Seksioni 3.1.2 paraqet informacion për numrin dhe llojin e subjekteve tregtare në rajon. Lloji i mbeturinave të prodhuara nga këto biznese është kryesisht i ngjashëm me mbeturinat e anvisërisë.
Industritë në rajonin e Pejës mund të gjenerojnë disa lloje të mbeturinave që mund të kategorizohen kryesisht në dy kryesore: mbeturina industriale jo të rrezikshme dhe të rrezikshme.
[bookmark: _Toc230254666]Turizmi
Në nivel rajonal janë zhvilluar shtigje për ecje malore dhe çiklizëm që lidhin 3 komuna (Pejë, Deçan dhe Junik) duke përshkuar Parkun Kombëtar Bjeshkët e Nemuna, ndërsa janë zhvilluar oferta për çiklizëm rekreativ që lidhin 6 komuna të fushës së Dukagjinit.
Në nivel ndërkufitar janë zhvilluar shtigje ecjeje që lidhin Kosovën me Shqipërinë dhe Malin e Zi. Shtegu ‘Balkan Peaks’, i cili është 192 km i gjatë dhe kalon nëpër Bjeshkëve të Nemuna në tre shtete, nga Këshilli Botëror i Udhëtimit dhe Turizmit[footnoteRef:10] ka fituar çmimin e parë në botë për menaxhim të suksesshëm. Përveç kësaj, 300 km shtigje për ecje dhe çiklizëm janë zhvilluar ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi përmes Bjeshkëve të Nemuna. [10:  https://www.youtube.com/watch?v=xAl7B-vrodc.] 

Grafiku i mëposhtëm tregon numrin e vizitorëve dhe qëndrimeve vendase dhe ndërkombëtare në rajon për periudhën 2008 – 2017.
[image: ]
[bookmark: _Toc197472315]Figura 13. Numri i vizitorëve vendas dhe ndërkombëtarë dhe netët e kaluara 
Burimi: përshtatur nga ASK, 2018

[bookmark: _Toc153872114][bookmark: _Toc170470818]Sipas të dhënave të ASK-së, numri i vizitorëve vendas dhe të huaj ishte: 65.099 në vitin 2019, 42.521 në vitin 2020 dhe 76.013 në vitin 2021. Numri i njësive akomoduese është 93, me 1.235 dhoma dhe 2.327 shtretër.
[bookmark: _Toc230254667]Bujqësia
[bookmark: _Toc153872115][bookmark: _Toc170470819]Të dhënat e fundit të Regjistrimit treguan se bujqësia ishte profesioni kryesor në rajon me rreth 20,000 amvisëri të angazhuara në bujqësi, që ishte mbi 50% e familjeve në rajon.
[bookmark: _Toc206505787]Tabela 13. Numri i familjeve të angazhuara në aktivitete bujqësore
	Komuna
	Numri i familjeve të angazhuara në aktivitete bujqësore

	Deçan
	3,936

	Istog
	5,063

	Junik
	343

	Klinë
	4,442

	Pejë
	6,038


Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), 2014 (të dhënat e regjistrimit të popullsisë)
Tabela më poshtë tregon të dhënat e Regjistrimit për numrin e bagëtive në rajon.
[bookmark: _Toc206505788]Tabela 14. Numri i bagëtive (krerë)
	Komuna
	Lopë
	Dele
	Dhi
	Pula
	Derra

	Deçan
	11,367
	3,139
	216
	9,874
	36

	Istog
	15,817
	10,055
	1,153
	41,957
	607

	Junik
	1,113
	1,000
	23
	1,619
	-

	Klinë
	10,474
	2,345
	606
	41,546
	4,160

	Pejë
	18,199
	8,599
	1,420
	61,411
	829


Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), 2014 (të dhënat e regjistrimit të popullsisë)

Tabela më poshtë paraqet të dhënat për sipërfaqet në rajon të mbjellura me kultura bujqësore.
[bookmark: _Toc206505789]Tabela 15. Sipërfaqet e të korrave në hektarë (ha)
	Komuna
	Grurë
	Misër
	Elb
	Të tjera

	Deçan
	1,685
	823
	7
	2,481

	Istog
	6,038
	2,137
	71
	9,052

	Junik
	325
	111
	-
	278

	Klinë
	7,586
	1,767
	48
	10,214

	Pejë
	4,096
	1,825
	21
	7,419


Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), 2014

Tabela më poshtë paraqet të dhënat për sipërfaqet në rajon të mbjellura nga pemishtet.
[bookmark: _Toc206505790]Tabela 16. Sipërfaqet e pemishteve, në ha
	Komuna
	Mollë
	Kumbull
	Dardhë
	Qershi
	Qershi e thartë
	Të tjera

	Deçan
	68.22
	4.59
	8.72
	0.49
	0.57
	8.89

	Istog
	272.63
	4.79
	27.51
	0.09
	0.21
	9.88

	Junik
	18.00
	0.19
	0.42
	k
	9.09
	0.25

	Klinë
	73.67
	18.81
	50.00
	0.66
	1.69
	25.27

	Pejë
	176.70
	8.92
	28.52
	0.31
	0.30
	16.74


Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), 2014 (të dhënat e regjistrimit të popullsisë)


[bookmark: _Toc230254668]Baza PËR MenaxhimiN E Mbeturinave
[bookmark: _Toc153872116][bookmark: _Toc170470820][bookmark: _Toc230254669]Gjenerimi aktual i mbeturinave komunale
[bookmark: _Toc153872117][bookmark: _Toc170470821]
Mbeturinat e menaxhuara nga komunat gjenerohen kryesisht nga tre (3) burime kryesore: i) amvisëritë, ii) komerciale/bizneset dhe iii) institucionet. Ky seksion synon të vlerësojë sasinë e mbeturinave komunale të gjeneruara nga secila komunë për të ofruar një vlerësim të përgjithshëm për mbeturinat e prodhuara në rajonin e Pejës, të cilat do të duhet të menaxhohen në objektet e caktuara.
Duhet potencuar që mbeturinat e gjelbra dhe mbeturinat nga ndërtim rrënimi janë dy fraksione që po ashtu kontribojne në burimet kryesore dhe adresohen në PNMIM. Sipërfaqet e gjelbra publike përfshijnë: parqet, varrezat, mirëmbajtjen e rrugëve, hotelet, pronat komerciale/biznesit, etj. Sasitë e mbeturinave të gjelbra nga sipërfaqet e gjelbra publike nuk janë ende të regjistruara, për faktin se mbeturinat e gjelbra pasi që mblidhen, në vend që të kompostohen në një objekt të caktuar, përfundojnë në deponinë rajonale.
Në mungesë të të dhënave të besueshme, vlerësimi i mbeturinave të gjelbra të gjeneruara në zonat publike të gjelbra zakonisht bazohet në dy supozimet e mëposhtme:
Në zonat urbane, mbeturinat e gjelbra nga zonat publike përbëjnë 30 kg për person në vit.
Në zonat rurale, mbeturinat e gjelbra nga zonat publike përbëjnë 10 kg për person në vit.
Ndërsa për sa i përket, mbeturinave nga ndërtim rrënimi, Plani Kombëtar i Menaxhimit të Mbeturinave nga Ndërtimi dhe Rrënimi përcakton sasinë e gjenerimit të mbeturinave nga ndërtim rrënimi për zonën 3 si në vijim: 
	Burimi
	Rajoni i Pejës, m3 /vit
	Rajoni i Pejës, ton/vit

	Mbeturinat e ndërtimit
	37,731
	31,339

	Mbeturinat e rrënimit
	15,092
	12,536

	MNRr nga familjet
	1,580
	1,313

	Totali i MNRr-ve
	54,404
	45,188


Burimi: PKMMNRr
Tonelatat janë vlerësuar me supozimin se dendësia e MNRr-ve është 830.6 ton/m3. Sipas PMMNRr, familjet kontribuojnë në gjenerimin e përgjithshëm të MNRr-ve me vetëm 3%. Burimi më i rëndësishëm i gjenerimit të MNRr-ve është sektori i ndërtimit - rreth 70%. 
Prandaj, PNMIM në përputhje me prioritetet dhe objektivat përkatëse ofron zgjidhje edhe për këto dy fraksione të mbeturinave. 
[bookmark: _Toc230254670]Burimet nga amvisëritë
Tabela më poshtë paraqet sasitë e mbeturinave të grumbulluara nga secila komunë në vitin 2021 dhe 2022.
[bookmark: _Toc206505791]Tabela 17. Gjenerimi i mbeturinave nga amvisëritë (të mbledhura), 2021 dhe 2022
	Komuna
	Mbeturinat e mbledhura, 2021
	Mbeturinat e mbledhura, 2022
	kg/kokë banori/vit, 2022

	Pejë
	36,063
	36,113
	436

	Istog
	16,256
	11,892
	360

	Klinë
	9,758
	9,173
	300

	Deçan
	8,298
	8,289
	300

	Junik
	818
	920
	233

	Totali
	71,193
	66,396
	 436


Burimi: Raporti i Gjendjes së Mjedisit, i AMMK, 2021 dhe 2022

Në raportimin ekzistues të AMMK-së, të dhënat e gjenerimit të mbeturinave nuk janë të ndara për kategori të ndryshme të prodhuesve kryesorë të mbeturinave. Prandaj, numrat e paraqitur janë shifra të përmbledhura për mbeturinat e përziera nga secila komunë.
Tabela më poshtë paraqet mbeturinat e gjeneruara në vitin 2023 sipas kategorive të ndryshme (aty ku ka) në secilën komunë.
[bookmark: _Toc206505792]Tabela 18 . Gjenerimi i mbeturinave në rajonin e Pejës, 2023
	Burimi
	Pejë
	Istog
	Klinë
	Deçan
	Junik
	Totali

	Amvisëritë
	30,500
	11,569
	7,738
	3,913
	860
	54,580

	Entitetet komerciale/biznese
	5,150
	 
	 
	2,134
	 
	7,284

	Institucionet
	1,650
	 
	 
	712
	 
	2,362

	Industritë
	 
	 
	 
	356
	 
	356

	Totali
	37,300
	11,569
	7,738
	7,115
	860
	64,582


Burimi: të dhëna nga komunat, 2024
Shënim: Sasitë e mbeturinave të raportuara nga komunat e Istogut, Klinës dhe Junikut përbëjnë totalin e mbeturinave komunale (nga familjet dhe burime të ngjashme me familjet)

Siç shihet nga Tabelat e mësipërme, vetëm në Pejë prodhimi i mbeturinave ka shënuar rritje të lehtë. Në të gjitha komunat e tjera, gjenerimi i mbeturinave ka shënuar rënie në vitet e fundit.
Tabela më poshtë tregon normat e përllogaritura të gjenerimit të mbeturinave në secilën komunë bazuar në sasitë e raportuara të mbeturinave të gjeneruara në vitin 2023.
[bookmark: _Toc206505793]Tabela 19. Normat e gjenerimit të mbeturinave, 2023
	Komuna
	Popullsia, 2024
	Mbeturinat e gjeneruara, 2023
	kg/kokë banori/vit
	kg/kokë banori/ditë

	Pejë
	82,745
	451
	374
	1.24

	Istog
	33,008
	350
	278
	0.96

	Klinë
	30,503
	254
	189
	0.70

	Deçan
	27,775
	256
	166
	0.70

	Junik
	3,943
	218
	133
	0.60


Burimi: bazuar në të dhënat nga komunat dhe ASK-ja

Gjenerimi mesatar i mbeturinave për kokë banori ndryshon midis komunave nga 218 (Junik) në 451 (Pejë) kg/vit me një mesatare të përgjithshme për rajonin prej 363 kg/kokë banori/vit ose 0.99 kg/kokë banori/ditë .
[bookmark: _Ref151817270][bookmark: _Toc153872118][bookmark: _Toc170470822][bookmark: _Toc230254671]Burimet komerciale/biznesore 
Të dhënat nga AMKM tregojnë numrin e bizneseve aktive në rajon dhe ato kanë marrë shërbimin komunal për grumbullimin e mbeturinave komunale në vitin 2022.
[bookmark: _Toc206505794]Tabela 20. Numri i bizneseve që marrin shërbimin e grumbullimit të mbeturinave komunale, 2021
	Komuna
	Numri i bizneseve aktive në komunë
	Numri i bizneseve që marrin shërbimin

	Pejë
	2,737
	2,737

	Istog
	1,484
	742

	Klinë
	1.211
	744

	Deçan
	1,3053
	590

	Junik
	120
	107


Burimi: AMMK 2022 

Tabela më poshtë tregon numrin dhe llojin e bizneseve në rajon.
[bookmark: _Toc206505795]Tabela 21. Lloji i bizneseve në rajon, 2024
	[bookmark: _Hlk174977593]Komuna
	Me shumicë
	Restorante
	Kasapë
	Të tjera

	Pejë
	1942
	743
	n/a
	n/a

	Istog
	2
	30
	5
	753

	Klinë
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Deçan
	597
	19
	3
	-

	Junik
	-
	7
	1
	112


Burimi: të dhëna komunale, 2024

Sasia e saktë e mbeturinave komerciale/biznesore është e vështirë të përcaktohet për shkak të mungesës së të dhënave të besueshme. Për bizneset e vogla dhe të mesme, shërbimi ofrohet në të njëjtën mënyrë si për amvisëritë, që do të thotë në bazë të shpeshtësisë së caktuar të inkasimit. Bizneset më të mëdha janë të pajisura me kontejnerë dhe tarifohen ose për zbrazje ose sipas kërkesës.
Në mungesë të të dhënave të besueshme, sasia e mbeturinave të gjeneruara nga bizneset, të ngjashme me ato të amvisërisë, vlerësohet mbi bazën e këtyre supozimeve:
· në zonat urbane, 15% e totalit të mbeturinave të amvisërisë;
· në zonat rurale, 5% e totalit të mbeturinave të amvisërisë.
[bookmark: _Toc227836693][bookmark: _Toc227842779][bookmark: _Toc230251384][bookmark: _Toc230254672]Burimet nga institucionet 
Tabela 23. Numri i institucioneve që marrin shërbimin e grumbullimit të mbeturinave komunale, 2021
	Komuna
	Numri i institucioneve në komunë
	Numri i institucioneve që marrin shërbimin

	Pejë
	91
	91

	Istog
	69
	69

	Klinë
	64
	64

	Deçan
	50
	50

	Junik
	8
	8



Numri i institucioneve për secilën komunë është renditur në tabelën më poshtë. Institucionet kryesore në rajon janë objektet e kujdesit shëndetësor dhe shkollat/institucionet arsimore.
Institucionet kryesore në secilën komunë janë renditur në Tabelën më poshtë.
[bookmark: _Toc206505796]Tabela 22. Lloji i institucioneve kryesore në rajon, 2024
	[bookmark: _Hlk174977534]Komuna
	Kujdes Shëndetësor
	Shkolla
	Institucione kulturore
	Të tjera

	Pejë
	24 
23 Qendra të Kujdesit Primar
1 Kujdesi Sekondar
SPITAL
	54 
46 objekte shkollore
4 Kopshte fëmijësh
1 universitet publik
1 Kolegj Privat
2 Shkolla private
	11
"Jusuf Gërvalla"
Kinema-Teatër

Kompleksi Rinor
(Zum)

Qendra Rinore

Shtëpia e Kulturës

Istref Begolli
Teatri i Qytetit

Muzeu Etnografik

Stadiumi Shahin Haxhi Islami

Qendër shumëprofesionale

Shtëpia e Kulturës

Halla e Sportit

Qendra Sportive "Tahir Vokshi"
	48
Ndërmarrje publike:
Stacioni i autobusëve
Ambienti
Eko-Sig
Hidrodrini
Drini i Bardhë
Infrakos
Zyra Postare

Institucione të tjera:
Zyra për ndihmë juridike
Ministria e Punëve të Brendshme - ish ndërtesa e Bankosit (pasaporta)
Qendra e regjistrimit të automjeteve
Gjykata Themelore në Pejë Divizioni për Kundërvajtje
Prokuroria Themelore
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Stacioni veterinar
Qendra Rajonale e Punësimit
Administrata Tatimore e Kosovës ATK
Kryqi i Kuq i Kosovës
Spitali i Përgjithshëm Q.Sh.
Qendra e Ministrisë së Punëve të Brendshme për regjistrimin e automjeteve
Qendra e Mirëqenies së Gruas “Perandori Justinian”
Agjencia Kosovare për Krahasimin dhe Verifikimin e Pasurisë
Ministria e Arsimit Qendra për aftësi profesionale
Qendra për mirëqenie sociale
Instituti Bujqësor i Kosovës MBPHR
Instituti i Pyjeve
Agjencia Pyjore
Njësia e fishekzjarrëve
UNMIK-u
Universiteti Publik “Haxhi Zeka”
Gjykata Themelore-Pejë
Inspektorati i Arsimit
Agjencia shtetërore e arkivave të Kosovës Arkivi ndërkomunal - Pejë
Instituti për mbrojtjen e monumentit “Kulla e Gjokajve”
Kisha Katolike
Subjekti Hidromed "Ali Kelmendi"
INFRAKOS SH.A. Hekurudha HEKURUDHA E KOSOVËS
Hendikos
Qendra e Bashkësisë Islame
Qendra e shëndetit mendor
Ministria e Mirëqenies Sociale e Shërbimit Sprovues të Republikës së Kosovës
Life-Pharm Ministria e Shëndetësisëa
Pema - Qendra e Kujdesit Ditor
Ent Higjienik
Burgu i Qarkut
Doganat
Ministria e MTPT-së
Shoqatat e dala nga lufta

	Istog
	1 CCMF
8 QMF
	13 shkolla fillore
2 shkolla të mesme
8 institucione
10 institucione parashkollore
	1 Bibliotekë
	3 zyra postare
1 stacion zjarrfikës

	Klinë
	13 QKMF
3 QMF
11 AMF – 
Spitali rajonal
	26 shkolla fillore
2 shkolla të mesme
	1 Bibliotekë
1 shtëpi e kulturës
	1 Zyrë Postare
1 stacion zjarrfikësish
13 zyra të gjendjes civile
1 QKRA
1CRC

	Deçan
	1 QKMF, QMF, spital rajonal, klinika, klinikë private
	19 shkolla fillore
2 shkollë e mesme
institucionet parashkollore
Universiteti
	1 Muze
1 Bibliotekë
	1 Zyrë Postare
1 stacion zjarrfikësish

	Junik
	1 Qendër Kryesore e Mjekësisë Familjare
	1 Shkollë e Mesme e Ulët
1 Gjimnaz
	 
	Komuna
Zyra postare
Stacion zjarrfikësish
Stacion i Policisë
Qendra për Regjistrimin Civil dhe të Automjeteve
QPS


Burimi: të dhëna komunale, 2024

Sikurse për bizneset, në mungesë të të dhënave të besueshme, edhe vlerësimi i mbeturinave të gjeneruara nga institucionet, të ngjashme me ato të amvisërisë, bazohet në këto supozime:
· në zonat urbane, 15% e totalit të mbeturinave të amvisërisë;
· në zonat rurale, 5% e totalit të mbeturinave të amvisërisë.

[bookmark: _Toc227836695][bookmark: _Toc227842781][bookmark: _Toc230251386][bookmark: _Toc227836696][bookmark: _Toc227842782][bookmark: _Toc230251387][bookmark: _Toc227836697][bookmark: _Toc227842783][bookmark: _Toc230251388][bookmark: _Toc227836698][bookmark: _Toc227842784][bookmark: _Toc230251389][bookmark: _Toc227836699][bookmark: _Toc227842785][bookmark: _Toc230251390][bookmark: _Toc227836700][bookmark: _Toc227842786][bookmark: _Toc230251391][bookmark: _Toc227836701][bookmark: _Toc227842787][bookmark: _Toc230251392][bookmark: _Toc227836702][bookmark: _Toc227842788][bookmark: _Toc230251393][bookmark: _Toc227836703][bookmark: _Toc227842789][bookmark: _Toc230251394][bookmark: _Toc227836704][bookmark: _Toc227842790][bookmark: _Toc230251395][bookmark: _Toc227836705][bookmark: _Toc227842791][bookmark: _Toc230251396][bookmark: _Toc227836706][bookmark: _Toc227842792][bookmark: _Toc230251397][bookmark: _Toc227836727][bookmark: _Toc227842813][bookmark: _Toc230251418][bookmark: _Toc227836728][bookmark: _Toc227842814][bookmark: _Toc230251419][bookmark: _Toc227836729][bookmark: _Toc227842815][bookmark: _Toc230251420][bookmark: _Toc153872123][bookmark: _Toc170470827][bookmark: _Toc230254673]Përbërja e mbeturinave
Analiza e përbërjes së mbeturinave komunale është bërë për 1 vit, nga tetori 2021 deri në nëntor 2022, në 7 regjionet e Kosovës, në komunat e Prishtinës, Prizrenit, Ferizajt, Gjakovës, Mitrovicës Jugore, Gjilanit dhe Pejës. Mostrat janë marrë në 4 zona të qyteteve, duke përfshirë ambiente banimi kolektive, individual, biznese dhe kategori të përziera (kompani kolektive, individuale dhe afariste).
Rezultatet mesatare të kombinuara të tre anketave në Pejë janë paraqitur në tabelën më poshtë.
[bookmark: _Toc206505798]Tabela 24 . Përbërja e mbeturinave në Pejë 
	Kategoria e mbeturinave
	Rezultati mesatar

	Mbeturinat organike
	29.7%

	Mbeturinat e gjelbra
	3.3%

	Tetrapak
	1.9%

	Plastikë
	18.5%

	Letër/karton
	16.8%

	Tekstil
	6.8%

	Metal
	1.8%

	Qelq
	7.1%

	Dru
	1.8%

	MNRr
	2.4%

	Mbeturina të rrezikshme
	0.1%

	Pelena
	2.4%

	Mbeturina të imëta
	7.4%

	Totali
	100.0%



Sa i përket potencialit për riciklimin dhe rikuperimin e mbeturinave, figura më poshtë tregon përmbajtjen e mbeturinave të biodegradueshme dhe të riciklueshmeve të thata në totalin e MKI-ve.

[bookmark: _Toc197472316]Figura 14. Përbërja e MKI-ve sa i përket potencialit për riciklim/rikuperim

Siç shihet nga figura më sipër, 88% e MKI-ve kanë potencial për një formë riciklimi dhe rikuperimi.
[bookmark: _Toc153872124][bookmark: _Toc170470828][bookmark: _Toc230254674]Ofrimi aktual i shërbimeve komunale për menaxhimin e mbeturinave
[bookmark: _Toc153872125][bookmark: _Toc170470829][bookmark: _Toc230254675]Grumbullimi i mbeturinave
Komuna e Pejës. Shërbimi i grumbullimit të mbeturinave ofrohet nga KRU Ambienti. Shërbimi ofrohet nga 17 kamionë grumbullues mbeturinash me kapacitet nga 1 deri në 8 tonë. Pesë nga ata kamionë janë të rinj (të prodhuar në vitin 2022), ndërsa pjesa tjetër janë kryesisht të vjetër (prodhuar midis viteve 1985 dhe 2012).
Komuna e Istogut. Shërbimi i grumbullimit të mbeturinave ofrohet nga KRU Ambienti. Shërbimi ofrohet nga 10 kamionë grumbullues mbeturinash me kapacitet nga 1 deri në 11 tonë. Vetëm një nga këta kamionë është i ri (prodhuar në vitin 2022), ndërsa pjesa tjetër janë kryesisht të vjetër (prodhuar midis viteve 2000 dhe 2011). Të gjithë kamionët janë të pajisur me kompakt; vetëm një është një kamion i hapur, i prodhuar në vitin 1987.
Komuna e Klinës. Shërbimi i grumbullimit të mbeturinave ofrohet nga KRU Ambienti. Shërbimi ofrohet nga 6 kamionë grumbullues mbeturinash me kapacitet nga 4 deri në 10 tonë. Tre nga këta kamionë janë të rinj (prodhuar në vitin 2022), ndërsa tre të tjerët janë të vjetër (prodhuar midis viteve 1997 dhe 2001). Të gjithë kamionët janë të pajisur me sistemin kompakt.
Komuna e Deçanit. Shërbimi i grumbullimit të mbeturinave ofrohet nga një kompani komunale. Kompania përdor 10 kamionë për grumbullimin e mbeturinave. Vetëm 1 është i ri (prodhuar në vitin 2023); pjesa tjetër është mjaft e vjetër (prodhuar midis viteve 1996 dhe 2007).
Komuna e Junikut. Shërbimi i grumbullimit të mbeturinave ofrohet nga një kompani private – Euro Steel LLC. Grumbullimi i mbeturinave organizohet me një kamion grumbullues mbeturinash me kapacitet 8 m3 dhe prodhuar në vitin 2005.
Tabela më poshtë paraqet pronësinë e aseteve në secilën komunë dhe përgjegjësinë për investimin në pajisjet e grumbullimit të mbeturinave.
[bookmark: _Toc206505799]Tabela 25. Pronësia e pajisjeve dhe përgjegjësia për të investuar në pajisje
	Komuna
	Kontejnerët, amvisëritë
	Kontejnerët, bizneset
	Kamionët
	Përgjegjësia për investimin në pajisje

	Pejë
	KRM Ambienti
	KRM Ambienti
	KRM Ambienti
	Komuna dhe KRM-ja

	Istog
	KRM Ambienti
	KRM Ambienti
	KRM Ambienti
	Komuna dhe KRM-ja

	Klinë
	Komuna
	Komuna
	Komuna
	Komuna dhe kompania komunale

	Deçan
	Kompania komunale
	Kompania komunale
	Kompania komunale
	Komuna dhe KRM-ja

	Junik
	Komuna/përdoruesit
	Komuna/përdoruesit
	Operator privat
	Operatori privat (automjete), komuna (kontejnerë)


Burimi: të dhënat nga komunat (2024)

Tabelat më poshtë paraqesin numrin dhe llojin e kontejnerëve në përdorim për grumbullimin e mbeturinave nga amvisëritë dhe bizneset/institucionet, si dhe frekuencën e grumbullimit të mbeturinave.
[bookmark: _Toc206505800]Tabela 26. Kontejnerët e grumbullimit të mbeturinave për amvisëri
	Komuna
	Masa
	1.1 m3
	120 litra

	Pejë
	numri
	-
	22,000

	 
	frekuenca e grumbullimit
	-
	1 herë në javë

	Istog
	numri
	50
	870

	 
	frekuenca e grumbullimit
	1 herë në javë
	1 herë në javë

	Klinë
	numri
	180
	4,825

	 
	frekuenca e grumbullimit
	1 herë në javë
	1 herë në javë

	Deçan
	numri
	-
	7,853

	 
	frekuenca e grumbullimit
	-
	1 herë në javë

	Junik
	numri
	-
	1,000

	 
	frekuenca e grumbullimit
	-
	një herë në javë


Burimi: të dhënat nga komunat (2024)

[bookmark: _Toc206505801]Tabela 27. Kontejnerët e grumbullimit të mbeturinave për biznese dhe institucione
	Komuna
	Masa
	1.1 m3
	240 litra
	120 litra
	> 4 m3

	Pejë
	numri
	390
	850
	-
	45

	 
	frekuenca e grumbullimit
	me kontratë
	1 herë në javë
	-
	sipas kërkesës

	Istog
	numri
	150
	-
	-
	-

	 
	frekuenca e grumbullimit
	1-3 herë në javë
	-
	-
	-

	Klinë
	numri
	133
	-
	30
	-

	 
	frekuenca e grumbullimit
	sipas kërkesës
	-
	1 herë në javë
	-

	Deçan
	numri
	171
	-
	-
	-

	 
	frekuenca e grumbullimit
	1-3 herë në javë (biznese); me kërkesë (institucione)
	-
	-
	-

	Junik
	numri
	26
	-
	6
	-

	 
	frekuenca e grumbullimit
	1 herë në javë
	-
	1 herë në javë
	-


Burimi: të dhënat nga komunat (2024)

[bookmark: _Toc170470830]Siç shihet nga tabelat e mësipërme, lloji mbizotërues i kontejnerit që përdoret për grumbullimin e mbeturinave nga amvisëritë është 120 litërsh, për shkak të llojit të banimit të përhapur në rajon (shtëpi individuale). Kontejnerët më të mëdhenj 1.1 m3 janë zgjedhja e preferuar për grumbullimin e mbeturinave nga bizneset dhe institucionet. Komuna e Pejës përdorë edhe një numër të madh të kontejnerëve 240 litërsh për grumbullimin e mbeturinave nga bizneset.
Shërbimi i grumbullimit të mbeturinave u ofrohet 100% të banorëve të përhershëm në 4 nga 5 komunat. Në Klinë raportohet se grumbullimi i mbeturinave i ofrohet 98% të popullsisë me plane për të rritur mbulimin e shërbimeve në 100%.
[bookmark: _Toc230254676]Grumbullimi ndaras i mbeturinave
[bookmark: _Toc153872126][bookmark: _Toc170470831]Grumbullimi ndaras i mbeturinave të materialeve të riciklueshme nuk është organizuar në asnjë nga pesë Komunat. Është planifikuar nga Komunat që kjo të fillojë nga viti 2026 e në vazhdim. Komuna e Pejës ka përvojë të mëparshme me nisma pilot, rezultatet e të cilave treguan se përpjekjet e tilla sporadike nuk janë të suksesshme nëse nuk mbështeten nga kushtet e tjera të nevojshme dhe nëse nuk ekziston infrastruktura e nevojshme.
Të 5 komunat kanë lokacione të caktuara për ngritjen e oborreve të riciklimit (OR).
[bookmark: _Toc230254677]Transferimi i mbeturinave
[bookmark: _Ref153035983][bookmark: _Toc153872127][bookmark: _Toc170470832]Asnjë stacion transferi nuk është në përdorim në Zonat e Menaxhimit të Mbeturinave (ZMM). Një lokacion në Istog fillimisht ishte paraparë të shfrytëzohej si stacion transferi nga ku mbeturinat do të transportoheshin në deponinë rajonale të Pejës. Mirëpo, për shkak të problemeve fillestare të pajisjeve dhe kostove të larta të transportit deri në deponinë e Pejës, lokacioni në Istog përfundoi duke u përdorur si deponi. Ky i fundit tani nuk shfrytëzohet dhe mbeturinat nga Istogu transportohen direkt në deponinë rajonale në Pejë.
[bookmark: _Toc230254678]Rikuperimi i mbeturinave
[bookmark: _Hlk197203578][bookmark: _Toc151378132]Në ZMM-të mungojnë objektet formale të trajtimit për fraksionet e ndryshme të mbeturinave që gjenerohen në rajon. Ky është një nga faktorët kryesorë kufizues për trajtimin e duhur të mbeturinave në ZMM.

[image: A large pile of garbage

Description automatically generated]Një rol aktiv në grumbullimin e veçantë të shumëllojshmërisë së materialeve të riciklueshme ka Euro Steel Nushi Ltd, kompania për ndërtim dhe riciklim, me seli në qytetin e Pejës. Kompania mbledh materiale të riciklueshme kryesisht nga bizneset në të gjithë rajonin dhe ka vendosur kontakte me ricikluesit në tregun ndërkombëtar. Kompania aktualisht është duke ofruar shërbimin e grumbullimit të mbeturinave edhe për Komunën e Junikut.

SMIMK e përditësuar parashikon infrastrukturën e mëposhtme të riciklimit dhe rikuperimit të mbeturinave për të gjitha ZMM-të:
Objekti për rikuperimin e materialeve (ORM/MRF) në Pejë për materialet e riciklueshme të grumbulluara ndaras 
Impianti i kompostimit për mbeturinat e gjelbra të grumbulluara ndaras në ZMM.
Impianti i trajtimi mekaniko-biologjik (TMB/MBT) për mbeturinat e përziera komunale për prodhimin e karburantit të derivuar nga mbeturinat (KDM/RDF) për të gjithë ZMM-në
Tretje anaerobe për mbeturinat ushqimore të grumbulluara ndaras në zonat urbane për të gjithë ZMM-në.

KDM-ja e prodhuar nga të gjitha ZMM-të në vend do të trajtohet në një objekt qendror nacional të caktuar për djegien e KDM-së me rikuperim energjie.
Një studim fizibiliteti për krijimin e një ORM-je në Pejë është kryer tashmë.
[bookmark: _Toc153872128][bookmark: _Toc170470833][bookmark: _Toc230254679]Deponimi i mbeturinave
3.3.5.1. Deponia e Pejës
Të gjitha komunat e rajonit i deponojnë mbeturinat e tyre komunale në deponinë e Pejës. Deponia e Pejës është ndërtuar në vitin 2001. Është projektuar në sipërfaqe prej 3.6 ha, me gjeomembranë të vendosur në sipërfaqe prej 3 ha. Është projektuar me një kapacitet prej 1.5 milion m3. Fillimisht, stacioni i pompës së riqarkullimit të kullimit është jashtë funksionit duke çuar në rrjedhjet dhe ujërat sipërfaqësore të kontaminuara që rrjedhin nga zona e deponisë. Vetëm procedura të kufizuara operacionale zbatoheshin në baza ditore – profilizimi dhe ngjeshja e mbeturinave. Aktualisht, trupi i deponisë është shumë i lartë dhe pothuajse nuk zbatohen procedura operacionale. Kapaciteti i deponisë është varfëruar për një kohë të gjatë.

[image: A hill with bushes and a blue sky

Description automatically generated]
[bookmark: _Toc197472317]Figura 15. Pamje e deponisë në Sverkë
Projektimi i detajuar dhe dokumentet e tenderit për mbylljen e lokacionit ekzistues dhe ndërtimin e deponisë të re janë në përgatitje dhe rishikim tash e disa vite. Plani parashikon mbylljen dhe rehabilitimin e zonës ekzistuese të depozitimit; dhe ndërtimi i një qelie deponie, si një zgjatim i deponisë aktuale, e cila do të plotësojë kriteret e përcaktuara ligjore. 
3.3.5.2. Deponitë ilegale
Numri i deponive ilegale u rrit ndjeshëm në vitin 2019 krahasuar me vitin 2017. Pas kësaj, numri i tyre ka shënuar rënie të ndjeshme, siç paraqitet në tabelën më poshtë. Në përgjithësi, numri i përgjithshëm i deponive ilegale është ulur me 57% nga 162 në 2019 në 70 deponi ilegale në 2022.
[bookmark: _Toc206505802]Tabela 28. Trendi i numrit të deponive të egra
	Komuna
	Numri i deponive ilegale

	
	2017
	2019
	2022

	Pejë
	19
	73
	13

	Istog
	22
	22
	10

	Klinë
	9
	46
	33

	Deçan
	31
	21
	8

	Junik
	22
	0
	3

	Totali
	103
	162
	67


Burimi: AMMK

[bookmark: _Ref175063487]35% e deponive ilegale klasifikohen si mbeturina komunale të përziera (MKP), 28% si mbeturina nga ndërtimi dhe rrënimi (MNRr) dhe 38% si mbeturina tjera. Në Pejë, 1% e deponive ilegale janë klasifikuar Mbeturina të Rrezikshme Industriale (MRrI). Asnjë nga venddeponitë nuk u klasifikua për mbeturinat e vëllimshme(MV).
[bookmark: _Toc206505803]Tabela 29. Numri dhe Karakteristikat e Venddeponive të Paligjshme, 2021
	[bookmark: _Hlk152865625]Komuna
	 
	Shpërndarja e mbeturinave

	
	Totali
	MKP
	MNRr
	MRrI
	MV
	Të tjera

	Pejë
	21
	41.0%
	5.0%
	1.0%
	0.0%
	53.0%

	Istog
	16
	55.0%
	18.0%
	0.0%
	0.0%
	27.0%

	Klinë
	31
	43.0%
	35.0%
	0.0%
	0.0%
	22.0%

	Deçan
	2
	0.0%
	52.0%
	0.0%
	0.0%
	48.0%

	Junik
	0
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	Totali
	70
	34.8%
	27.5%
	0.3%
	0.0%
	37.5%


Burimi: AMMK
[bookmark: _Toc153872129][bookmark: _Toc170470834][bookmark: _Toc230254680]Lëvizja e mbeturinave
[bookmark: _Toc153872130][bookmark: _Toc170470835][bookmark: _Hlk152670128]Informacioni i kufizuar është i disponueshëm për lëvizjen e mbeturinave brenda dhe jashtë ZMM-ve. Komuna e Pejës ka vlerësuar se 12,176 tonë mbeturina të riciklueshme janë eksportuar në vitin 2023. Fraksionet e mbeturinave të riciklueshme transportohen brenda dhe jashtë rajonit në varësi të vendndodhjes së objekteve të licencuara të grumbullimit, magazinimit, përpunimit/riciklimit/trajtimit. Siç është përmendur tashmë në Seksionin 3.3.4, rol udhëheqës në eksportin e materialeve të riciklueshme ka kompania Euro Steel, me seli në Pejë.
[bookmark: _Toc230254681]Stafi për menaxhimin e mbeturinave
Situata ekzistuese e punonjësve në menaxhimin e mbeturinave në ZMM është renditur në tabelën vijuese. Ndryshimet e stafit për klient janë mjaft të ngjashme ndërmjet komunave. Përjashtim bën vetëm Komuna e Junikut, ku efikasiteti i stafit për 1,000 konsumatorë të shërbyer është më i lartë në krahasim me 4 komunat tjera.
[bookmark: _Toc206505804]Tabela 30. Efikasiteti i stafit për menaxhimit të mbeturinave, 2021
	Komuna
	Stafi i Ofruesit të Shërbimeve
	Klientët e shërbyer
	Efikasiteti i stafit për 1,000
klientët e shërbyer

	Pejë
	110
	20,455
	5

	Istog
	33
	7.746
	4

	Klinë
	46
	7.219
	6

	Deçan
	55
	8,242
	6

	Junik
	11
	1,033
	10


Burimi: AMMK 2021
[bookmark: _Toc153872131][bookmark: _Toc170470836][bookmark: _Hlk152670257][bookmark: _Toc230254682]Tarifat e mbeturinave
Të dhënat mbi tarifat e fundit të mbeturinave për amvisëritë janë përmbledhur në tabelën e mëposhtme:
[bookmark: _Toc206505805]Tabela 31. Tarifa mujore e mbeturinave të amvisërisë, EUR
	Viti
	Deçan
	Istog
	Klinë
	Pejë
	Junik

	2023
	6.85
	6
	6
	6
	6

	2024
	6.85
	7
	6
	6
	6


[bookmark: _Hlk174620083]Burimi: të dhëna komunale, 2024

Tabela më poshtë përmbledh gamën e tarifave të mbeturinave të aplikuara për personat juridikë:
[bookmark: _Toc206505806]Tabela 32. Tarifat mujore të mbeturinave për personat juridikë, EUR
	Viti
	Deçan
	Istog
	Klinë
	Pejë

	2023
	11.95
	5.40 -50
	7.5-40
	5.4-24

	2024
	14.52
	5.94 – 100
	14
	7.6-26


Burimi: të dhëna komunale, 2024
Tarifat e portës së deponisë për ton mbeturina të aplikuara për personat juridikë janë paraqitur në tabelën më poshtë:
[bookmark: _Toc206505807]Tabela 33. Tarifat e hyrjes në deponi, EUR
	Viti
	Deçan
	Istog
	Klinë
	Pejë
	Junik

	2023
	8
	9
	9
	5
	14

	2024
	9
	9
	9
	5
	15


Burimi: të dhënat komunale, 2024

Të dhënat për të hyrat aktuale nga tarifat e mbeturinave janë paraqitur në tabelën në vijim. Tarifa për kokë banori paraqet matjet e popullsisë nga ASK për vitin 2022.
[bookmark: _Toc206505808]Tabela 34. Të hyrat aktuale vjetore nga tarifa e mbeturinave nga amvisëritë, EUR
	Viti
	Deçan
	Istog
	Klinë
	Pejë
	Junik

	2021
	322,086
	324,264
	266,360
	893,282
	54,720

	2022
	294,457
	351,352
	316,528
	875,587
	41,100

	2022 për kokë banori[footnoteRef:11] [11:  2024 Census data applied for population applied ] 

	10.6
	10.6
	10.4
	10.6
	10.4


Burimi: AMMK, 2021 dhe 2022

Tabela e mëposhtme përmbledh të hyrat aktuale nga tarifat e mbeturinave nga personat juridikë:
[bookmark: _Toc206505809]Tabela 35. Të hyrat aktuale nga tarifa e mbeturinave nga personat juridikë
	Viti
	Deçan
	Istog
	Klinë
	Pejë
	Junik

	2021
	123,588
	154,710
	122,286
	381,654
	15,767

	2022
	281,585
	169,957
	115,196
	372,018
	15,560


Burimi:AMMK, 2021 dhe 2022

[bookmark: _Toc153872132][bookmark: _Toc170470837]Shkalla e grumbullimit të tarifave të mbeturinave (pagesat e faturuara/arkëtuara) është më e lartë se 90% si për amvisëritë ashtu edhe për personat juridikë. Pagesat e amvisëritë përfaqësojnë 50 deri në 72% të të hyrave totale nga tarifa e mbeturinave. Pjesa tjetër mbulohet nga persona juridikë.
[bookmark: _Toc230254683]Roli i sektorit jo-formal
Sektori jo-formal është i përfshirë në mënyrë aktive në aktivitetet e riciklimit në të gjithë vendin si dhe në ZMM kryesisht në ndarjen e materialeve të riciklueshme. Sektori jo-formal mbledh të gjitha llojet e materialeve të riciklueshme me vlerë pozitive tregu, të cilat më pas u dërgohen operatorëve të riciklimit.
Nuk ka të dhëna të disponueshme për sasitë e materialeve të riciklueshme të mbledhura veçmas në ZMM.
[bookmark: _Toc153872133][bookmark: _Toc170470838][bookmark: _Toc230254684]Menaxhimi aktual i mbeturinave tjera
[bookmark: _Toc153872134][bookmark: _Toc170470839][bookmark: _Toc230254685]Fraksionet e veçanta të mbeturinave
Koncept Dokumenti për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave i miratuar nga Qeveria në tetor të vitit 2024, ka paraqitur nevojën e hartimit të Ligjit të ri për Mbeturina, ku në kuadër të ligjit do të adresohet edhe Përgjegjësia e Zgjeruar e Prodhuesit për fraksione të veçanta të mbeturinave. 
Paralelisht me hartimin e Koncept Dokumentit, MMPH gjatë viteve 2022-2023 ka zhvilluar gjithashtu analiza për MPEE, AM, bateritë mbeturinë dhe vajrat e përdorura dhe aktualisht është duke punuar në dizajnimin e modelit për PZP-në për ambalazhin dhe gomant mbeturinë me qëllim të ndërmarrjes së veprimeve përgatitore drejtë krijimit të kornizës ligjore dhe të skemave të PZP-së. 
Për të forcuar parandalimin, ripërdorimin, riciklimin dhe rikuperimin e mbeturinave, legjislacioni i ardhshëm do të krijoj mundësi të zbatimit të skemave të PZP-së, të cilat këtë përgjegjësi financiare dhe organizative e vendosin  tek prodhuesit, importuesit dhe shitësit për menaxhimin e produkteve dhe mbeturinave të tyre pas përdorimit. Zbatimi i PZP-së, nxit gjithashtu projektimin dhe prodhimin e produkteve më të qëndrueshme, të ripërdorshme dhe të riciklueshme, duke reduktuar ndikimet mjedisore dhe gjenerimin e mbeturinave gjatë gjithë ciklit jetësor të produktit.
Në mungesë të skemave PZP, në rajon ka operatorë të cilët merren me grumbullimin, përpunimin, trajtimin, presimin dhe riciklimin e automjeteve skrap, grumbullimin e plastikës dhe metalit, jashtë një kuadri të strukturuar formal.
[bookmark: _Toc227836743][bookmark: _Toc227842829][bookmark: _Toc230251434][bookmark: _Toc153872135][bookmark: _Toc170470840][bookmark: _Toc230254686]Mbeturinat e rrezikshme të amvisërisë
Asnjë nga komunat në Zonën e Menaxhimit të Mbeturinave 3 Pejë (përfshihet Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku) nuk zbaton një sistem për grumbullimin ndaras të mbeturinave të rrezikshme amvisërisë (MRrA).
[bookmark: _Toc153872136][bookmark: _Toc170470841][bookmark: _Toc230254687]Mbeturinat medicinale
Ligji Nr. 04/L-125 për Shëndetësinë organizon shërbimet shëndetësore për institucionet shëndetësore të tre niveleve: primar, sekondar dhe terciar, dhe bën dallimin ndërmjet shërbimeve shëndetësore të ofruara nga institucionet publike, private dhe publike-private.
Sa i përket institucioneve të kujdesit parësor shëndetësor (IKPSH), në çdo komunë ekziston Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) si njësi parësore me njësitë e saj përbërëse përkatëse: Qendrat e Mjekësisë Familjare (QMF) dhe Ambulantat e Mjekësisë Familjare (AMF). Një pjesë e shërbimeve të kujdesit shëndetësor sekondar dhe terciar organizohen përmes 7 spitaleve rajonale, duke përfshirë një në Pejë.
[bookmark: _Toc206505811]Tabela 37. Mbeturinat medicinale të gjeneruara në spitalin rajonal në Pejë
	Nr. i shtretërve
	Shkalla e zënies %
	Gjenerimi i MM (kg/shtretër të zënë/vit)

	2019
	2020
	2021
	2019
	2020
	2021
	2019
	2020
	2021

	376
	387
	390
	53.95
	40.20
	44.65
	101524
	77853
	87144


[bookmark: _Hlk174632374]Burimi: Strategjia Kombëtare e Menaxhimit të Mbeturinave Medicinale

Në vitin 2021, sasia e Mbeturinave Medicinale (MM) të gjeneruara në spitalin rajonal në Pejë ishte rreth 87 tonë.
Tabela më poshtë tregon sasitë e MM të gjeneruara nga Institucionet Shëndetësore (ISh) në ZMM.
[bookmark: _Toc206505812]Tabela 38. Sasitë e MM të gjeneruara nga ISh primare
	Komunat
	Vizitat e mjekësisë familjare 2019
	Vizitat e mjekësisë familjare 2020
	Mbeturinat e gjeneruara/pacientët ambulantorë (2019), kg
	Mbeturinat e gjeneruara/pacientët ambulatorë (2020), kg

	Pejë
	139,061
	134,189
	2,086
	2,013

	Istog
	41,945
	233,941
	629
	3,509

	Klinë
	79,610
	59,252
	1,194
	889

	Deçan
	42,482
	73,041
	637
	1,096

	Junik
	17,731
	13,626
	266
	204

	Totali në ZMM
	320,829
	514,049
	4,812
	7,711


Burimi: Strategjia Kombëtare e Menaxhimit të Mbeturinave Medicinale

Në vitin 2020, më pak se 8 tonë të MM u gjeneruan nga ISh parësore në ZMM.
Mbeturinat infektive dhe të mprehta trajtohen në autoklava hibride në spitalin rajonal në Pejë. Autoklava është instaluar në vitin 2012 dhe ka kapacitet prej 350 litra për cikël.
Tabela më poshtë paraqet sasitë e MM të rrezikshme të trajtuara në autoklava të vendosura në spitalin rajonal në Pejë për periudhën 2015-2021.
[bookmark: _Toc206505813]Tabela 39. Sasitë e mbeturinave të trajtuara, 2015-2021, kg
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	44,418
	49,403
	49,351
	49,215
	45,720
	50,480
	47,560


Burimi: AMMK
[bookmark: _Toc153872137][bookmark: _Toc170470842][bookmark: _Toc230254688]Mbeturinat nga ndërtimi dhe rrënimi
Mbeturinat e ndërtimit dhe rrënimit aktualisht trajtohen vetëm në Komunën e Junikut, e cila ka marrëveshje me operatorë privat në ZMM. Disa komuna, si Peja dhe Klina, kanë ndarë lokacione specifike për deponim të përkohshëm.
Nga raporti më i fundit nacional për deponitë ilegale, u vlerësua se 27.5% e mbeturinave në deponitë ilegale janë në të vërtetë MNRr.
[bookmark: _Toc153872138][bookmark: _Toc170470843][bookmark: _Toc230254689]Mbeturinat e vëllimshme
Sipas Ligjit Nr. 04/L-060 për Mbeturina (ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 08/L-071 si dhe Ligjin Nr. 08/L-262), komunat janë përgjegjëse për organizimin e menaxhimit të mbeturinave të vëllimshme. Nuk ka të dhëna të disponueshme për sasinë e mbeturinave të vëllimshme në mbeturinat e përziera komunale dhe raportohet se këto mbeturina shpesh përfundojnë në deponitë e egra. Megjithatë, mbeturinat e vëllimshme nuk u hasën në deponitë e ilegale në vitin 2022 (AMMK).
Vetëm Komuna e Pejës ofron shërbimin e grumbullimit të mbeturinave të vëllimshme edhe pse ende nuk ka një sistem për trajtimin e tyre.
[bookmark: _Toc153872139][bookmark: _Toc170470844][bookmark: _Toc230254690]Mbeturinat bujqësore 
Nuk ka informacion se si menaxhohen aktualisht mbeturinat nga aktivitetet bujqësore. Siç tregohet në Seksionin 2.3, bujqësia është një aktivitet i rëndësishëm ekonomik në Zonën e Menaxhimit të Mbeturinave 3 - Pejë (përfshihet Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku). Çdo vit, nga aktivitetet bujqësore në rajon supozohet se gjenerohen sasi të konsiderueshme mbeturinash. Menaxhimi i mbeturnave bujqësore duhet të ndjekë parimin “ndotësi-paguan”, që do të thotë se gjeneruesit e mbeturinave bujqësore duhet të jenë përgjegjës për menaxhimin e tyre dhe duhet të mbulojnë kostot e menaxhimit.
[bookmark: _Toc153872140][bookmark: _Toc170470845][bookmark: _Toc230254691]Mbeturinat industriale
[bookmark: _Toc153872141][bookmark: _Toc170470846]Në rajon nuk funksionon asnjë minierë aktive. Gjithashtu, Tabela 25 e këtij Plani tregon se mbeturinat e rrezikshme industriale janë hasur vetëm në Komunën e Pejës, duke përbërë 1% të mbeturinave të deponuara në deponitë ilegale. Ndryshe, mbeturinat jo të rrezikshme industriale po deponohen në deponinë rajonale të Pejës – rreth 8,500 tonë në vitin 2023.
Industritë e mëdha janë të detyruara të operojnë sipas lejeve të Kontrollit të Integruar të Parandalimit të Ndotjes, të cilat lëshohen nga autoritetet, vetëm nëse industritë kanë plane për menaxhimin e mbeturinave.
[bookmark: _Toc230254692]Mbeturinat nga ITUZ
Në rajon ekziston vetëm një impiant për trajtimin e ujërave të zeza (ITUZ), në qytetin e Pejës, i ndërtuar në vitin 2022. Proceset e trajtimit që përdoren në impiant janë stacionet e pompimit, trajtimi mekanik dhe biologjik i kanalizimeve, tretja anaerobe e lymit, prodhimi dhe shfrytëzimi i biogazit dhe prodhimi i energjisë elektrike dhe nxehtësisë që mbulojnë shumicën e kërkesave të impiantit për furnizim me energji elektrike.
Prodhimi vjetor i lymit nga trajtimi vlerësohet të jetë 2.9 tonë në vit. Lymi hiqet dhe depozitohet në ambientet e fabrikës sipas metodave dhe proceseve të përcaktuara në projekt. Supozohet se pas stabilizimit lymi mund të përdoret si pleh organik.
[bookmark: _Toc153872142][bookmark: _Toc170470847][bookmark: _Toc230254693]Ndërgjegjësimi publik
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese të publikut për menaxhimin e mbeturinave dhe për ekonominë qarkore në 3 vitet e fundit është renditur në tabelën më poshtë.
[bookmark: _Toc206505814]Tabela 40. Aktivitete dhe fushata ndërgjegjësimi në lidhje me menaxhimin e mbeturinave në Zonën e Menaxhimit të Mbeturinave 3 - Pejë (përfshihet Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku)
	Komuna
	Numri i aktiviteteve me popullatën për rritjen e ndërgjegjësimit

	
	2021
	2022
	2023

	Pejë
	Kalendari i ditëve mjedisore 
	Kalendari i ditëve mjedisore
	Kalendari i ditëve mjedisore

	Istog
	n/a
	n/a
	n/a

	Klinë
	Kalendari i ditëve mjedisore
(22 prill, 24 maj, 5 qershor)
	Kalendari i ditëve mjedisore
(22 prill, 24 maj, 5 qershor)
	Kalendari i ditëve mjedisore
(22 prill, 24 maj, 5 qershor)

	Deçan
	E kryer, nuk specifikohet
	E kryer, nuk specifikohet
	E kryer, nuk specifikohet

	Junik
	Fushata ndërgjegjësimi në shkolla, fushata “Pastroni Kosovën”
	Fushata ndërgjegjësimi në shkolla, fushata “Pastroni Kosovën”
	Fushata ndërgjegjësimi në shkolla, fushata “Pastroni Kosovën”



[bookmark: _Toc153872143][bookmark: _Toc170470848][bookmark: _Toc230254694]Analiza e mangësive të situatës ekzistuese për menaxhimin e mbeturinave
Analiza e mangësive të situatës ekzistuese për menaxhimin e mbeturinave paraqitet në tabelën më poshtë.
[bookmark: _Toc206505815]Tabela 41. Analiza e mangësive të situatës ekzistuese për menaxhimin e mbeturinave
	Kategoria
	Situata ekzistuese
	Masat për përmirësim
	Qëllimi

	Parandalimi i mbeturinave
	Nuk ka strategji për parandalimin e mbeturinave dhe synohen vetëm disa fushata ndërgjegjësuese
	Plani për parandalimin e mbetjurinave dhe fushata ndërgjegjësuese
	Ulja e niveleve aktuale të gjenerimit të mbeturinave

	
	Deri më tani kompostuesit shtëpiak u janë shpërndarë amvisërive vetëm në Komunën e Pejës
	Rritja e përqindjes së shtëpive me kompostuesnë zonat e rezidenciale dhe rurale
	Reduktimi i prodhimit të mbeturinave biologjike në zonat rurale

	Grumbullimi i Mbeturinave
	Shërbimet e grumbullimit të mbeturinave i ofrohen 100% të popullsisë në 4 prej 5 komunave.
Në Klinë grumbullimi i mbeturinave u sigurohet 98% të popullsisë
	Ruajtja e përqindjes së popullsisë së lidhur me shërbimet bazë (amvisëritë, biznese dhe institucione)
	Arritja 100% dhe mirëmbajtja e shërbimeve të mbuluara

	Grumbullimi ndaras i mbeturinave
	Nuk ka sisteme të drejtuara nga komunat për ndarjen në burim (NB)
	Zhvillimi i sistemit NB dhe rritja e përqindjes së popullsisë me qasje në sistemin me 2 ose 3 shporta për grumbullim (amvisëritë, bizneset dhe institucionet)
	Zbatimi i sistemit të NB në të gjitha zonat urbane dhe fshatrat e mëdha dhe arritja e normave të përcaktuara të riciklimit

	
	Nuk ka Oborr Riciklimi (OR) për grumbullimin ndaras të mbeturinave të fraksioneve të veçanta të mbeturinave
	Zhvillimi i sistemit rajonal të OR-ve
	Rritja e përqindjes së popullsisë me qasje në OR

	
	Nuk ka sistem formal për grumbullimin e fraksioneve prioritare të mbeturinave (PZP)
	Zbatimi i sistemit formal për grumbullimin dhe trajtimin ndaras të fraksioneve të mbeturinave PZP në përputhje me zhvillimet në nivelin nacional
	Fraksionet kryesore të PZP mbulohen nga sektori privat

	Riciklimi dhe trajtimi i mbeturinave
	Nuk ka objekte riciklimi dhe rikuperimi të drejtuara nga komunat në ZMM
Sektori privat është i pranishëm dhe aktiv në organizimin e aktiviteteve të riciklimit
	Zhvillimi i objekteve rajonale për rikuperimin dhe riciklimin e materialeve
	Arritja e normave të përcaktuara të riciklimit dhe zvogëlimi i sasisë së mbeturinave të dërguara në deponi

	Deponimi i mbeturinave
	100% e mbeturinave komunale të grumbulluara hidhen në një deponi, e cila duhej të ishte mbyllur dhe rehabilituar vite më parë. Deponia rajonale në Pejë nuk i plotëson standardet moderne mjedisore.
	Përmirësimi i deponimit aktual të mbeturinave duke ndërtuar një kapacitet të ri deponie që plotëson të gjitha standardet mjedisore
	Zgjerimi i deponisë rajonale me qelia sanitare dhe rritja e rikuperimit të mbeturinave për të zvogëluar përqindjen e mbeturinave që deponohen

	Qëndrueshmëri financiare
	Shkalla e arkëtimit nga klientët e faturuar për shërbimet bazë të grumbullimit të mbeturinave komunale është mbi 90%

Kostot e deponimit të mbeturinave nuk janë të mjaftueshme për të mbuluar koston e plotë për funksionimin, rehabilitimin dhe ri-investimet në një deponi sanitare

Mbledhja e tarifave është e mjaftueshme për të mbuluar kostot e grumbullimit, trajtimit dhe deponimit të mbeturinave
	Efikasiteti, planifikimi financiar dhe mbulimi i kostove u përmirësuan për të mbuluar kostot e investimeve të planifikuara, kostot operacionale dhe kostot e riinvestimit, mirëmbajtjes dhe rehabilitimit

Kostot e e deponive të rishikuara dhe të harmonizuara me kostot e rehabilitimit dhe investimeve
	Krijimi i një sistemi të deponimit të mbeturinave në bazë të mbulimit të plotë të kostos

	Ndërgjegjësimi i publikut
	Pak fushata sporadike janë zhvilluar për të rritur ndërgjegjësimin publik.
	Fushata të synuara për rritjen e ndërgjegjësimit mbi NB dhe parandalimin e mbeturinave
	Rritja e ndërgjegjësimit mbi parandalimin e mbeturinave dhe ekonominë qarkore




















[bookmark: _Toc185866100][bookmark: _Toc230254695]Objektivat, Treguesit dhe CAQET
Objektivat, treguesit dhe caqet e këtij plani përcaktojnë drejtimin strategjik për zhvillimin e sistemit të menaxhimit të mbeturinave në ZMM 3 – Pejë, në përputhje me objektivat e SMIMK 2024–2035. Ato adresojnë prioritetet kryesore të sektorit, përfshirë përmirësimin e shërbimeve të grumbullimit, rritjen e riciklimit dhe rikuperimit të burimeve, si dhe reduktimin e varësisë nga deponimi. Objektivat, treguesit dhe caqet përkatëse shërbejnë si bazë për përcaktimin e konfigurimit të ardhshëm të sistemit të menaxhimit të mbeturinave në këtë zonë. 
Tabela e mëposhtme paraqet objektivat, treguesit dhe caqet për sistemin e menaxhimit të mbeturinave në Zonën e Menaxhimit të Mbeturinave 3 – Pejë. 

[bookmark: _Toc185866198][bookmark: _Toc206505816]Tabela 42. Objektivat, treguesit dhe caqet për sistemin rajonal
	[bookmark: _Hlk183609595]Objektivi
	Treguesi
	Baza
	Caku
	Viti

	O1 – Rritja e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave
	Përqindja e popullsisë së përgjithshme me    qasje adekuate dhe të rregullt në shërbimet komunale të mbledhjes së mbeturinave
	99%
	100%
	2026

	O2 – Rritja e riciklimit dhe rikuperimit të burimeve
	Mbeturinat komunale të gatshme për ripërdorim dhe riciklim
	< 5%
	20%
	2030

	
	
	
	Caku i vitit 2035 dhe ai vitit 2045 pritet të kenë trajektore pozitive dhe të njejtit përcaktohen në përputhje me SMIMK (50% deri ne 2035 dhe 60% deri ne 2045)

	
	Popullsia që i ofrohen shërbime të grumbullimit të ndarë të mbeturinave
	
0%
	80%
	2030

	
	
	
	Caku i vitit 2035 pritet të ketë trajektore pozitive dhe do të përcaktohet në përputhje me SMIMK (90% deri në 2035 dhe 100% deri në 2045)

	
	Rikuperimi i të gjitha mbeturinave të ambalazhit
	< 5%
	45%
	2028

	
	
	
	60%
	2030

	
	
	
	Caku i vitit 2035 pritet të ketë trajektore pozitive dhe do të përcaktohet në përputhje me SMIMK (60% deri në 2030 dhe 70% deri në 2035)

	
	Riciklimi i të gjitha mbeturinave të ambalazhit, përfshirë:
	
	
	

	
	Plastikë
	< 5%
	22.5%
	2028

	
	
	
	30%
	2030

	
	
	
	Caku i vitit 2035 pritet të ketë trajektore pozitive dhe do të përcaktohet në përputhje me SMIMK (30% deri në 2030 dhe 50% deri në 2035)

	
	Letër dhe karton
	< 5%
	60%
	2028

	
	
	
	70%
	2030

	
	
	
	Caku i vitit 2035 pritet të ketë trajektore pozitive dhe do të përcaktohet në përputhje me SMIMK (70% deri në 2030 dhe 75% deri në 2035

	
	Qelq
	< 5%
	30%
	2028

	
	
	
	50%
	2030

	
	
	
	Caku i vitit 2035 pritet të ketë trajektore pozitive dhe do të përcaktohet në përputhje me SMIMK (50% deri në 2030 dhe 70% deri në 2035)

	
	Metale me ngjyra
	< 5%
	30%
	2028

	
	
	
	50%
	2030

	
	
	
	Caku i vitit 2035 pritet të ketë trajektore pozitive dhe do të përcaktohet në përputhje me SMIMK (50% deri në 2030 dhe 70% deri në 2035)

	
	Alumin
	< 5%
	30%
	2028

	
	
	
	40%
	2030

	
	
	
	Caku i vitit 2035 pritet të ketë trajektore pozitive dhe do të përcaktohet në përputhje me SMIMK (40% deri në 2030 dhe 50% deri në 2035)

	
	Dru
	< 5%
	10%
	2028

	
	
	
	15%
	2030

	
	
	
	Caku i vitit 2035 pritet të ketë trajektore pozitive dhe do të përcaktohet në përputhje me SMIMK (15% deri në 2030 dhe 25% deri në 2035)

	O3 – Reduktimi i  varshmërisë nga deponimi i mbeturinave
	Deponimi i mbeturinave komunale
	> 95%
	Caku i vitit 2035 dhe ai i vitit 2045 do të përcaktohen në përputhje me SMIMK (më pak se 30% deri në 2030 dhe më pak se 10% deri në 2045)

	
	Mbyllja e deponive komunale
	70
	0
	2028

	O4 – Rritja e riciklimit dhe rikuperimit të mbeturinave të ndërtimit dhe rrënimit
	Ripërdorimi dhe riciklimi i MNRr-ve
	0%
	40%
	2030

	
	
	
	Caku i vitit 2035 pritet të ketë trajektore pozitive dhe do të përcaktohet në përputhje me SMIMK (50% deri në 2035)

	
	Ripërdorimi, riciklimi dhe rikuperimi i materialeve tjera të MNRr-ve
	0%
	60%
	2030

	
	
	
	Caku i vitit 2035 pritet të ketë trajektore pozitive dhe do të përcaktohet në përputhje me SMIMK (70% deri në 2035)


	


[bookmark: _Toc185866101][bookmark: _Toc230254696]Parashikimi i gjenerimit të mbeturinave

[bookmark: _Hlk197099338]Analiza e opsioneve është zhvilluar sipas parashikimeve të popullsisë e cila ndikon drejtpërdrejtë në parashikimet e gjenerimit të mbeturinave. Të dhënat e popullsisë të bazuara në regjistrimin e fundit të popullsisë, publikuar në vitin 2024.


[bookmark: _Toc185866239][bookmark: _Toc197472318]Figura 16 . Parashikimi i popullsisë për ZMM 3 - Pejë (përfshihet Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku), 2024-2035
[bookmark: _Hlk197099485]Siç shihet nga diagrami i mësipërm, tregojnë se popullsia e Zonës së Menaxhimit të Mbeturinave 2 - Pejë (përfshihet Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku) pritet të zvogëlohet në mënyrë të pandjeshme në periudhën e planifikimit dhe të mbetet pak nën 177,164 mijë banorë deri në vitin 2030.

Figura më poshtë tregon një parashikim të sasive të mbeturinave gjatë periudhës së planifikimit.


[bookmark: _Toc185866240][bookmark: _Toc197472319]Figura 17. Parashikimi i gjenerimit të mbeturinave komunale, 2024-2035[footnoteRef:12] [12:  Parashikimi i gjenerimit të mbeturinave deri në vitin 2035 do të rishikohet dhe përcaktohet në përputhje me SMIMK (2024-2035). ] 

[bookmark: _Hlk197099625]Megjithëse popullsia e rajonit pritet të mbetet mjaft konstante, sasia e mbeturinave pritet të rritet me 6.81% në fund të periudhës së planifikimit dhe të arrijë në rreth 71,040 tonë në vitin 2030. Kjo vjen si pasojë e rritjes së pritshme të BPV-së gjatë kësaj periudhe.

Figura më poshtë tregon përbërjen e mbeturinave në rajon. Të dhënat bazohen në anketën e përbërjes së mbeturinave komunale të kryer nga GIZ më 2021 dhe 2022.

[bookmark: _Toc185866241][bookmark: _Toc197472320]Figura 18. Përbërja e mbeturinave komunale
Siç shihet nga figura e mësipërme, fraksioni më i madh i mbeturinave është ai i  mbeturinave ushqimore, ndjekur nga plastika, letra dhe kartoni.
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[bookmark: _Toc185866153][bookmark: _Toc230254698]Konfigurimi i sistemit
Sistemi i rekomanduar i menaxhimit të mbeturinave është përcaktuar në bazë të analizës së opsioneve të paraqitura në Shtojcën 2 – Analiza e Opsioneve të Sistemit e cila eshte pjese perberese e ketij Plani, duke marrë parasysh përmbushjen e objektivave të planit, kostot e investimit dhe operimit, si dhe qëndrueshmërinë teknike dhe institucionale të zbatimit. Konfigurimi i propozuar përfshin masat dhe infrastrukturën kryesore për parandalimin, grumbullimin e mbeturinave të përziera si dhe grumbullimin ndaras të mbeturinave, trajtimin dhe rikuperimin e tyre dhe deponimin përfundimtar, me qëllim krijimin e një sistemi të integruar dhe efikas për komunat e Zonës së Menaxhimit të Mbeturinave. Tabela e mëposhtme përmbledh në detaje sistemin e preferuar për sistemin e integruar të menaxhimit të mbeturinave inerte.
[bookmark: _Toc429755040][bookmark: _Toc185866237][bookmark: _Toc206505855]

Tabela 81. Prezantimi i sistemit të preferuar
	Fazat drejtë krijimit të sistemit
	Përshkrimi
	Kapaciteti
	Viti/periudha
	Ndërlidhja e fazave me Objektivat e PNMIM

	Parandalimi i mbeturinave
	Zhvillimi dhe zbatimi i programeve të kompostimit shtëpiak
Miratimi i udhëzimeve për prokurimin e gjelbër publik
Mbështetja e bizneseve lokale në zbatimin e masave për parandalimin e mbeturinave ushqimore
Pjesëmarrja në nismat kombëtare për reduktimin e plastikës njëpërdorimshe
	· n/a
	Vazhdimisht
	O1 – Rritja e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave

	Deponimi i mbeturinave
	Përmirësimi i deponisë sanitare rajonale ekzistues për të gjithë ZMM
	· Kapaciteti i deponisë prej rreth 475 mijë tonë[footnoteRef:13] për një periudhë 20-vjeçare [13:  Nuk përfshihen mbeturinat industriale jo të rrezikshme] 

	2027 për qelinë e parë dhe infrastrukturën e përbashkët
	O3 – Reduktimi i varshmërisë nga deponimi i mbeturinave

	Transporti dhe transferi
	Stacionet e transferit do të ngriten në Istog dhe Deçan
	· Istog – kapacitet prej 9,700 tonë /vit
· Deçan – kapacitet prej 6,700 tonë/vit
	2027-2028
	O1 – Rritja e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave

	Krijimi i Oborreve të Riciklimit (OR)
	Do të krijohen 5 OR, një në secilën komunë
	Fraksionet e mbeturinave që do të grumbullohen:
· Mbeturinat e vëllimshme
· Mbeturinat e rrezikshme shtëpiake
· Fraksionet e veçanta të mbeturinave
	2027
	O2 – Rritja e riciklimit dhe rikuperimit të burimeve

O3 – Reduktimi i varshmërisë nga deponimi i mbeturinave

	Grumbullimi ndaras i mbeturinave dhe mbeturinave të përziera
	Shporta individuale plastike 120/240 l për shtëpi familjare
Shporta plastike individuale 120/240 l ose kontejnerë 1.1 m³ për ndërtesa shumëkatëshe në zonat urbane
	· 54,234 tonë mbeturina të përziera të mbledhura në vitin 2027
· 37,644 ton të mbledhura në vitin 2035[footnoteRef:14] [14:  Me qellim planifikimit te infrastruktures se nevojshme per menaxhimin e integruar te mbeturinave, kalkulimet jane bere per nje periudhe 10 vjecare. ] 

	Ndërrimi gradual i kontejnerëve dhe automjeteve grumbulluese
	O1 – Rritja e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave

	
	Shporta individuale plastike 120/240 l për grumbullimin e materialeve të riciklueshme,
Kontejnerë 1.1 - 1.5 m³ për grumbullimin e veçantë të qelqit
	· 100% e banorëve në zonat urbane dhe 80% e banorëve në zonat rurale
· 19,000 tonë mbeturina të mbledhura ndaras më 2035[footnoteRef:15] [15:  Me qellim planifikimit te infrastruktures se nevojshme per menaxhimin e integruar te mbeturinave, kalkulimet jane bere per nje periudhe 10 vjecare.] 

	2027 në zonat urbane
2030 për zonat rurale
	O2 – Rritja e riciklimit dhe rikuperimit të burimeve

O3 – Reduktimi i varshmërisë nga deponimi i mbeturinave

	Klasifikimi i mbeturinave
	Një stacion klasifikimi për materialet e grumbulluara ndaras do të ngritet në deponinë rajonale në Sferkë
	· Kapaciteti i objektit ORM – 21,000 tonë/vit të lëndëve të riciklueshme të mbledhura ndaras
	2028
	O2 – Rritja e riciklimit dhe rikuperimit të burimeve

O3 – Reduktimi i varshmërisë nga deponimi i mbeturinave

	Menaxhimi i mbeturinave të gjelbra
	Katër lokacione kompostimi për mbeturinat e gjelbra të grumbulluara veçmas do të ngriten në komunat Pejë, Istog, Klinë dhe Deçan.
Kompostimi në Pejë do të organizohet në lokacion të përhershëm, ndërsa në komunat tjera do të zbatohet kompostimi i decentralizuar duke përdorur pajisje mobile.

	· Objekti i kompostimit në Pejë – kapacitet prej 2,400 tonë/vit
· Lokacioni i kompostimit në Istog – kapacitet 600 tonë/vit
· Lokacioni i kompostimit në Klinë – kapacitet 600 tonë/vit
· Lokacioni i kompostimit në Deçan – kapacitet 550 tonë/vit
	2028
	O2 – Rritja e riciklimit dhe rikuperimit të burimeve

O3 – Reduktimi i varshmërisë nga deponimi i mbeturinave

	
	Filiimi me kompostimin shtëpiak në zonat rurale
	· n/a
	I përhershëm
	

	Menaxhimi i mbeturinave nga Ndërtimi dhe Rrënimi
	Rrjeti i pikave të hedhjes
	· Pejë me kapacitet prej 5,400 m³/vit
	2026-2028
	O4 – Rritja e riciklimit dhe rikuperimit të mbeturinave të ndërtimit dhe rrënimit

	
	
	· Istog - kapaciteti 2,900 m³/vit
	2026-2028
	

	
	
	· Klinë - kapaciteti 2,400 m³/vit
	2026-2028
	

	
	
	· Deçan (që shërben edhe Junikun ) me kapacitet 2,400 m³/vit
	2026-2028
	

	
	Një objekt riciklimi me një thërmues mobil
	· Kapaciteti 12,800 m³/vit
	2028
	

	
	Një objekt deponimi
	· Kapaciteti 19,300 m³/vit
	2028
	

	Rikuperimi i mbeturinave
	Propozohet 1 impiant TMB / për rikuperim të mbeturinave i cili do të trajtojë mbeturinat e përziera komunale nga të pesë komunat.
Një studim i detajuar i fizibilitetit do të përcaktojë nëse dhe çfarë teknologjie është e nevojshme për rikuperimin e mbeturinave, si dhe cilat zona të menaxhimit të mbeturinave do t'i shërbejë.
	· Kapaciteti prej 40,000 tonë/ vit
· Prodhimi prej 12,000 tonë/vit KDM
	2030
	O2 – Rritja e riciklimit dhe rikuperimit të burimeve

O3 – Reduktimi i varshmërisë nga deponimi i mbeturinave

	
	1 impiant kompostimi brenda kontonjerëve të specializuar do të ngritet[footnoteRef:16] në hapësirën e impiantit TMB / për rikuperimin e mbeturinave ose në objektin e kompostimit në Pejë [16: Përndryshe, mund të ngritet një strukturë e tretjes anaerobe në vendin e impiantit TMB, në varësi të gjetjeve të studimit përkatës të fizibilitetit.] 

	· Kapaciteti prej 3,500 tonë/vit
	2030
	



[bookmark: _Toc230254699]Ndërlidhjet ndërmjet detyrave
Transporti dhe transferi i mbeturinave
Që nga viti 2025 është duke u bërë një studim i financuar nga KfW për ngritjen e stacionit të transferit për komunën e Istogut. Pas identifikimit të vendit të përshtatshëm dhe teknologjisë së transferit, duhej përgatitej një projekt i detajuar i ndjekur nga punimet e ndërtimit. 

Gjithashtu, duhet të krijohet një stacion transferi në komunën e Deçanit. Duhet të parashikohet që kapaciteti i stacionit të transferit të mund të akomodojë sasitë e mbeturinave të përziera nga komuna e Junikut. Aktualisht, ngritjes së stacionit të transferit duhet t'i paraprijë një studim fizibiliteti[footnoteRef:17] i cili do të identifikojë vendin e ndërtimit të tij si dhe teknologjinë optimale të transferit si dhe projektimi i detajuar për ndërtimin e tij.  [17:  “Fusha e studimit të fizibilitetit përcakton kufijtë e projektit, objektivat dhe shkallën e analizës për të vlerësuar nëse një projekt i propozuar është ekonomikisht i qëndrueshëm dhe i vlefshëm për t’u realizuar. Zakonisht, ai përfshin analizën e opsioneve për fizibilitetin teknik, vlerësimin e kostove dhe përfitimeve, kërkesat operacionale, përputhshmërinë ligjore, ndikimin mjedisor dhe shoqëror, etj.”] 


Grumbullimi ndaras i mbeturinave dhe riciklimi i materialeve të ndara në burimi
Krijimi i një objekti të klasifikimit për materialet e ndara në burimi duhet t'i paraprijë vendosjes së sistemeve të grumbullimit ndaras të mbeturinave në komuna. Rekomandohet që grumbullimi ndaras dhe klasifikimi i mëpasshëm i mbeturinave të ambalazhit të menaxhohet përmes skemave të ardhshme PZP. Arsyeja për këtë është se grumbullimi ndaras dhe klasifikimi i i mbeturinave të ambalazhit do të rezultojë me një kosto shtesë, e cila do të çojë në rritjen e tarifave të menaxhimit të mbeturinave për familjet.

Pasi të krijohen skemat PZP, komunat do të duhet të bashkëpunojnë me Organizatat e Përgjegjësisë së Prodhuesit (OPP) në ngritjen e sistemeve të grumbullimit ndaras të mbeturinave në territoret e tyre. Sistemi i ndarjes në burimi do të bazohet në sistemin ekzistues të grumbullimit të mbeturinave – sistemin e sjelljes së mbeturinave te vendi i caktuar për blloqe banesash dhe shporta individuale për familjet që jetojnë në shtëpi individuale. Sistemi i ndarjes në burimi do të nisë fillimisht në zonat urbane, duke arritur mbulimin 100% në vitin 2030. Kjo do të zgjerohet gradualisht drejt zonave rurale, duke synuar arritjen e objektivave të PNMIM. 

Oborret e Riciklimit
Do të krijohen 5 OR, një në secilën komunë. Fraksionet e mbeturinave që do të grumbullohen kryesisht përfshijnë mbeturina të vëllimshme, mbeturinat e rrezikshme shtëpiake, fraksione të veçanta mbeturinash (pajisje elektrike dhe elektronike të përdorura, bateri etj.). Që nga viti 2025, po përgatitet një studim i cili do të identifikojë vendet për oborret e riciklimit dhe do të përgatiten konceptet e planit dhe pajisjeve të nevojshme. Kjo do të pasohet nga projektimi i detajuar i ndërtimit aktual të OR-ve. Njëkohësisht do të prokurohen punimet e ndërtimit dhe pajisje (kryesisht kontejnerë të mëdhenj dhe të mesëm).

Kompostimi i mbeturinave të gjelbra të grumbulluara ndaras në hapësirat publike
Kompostimi i mbeturinave të gjelbra të grumbulluara ndaras nga mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbra do të organizohet në të gjitha komunatë. Kompostimi në Pejë do të organizohet në një vend të përhershëm, ndërsa në komunat tjera do të zbatohet kompostimi i decentralizuar duke përdorur pajisje mobile. Ngritja e impiantit të kompostimit duhet të paraprihet nga një studim fizibiliteti i cili do të identifikojë vendndodhjen e punishtes, teknologjinë që do të përdoret dhe pajisjet e nevojshme për të gjitha komunat. 

Objektet e rikuperimit të mbeturinave
Për të reduktuar sasinë e mbeturinave komunale që shkojnë në deponi, do të ngrihet një impiant TMB i cili do të trajtojë mbeturinat e përziera komunale nga të pesë komunat. Objekti TMB duhet të ndërtohet  në vitin 2030 ose në vitin pasues, si një fazë e dytë e zhvillimit të infrastrukturës së mbeturinave në rajon. Idealisht, objekti TMB duhet të ndërtohet në vendin e deponisë aktuale. Megjithatë, si detyrë e parë, një studim fizibiliteti do të përcaktojë vendndodhjen e saktë të objektit dhe të gjitha aspektet operacionale  bazuar në sasitë e vlerësuara të mbeturinave të përziera nga të 5 komunat.

Për të arritur objektivin për mbeturinat komunale të përgatitura për ripërdorim dhe riciklim prej 20% deri në vitin 2030, do të duhet të krijohet një objekt shtesë për rikuperimin e mbeturinave organike, si pjesë e fazës së dytë të zhvillimit të infrastrukturës së mbeturinave në rajon. Si hap i parë, një studim fizibiliteti do të përcaktojë se çfarë lloj objekti trajtimi do të jetë më i përshtatshëm. Duhet të analizohen dhe krahasohen disa opsione: (i) një objekt për tretje anaerobe; (ii) impiant kompostimi bbenda kontejnerëve të specializuar në vendin e impiantit TMB; ose (iii) impianti i kompostimit brenda kontejnerëve të specializuar në vendin e objektit të kompostimit në Pejë. Me të gjitha mundlësitë, objekti do të projektohet për të trajtuar mbeturinat ushqimore të grumbulluara ndaras si nga bizneset ashtu edhe nga familjet. Në mënyrë që objekti i trajtimit organik të ndërtohet në vitin 2030 ose në vitin pasues, studimi i fizibilitetit duhet të fillojë në vitin 2028.

Menaxhimi i mbeturinave të ndërtimit dhe rrënimit
Sistemi për menaxhimin e mbeturinave të ndërtimit dhe rrënimit do të përbëhet nga: (i) 4 pika të hedhjes në komunat Pejë, Istog , Klinë dhe Deçan; (ii) një objekt riciklimi me një thërmues mobil; dhe (iii) një objekt deponimi. Krijimi i sistemit do të paraprihet nga përzgjedhja e vendeve për të gjithë elementët. Pasi të krijohen lokacionet dhe të përcaktohen për menaxhimin e MNRr, mund të prokurohen punimet e ndërtimit. Punimet e ndërtimit do të prokurohen për objektin e riciklimit dhe atë të deponimit. Komunat e veçanta do të jenë përgjegjëse për përcaktimin dhe profilizimin e pikave individuale të hedhjes. Përzgjedhja e lokacionit në të gjitha lokalitetet duhet të fillojë në vitin 2026, ndërsa punimet e ndërtimit për objektin e riciklimit dhe atë të deponimit mund të prokurohen dhe të finalizohen në vitin 2027.

Menaxhimi i mbeturinave bujqësore
Menaxhimi i mbeturinave bujqësore do të jetë përgjegjësi kryesore e fermerëve lokal dhe gjeneruesve të tjerë të mbeturinave.

[bookmark: _Hlk183707534]Figura e mëposhtme paraqet vendndodhjen e objekteve të parashikuara për menaxhimin e mbeturinave në ZMM.

[image: A map of different colored areas

AI-generated content may be incorrect.]
[bookmark: _Toc185866253][bookmark: _Toc197472332]Figura 31. Vendndodhja e objekteve të parashikuara për menaxhimin e mbeturinave në ZMM 3

[bookmark: _Toc230254700]Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore
Më poshtë janë renditur aktivitetet kryesore të cilat do të jenë përgjegjësi e komunave individuale:
· Masat për parandalimin e mbeturinave (të 5 komunat)
· Të fillohet me grumbullimin ndaras të mbeturinave të riciklueshme të thata (të 5 komunat)
· Ngritja e oborreve të riciklimit (të 5 komunat)
· Krijimi i dy stacioneve të transferit (për komunën e Istogut dhe Deçanit)
· Krijimi i një objekti kompostimi për mbeturinat e gjelbra të grumbulluara ndaras (në komunën e Pejës) dhe zbatimi i kompostimit të decentralizuar të mbeturinave të gjelbra duke përdorur pajisje mobile në komunat Istog, Klinë, Deçan dhe Junik.
· Të fillohet me kompostimin shtëpiak në zonat rurale (të 5 komunat)
· Krijimi i katër pikave të hedhjes së mbeturinave nga ndërtimi dhe rrënimi (në komunat Pejë, Istog, Klinë dhe Deçan)

Lista e mëposhtme tregon aktivitetet kryesore që do të zbatohen në nivel rajonal:
· Përmirësimi i deponisë sanitare rajonale ekzistuese
· Krijimi i një objekti klasifikimi për mbeturinave të riciklueshme të grumbulluara ndaras
· Ngritja e një impianti TMB për trajtimin e mbeturinave të përziera komunale
· Ngritja e një impianti për trajtimin e mbeturinave organike (kompostimi në kontenjerë të specializuar ose impiant të tretjes anaerobe)
· Ngritja e një objekti riciklimi për mbeturinat e ndërtimit dhe rrënimit
· Ngritja e një venddeponimi për mbeturinat e ndërtimit dhe rrënimit

[bookmark: _Toc185866154][bookmark: _Toc230254701]Modeli operativ
Tabela më poshtë paraqet përmbledhjen e modeleve operative për aktivitetet e ndryshme të menaxhimit të mbeturinave.

[bookmark: _Toc206505856]Tabela 82. Arranzhimet e rekomanduara operative
	Komponenti i menaxhimit të mbeturinave
	Arranzhimet operative

	Grumbullimi i mbeturinave
	Komunat do të jenë përgjegjëse për organizimin e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave në territoret e tyre, i cili mund të ofrohet nëpërmjet KRM-së, operatorëve privatë ose ndërmarrjeve komunale.

	Transferi i mbeturinave
	Komunat do të jenë përgjegjëse për menaxhimin e stacioneve të transferit dhe do të vendosin nëse do ta transferojnë menaxhimin e përditshëm te operatorë të tjerë.

	Oborret e riciklimit 
	Komunat do t’i menaxhojnë OR-të dhe do të vendosin për modelin e operatorit brenda periudhës së planifikimit dhe ndërtimit, në mënyrë që operatori të përcaktohet në kohë për fillimin e funksionimit të përditshëm të OR-së.

	Operacionet e klasifikimit dhe rikuperimit të mbeturinave
	KMDK ose një ndërmarrje tjetër shtetërore do të jetë përgjegjëse për funksionimin e këtyre objekteve/impianteve.

	Kompostimi i mbeturinave të gjelbra
	Komunat do të jenë përgjegjëse për organizimin e grumbullimit dhe kompostimit të mbeturinave të gjelbra në territoret e tyre, i cili mund të ofrohet nëpërmjet KRM-së, operatorëve privatë ose ndërmarrjeve komunale.

	Riciklimi i MNRr
	Në afat të shkurtër dhe të mesëm, funksionimi i objekteve të riciklimit të mbeturinave nga ndërtimi dhe rrënimi duhet të bëhet përgjegjësi e sektorit privat si gjeneruesi kryesor i mbeturinave.

	Deponimi i mbeturinave
	KMDK do të vazhdojë të operojë deponitë rajonale.



[bookmark: _Toc230254702]Kostot investive dhe operacionale
[bookmark: _Hlk195525377]Një përmbledhje e kostove të zbatimit për sistemin e ardhshëm të menaxhimit të mbeturinave është paraqitur në figurat e mëposhtme.

Kostot e investimit gjatë periudhës së planifikimit vlerësohen në 54.6 milionë €, duke përfshirë kostot për zëvendësimin e aseteve.





[bookmark: _Toc185866254][bookmark: _Toc197472333]Figura 32. Kostot e investimit për operacionalizimin e menaxhimit të mbeturinave[footnoteRef:18] [18:  Investimet e parashikuara pas vitit 2030 janë paraparë sipas SMIMK dhe do të pëcaktohen në përputhje me mundësitë buxhetore. ] 

[bookmark: _Hlk197111619]Kostot vjetore të operacionale pritet të rriten me ndërtimin e deponisë së re dhe me filimin e grumbullimit ndaras të mbeturinave të riciklueshme dhe kompostimit të mbeturinave të gjelbra, nga 5.3 milionë € në 2026 në 7.8 milionë € në 2030 kur priten të funksionalizohen impianti TMB si dhe grumbullimi ndaras i mbeturinave ushqimore.


[bookmark: _Toc185866255][bookmark: _Toc197472334]Figura 33. Kostot vjetore operacionale për operacionet të menaxhimit të mbeturinave[footnoteRef:19] [19:  Kostot vjetore operacionale të parashikuara pas vitit 2030 janë paraparë sipas SMIMK dhe do të pëcaktohen në përputhje me mundësitë buxhetore.] 


Kostot totale vjetore që përbëhen nga kostot operacionale dhe atë të amortizimi janë paraqitur në dy figurat e mëposhtme.

[bookmark: _Toc185866256][bookmark: _Toc197472335]Figura 34. Kostot vjetore për operacione të menaxhimit të mbeturinave[footnoteRef:20] [20:  Kostot vjetore operacionale të parashikuara pas vitit 2030 janë paraparë sipas SMIMK dhe do të pëcaktohen në përputhje me mundësitë buxhetore.] 



[bookmark: _Toc185866257][bookmark: _Toc197472336]Figura 35. Kostot vjetore për llojin e kostos[footnoteRef:21] [21:  Kostot vjetore dhe llojet për kosoto të parashikuara pas vitit 2030 janë paraparë sipas SMIMK dhe do të pëcaktohen në përputhje me mundësitë buxhetore.] 


Kostot vjetore për njësi për ton mbeturina të gjeneruara pritet të rriten nga 116,4 €/ton në vitin 2027 në 157,5 €/ton në vitin 2035.


[bookmark: _Toc185866258][bookmark: _Toc197472337]Figura 36. Kostot vjetore për njësi për ton mbeturina të gjeneruara[footnoteRef:22] [22:  Kostot vjetore për gjenerimin e mbeturinave të parashikuara pas vitit 2030 janë paraparë sipas SMIMK dhe do të pëcaktohen në përputhje me mundësitë buxhetore.] 


Kostot mesatare me ulje për njësi gjatë periudhës së planifikimit për ton mbeturina të gjeneruara janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.

[bookmark: _Toc185866238][bookmark: _Toc206505857]Tabela 83. Kostot e zbritura për njësi për sistemin e integruar të menaxhimit të mbeturinave për ton mbeturina të gjeneruara, € /ton
	Parametri
	Pejë
	Istog
	Klinë
	Deçan
	Junik
	Mesatarja

	Klasifikimi ndaras
	
	
	
	
	
	

	Kostot investive
	6.89
	7.51
	11.18
	11.05
	12.85
	8.06

	Kostot operacionale
	10.00
	14.89
	12.57
	13.46
	19.94
	11.70

	Kostot totale të mbledhjes ndaras
	16.88
	22.40
	23.75
	24.50
	32.80
	19.76

	Grumbullimi i përzier
	
	
	
	
	
	

	Kostot investive
	8.96
	10.33
	14.49
	11.66
	11.13
	10.21

	Kostot operacionale
	22.06
	25.05
	37.64
	23.00
	21.44
	24.57

	Kostot totale të grumbullimit të përzier
	31.02
	35.38
	52.13
	34.66
	32.57
	34.78

	Transferimi i mbeturinave të përziera
	
	
	
	
	
	

	Kostot investive
	-
	2.72
	-
	4.23
	3.97
	1.01

	Kostot operacionale
	-
	8.57
	-
	9.85
	9.24
	2.75

	Kostot totale të transferimit të mbeturinave
	-
	11.29
	-
	14.08
	13.21
	3.75

	Kompostimi i mbeturinave të gjelbra
	
	
	
	
	
	

	Kostot investive
	1.17
	0.94
	1.38
	1.50
	-
	1.18

	Kostot operacionale
	4.08
	4.00
	5.86
	6.22
	-
	4.46

	Kostot totale të kompostimit të mbeturinave të gjelbra
	5.25
	4.94
	7.24
	7.71
	-
	5.64

	Programi i kompostimit shtëpiak OPEX
	1.80
	4.13
	5.49
	5.72
	7.42
	3.17

	Impianti klasifikues për grumbullimin ndaras
	
	
	
	
	
	

	Kostot investive
	1.76
	1.56
	1.53
	1.48
	1.43
	1.66

	Kostot operacionale
	6.96
	6.15
	6.05
	5.83
	5.65
	6.56

	Kostot totale të impianteve të klasifikimit
	8.72
	7.71
	7.59
	7.30
	7.08
	8.22

	Trajtimi i mbeturinave të përziera (TMB)
	
	
	
	
	
	

	Kostot investive
	8.09
	8.54
	8.34
	8.41
	8.17
	8.24

	Kostot operacionale
	7.80
	8.23
	8.04
	8.11
	7.88
	7.94

	Kostot totale tëT MB
	15.89
	16.77
	16.38
	16.52
	16.05
	16.18

	Kompostimi i mbeturinave ushqimore në kontejnerë të specializuar
	
	
	
	
	
	

	Kostot investive
	2.29
	0.59
	0.64
	0.42
	-
	1.55

	Kostot operacionale
	2.63
	0.68
	0.74
	0.48
	-
	1.78

	Kostot totale të DA
	4.92
	1.27
	1.38
	0.91
	-
	3.33

	Impianti RDF/KDM WtE/MpE
	1.60
	1.69
	1.65
	1.67
	1.62
	1.63

	Deponia
	
	
	
	
	
	

	Kostot investive
	15.83
	16.70
	16.31
	16.46
	15.98
	16.11

	Kostot operacionale
	10.54
	11.12
	10.86
	10.95
	10.64
	10.73

	Kostot totale të deponisë
	26.36
	27.82
	27.17
	27.41
	26.62
	26.84

	Totalet
	
	
	
	
	
	

	Kostot totale të investimit
	44.99
	48.89
	53.88
	55.20
	53.54
	48.02

	Kostot totale operacionale
	83.97
	101.14
	105.18
	101.53
	100.02
	91.76

	Kostot totale
	128.96
	150.03
	159.05
	156.73
	153.55
	139.78

	Të hyrat totale
	13.14
	11.85
	11.66
	11.29
	10.94
	12.49

	Kostot neto
	115.82
	138.18
	147.40
	145.44
	142.61
	127.29



Kostot me ulje për njësi për ton mbeturina të gjeneruara janë më të ulëtat në komunën e Pejës dhe vlerësohen në 115,82 €/ton dhe më e lartat në komunën e Klinës 147,40 €/ton, ndërsa vlera mesatare për rajonin është 127,29 €/ton.

[bookmark: _Toc185866155][bookmark: _Toc230254703]Masa dhe bilanci i përgjithshëm i mbeturinave në sistemin e rekomanduar
[bookmark: _Hlk195524236]Shifrat e mëposhtme tregojnë balancën e përgjithshme/masës së sasive të mbeturinave për periudhën e planifikimit.


[bookmark: _Toc185866259]
[footnoteRef:23] [23:  Parashikimet e pergjithshme dhe ato të masës janë bërë për një periudhë 10 vjeçare me qëllim të planifikimit të infrastrukturës përkatëse për menaxhimin e integruar të mbeturinave. ] 

[bookmark: _Toc197472338]Figura 37. Bilanci i përgjithshëm/masa e sistemit të propozuar të menaxhimit të mbeturinave gjatë periudhës së planifikimit.
[image: ]
[bookmark: _Toc185866260][bookmark: _Toc197472339]Figura 38. Balanca e përgjithshme/masës e sistemit në vitin 2035

Balanca e përgjithshme/masës tregon se në vitin 2030 do të arrihet një shkallë riciklimi 20% për peshën e mbeturinave të gjeneruara komunale si dhe do të reduktohet sasia e mbeturinave komunale të deponuara. 

[bookmark: _Toc190967399][bookmark: _Toc230254704]Kostot dhe burimet
Që nga viti 2025, të gjitha vlerësimet e kostos dhe të hyrat e sistemit janë me çmime konstante. Në të ardhmen, inflacioni ndikon si në kostot ashtu edhe në të hyra.

[bookmark: _Toc230254705]Grumbullimi ndaras i materialeve të riciklueshme dhe klasifikimi 
Grumbullimi i ndaras i mbeturinave të materialeve të riciklueshme është parakusht për rikuperimin dhe shfrytëzimin e tyre.

Futja në praktikë e dhe rritja graduale e grumbullimit ndaras të mbeturinave për të mbuluar 100% të popullsisë urbane dhe 80% të popullsisë rurale kërkon investime të vazhdueshme dhe riinvestim në kamionë dhe kontejnerë. Kjo nënkupton grumbullimin ndaras të mbeturinave të materialeve të riciklueshme, për sasitë si më poshtë:

Tabela 86. Materialet e riciklueshme të grumbulluara ndaras nga komunat, ton, 2027-2035
	Komuna
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035[footnoteRef:24] [24:  Parashikimet janë bërë për një periudhë 10 vjeçare me qëllim të planifikimit të infrastrukturës përkatëse për menaxhimin e integruar të mbeturinave.] 


	Pejë
	5,081 t
	6,385 t
	7,836 t
	8,496 t
	9,225 t
	10,015 t
	10,562 t
	11,066 t
	11,552 t

	Istog
	1,705 t
	1,890 t
	2,101 t
	2,341 t
	2,612 t
	2,910 t
	3,068 t
	3,213 t
	3,352 t

	Klinë
	1,149 t
	1,273 t
	1,413 t
	1,573 t
	1,753 t
	1,951 t
	2,057 t
	2,155 t
	2,248 t

	Deçan
	1,027 t
	1,142 t
	1,273 t
	1,423 t
	1,592 t
	1,778 t
	1,875 t
	1,964 t
	2,048 t

	Junik
	154 t
	163 t
	172 t
	181 t
	191 t
	202 t
	213 t
	224 t
	235 t

	Totali
	9,116 t
	10,853 t
	12,796 t
	14,014 t
	15,375 t
	16,857 t
	17,776 t
	18,622 t
	19,435 t

	Përfshirë papastërtitë
	10,484 t
	12,481 t
	14,715 t
	16,116 t
	17,681 t
	19,385 t
	20,442 t
	21,415 t
	22,350 t



Kostot investive të grumbullimit ndaras 
Për të përcaktuar pajisjet e nevojshme për grumbullimin ndaras të mbeturinave, përdoren supozimet e mëposhtme:
· Numri dhe kapacitetet e kontejnerëve dhe mjeteve të nevojshme grumbulluese korrespondojnë me sasitë e mbeturinave të grumbulluara, të llogaritura sipas numrit të banorëve të shërbyer dhe normave për banorë të grumbullimit të mbeturinave të riciklueshme në zonat urbane dhe rurale për vitin përkatës;
· Dendësia e materialeve në kontejnerë supozohet të jetë: 0,125 tonë/m³ për letër dhe karton; 0,030 tonë/m³ për plastikë; 0,150 tonë/m³ për metalet; 0,300 tonë/m³ për qelqin dhe 0,240 tonë/m³ për mbeturinat (papastërtitë) që gjenden në mbeturinat grumbulluara ndaras;
· Papastërtitë (mbeturinat) në kontejnerët e grumbullimit ndaras supozohet të jenë 15% e materialeve me vlerë.
· Mbushja mesatare e kontejnerit supozohet të jetë 80%;
· Numri i kontejnerëve është llogaritur duke supozuar 5% rezervë;
· Koha për shkarkimit të një shporte prej 240 l supozohet të jetë 40 sekonda, ndërsa koha e ngritjes së kontejnerët 1.5 m³, për qelq pranohet mesatarisht 4 minuta (përfshirë kohën për rrug;timin deri tek kontejnerin tjetër).
· Shpejtësia e lëvizjes së kamionëve grumbullues deri në objektin e klasifikimit supozohet të jetë 35 km/orë;
· Frekuenca e grumbullimit do të jetë 52 herë në vit për kontejnerët e letrës, kartonit e plastikës (ose kontejnerët e thatë) dhe 12 herë në vit për kontejnerët e qelqit;
· Supozohet që 85% të jetë shfrytëzimi i ngarkesës nominale të automjeteve grumbulluese dhe 85% e disponueshmërisë kur të përcaktohet numri i nevojshëm i automjeteve grumbulluese; 
· Jetëgjatësia për kontejnerët dhe shportat pranohet të jetë 7 vjet dhe 10 vjet për automjetet për grumbullimin e mbeturinave (AGM-të);
· Kostot për njësi prej 900 €/pc janë kalkuluar për kontejnerin Igloo 1.5 m³, 80 €/copë përdoren për shporta nga plastika 240 l dhe 140,000 €/copë për automjet grumbullues 16.0 m³. Kostot për sistemin e kontejnerëve nuk merren parasysh; 
· Distancat mesatare të udhëtimit ndërmjet komunave individuale dhe objektit të klasifikimit maten në drejtim të qendrës përkatëse të qytetit. Supozohet se objekti i klasifikimit do të jetë në deponinë rajonale;
· Koha mesatare e shpenzuar për shkarkim në vendin e klasifikimit do të jetë gjysmë ore. Koha e ndërmjet udhëtimeve do të jetë gjithashtu gjysmë ore;

Vlerësimi vjetor i investimeve dhe riinvestimit të kërkuar nga komunat është përmbledhur në figurën e mëposhtme:


Figura 39. Kostot e investimieve për grumbullimin ndaras të mbeturinave

Për periudhën, shuma totale e investimit dhe riinvestimit në grumbullimin ndaras të mbeturinave është llogaritur të jetë 8,6 milionë euro.

Kostot investive në objektin e klasifikimit
Objekti i klasifikimit duhet të përpunojë nga 10,000 deri në 22,000 t.
Këto sasi janë relativisht të ulëta dhe supozojnë ngritjen e një objekti të centralizuar klasifikimi për të gjithë rajonin. Madhësia minimale e investimit fillestar të kërkuar është 1,575,000 EUR, për të përfshirë:
· Punime civile 671,000 €.
· Mekanike 693.000 €.
· Automjete 168,000 €.
· Të tjera 43,000 €.

Kostot operacionale të grumbullimit ndaras
Grumbullimi ndaras
· Kostot vjetore të mirëmbajtjes për kamionët janë vlerësuar në 5% të kostove investive;
· Kostot vjetore të mirëmbajtjes për kontejnerët janë përcaktuar si 2% e kostove investive;
· Kostot e punëve llogariten për 46 javë pune për person, 5 ditë pune në javë dhe mesatarisht 5% pushim mjekësor;
· Kostot për ndërgjegjësimin e publikut llogariten në masën 10% të kostove vjetore;
· Kostot për administrimin e sistemit parashihet të jenë 10% e kostove direkte operacionale.

Deri në vitin 2035, kostot vjetore toperacionale dhe mirëmbajtjes për grumbullimin ndaras të materialeve të riciklueshme për gjithë rajonin rriten nga 660,000 në 1,3 milionë EUR.

Kostot operacionale për objektin e klasifikimit
Stafi i punësuar rritet nga 36 në 55 persona dhe kostot e pagave vjetore rriten nga 270 në 400 mijë euro. Kostot vjetore të mirëmbajtjes përkufizohen si 1% e kostos së punëve civile, 6% e kostos mekanike, 15% e automjetit dhe 10% e kostove të tjera investive dhe arrijnë në 78 mijë euro. Kostot vjetore të energjisë elektrike rriten nga 24 në 48 mijë euro, kostot e naftës nga 20 në 43 mijë euro. Kostot administrative, taksat dhe sigurimet përcaktohen si 14% e kostove të tjera operacionale vjetore.
Kështu, kostot totale operacionale dhe mirëmbajtjes rriten nga 455 në 665 mijë euro.

Deponimi i mbeturinave të përziera në deponi
Kostoja vjetore e deponimit të mbeturinave të përziera nga impianti i klasifikimit përcaktohet në bazë të tarifës së portës në deponi dhe sasive të papastërtive të deponuara.

Të hyrat nga shitja e materialeve të riciklueshme
Të hyrat nga shitja e materialeve të riciklueshme përcaktohen në bazë të çmimeve të mëposhtme për materialet e riciklueshme dhe supozimin se të gjitha materialet e riciklueshme do të shiten:
· letër&karton 	75 €/t
· plastikë 	180 €/t
· metal	200 €/t
· qelq 	10 €/t

Kostot e transportit për blerësit e mundshëm të materialeve të riciklueshme nuk merren parasysh. Çmimi i plastikës ndryshon ndjeshëm në varësi të llojit të plastikës.

Grafiku i mëposhtëm përmbledh kostot e grumbullimit ndaras, klasifikimit dhe të hyrave nga shitja e materialeve të riciklueshme.


Figura 40. Kostot vjetore për grumbullimin ndaras, klasifikimin e materialeve të riciklueshme të grumbulluara ndaras dhe të hyrat nga shitjet e materialeve të riciklueshme

Siç shihet në grafikon, të hyrat nga shitja e materialeve të riciklueshme nuk mund të mbulojnë as kostot e grumbullimit ndaras.
Grante nuk jepen për pajisjet e grumbullimit të mbeturinave. Nëse investimi fillestar në objektin e klasifikimit ofrohet si grant, kjo do të ketë një ndikim të vogël në kosto.

Financimi
Kostot për grumbullimin ndaras dhe klasifikimin janë të konsiderueshme dhe nuk mund të kompensohen nga të hyrat nga shitja e materialeve të riciklueshme siç është konsideruar më sipër. Ngritja e skemës PZP për mbeturinat e ambalazhit është konsideruar në nivel kombëtar si dhe financimi i grumbullimit ndaras dhe klasifikimi i mbeturinave nga të hyrat e skemës PZP.
Të gjitha kostot për mbeturinat e ambalazhit dhe të hyrat që ndërlidhen me grumbullimin ndaras të materialeve të riciklueshme, klasifikimin dhe transportin e mëtejshëm deri në riciklimin përfundimtar do të financohen nga skema PZP, pas miratimit në nivel kombëtar.

[bookmark: _Toc230254706]Kompostimi i mbeturinave të gjelbra
Kompostimi i mbeturinave të gjelbra organike (p.sh. mbeturinat e fushave, mbeturinat nga kopshtet etj.) kërkon një minimum përpunimi paraprak qëi do të rezultojë në cilësi të lartë të produktit të kompostimit i cili mund të përdoret si kondicioner i tokës, i përshtatshëm për përdorime bujqësore dhe të tjera.

Kompostimi do të bëhet në të ashtuquajturat palë palë, që mund të kenë kryqëzim trekëndor ose trapezoid të seksioneve, që trazohen ose rrotullohen rregullisht. Procesi është i adaptueshëm ndaj zgjerimit të ardhshëm (rritjes së kapacitetit) ose përditësimit të pajisjeve. Disavantazhi është periudha relativisht e gjatë e nevojshme për maturimin e kompostit.
[image: A picture containing ground, outdoor, grass, dirt  Description automatically generated] 
Figure 41. Impiant tipik kompostimi në varg

Në varësi të cilësisë së lëndës së parë dhe konsistencës së xhiros dhe modeleve operacionale, kompostimi me palë palë të hapura zakonisht zgjat 5 deri në 6 muaj. Për të prodhuar një produkt cilësor (komposto) që mund të përdoret për qëllime të ndryshme fushore apo bujqësore, do të duhet të kryhen teste të rregullta mbi temperaturën, lagështinë dhe përmbajtjen e lëndëve ushqyese të kompostos.

Objektet e kompostimit të hapur palë palë për mbeturinat e gjelbra nga zonat publike urbane janë planifikuar për secilën komunë, përveç Junikut . Sasitë e mbeturinave të gjelbra në komunën e Junikut janë mjaft të vogla për të justifikuar blerjen e pajisjeve apo apo transportin dhe shfrytëzimin e përbashkët të pajisjeve mobile.

Tabela 87. Sasitë vjetore të mbeturinave të gjelbra të grumbulluara ndaras
	Parametri
	Pejë
	Istog
	Klinë
	Deçan
	Junik

	Sasitë vjetore të mbeturinave të gjelbra të grumbulluara ndaras
	2,400 t
	600 t
	600 t
	550 t
	65 t



Kostot e investimit dhe burimi i financimit
Kostot e vlerësuara të investimit fillestar janë përmbledhur në tabelën e mëposhtme, në mijë euro:

Tabela 88. Kostot investimit fillestar për kompostimin e mbeturinave të gjelbra
	Parametri
	Pejë
	Istog
	Klinë
	Deçan

	Punime civile
	129
	
	
	

	Makineri
	370
	39
	39
	39

	Automjete
	369
	184
	184
	184

	Inxhinieri, komisionim, kontigjente
	43
	11
	11
	11

	Totali, mijë EUR
	912
	234
	234
	234



Financimi i investimit fillestar në vendin e kompostimit të mbeturinave të gjelbra dhe pajisjet duhet të sigurohen si grant.

Kostot operacionale
Stafi i punësuar në objektin e Pejës është 6 persona dhe 3 persona për secilin nga vendet e kompostimit të komunave tjera. Kostot vjetore të mirëmbajtjes janë përcaktuar si 1% e kostos civile, 6% e kostos mekanike, 10% e kostos së automjetit. Kostot administrative dhe sigurimet përcaktohen si 10% e kostove të tjera.

Kostot e vlerësuara të funksionimit dhe mirëmbajtjes për kompostimin e haour pale palë janë përmbledhur në tabelën e mëposhtme, në mijë euro:

Tabela 89. Kostot e vlerësuara operacionale dhe të mirëmbajtjes për kompostimin e hapur palë palë (mijë euro)
	Parametri
	Pejë
	Istog
	Klinë
	Deçan

	Mirëmbajtja
	60
	21
	21
	21

	Pagat
	55
	24
	24
	24

	Materiale harxhuese (karburant, energji elektrike, etj.)
	59
	11
	11
	10

	Administrata, taksat, sigurimet
	17
	6
	6
	5

	Totali i OPEX-it
	192
	61
	61
	60



Kostot për grumbullimin ndars të mbeturinave të gjelbra prej 30 €/t merren parasysh krahas kostove të kompostimit të hapur pale palë. Kostoja e grumbullimit është vendosur e ulët, derisa vendet e kompostimit duhet të jenë në afërsi të burimit kryesor publik të mbeturinave të gjelbra.

Të ardhurat nga shitja e plehut organik
0.45 ton kompost gjenerohen nga çdo ton mbeturina të gjelbra për shkak të lagështisë, gazit dhe humbjes së materialeve gjatë procesit të kompostimit. Çmimi më i ulët i i konsideruar për kompostimin nga mbeturinat e gjelbra është 5 €/t.

Tabela 90. Të hyrat potenciale nga shitja e kompostit
	Parametri
	Pejë
	Istog
	Klinë
	Deçan

	Prodhimi vjetor i kompostit
	1,080 ton
	270 ton
	270 ton
	248 ton

	Të hyrat potenciale, mijëra euro
	5
	1
	1
	1



Kërkesa për kompost po rritet, çmimet dhe të hyrat (ose kostot e shmangura në rast të blerjeve komunale të tokës ose kompostit) pritet të rriten.

Përmbledhja e të gjitha kostove dhe të hyrave në lidhje me kompostimin e mbeturinave të gjelbra është paraqitur në tabelën e mëposhtme, në mijë euro:

Tabela 91. Kostot vjetore që do të mbulohen nga tarifa e mbeturinave, mijë euro
	Parametri
	Pejë
	Istog
	Klinë
	Deçan

	Operacionale/OPEX
	192
	61
	61
	60

	Grumbullimi ndaras e mbeturinave të gjelbra
	69
	17
	17
	15

	Të hyrat nga kompostimi
	5
	1
	1
	1

	Kostot neto vjetore
	256
	77
	77
	75



Ndërsa mbeturinate gjelbra nga zonat publike kompostohen, kostot vjetore neto për kompostimin e mbeturinave të gjelbra duhet të mbulohen nga tarifat e mbeturinave të grumbulluara nga gjeneruesit e mbeturinave – popullsia, bizneset, institucionet.

[bookmark: _Toc230254707]Kompostimi shtëpiak
Për vendbanimet rurale është planifkuar kompostimi shtëpiak i mbeturinave e gjelbra dhe që nga viti 2032 edhe nga mbeturinat organike/ushqimore.

Kompostimi shtëpiak redukton sasitë e mbeturinave në deponi. Në mënyrën më të zakonshme, procesi i kompostimit kërkon thjesht grumbullimin e mbeturinave të gjelbra. Procesi i dekompozimit ndihmohet nga copëtimi i bimëve dhe degëve nga pemët. Për të përshpejtuar procesin e dekompozimit duhet të sigurohet ajrosja e duhur duke e rrotulluar rregullisht përzierjen. Mbeturinat e kuzhinës gjithashtu mund të shtohen në proces, por vetëm mbeturinat e zgjedhura ushqimore. Produktet e qumështit dhe mishi duhet të shmangen pasi tërheqin parazitë dhe minjtë.
Kompostimi shtëpiak mund të lehtësohet duke përdorur pajisje speciale. Një njësi kompostimi shtëpiak mund të bëhet nga druri ose materiale të tjera, që mund të jetë shumë e thjeshtë dhe e lirë

Për të mbështetur aktivitetin kërkohen masa aktive dhe kontrolle vjetore.

Tabela e mëposhtme përmbledh synimet për sasitë e mbeturinave të kompostuara në shtëpi, kostot vjetore komunale që ndërlidhen me mbështetjen e kompostimit shtëpiak.

Tabela 92. Kostot komunale dhe mbeturinat e gjelbra dhe ushqimore të kompostuara në shtëpi në zonat rurale
	Parametri
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Mbeturinat e kompostimit shtëpiak, Pejë
	177 t
	196 t
	217 t
	240 t
	256 t
	1,451 t
	1,657 t
	1,895 t
	2,045 t

	Kostoja për Pejë, mijë euro
	24
	26
	27
	28
	30
	31
	33
	34
	36

	Mbeturinat e kompostimit shtëpiak, Istog
	97 t
	107 t
	119 t
	132 t
	140 t
	795 t
	908 t
	1,038 t
	1,120 t

	Kostoja për Istog , mijë euro
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Mbeturinat e kompostimit shqëpiak, Klinë
	64 t
	71 t
	78 t
	87 t
	92 t
	523 t
	598 t
	683 t
	738 t

	Kostot për Klinë, mijë euro
	16
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Mbeturinat e kompostimit shtëpiak, Deçan
	62 t
	69 t
	76 t
	84 t
	90 t
	509 t
	581 t
	664 t
	717 t

	Kostot për Deçanint, mijë euro
	15
	16
	17
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Mbeturinat e kompostimit shtëpiak, Junik
	9 t
	10 t
	11 t
	13 t
	13 t
	76 t
	87 t
	100 t
	108 t

	Kostor për Junik, mijë euro
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3



Duke marrë në konsideratë rritjen e kostos së trajtimit dhe deponimit, kompostimi shtëpiak zvogëlon kostot e të gjithë sistemit për gjeneruesit e mbeturinave.

Kostot vjetore për të mbështetur kompostimin shtëpiak në zonat rurale do të mbulohen nga tarifat e mbeturinave të brumbulluara nga gjeneruesit e mbeturinave – popullata, bizneset, institucionet.

[bookmark: _Toc230254708]Grumbullimi dhe transferimi i mbeturinave të përziera
Grumbullimi i mbeturinave ofrohet për të gjithë popullatën e Zonës së Menaxhimit të Mbeturinave 2 - Pejë (përfshihet Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku). Me fillimin e grumbullimit ndaras të materialeve të riciklueshme, grumbullimin ndaras të mbeturinave të gjelbra dhe kompostimit shtëpiak, sasia e mbeturinave të përziera për grumbullim zvogëlohet. Kështu, kosto totale për grumbullimin e mbeturinave të përziera (kostot operacionale dhe amortizimit) pritet të ulen, ndërsa kostoja për njësi për ton mbeturina të grumbulluara - të rritet.

Në secilën komunë, llogaritjet e kostove të grumbullimit kryhen veçmas për zonat urbane dhe për zonat ruralei, duke marrë parasysh llojet e kontejnerëve dhe automjeteve grumbulluese të përdorura.

Për llogaritjen e kostove të grumbullimit të mbeturinave janë bërë supozimet e mëposhtme:
· Numrat dhe kapacitetet e kontejnerëve dhe automjeteve të nevojshme grumbulluese korrespondojnë me sasitë e mbeturinave të grumbulluara, të llogaritura në bazë të numrit të banorëve të shërbyer dhe normave përkatëse të gjenerimit të mbeturinave për banorë në zonat urbane dhe rurale për vitin përkatës. Është marrë parasysh sasia e mbeturinave të grumbulluara ndaras.
· Dendësia e mbeturinave në kontejnerë 180 kg/m³.
· Shkalla mesatare e mbushjes së kontejnerëve pranohet të jetë 80% për kontejnerët 1.1 m³ dhe 85% për shportat 240 l.
· Koeficienti i parregullsisë që përfaqëson raportin ndërmjet maksimumit dhe sasisë mesatare javore të mbeturinave është i barabartë me 1.3.
· Shpejtësia e udhëtimit të automjeteve për grumbullimin e mbeturinave pranohet në 35 km/orë.
· Shfrytëzimi 85% i ngarkesës nominale të mjeteve grumbulluese.
· 85% disponueshmëria e mjetit grumbullues.
· Rezerva e kontejnerëve për mirëmbajtje - 5%.
· Koha për shkarkimi e kontejnerit 1,1 m³ është mesatarisht 1,0 minutë. Koha për shkarkimin e shportave të mbeturinave vlerësohet të jetë 0,67 minuta (40 sekonda).
· Distancat mesatare të udhëtimit midis vendgrumbullimit dhe komunave të veçanta maten në drejtim qendrës përkatëse të qytetit. Distanca e udhëtimit për zonat rurale pranohet të jetë 10 km më e gjatë se për zonat urbane.
· Koha mesatare e shpenzuar për shkarkim në venddeponi do të jetë gjysmë ore; Koha e ndërmjet udhëtimeve do të jetë gjithashtu gjysmë ore.
· Kamionët (RCV) 16 m³ me ngarkesë prej 8 tonë mbeturina për automjet (korrespondon me 500 kg/m³ mbeturina të ngjeshura).
· Kostot për njësi të pajisjeve:
· 80 €/copë përdoren për shporta plastike 240 l dhe
· 650 €/copë përdoren për kontejnerë metalik 1.1 m³.
· 140,000 €/copë për automjet për grumbullimin e mbeturinave 16.0 m³ si për shportat individualë ashtu edhe për kontejnerët 1.1 m³.
· Jetëgjatësia për kontejnerët dhe shportat pranohet të jetë 7 vjet dhe 10 vjet për AGM-të. Kështu, një normë vjetore e amortizimit për kamionët është 10%, e për kontejnerët - 14.3%.
· Kontejnerët dhe automjetet ekzistuese nuk janë marrë parasysh derisa janë përgatitur vlerësimet e kostove për një pajisje krejtësisht të reja.
· Kostot vjetore të mirëmbajtjes pranohen të jenë 4% e kostove të investimit për kontejnerët dhe 5% për automjetet.
· Kostot për administrimin e sistemit janë 10% e kostove direkte operacionale.
· Sigurimi i automjeteve grumbulluese dhe personelit – 1% e kostos së investimit.
· Shërbime jashtë orarit – 10% e kostove operacionale plus amortizimi vjetor.
· Kostot e punës llogariten për 46 javë pune për person, 5 ditë pune në javë dhe mesatarisht 5% pushim mjekësor.

Një pjesë e flotës ekzistuese fillimisht mund të përdoret për grumbullimin ndaras të mbeturinave derisa zëvendësimi i pajisjeve ekzistuese do të bëhet sipas nevojës.

Tabela 93. Pajisjet e nevojshme për grumbullimin e mbeturinave të përziera 2027
	Parametri
	Pejë
	Istog[footnoteRef:25] [25: Llogaritjet e paraqitura për rastin e stacionit të transferit] 

	Klinë
	Deçan[footnoteRef:26] [26: Llogaritjet e paraqitura për rastin e stacionit të transferit] 

	Junik[footnoteRef:27] [27: Llogaritjet e paraqitura për rastin e stacionit të transferit] 


	Kontejnerë 1.1 m³ të instaluar 
	763
	54
	40
	24
	-

	Kontejnerë 1.1 m³ të blerë
	801
	57
	42
	25
	-

	Shporta 240 l të instaluara
	12,307
	6,743
	4,439
	4,315
	584

	Shporta 240 l të blera
	12,922
	7,080
	4,661
	4,531
	613

	Automjete grumbullimi 16 m³ që operojnë në zonat urbane
	3.8
	0.2
	0.2
	0.1
	-

	Automjete grumbullimi 16 m³ që operojnë në zonat rurale
	7.6
	3.3
	3,9
	2.1
	0.3

	Automjete grumbullimi 16 m³ të blera
	12
	4
	5
	3
	-



Distancat nga qendrat komunale deri në deponinë rajonale janë si më poshtë:
	Pejë
	Istog
	Deçan
	Klinë
	Junik

	14 km
	36 km
	27 km
	20 km
	37 km



Meqenëse sasitë e mbeturinave nuk janë të konsiderueshme, janë planifikuar 2 stacione transferi të mbeturinave për komunën e Istogut dhe të Deçanit (për t'i shërbyer edhe Junikut ).

Stacionet e transferimit me ngjeshje janë marrë në konsideratë derisa vlerësimet për investimin fillestar janë dhënë më poshtë;

Tabela 94. Kostot investive në stacionet e transferit, mijë euro
	Përbërësit e kostos
	Istog
	Deçan dhe Junik

	Viti
	2026
	2027
	2026
	2027

	Punime civile
	239
	-
	245
	-

	Makineri
	301
	-
	326
	-

	Kontejnerë/kamionë
	36
	119
	36
	119

	Totali
	575
	119
	607
	119



Kostoja fillestare e investimit duhet të sigurohet me grant. Duke qenë se investimi në stacione transferi parashikohet të financohet me grant, amortizimi i strukturave civile dhe pajisjeve nuk përfshihet në koston që do të mbulohet nga tarifa e mbeturinave.

Kostot e grumbullimit dhe transferimit të mbeturinave të përziera
Tabelat e mëposhtme përmbledhin kostot e grumbullimit dhe transferimit të mbeturinave sipas komunave që do të mbulohen nga të hyrat nga tarifat e mbeturinave:

Tabela 95. Kostot e grumbullimit të mbeturinave të përziera në Pejë, mijë euro
	Pejë
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Mbeturinat e përziera të grumbulluara
	31,776 t
	30,441 t
	28,937 t
	27,995 t
	27,313 t
	23,648 t
	22,817 t
	21,984 t
	21,237 t

	Kostot operacionale, mijë €
	1,217
	1,174
	1,138
	1,134
	1,121
	998
	968
	938
	908

	Amortizimi, mijë €
	393
	393
	393
	393
	393
	358
	358
	358
	358

	Kostot totale të grumbullimit, mijë €
	1,610
	1,567
	1,531
	1,527
	1,515
	1,356
	1,326
	1,296
	1,266

	Kostoja për ton
	51 €/t
	51 €/t
	53 €/t
	55 €/t
	55 €/t
	57 €/t
	58 €/t
	59 €/t
	60 €/t



Tabela 96. Kostot e grumbullimit dhe transferimit të mbeturinave të përziera në Istog, mijë euro
	Istog
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Mbeturinat e përziera të grumbulluara
	9,735 t
	9,572 t
	9,380 t
	9,062 t
	8,793 t
	7,409 t
	7,143 t
	6,873 t
	6,655 t

	Kostot operacionale, mijë €
	406
	403
	397
	393
	388
	381
	379
	368
	367

	Amortizimi, mijë €
	138
	138
	138
	138
	138
	138
	138
	127
	127

	Kostot operacionale të transferit, mijë €
	173
	172
	172
	171
	170
	168
	167
	167
	166

	Kostot totale të grumbullimit dhe transferit
	717
	714
	708
	702
	697
	687
	685
	662
	660

	Kostoja për ton
	74 €/t
	75 €/t
	75 €/t
	78 €/t
	79 €/t
	93 €/t
	96 €/t
	96 €/t
	99 €/t



Tabela 97. Kostot e grumbulllimit të mbeturinave të përziera në Klinë, mijë euro
	Klinë
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Mbeturinat e përziera të grumbulluara
	6,500 t
	6,392 t
	6,264 t
	6,052 t
	5,873 t
	4,808 t
	4,621 t
	4,433 t
	4,278 t

	Kostot operacionale, mijë €
	414
	413
	404
	403
	401
	400
	391
	386
	385

	Amortizimi, mijë €
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	124
	124

	Kostot totale të grumbullimit, mijë €
	544
	544
	534
	533
	532
	530
	522
	510
	509

	Kostoja për ton
	84 €/t
	85 €/t
	85 €/t
	88 €/t
	91 €/t
	110 €/t
	113 €/t
	115 €/t
	119 €/t



Tabela 98. Kostot e grumbullimit dhe transferit të mbeturinave të përziera në Deçan, mijë euro
	Deçan
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Mbeturinat e përziera të grumbulluara
	6,013 t
	5,912 t
	5,792 t
	5,595 t
	5,426 t
	4,416 t
	4,243 t
	4,068 t
	3,926 t

	Kostot operacionale, mijë €
	234
	233
	233
	232
	223
	222
	222
	216
	216

	Amortizimi, mijë €
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	91
	91

	Transferimi i kostos operative, mijë €
	143
	143
	143
	142
	142
	114
	114
	114
	114

	Kostot totale të grumbullimit dhe transferit
	477
	475
	475
	474
	464
	436
	435
	422
	421

	Kostoja për ton
	79 €/t
	80 €/t
	82 €/t
	85 €/t
	86 €/t
	99 €/t
	103 €/t
	104 €/t
	107 €/t



Tabela 99. Kostot e brumbullimit dhe transferimit të mbeturinave të përziera në Junik, mijë euro
	Junik
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Mbeturinat e përziera të grumbulluara
	756 t
	750 t
	743 t
	727 t
	718 t
	648 t
	628 t
	608 t
	592 t

	Kostot operacionale, mijë €
	26
	26
	26
	26
	25
	25
	25
	25
	25

	Amortizimi, mijë €
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	Kostot operacionale të transferit
	16
	16
	16
	16
	16
	13
	13
	13
	13

	Kostot totale të grumbullimit dhe transferit
	53
	53
	53
	53
	52
	49
	49
	49
	49

	Kostoja për ton
	70 €/t
	71 €/t
	71 €/t
	73 €/t
	72 €/t
	76 €/t
	78 €/t
	80 €/t
	82 €/t



[bookmark: _Toc230254709]Deponia
Me devijimin e planifikuar të mbeturinave të riciklueshme dhe të gjelbra nga deponimi në deponi në trajtimin e të gjithë mbeturinave të përziera në TMB dhe kompostimi në kontenjerët e specializuar që nga viti 2032, sasitë e mbeturinave që do të deponohen në deponi vlerësohen si më poshtë.

Tabela 100. Sasitë e parashikuara të mbeturinave për deponi
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Mbeturinat në deponi
	57,493 t
	56,297 t
	54,928 t
	53,616 t
	52,717 t
	10,325 t
	10,012 t
	9,677 t
	9,404 t



Kostot e investimit në deponi
Deponitë zhvillohen në faza. Financimi me grant (i pjesshëm) pritet vetëm për investimin fillestar – infrastrukturën e përgjithshme, qelinë e parë dhe pajisjet. 

Zhvillimi i qelive të ardhshme, kostot e mbylljes pas mbushjes së qelive, zëvendësimi i pajisjeve të amortizuara si dhe funksionimi i duhur i deponisë në përputhje me lejet do të mbulohen nga tarifa e portës së deponisë e përcaktuar për ton mbeturina të deponuara.

Përfundimi i studimit të detajuar të fizibilitetit dhe kostos së detajuar pritet në vitin 2025.

Vlerësimet këtu përfshihen me supozimin se qelia e parë do të ndërtohet për 260,000 tonë mbeturina, për 5 vjet. Vlerësimet paraprake për ndërtimin e deponisë rajonale janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Tabela 101. Vlerësimet e kostove fillestare të investimit në deponi
	Përbërësit e kostos
	Vlera, mijë €

	Punime ndërtimore civile dhe infrastruktura e përbashkët
	2,433

	Punimet civile Qelia 1
	2,979

	Mekanike
	2,864

	Automjetet
	1,972

	Kostot totale të investimit
	10,248



Kostot e mësipërme nuk përfshijnë mbylljen e venddeponisë ekzistuese.

Investimi fillestar do të ofrohet si grant, me disa bashkëfinancime të zotuara nga komuna e Pejës. Mund të konsiderohet edhe kontributi i komunave të tjera.

Kostoja e ndërtimit të një qelisë të dytë për 90,000 tonë mbeturina llogaritet në 1.5 mln euro dhe është planifikuar për vitin 2031. Ndërtimi i qelisë së dytë parashikohet të financohet me hua, e cila do të shlyhet me të hyrat nga tarifa e portës së deponisë.

Kostot e mbylljes së qelisë së parë llogariten në 894 mijë EUR, ose 3.44 EUR për ton mbeturina të deponuara (894,000 €/260,000 t). Komponenti i mbylljes së qelisë do të përfshihet në tarifën e portës që nga fillimi i funksionimit të qelisë së re.

Kostot operaative të deponisë
Deponitë kanë një komponent të rëndësishëm të kostove fikse operacionale që mbeten konstante pavarësisht ndryshimit në sasinë e mbeturinave.

Si rezultat i rikuperimit dhe përdorimit të mbeturinave, mbeturinat që shkojnë në landfill pritet të ulen nga 55,000 t në 10,000 t drejt vitit 2032, megjithatë kostoja operacionale për funksionimin e duhur nuk mund të ulet me më shumë se 50%.

Kostot e mirëmbajtjes janë përcaktuar si 1% e kostos së ndërtimit të infrastrukturës dhe qelisë, 3% e instalimeve mekanike 15% e kostos së automjetit. Karburanti për ngjeshje dhe energjia elektrike për trajtimin e rrjedhjeve dhe gazit janë komponentët kryesorë të kostove të konsumueshme. Testet, kostoja e monitorimit të rregullt, sigurimet përfshihen në kostot administrative.
Kostot e vlerësuara operacionale të deponisë janë paraqitur në figurën e mëposhtme



Figura 42. Kostot vjetore operacionale në deponinë rajonale

Tarifa e portës së deponisë dhe rrjedha e parasë
Tabela më poshtë përmbledh rrjedhën e parasë, bazuar në supozimet e mësipërme. Tarifa e portës fillimisht është vendosur për të mbuluar shpenzimet operative/OPEX dhe për të siguruar fonde për mbylljen e qelisë së parë, siç është marrë në konsideratë më sipër.

Tabela 102. Rrjedha e parasë në deponi, mijë euro
	 
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Tarifa e portës
	22 €/t
	22 €/t
	22 €/t
	22 €/t
	39 €/t
	72 €/t
	73 €/t
	75 €/t
	76 €/t

	Mbeturinat e pranuara
	57,493 t
	56,297 t
	54,928 t
	53,616 t
	52,717 t
	10,325 ton
	10,012 t
	9,677 t
	9,404 t

	Rrjedha brenda e parasë: mijë €
	1,261
	1,239
	1,208
	1,180
	2,956
	743
	731
	726
	715

	Të hyrat nga tarifa e portës
	1,261
	1,239
	1,208
	1,180
	2,056
	743
	731
	726
	715

	Kredi
	 
	 
	 
	 
	900
	 
	 
	 
	 

	Rrjedha jashtë e parasë , mijë €
	1,063
	1,018
	1,011
	1,004
	2,666
	1,643
	746
	743
	741

	Ndërtimi i qelisë së dytë
	0
	0
	0
	0
	1,458
	
	0
	0
	0

	Kostoja e mbylljes së qelisë
	 
	 
	 
	 
	 
	894
	 
	 
	 

	Kostot operacionale
	1,063
	1,018
	1,011
	1,004
	1,000
	541
	539
	536
	533

	Shlyerja e kredisë dhe interest
	 
	 
	 
	 
	208
	208
	208
	208
	208

	Para neto
	198
	221
	197
	175
	290
	-900
	-16
	-18
	-26

	Para kumulative
	198
	418
	616
	791
	1,081
	181
	166
	148
	122



Paratë kumululative janë fondet e grumbulluara për mbylljen e qelive dhe mund të konsiderohen si garancë mjedisore.
[bookmark: _Toc230254710]Rikuperimi i mbeturinave
Ndërtimi i objekteve të rikuperimit të mbeturinave është planifikuar për vitin 2031.

Që prej vitit 2032 mbeturinat organike të grumbulluara ndaras drejtohen në kontejnerët e specializuar dhe pjesa tjetër në TMB siç tregohet në tabelën e mëposhtme:

Tabela 103. Mbeturinat e pranuara për trajtim dhe rikuperim 
	Fraksionet e mbeturinave
	2032
	2033
	2034
	2035

	Mbeturinat organike të grumbulluarandaras për trajtimin në kontejnerët e specializuar
	2,039 t
	2,261 t
	2,507 t
	2,779 t

	Mbeturinat e përziera për trajtimin TMB
	40,863 t
	39,388 t
	37,901 t
	36,624 t

	
	
	
	
	


Për mbeturinat ushqimore të grumbulluara ndaras është planifikuar një impiant kompostimi në kontejnerë të specializuar dhe trajtimi mekanik biologjik i mbeturinat e përziera nga i gjithë rajoni.

Mbeturinat e ushqimit/kuzhinës janë fraksioni më i ndërlikuar i mbeturinave që grumbullohen ndaras. Megjithatë, duke marrë parasysh sasinë e konsiderueshme të fraksionit të mbeturinave ushqimore, do të kërkohet grumbullimi i ndarë për të arritur synimet e riciklimit dhe shmangjen e deponive për mbeturinat komunale.

Shumica e popullsisë në rajon jeton në zonat rurale ku mbarështimi i kafshëve (pulat, lepujt, etj) është ende i zakonshëm dhe shumica e mbeturinave organike ose kompostohen tashmë në shtëpi ose me to ushqehen kafshët. Futja në funksion e grumbullimit ndaras të bio mbeturinave nuk do të jepte rezultate të domethënëse për momentin.

Prandaj rekomandohet grumbullimi ndaras i mbeturinave të kuzhinës për zonat urbane në rajon.

Kompostimi në kontejnerë të specializuar mund të kombinohet lehtësisht me impiantin TMB ose me instalimin e kompostimit të mbeturinave të gjelbra në komunën e Pejës.

Teknologjitë TMB janë teknologji shumë të pozicionuara në vendet e BE-së. Teknologji të ndryshme janë aktualisht në funksion pasi proceset e ndryshme janë testuar dhe optimizuar për një periudhë të gjatë kohore.

Zhvillimi i teknologjive TMB u inkurajua nga ndryshimet në politikën e përgjithshme të BE-së për menaxhimin e mbeturinave dhe synimet e përcaktuara. Këto përfshijnë:
· Ndalimi i deponimin e MKI të patrajtuara; dhe
· Reduktimi i sasive të mbeturinave të biodegradueshme në deponi.
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Si objektivi i shmangjes së deponisë ashtu edhe synimi i riciklimit për MKI mund të arrihen vetëm me sasi maksimale të MKI-ve që riciklohen dhe/ose rikuperohen energjikisht. Prandaj, TMB me rikuperim të energjisë (prodhimi RDF/KDM) është teknologjia e preferuar për Rajonin. Është gjithashtu një nga dispozitat në Strategjinë e Kosovës për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave 2024-2035 për Zonën e Menaxhimit të Mbeturinave 3 - Pejë (përfshihet Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku).

Arritja e synimeve të riciklimit dhe shmangjes së deponisë do të kërkojë ngritjen e objektit TMB për të pranuar mbeturinat e përziera nga i gjithë rajonin.

Kapaciteti i kërkuar i instalimit vlerësohet në 40,000 tonë mbeturina të përziera në vit dhe supozohet se do të ngritet në venddeponinë rajonale. Trajtimi biologjik në tunele dhe prodhimi i RDF/KDM konsiderohet si teknologji më e përshtatshme e trajtimit




Tabela 104. Vlerësimet e kostos së investimit në TMB dhe në kontejnerë të specializuar
	Përbërësit e kostos
	Vlera TMB, mijë €
	Në kontejnerët e specializua, mijë €

	Punime civile
	3,140
	751

	Mekanike
	8,275
	1,726

	Automjete
	469
	685

	Kontingjencë, inxhinieri, komisione
	3,370
	736

	Kostot totale të investimit
	15,254
	3,897



Investimi fillestar në të dy objektet është parashikuar si një grant.

Tabela 105. Kostot operatcionale për TMB-së dhe kompostimit në kontejnerë të specializuar, 2032
	Përbërësit e kostos
	Vlera TMB, mijë €
	Në kontejnerët e specializuar, mijë €

	Personeli
	337
	50

	Mirëmbajtja
	607
	54

	Materialet harxhuese
	164
	55

	Transporti i mbeturinave në deponi
	19
	

	Administrata
	108
	

	Taksat, sigurimet
	47
	

	Kostot totale operacionale
	1,282
	159



Kostoja shtesë për grumbullimin ndaras të mbeturinave organike konsiderohet 60 €/t.

Tabela e mëposhtme përmbledh rezultatet e procesit TMB.

Tabela 106. Balanca e përgjithshme/masës e impiantit TMB
	Fraksionet e mbeturinave
	2032
	2033
	2034
	2035

	Mbeturinat e përziera për trajtim
	40,863 t
	39,388 t
	37,901 t
	36,624 t

	Mbeturinat e klasifikuara për riciklim
	4,908 t
	4,671 t
	4,451 t
	4,249 t

	Tetrapak
	289 t
	289 t
	289 t
	289 t

	Plastikë
	2,590 t
	2,483 t
	2,372 t
	2,286 t

	Letër / karton
	1,150 t
	1,073 t
	1,012 t
	947 t

	Metal
	502 t
	487 t
	471 t
	454 t

	Qelq
	377 t
	339 t
	307 t
	273 t

	Humbjet e trajtimit (balanca e veçantë e masës, këtu e thjeshtuar)
	12,357 t
	11,911 t
	11,461 t
	11,075 t

	RDF/KDM i prodhuar (balanca e veçantë e masës, këtu e thjeshtuar)
	13,273 t
	12,794 t
	12,311 t
	11,896 t

	Mbeturinat e përziera në depone
	10,325 t
	10,012 t
	9,677 t
	9,404 t



Të hyrat nga materialet e riciklueshme të ndara në TMB llogariten mbi supozimet e mëposhtme për çmimet e materialeve të riciklueshme, më pak se çmimet e tregut për materialet e riciklueshme të pastra:
· Plastikë 	50 €/t;
· Letër / karton 10 €/t;
· Qelq 	10 €/t;
· Metal 	200 €/t.

RDF/KDM pranohet për përdorim me një kosto prej 25 €/t.

Deponimi i mbeturinave të përziera përcaktohet në bazë të tarifës së portës së deponisë dhe sasisë së mbeturinave të përziera të deponuara në deponil.

Tabela më poshtë përmbledh koston totale të trajtimit dhe deponimit të mbeturinave të përziera

Tabela 107. Përmbledhja e kostove të rikuperimit dhe deponimit përfundimtar të mbeturinave, mijë euro
	Parametrat
	2032
	2033
	2034
	2035

	Mbeturinat e përziera totale të pranuara në TMB dhe kompostim në kontejnerë të specializuare
	42,903 t
	41,649 t
	40,407 t
	39,403 t

	Kostot operacionale TMB
	1,282
	1,269
	1,262
	1,250

	Të hyrat nga shitja e materialeve të riciklueshme, të ndara në TMB
	245
	236
	226
	217

	Kostot operacionale neto të TMB
	1,037
	1,033
	1,037
	1,033

	Përdorimi i RDF/KDM
	332
	320
	308
	297

	Deponimi në deponi
	743
	731
	726
	715

	Kostot e operacionale kompostimit në kontejnerë të specializuar
	159
	176
	196
	217

	Grumbullimi ndaras i mbeturinave organike
	122
	136
	150
	167

	Kostot totale për rikuperimin e mbeturinave të përziera dhe deponim përfundimtar
	2,393
	2,396
	2,416
	2,429

	Kostoja totale për ton të mbeturinave të pranuara për rikuperimin e mbeturinave, përfshirë. deponimin – deponia dhe shfrytëzimi i RDF/KDM
	56 €/t
	58 €/t
	60 €/t
	62 €/t



[bookmark: _Toc230254711]Plani i financimit
Tabela e mëposhtme përmbledh investimet e parashikuara për masat e planifikuara për periudhën 2025-2031 në ZMM:

Tabela 108. Përmbledhje e planit afatgjatë të investimit, mijë euro
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Burimi

	
	Faza I
	
	
	
	
	Faza II
	 

	Pajisjet e grumbullimit ndaras të mbeturinave
& objekti i klasifikimit
	1,575
	2,855
	567
	570
	397
	444
	PZP

	OR-të
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	grant

	Objekti i kompostimit në Pejë
	912
	 
	 
	 
	 
	 
	grant

	Pajisjet për kompostim në Istog, Klinë, Deçan
	702
	 
	 
	 
	 
	 
	grant

	Stacioni i Transferit Istog
	575
	119
	 
	 
	 
	 
	grant

	Stacioni i Transferit Deçan
	607
	119
	 
	 
	 
	 
	grant

	Deponia rajonale
	10,248
	 
	 
	 
	 
	1,458
	grant/kredi

	TMB rajonale
	 
	 
	 
	 
	 
	15,254
	grant

	Objekti rajonal i trajtimit në kontejnerë të specializuar
	 
	 
	 
	 
	 
	3,897
	grant

	Gjithsej
	15,419
	3,093
	567
	570
	397
	21,053
	

	Totali, pa investimet nga skema PZP
	13,844
	238
	0
	0
	0
	20,609
	



Investimi total për periudhën arrin në 41 milionë euro, 6.4 milionë euro do të sigurohen nga skema PZP. Kredia është konsideruar për ndërtimin e qelisë së dytë të deponisë. Për pjesën tjetër të investimit do të kërkohet financim me grante, nga të cilat 14 milionë euro për fazën e parë dhe 19 milionë euro për fazën e dytë.

[bookmark: _Toc230254712] Implikimet tarifore dhe përballueshmëria
Llogaritjet e tarifave zhvillohen në bazë të fraksioneve të mbeturinave të çdo komune.

Kostot e ndërlidhura me materialet e riciklueshme të grumbulluara ndaras, klasifikimi i mbeturinave të riciklueshme të grumbulluara ndaras dhe deponimi i papastërtive nga linja e klasifikimit, si dhe kostot për grumbullimin ndaras të fraksioneve si MPEE, gomat, grumbullimi i mbeturinave të tekstilit që nga viti 2030, mbulohen nga skemat PZP.

Kostot që ndërlidhen me fraksionet tjera të mbeturinave do të mbulohen nga tarifat e mbeturinave të mbledhura nga popullata, bizneset dhe institucionet nga secila komunë. Amortizimi i aseteve grantuara nuk njihet si kosto për përcaktimin e tarifave të mbeturinave.

Kostot për grumbullimin ndaras të mbeturinave të gjelbra përfshihen në kostot e kompostimit të gjelbër dhe kostot për grumbullimin ndaras të mbeturinave organike – në kostot e trajtimit/rikuperimit në kontejnerë të specializuar.

Kostot rajonale të trajtimit përcaktohen në bazë të mbeturinave të përziera të dërguara në deponi deri në vitin 2031, mbeturinave të dërguara në TMB si dhe në objektin e trajtimit në kontejnerë të specializuar që nga viti 2032 si dhe tarifat e portës, siç përcaktohen më sipër.

Si shtojcë jepen balancet e përgjithshme/masës të të gjitha komunave në rajon.

Për ekonomitë me të ardhura mesatare, siç është Kosova, 1% e të hyrave familjare përgjithësisht njihet si një prag i përballueshëm për tarifat e shërbimit të MKI-ve. ASK bën anketa për shpenzimet e ekonomive familjare, jo për të hyrat e ekonomive familjare. Duke qenë se të hyrat shpenzohen ose kursehen, ato janë më të larta se shpenzimet. Kështu, tarifa e mbeturinave deri në 1% të shpenzimeve familjare është e përballueshme. Në vitin 2022, anketa e ASK-së[footnoteRef:28] e shpenzimeve të ekonomive familjare ka përcaktuar 1,903€ si nivel mesatar i shpenzimeve për kokë banori. Për shkak të tendencës së zvogëlimit të madhësisë së ekonomive familjare, tarifa për person duhet të jetë ajo kryesore për përcaktimin e përballueshmërisë së shërbimeve. [28: Rezultatet e Anketës Buxhetore të Ekonomive Familjare 2022] 


Përballueshmëria e tarifave të mbeturinave rritet me rritjen e të hyrave monetare. Mbi bazën e rritjes aktuale të BPV-së për banorë në vitin 2023 (12.3%[footnoteRef:29]) dhe vlerësimet për vitin 2024 (6%), dhe mbi supozimin se të hyrat vjetore të BPV-së reale për banorë rriten me 3% (mbi inflacionin) deri në vitin 2035, për rritjen konstante të çmimeve të vitit 2025 bëhet parashikimi i mëposhtëm i përballueshmërisë së tarifave të mbeturinave deri më 2035: [29:  https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/XKX/kosovo/gdp-per-capita] 


Tabela 109. Parashikimi i përballueshmërisë së tarifëave së mbeturinave, çmimet e vitit 2025
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035[footnoteRef:30] [30:  Parashikimet janë bërë deri në vitin 2035 me qëllim të planifikimit të infrastrukturës përkatëse për menaxhimin e integruar të mbeturinave.] 


	Tarifa mujore
për person
	1.6
	1.78
	1.89
	1.94
	2.00
	2.06
	2.12
	2.19
	2.25
	2.32
	2.39
	2.46
	2.54
	2.61



Pragu i përballueshmërisë për të hyrat familjare përdor vlerësimet e popullsisë për uljen e popullsisë, bazuar në të dhënat e Regjistrimit të vitit 2024.

Tabelat e mëposhtme përmbledhin implikimin tarifor të masave të propozuara, duke marrë parasysh TVSH-në.

Për komunën e Pejës, Istogut dhe Deçanit, 70% e të hyrave supozohet se do të mblidhen nga popullata, në vitin 2022 pjesëmarrja ishte 70%, 67%, 53%, pjesa tjetër nga bizneset dhe institucionet.

Për komunën e Klinës dhe Junikut 80% e shpenzimeve duhet t'i faturohen popullatës, në vitin 2022 pjesa e të hyrave nga popullata në të dyja komunat ishte 73%.

Komuna e Pejës

Tabela 110. Llogaritja e tarifës, komuna e Pejës, mijë euro
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035[footnoteRef:31] [31:  Parashikimet janë bërë deri në vitin 2035 me qëllim të planifikimit të infrastrukturës përkatëse për menaxhimin e integruar të mbeturinave.] 


	Mbeturinat e përziera të grumbulluara
	37,903 t
	31,776 t
	30,441 t
	28,937 t
	27,995 t
	27,313 t
	23,648 t
	22,817 t
	21,984 t
	21,237 t

	Grumbullimi i mbeturinave të përziera, mijë euro
	1,895
	1,610
	1,567
	1,531
	1,527
	1,515
	1,356
	1,326
	1,296
	1,266

	Kompostimi shtëpiak, mijë euro
	0
	24
	26
	27
	28
	30
	31
	33
	34
	36

	Kompostimi i hapur pale palë, mijë euro
	0
	256
	257
	258
	259
	259
	259
	259
	259
	260

	OR, mijë euro
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Tarifa e portës në deponi/TMB
	11 €/ton
	22 €/t
	22 €/t
	22 €/t
	22 €/t
	39 €/t
	56 €/t
	58 €/t
	60 €/t
	62 €/t

	Trajtimi/deponimi,
mijë euro
	417
	714
	691
	662
	644
	1,119
	1,416
	1,423
	1,442
	1,455

	Kostot totale, mijë €
	2,337
	2,629
	2,565
	2,503
	2,483
	2,947
	3,087
	3,066
	3,057
	3,041

	Kostot totale me TVSH
	2,524
	2,839
	2,771
	2,704
	2,682
	3,183
	3,334
	3,311
	3,301
	3,285

	Faturimi për familje
	1,767
	1,988
	1,940
	1,893
	1,878
	2,229
	2,335
	2,319
	2,311
	2,300

	Faturimi i entiteteve juridike
	757
	851
	831
	811
	804
	954
	1,000
	993
	990
	985

	Pragu i përballueshmërisë
	1,983
	2,041
	2,100
	2,162
	2,225
	2,291
	2,358
	2,428
	2,500
	2,574



Kostot rajonale të trajtimit përcaktohen në bazë të mbeturinave të përziera të dërguara në deponi deri në vitin 2031, trajtimit në TMB dhe në kontejnerë të specializurar prej vitit 2032, si dhe tarifat e portës, siç përcaktohet më sipër.

Figura më poshtë paraqet nivelin e tarifës familjare në lidhje me pragun e përballueshmërisë, të përcaktuar si më sipër.


Figura 43.  Të hyrat e Pejës të parashikuara nga tarifat e amvisërisë në lidhje me përballueshmërinë





Komuna e Istogut

Tabela 111. Llogaritja e tarifës, komuna e Istogut, mijë euro
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035[footnoteRef:32] [32:  Parashikimet janë bërë deri në vitin 2035 me qëllim të planifikimit të infrastrukturës përkatëse për menaxhimin e integruar të mbeturinave.] 


	Mbeturinat e përziera të grumbulluara
	12,281
	9,735 t
	9,572 t
	9,380 t
	9,062 t
	8,793 t
	7,409 t
	7,143 t
	6,873 t
	6,655 t

	Grumbullimi i mbeturinave të përziera, mijë euro
	688
	717
	714
	708
	702
	697
	687
	685
	662
	660

	Kompostimi shtëpiak, mijë €
	0
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Kompostimi i hapur pale palë, mijë euro
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77

	OR, mijë euro
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Tarifa e portës në deponi / TMB
	11
	22
	22
	22
	22
	39
	56
	58
	60
	62

	Trajtimi/deponimi,mijë euro 
	135
	219
	217
	213
	207
	358
	421
	420
	421
	422

	Kostot totale, mijë euro
	848
	1,055
	1,050
	1,041
	1,031
	1,177
	1,232
	1,229
	1,209
	1,209

	Kostot totale me TVSH
	916
	1,140
	1,134
	1,125
	1,114
	1,272
	1,330
	1,328
	1,305
	1,306

	Faturimi për familjet
	641
	798
	794
	787
	780
	890
	931
	929
	914
	914

	Faturimi për entitetet juridike
	275
	342
	340
	337
	334
	381
	399
	398
	392
	392

	Pragu i përballueshmërisë
	793
	816
	840
	865
	890
	916
	943
	971
	1,000
	1,030




Figura 44.  Të hyrat e Istogut të parashikuara nga tarifat e amvisërisë në lidhje me përballueshmërinë

Komuna e Klinës

Tabela 112. Llogaritja e tarifës, komuna e Klinës, mijë euro
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035[footnoteRef:33] [33:  Parashikimet janë bërë deri në vitin 2035 me qëllim të planifikimit të infrastrukturës përkatëse për menaxhimin e integruar të mbeturinave.] 


	Mbeturinat e përziera të grumbulluara
	7,863 t
	6,500 t
	6,392 t
	6,264 t
	6,052 t
	5,873 t
	4,808 t
	4,621 t
	4,433 t
	4,278 t

	Grumbullimi i mbeturinave të përziera, mijë euro
	514
	544
	544
	534
	533
	532
	530
	522
	510
	509

	Kompostimi shtëpiak, mijë €
	0
	16
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Kompostimi i hapur pale palë, mijë euro
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77

	OR, mijë euro
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Tarifa e portës në deponi / TMB
	11 €/ton
	22 €/t
	22 €/t
	22 €/t
	22 €/t
	39 €/t
	56 €/t
	58 €/t
	60 €/t
	62 €/t

	Trajtimi/deponimi,mijë euro 
	86
	146
	145
	142
	138
	239
	274
	272
	273
	272

	Kostot totale, mijë euro
	625
	808
	807
	796
	792
	892
	926
	917
	906
	906

	Kostot totale me TVSH
	675
	873
	871
	860
	855
	963
	1,000
	990
	978
	979

	Faturimi për familjet
	540
	698
	697
	688
	684
	771
	800
	792
	783
	783

	Faturimi për entitetet juridike
	135
	175
	174
	172
	171
	193
	200
	198
	196
	196

	Pragu i përballueshmërisë
	733
	755
	777
	800
	823
	847
	872
	898
	925
	952
















Figura 45.  Të hyrat e Klinës të parashikuara nga tarifat e amvisërisë në lidhje me përballueshmërinë

Komuna e Deçanit

Tabela 113. Llogaritja e tarifës, komuna e Deçanit, mijë euro
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035[footnoteRef:34] [34:  Parashikimet janë bërë deri në vitin 2035 me qëllim të planifikimit të infrastrukturës përkatëse për menaxhimin e integruar të mbeturinave.] 


	Mbeturinat e përziera të grumbulluara
	7,230 t
	6,013 t
	5,912 t
	5,792 t
	5,595 t
	5,426 t
	4,416 t
	4,243 t
	4,068 t
	3,926 t

	Grumbullimi i mbeturinave të përziera, mijë euro
	616
	477
	475
	475
	474
	464
	436
	435
	422
	421

	Kompostimi shtëpiak, mijë €
	0
	15
	16
	17
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Kompostimi i hapur pale palë, mijë euro
	0
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75

	OR, mijë euro
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Tarifa e portës në deponi / TMB
	11 €/ton
	22 €/t
	22 €/t
	22 €/t
	22 €/t
	39 €/t
	56 €/t
	58 €/t
	60 €/t
	62 €/t

	Trajtimi/deponimi,mijë euro 
	80
	135
	134
	132
	128
	221
	250
	248
	248
	247

	Kostot totale, mijë euro
	721
	727
	725
	723
	719
	804
	805
	803
	790
	790

	Kostot totale me TVSH
	778
	785
	783
	780
	776
	868
	869
	868
	854
	854

	Faturimi për familjet
	545
	550
	548
	546
	543
	607
	608
	607
	597
	598

	Faturimi për entitetet juridike
	234
	236
	235
	234
	233
	260
	261
	260
	256
	256

	Pragu i përballueshmërisë
	666
	685
	705
	726
	747
	769
	792
	815
	839
	864




Figura 46.  Të hyrat e Deçanit të parashikuara nga tarifat e amvisërisë në lidhje me përballueshmërinë

Komuna e Junikut

Tabela 114. Llogaritja e tarifës, komuna e Junikut, mijë euro
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035[footnoteRef:35] [35:  Parashikimet janë bërë deri në vitin 2035 me qëllim të planifikimit të infrastrukturës përkatëse për menaxhimin e integruar të mbeturinave.] 


	Mbeturinat e përziera të grumbulluara
	7,230 t
	6,013 t
	5,912 t
	5,792 t
	5,595 t
	5,426 t
	4,416 t
	4,243 t
	4,068 t
	3,926 t

	Grumbullimi i mbeturinave të përziera, mijë euro
	616
	477
	475
	475
	474
	464
	436
	435
	422
	421

	Kompostimi shtëpiak, mijë €
	0
	15
	16
	17
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Kompostimi i hapur pale palë, mijë euro
	0
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75

	OR, mijë euro
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Tarifa e portës në deponi / TMB
	11 €/t
	22 €/t
	22 €/t
	22 €/t
	22 €/t
	39 €/t
	56 €/t
	58 €/t
	60 €/t
	62 €/t

	Trajtimi/deponimi,mijë euro 
	80
	135
	134
	132
	128
	221
	250
	248
	248
	247

	Kostot totale, mijë euro
	721
	727
	725
	723
	719
	804
	805
	803
	790
	790

	Kostot totale me TVSH
	778
	785
	783
	780
	776
	868
	869
	868
	854
	854

	Faturimi për familjet
	545
	550
	548
	546
	543
	607
	608
	607
	597
	598

	Faturimi për entitetet juridike
	234
	236
	235
	234
	233
	260
	261
	260
	256
	256

	Pragu i përballueshmërisë
	666
	685
	705
	726
	747
	769
	792
	815
	839
	864





Figura 47. Të hyrat e Junikut të parashikuara nga tarifat e amvisërisë në lidhje me përballueshmërinë

Masat e planifikuara janë të përballueshme për të gjitha komunat. Tarifat e mbeturinave në Pejë dhe Istog janë më të larta për shkak të gjenerimit më të madh të mbeturinave.

[bookmark: _Toc230254713]Konsultimi publik, ndërgjegjësimi dhe masat edukative
Edhe një sistem i mirë-projektuar i menaxhimit të mbeturinave nuk do të funksiononte nëse banorët, me përpjekjet e tyre të përditshme, nuk mbështesin masat dhe nuk kontribuojnë në arritjen e objektivave të vendosura. Sjellja njerëzore gjithashtu ndikon në koston e trajtimit të mbeturinave të hedhura në vendet publike, ekzistencën e deponive ilegale si dhe ambiciet lokale, rajonale dhe globale për të reduktuar ndotjen nga plastika.

[bookmark: _Toc230254714]Konsultimi publik
Pas miratimit të PNMIM, të gjitha planet komunale dhe rregulloret komunale të menaxhimit të mbeturinave duhet të përditësohen në përputhje me rrethanat. Përfshirja e masave të reja në planet dhe rregulloret lokale të menaxhimit të mbeturinave do të duhet t'i komunikohet publikut.

Përveç kësaj, konsultimi publik do të jetë i nevojshëm gjatë procesit të:
· Përzgjedhjes së vendeve për objektet e parashikuara të rikuperimit të mbeturinave; dhe
· Vendosjen e kontejnerëve për ndarjen në burim të materialeve të riciklueshme të thata dhe (më pas) mbeturinave organike.

[bookmark: _Toc230254715]Masat e ndërgjegjësimit dhe edukimit
Aktivitetet e komunikimit do të përqendrohen në rritjen e ndërgjegjësimit për masat kryesore të miratuara në Plan dhe në identifikimin e aspekteve të Planit që komuniteti do të duhet të ofronte mbështetje përmes sjelljeve përkatëse. Duke u bazuar në hapat fillestarë, do të nevojitet një strategji komunikimi afatgjate për të ndihmuar në sigurimin e zbatimit të planeve të mëvonshme.

Masat e ndërgjegjësimit dhe edukimit do të fokusohen në:
· Zhvillimin dhe zbatimin e programeve të kompostimit shtëpiak. Zgjerimi i vazhdueshëm i programit të kompostimit shtëpiak do të varet shumë nga gatishmëria e familjeve për të marrë pjesë në të. Ndërsa zhvillohet programi i kompostimit shtëpiak, stimujt (p.sh. reduktimi i taksës së mbeturinave) duhet të aplikohen dhe so kjo duhet t'u komunikohen familjeve të interesuara.
· Grumbullimi ndaras i materialeve të thata të riciklueshme. Suksesi i ndarjes në burim dhe përmbushja e synimeve të përcaktuara të riciklimit do të varet kryesisht nga pjesëmarrja e banorëve. Masat ndërgjegjësuese do të duhet të jenë të vazhdueshme duke përdorur të gjitha mënyrat e mundshme të komunikimit – masmedia, billborde dhe pamje të tjera, media sociale, përfshirje të OJQ-ve, etj.
· Qëllimi dhe përdorimi i oberreve të riciklimit. Menjëherë pas ngritjes së OR, qëllimi dhe dobia e tyre duhet t'u komunikohet banorëve. OR do të pajisen me kontejnerë për grumbullimin e mbeturinave specifike të cilat do të jenë mënyra kryesore për banorët që të hedhin produktet e tyre që janë jashtë përdorimit (MPEE, bateri, etj).
· Menaxhimi i mbeturinave të vëllimshme dhe të ndërtimit nga punimet e riparimit të shtëpive. Familjeve do t'u ofrohet nga komunat shërbimi i planifikuar i grumbullimit të organizuar. Përveç kësaj, familjeve do t'u ofrohet gjithashtu mundësia për të dërguar mbeturinat e tyre të vëllimshme në oborret e centralizuara të riciklimit. Për të shmangur hedhjen e parregullt të këtyre llojeve të mbeturinave, banorët duhet ndërgjegjësuar për opsionet që kanë për grumbullimin dhe deponimin e rregullt të tyre.
· Ndryshimi i botëkuptimit ndaj hedhjes së mbeturinave në hapësira publike dhe deponimit. Të gjitha mjetet e disponueshme të komunikimit duhet të përdoren për të shpërndarë informacionin për botëkuptimin e ndërlidhur me ndikimin e mbeturinave të hedhura pahijshëm në hapësira publike.

[bookmark: _Toc230254716]Monitorimi, vlerësimi dhe rishikimi i planit
Monitorimi është proces i mbledhjes së rregullt të të dhënave kryesore sasiore për të përcaktuar progresin në arritjen e synimeve të përcaktuara dhe për të parandaluar rezultate të padëshiruara, angazhime të akumuluara, etj. Monitorimi kryhet sipas parimeve të besueshmërisë, mirëbesimit, korrespondencës dhe rëndësisë së informacionit dhe konsideratave të detyrueshme.

Sistemi për monitorimin e progresit në zbatimin e këtij Plani të Menaxhimit të Mbeturinave do të fokusohet në monitorimin e:
· Afatit të zbatimit.
· Shumës së financimit.
· Burimit të financimit.
· Përgjegjësisë së palëve.
· Treguesve të performances.

Plani i Veprimit aktual mbulon periudhën 2026 – 2028. Pas përfundimit të kësaj periudhe, do të hartohet një plan i ri veprimi për tre vitet pasuese. Nëse është e nevojshme dhe varësisht nga ecuria e zbatimit të aktiviteteve, Plani i Veprimit mund të përditësohet çdo vit. Në rast të ndryshimeve të mëdha në legjislacionin për menaxhimin e mbeturinave, Plani Ndërkomunal i Menaxhimit të Integruar të Mbeturinave duhet të përditësohet gjithashtu për të pasqyruar këto ndryshime.

Planet komunale dhe rregulloret komunale të menaxhimit të mbeturinave duhet të përditësohen brenda gjashtë muajve nga data e miratimit të Planit Ndërkomunal për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave.

[bookmark: _Toc230254717]6.8	Integrimi gjinor dhe përfshirja e grupeve të cenueshme
Menaxhimi i mbeturinave ka një ndikim të rëndësishëm në shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve, si dhe në cilësinë e mjedisit. Një sistem i avancuar i menaxhimit të mbeturinave kërkon kapacitete të fuqizuara profesionale, njerëzore dhe financiare, një ndryshim në mentalitetin midis individëve, bizneseve dhe institucioneve, si dhe integrimin e një qasjeje transformuese gjinore.

Koncept Dokumenti për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave thekson shkurtimisht se ndikimet gjinore nuk ka gjasa të përfshihen për shkak të ndryshimeve minimale në sistemet ekzistuese. Ai thekson se gjinia është e integruar në mënyrë të pamjaftueshme në ligj dhe se qasja në punësim me pagesë në sektorin e mbeturinave shfaq paragjykime domethënëse gjinore. Një raport i fundit konstatoi se në institucionet e nivelit vendor nga 688 punonjës, 32.5% janë gra dhe 67.5% burra. Në nivel menaxherial, 31% janë gra dhe 69% janë burra[footnoteRef:36]. [36:  Draft Raporti, Agjenda e integrimit gjinor në sektorin e mbeturinave, përgatitur në kuadër të projektit-Komunat e gjelbra dhe të qëndrueshme – Menaxhimi i integruar i mbeturinave dhe ekonomia qarkore (Kosovo4Green), zbatuar nga GIZ Kosova, janar 2025] 


Opsionet e propozuara marrin parasysh gjithashtu aspektet e barazisë gjinore dhe përfshirjen sociale. Situata aktuale tregon se në zonat ekzistuese të deponimit të mbeturinave nuk ka aktivitete informale të grumbullimit apo klasifikimit të mbeturinave. Megjithatë, sipas të dhënave të disponueshme në nivel shtetëror, sektori informal është i angazhuar në grumbullimin e materialeve të riciklueshme me vlerë. Grumbulluesit joformal të mbeturinave luajnë një rol të rëndësishëm në grumbullimin e materialeve të riciklueshme në Kosovë. Vlerësohet se rreth 2000 individë mund të jenë të përfshirë në grumbullimin informal të mbeturinave në gjithë vendin, megjithëse nuk ka të dhëna zyrtare për të matur me saktësi shkallën e aktiviteteve të tyre. Këta mbledhës zakonisht vijnë nga komunitete të margjinalizuara dhe të pafavorizuara ekonomikisht dhe fokusohen në grumbullimin e artikujve të tillë si plastika, metalet, letra, kartoni, bateritë dhe mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike (MPEE). Ata shpesh ua shesin këto materiale kompanive të licencuara të vogla dhe të mesme, kryesisht për eksport.

Me kalimin e kohës, sektori informal ka evoluar, duke u zhvendosur nga përpjekjet individuale në operacione grupore më të organizuara. Këto grupe tani mbledhin dhe klasifikojnë mbeturinat sipas llojit përpara se t'ua shesin ato përpunuesve ose tregtarëve. Pavarësisht përpjekjeve të kufizuara për të integruar mbledhësit joformalë të mbeturinave në sistemin formal të menaxhimit të mbeturinave, nisma të tilla kanë qenë kryesisht të pasuksesshme (Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, 2021).

Gjithashtu, shumë familje në rajonin e Pejës përballen me varfëri ose janë të cenueshme ndaj shkundjeve ekonomike, pavarësisht përpjekjeve për të përmirësuar standardin e jetesës. Ekziston një hendek i ndjeshëm midis familjeve me të ardhura të larta dhe atyre me të ardhura të ulëta, duke kontribuar në pabarazinë sociale.

Kështu, megjithëse investimet e propozuara po sjellin ndikime pozitive në shoqëri dhe mjedis, mund të ketë ndikime negative të lidhura me personat e cenueshëm dhe mbledhësit informalë të mbeturinave, si dhe pabarazitë e perceptuara gjinore.

Tabela e mëposhtme paraqet një vlerësim të shkurtër të ndikimeve të mundshme mbi personat e cenueshëm dhe masat specifike për integrimin gjinor dhe përfshirjen sociale.

Tabela 80.  Vlerësimi i ndikimeve të mundshme tek personat e cenueshëm dhe masat specifike për integrimin gjinor dhe përfshirjen sociale
	Masat e propozuara
	Ndikimet e mundshme
	Masat e propozuara

	Parandalimi i mbeturinave 
· Të fillohet me grumbullimin ndaras të materialeve të riciklueshme
· Kompostimi shtëpiak

	Zvogëlimi i aksesit në burime për mbledhësit informalë të mbeturinave, duke përkeqësuar jetesën e tyre.

Rritja e barrës mbi gratë për shkak të aktiviteteve të kompostimit në shtëpi

Rritja e kostove të familjeve për shërbimet komunale mund të çojë në një barrë më të lartë për familjet vulnerabël.


	Mblidhni të dhëna për të përcaktuar nivelin bazë për:
· aktivitete informale të kryera në shënjestër;
· vlerësimin e përballueshmërisë së mbeturinave dhe përcaktimin e masave për të mbështetur familjet në nevojë;
· gratë që punojnë në sektorin e menaxhimit të mbeturinave
Kryeni konsultime me të gjitha palët e interesuara, përfshirë OJQ-të që përfaqësojnë gratë, para dhe gjatë zhvillimit dhe zbatimit të projekteve.
Zhvilloni një program koherent ndërgjegjësimi për mbledhjen ndaras të mbeturinave dhe kompostimin në shtëpi. Fushatat duhet të jenë të ndjeshme ndaj aspekteve gjinore dhe aktivitetet specifike ndërgjegjësuese duhet të synojnë gratë dhe grupet vulnerabël, duke përfshirë mbledhësit informal të mbeturinave.

	Stacionet e transferit të mbeturinave

	Asnjë ndikim joproporcional mbi grupet vulnerabël
	Fushatat e ndërgjegjësimit duhet të përfshijnë gjithashtu informacion në lidhje me stacionet e transferimit dhe mesazhi duhet të përshtatet në mënyrë që të jetë i arritshëm për të gjitha grupet, përfshirë ato vulnerabël. Gjithashtu, mesazhi duhet të integrohet në aspektin gjinor.

	Oborret e riciklimit
· 1 deponi rajonale në Pejë (përmirësimi i ekzistueses). Aktualisht nuk raportohet për prani joformale atje.
· 1 ORM për materiale të pastra në Pejë
· 1 TMB në Pejë
· Mundësisht sistem i decentralizuar i vendeve të kompostimit – 1 në secilën nga 5 komunat
· Objekt riciklimi dhe venddeponimi për mbeturinat e ndërtimit dhe rrënimit
	Mundësi të reja pune / mundësi biznesi
	Njoftimet për punë duhet të promovohen dhe të bëhen të arritshme për të gjitha grupet, përfshirë ato vulnerabël. Gjithashtu, mundësitë e punës nuk duhet të kufizohen në një kategori të caktuar personash, por duhet të jenë neutrale ndaj gjinisë.

Në rast se do të promovohen mundësitë e biznesit, atëherë përpiquni të mbështesni gratë sipërmarrëse që të angazhohen në bizneset e riciklimit.






[bookmark: _Toc230254718]Plani i Veprimit
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Plani Ndërkomunal për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave (PNMIM) në Zonën e Menaxhimit të Mbeturinave 3 - Pejë (përfshihet Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku)	13
Plani i Veprimit përcakton aktivitetet për zbatimin e masave të parapara për fraksionet prioritare të mbeturinave, duke përfshirë buxhetin për secilin aktivitet, burimin e financimit, përgjegjësitë për zbatim, shtyllat kryesore dhe treguesin e performancës për monitorimin e zbatimit të PNMIM. 
[bookmark: _Toc190967403][bookmark: _Toc230254719]7.1	Aktivitete prioritare për zbatim 
Aktivitetet e parashikuara për zbatim deri në vitin 2028 fokusohen në adresimin e mangësive kryesore të sistemit ekzistues dhe krijimin e bazës për zhvillimin e mëtejshëm të sistemit të menaxhimit të mbeturinave.

Tabela e mëposhtme paraqet aktivitetet prioritare për periudhën 2026-2028.

[bookmark: _Toc190966771][bookmark: _Toc206505858]Tabela 84. Plani i Veprimit
	Nr.
	Aktiviteti
	Afati kohor 
	Buxheti, Euro
	Burimi i financimit
	Përgjegjësia
	Treguesi i performancës/shtylla

	
	
	Fillimi
	Mbarimi
	
	
	
	

	1.
	Faza drejtë krjimit të sistemit: Parandalimi i Mbeturinave – kontribon në përmbushjen e Objektivave O2 dhe O3 të PNMIM

	1.1 
	Zhvillimi dhe zbatimi i programeve të kompostimit shtëpiak /shpërndarja e kompostuesve shtëpiak tek amvisëritë
	Në vazhdimësi
	Në vazhdimësi
	Në kuadër të buxheteve të alokuara në planet komunale për menaxhimin e mbeturinave
	Buxhetet e komunave
	Të gjitha komunat
	Numri i familjeve që zbatojnë kompostimin shtëpiak

	1.2 
	Aktivitete ndërgjegjësuese lidhur me zhvillimin dhe zbatimin e programeve të kompostimit shtëpiak
	Në vazhdimësi
	Në vazhdimësi
	Në kuadër të buxheteve të alokuara në planet komunale për menaxhimin e mbeturinave
	Buxhetet e komunave
	Të gjitha komunat
	Numri i familjeve që zbatojnë kompostimin shtëpiak

	1.3 
	Miratimi i udhëzuesve për prokurimin publik të gjelbër
	TM1 2027
	TM3 2027
	-
	-
	Koordinator i MNK-së
	Udhëzuesit e përgatitur dhe miratuar nga secila komunë

	1.4 
	Futja e “kritereve të gjelbra” në procedurat e prokurimit publik (blerja e mallrave dhe e punëve nga autoritetet publike)
	Në vazhdimësi
	Në vazhdimësi
	-
	-
	Të gjitha komunat
	Numri i procedurave të prokurimit publik duke përfshirë “kriteret e gjelbra”

	1.5 
	Mbështetja e bizneseve lokale në zbatimin e masave për parandalimin e mbeturinave ushqimore
	Në vazhdimësi
	Në vazhdimësi
	Çmime për ata që zbatojnë masat sukses
	Buxhetet e komunave
	Komunat, OJQ-të
	Numri i bizneseve që zbatojnë nisma për reduktimin e mbeturinave ushqimore

	1.6 
	Pjesëmarrja në nismat kombëtare për reduktimin e plastikës njëpërdorimshe
	Në vazhdimësi
	Në vazhdimësi
	5,000 (në çmime për masat e zbatuara me sukses)
	Buxhetet e komunave
	Komunat, OJQ-të
	Numri i iniciativave që zbatojnë reduktimin e plastikës njëpërdorimshe

	2.
	Faza drejtë krjimit të sistemit: Deponimi i mbeturinave – kontribon në përmbushjen e Objektivave O1 dhe O3

	2.1
	Përfundimi i projektit të detajuar për përmirësimin e deponisë së Sferkës
	TM1 2024
	TM4 2026
	-
	Granti i asistencës teknike / donatorët
	KMDK, Komuna e Pejës, (përkrahja e institucionit financiar ndërkombëtar)
	Dizajni i detajuar i përfunduar

	2.2
	Punimet e ndërtimit për përmirësimin e deponisë së Sverkës
	TM1 2027
	TM4 2029
	10,248,000
	Granti kapital / donatorët
	KMDK, Komuna e Pejës, (përkrahja e institucionit financiar ndërkombëtar)
	Qeliat e reja janë autorizuar 

	2.3
	Deponia rajonale funksionon sipas kërkesave për leje dhe sipas standardeve të fundit mjedisore
	E përhershme gjatë fazës së funksionimit
	Në vazhdimësi
	Sipas planit të veprimit dhe buxhetit vjetor
	Operatori i deponisë (KMDK) përmes tarifës së portës
	Operatori i deponisë (KMDK), komunat
	Deponia operon sipas kërkesave për leje
Raportet e monitorimit të mjedisit
Kapaciteti i deponisë i mjaftueshëm në dispozicion

	2.4
	Nuk krijohen deponi ilegale në territorin e komunave
	Në vazhdimësi
	Në vazhdimësi
	-
	-
	Komunat
	Numri i venddepnimeve të identifikuara

	3.
	Faza drejtë krjimit të sistemit: Transporti dhe transferi i mbeturinave – kontribon në përmbushjen e Objektivave O1 dhe O3 të PNMIM

	3.1
	Identifikimi i lokacionit dhe dizajni i detajuar për stacionin e transferit për Komunën e Istogut
	TM1 2025
	TM2 2027
	-
	Granti i asistencës teknike / donatorët
	Komuna e Istogut, (përkrahja e institucionit financiar ndërkombëtar)
	Dizajni i detajuar i përfunduar

	3.2
	Punimet e ndërtimit të stacionit të transferit për Komunën e Istogut
	TM3 2027
	TM4 2028
	694,000
	Granti kapital / donatorët
	Komuna e Istogut, (përkrahja e institucionit financiar ndërkombëtar)
	Stacioni i transferit i ngritur

	3.3
	Hartimi i studimit të fizibilitetit dhe i dokumentacionit të projektimit për ngritjen e stacionit të transferit për Komunën e Deçanit (që shërben edhe për komunën e Junikut)
	TM1 2027
	TM3 2027
	35,000
	Granti i asistencës teknike / donatorët
	Komuna e Deçanit
	Studimi i fizibilitetit dhe dizajni i detajuar i përfunduar

	3.4
	Punimet për ndërtimin e stacionit të transferit për Komunën e Deçanit
	TM4 2027
	TM4 2028
	726,000
	Granti kapital / donatorët
	Komuna e Deçanit
	Stacioni i transferit i ngritur

	3.5
	Stacionet e Transferit në Istog dhe Deçan funksionojnë sipas kërkesave për leje
	TM4 2028
	Në vazhdimësi
	Sipas buxhetit vjetor
	Operatorët e shërbimeve në bazë të tarifave për shërbimet komunale të mbeturinave
	Operatorët e shërbimeve, komunat
	Stacionet e transferit janë operacionale



	4.
	Faza drejtë krjimit të sistemit: Krijimi i Oborreve të Riciklimit – kontribon në përmbushjen e Objektivave O2 dhe O3 të PNMIM

	4.1. 
	Zhvillimi dhe dizajnimi i dokumentacionit për ngritjen e Oborreve të Riciklimit
	TM1 2027
	TM3 2027
	
	Granti i Asistencës Teknike
	Të gjitha komunat
	Dizajnet e përgatitura dhe të aprovuara

	4.2. 
	Punimet e ndërtimit dhe furnizimi me pajisje për OR në Komunën e Pejës
	TM4 2027
	TM3 2028
	400,000
	Buxheti komunal/ Granti kapital
	Komuna e Pejës
	OR i gatshëm për punë

	4.3. 
	Punimet e ndërtimit dhe furnizimi me pajisje për OR në Komunën e Istogut
	TM4 2027 
	TM3 2028
	344,000
	Buxheti komunal/ Granti kapital
	Komuna e Istogut
	OR i gatshëm për punë

	4.4. 
	Punimet e ndërtimit dhe furnizimi me pajisje për OR në Komunën e Klinës
	TM4 2027
	TM3 2028
	344,000
	Buxheti komunal/ Granti kapital
	Komuna e Klinës
	OR i gatshëm për punë

	4.5. 
	Punimet e ndërtimit dhe furnizimi me pajisje për OR në Komunën e Deçanit
	TM4 2027
	TM3 2028
	382,000
	Buxheti komunal/ Granti kapital
	Komuna e Deçanit
	OR i gatshëm për punë

	4.6. 
	Punimet e ndërtimit dhe furnizimi me pajisje për OR në Komunën e Junikut
	TM4 2027
	TM3 2028
	181,000
	Buxheti komunal/ Granti kapital
	Komuna e Deçanit
	OR i gatshëm për punë

	4.7. 
	OR funksionojnë në përputhje me kërkesat mjedisore
	TM4 2028
	Në vazhdimësi
	Sipas buxhetit vjetor
	Operatorët e shërbimeve në bazë të tarifave për shërbimet komunale të mbeturinave
	Operatorët e shërbimeve, komunat
	OR-të  funksionale
Sasitë e mbeturinave të grumbulluara në OR

	4.8. 
	Aktivitete ndërgjegjësuese lidhur me përdorimin e OR në komuna
	TM4 2028 
	Në vazhdimësi
	2000 (çdo komunë)
	Buxhetet e komunave
	Të gjitha komunat
	Sasitë e materialeve të mbledhura

	5
	Faza drejtë krjimit të sistemit: Grumbullimi ndaras i mbeturinave dhe mbeturinave të përziera– kontribon në përmbushjen e Objektivit O1 të PNMIM

	5.1
	Nënshkrimi i marrëveshjes ndërmjet komunave dhe OPP-ve për mbeturinat e ambalazhit 
	Pas miratimit të kornizës së plotë ligjore për PZP-në dhe themelimin e OPP-ve
	Nuk kërkon financim shtesë
	-
	OPP, komunat
	Marrëveshjet e nënshkruara

	5.2. 
	Zhvillimi i sistemeve për grumbullimin ndaras të mbeturinave komunale të riciklueshme, duke përfshirë mbeturinat e ambalazhit
	TM3 2027
	Në vazhdimësi
	Në kuadër të buxhetit të OPP-ve
	OPP, ofruesit e shërbimeve
	OPP, administratat lokale
	Popullata që i ofrohen shërbime të grumbullimit ndaras të mbeturinave (100% e popullsisë urbane në 2030; 80% e zonave rurale në 2033)

	6. 
	Faza drejtë krjimit të sistemit: Klasifikimi i mbeturinave – kontribon në përmbushjen e Objektivave O2 dhe O3 të PNMIM

	6.1. 
	Ngritja e objektit të klasifikimit 
	TM3 2027
	TM3 2029
	1,575,000
	Niveli qendror, OPP
	KMDK apo një ndërmarrje e re shtetërore (në bashkëpunim me OPP e ardhshme) 
	Objekti funksional i klasifikimit për fraksionet e riciklueshme të mbledhura ndaras

	6.2. 
	Zbatimi i fushatave ndërgjegjësuese të dizajnuara për të rritur pjesëmarrjen e publikut në skemat e grumbullimit ndarasë
	TM3 2027
	Në vazhdimësi
	1 euro për banor të shërbyer në vit
	OPP, ofruesit e shërbimeve
	Administratat lokale (koordinim)
	Numri i fushatave ndërgjegjësuese të realizuara; numri i banorëve që ju ofrohet informacion

	7. 
	Faza drejtë krjimit të sistemit: Menaxhimi i mbeturinave të gjelbra – kontribon në përmbushjen e Objektivave O2 dhe O3 të PNMIM

	7.1. 
	Zhvillimi i studimit të fizibilitetit dhe dokumentacionit të projektimit për ngritjen e objektit të kompostimit në komunën e Pejës dhe për furnizimin me pajisje për komunën e Istogut, Klinës dhe Deçanit.
	TM3 2027
	TM1 2028
	60,000
	Granti i asistencës teknike
	Komunat e Pejës, Istogut , Klinës dhe Deçanit (përkrahja e institucionit financiar ndërkombëtar)
	Studimi i Fizibilitetit i përgatitur dhe i miratuar

	7.2. 
	Ndërtimi i objektit për kompostim në komunën e Pejës
	TM2 2028
	TM2 2029
	912,000
	Granti kapital
	Komuna e Pejës, (përkrahja e institucionit financiar ndërkombëtar)
	1 impiant kompostimi i vënë në punë

	7.3. 
	Furnizimi me pajisje mobile për kompostim për komunat Istog, Klinë dhe Deçan
	TM2 2028
	TM4 2028
	701,505
	Granti kapital
	Komunat e Istogut , Klinës dhe Deçanit (përkrahja e institucionit financiar ndërkombëtar)
	3 komuna pajisen me pajisje për kompostim të decentralizuar

	8. 
	Faza drejtë krjimit të sistemit: Menaxhimi i MNRr-ve – kontribon në përmbushjen e Objektivit O4 të PNMIM

	8.1.
	Zgjedhja e lokacionit për pikën e hedhjes në Komunën e Pejës
	TM3 2026
	TM4 2026
	-
	-
	Komuna e Pejës
	Vendi i zgjedhur dhe i përcaktuar

	8.2. 
	Zgjedhja e lokacionit për pikën e hedhjes në Komunën e Istogut
	TM3 2026
	TM4 2026
	-
	-
	Komuna e Istogut
	Vendi i zgjedhur dhe i pëcaktuar

	8.3. 
	Zgjedhja e lokacionit për pikën e hedhjes në Komunën e Klinës
	TM3 2026
	TM4 2026
	-
	-
	Komuna e Klinës
	Vendi i zgjedhur dhe i caktuar

	8.4. 
	Zgjedhja e lokacionit për pikën e hedhjes në Komunën e Deçanit
	TM3 2026
	TM4 2026
	-
	-
	Komuna e Deçanit
	Vendi i zgjedhur dhe i përcaktuar

	8.5. 
	Ndërtimi i pikave të hedhjes
	TM1 2027
	TM4 2027
	600,000 (150,000 euro secila)
	Granti kapital
	Të gjitha komunat
	Ngritja e pikave të hedhjes

	8.6. 
	Furnizimi me pajisje të grumbullimit dhe transportit
	TM1 2027
	TM4 2027
	439,000
	Granti kapital
	Të gjitha komunat
	Pajisjet e furnizuara

	8.7. 
	Furnizimi me pajisje për pikat e hedhjes
	TM1 2027
	TM4 2027
	252,000
	Granti kapital
	Të gjitha komunat
	Pajisjet e furnizuara

	8.8. 
	Punimet e ndërtimit për objektin e riciklimit (me vendndodhje në Komunën e Pejës)
	TM1 2027
	TM4 2027
	1,010,000
	Granti kapital
	Komuna e Pejës
	Impianti i riciklimit është vënë në punë

	8.9. 
	Furnizimi me pajisje për objektin e riciklimit
	TM1 2027
	TM4 2027
	500,000
	Granti kapital
	Komuna e Pejës
	Pajisjet e furnizuara

	8.10
	Punimet ndërtimore për deponimin (me vendndodhje në Komunën e Pejës)
	TM1 2027
	TM4 2027
	1 000 000
	Granti kapital
	Komuna e Pejës
	Objekti i deponimit është vënë në punë

	8.11
	Zbatimi i legjislacionit dhe rregulloreve që kontrollojnë deponimin e mbeturinave të ndërtimit dhe rrënimit
	Në vazhdimësi
	Në vazhdimësi
	Nuk kërkon financim shtesë
	Brenda buxhetit të autoriteteve të kontrollit
	Komunat
	Numri i inspektimeve vjetore

	9
	Menaxhimi i mbeturinave bujqësore – Objektivat O2 dhe O3

	9.1
	Zhvillimi dhe shpërndarja e materialeve informative mbi menaxhimin e mbeturinave bujqësore (p.sh. udhëzime për ruajtjen e plehut organik në fermë, kompostimin e mbeturinave bujqësore, rikuperimin e energjisë nga biomasa, etj.)
	TM1 2027
	Në vazhdimësi
	-
	Buxhetet komunale, financimi kombëtar, financimi i donatorëve
	Të gjitha komunat
	Fushatat informative të zbatuara

	9.2
	Përmirësimi i kushteve për ruajtjen dhe trajtimin e plehut organik të kafshëve
	TM1 2027 – për çdo vit në vazhdim
	Në vazhdimësi
	-
	Fermerët
	Komunat
	Numri i fermave që zbatojnë planet e menaxhimit të plehut organik

	9.3
	Masat për parandalimin e djegies së mbeturinave bujqësore në mjedise të hapura, duke përfshirë djegien e fushave, në instalime që nuk janë të pajisura me sisteme të trajtimit të gazrave të rrjedhshme dhe në instalime pa rikuperim të energjisë;
	TM1 2027
	Në vazhdimësi
	-
	Brenda buxhetit të autoriteteve të kontrollit
	Komunat
	Numri i inspektimeve

	9.4
	Mirëmbajtja dhe përditësimi i rregullt i inventarit të magazinave të agrokimikateve të vjetruara
	TM1 2027
	Në vazhdimësi
	-
	Brenda buxhetit të autoriteteve të kontrollit

	Komunat
	Inventarët e kompletuar

	10.
	Forcimi i strukturës institucionale – Objektivat O1, 02 dhe O3

	10.1
	Përgatitja dhe nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit ndërkomunal (MBNK)
	TM2 2025
	TM1 2027
	-
	-
	Të gjitha komunat
	MBNK-të e nënshkruara

	10.2
	Emërimi i koordinatorit të BNK-së
	TM4 2026 
	Në vazhdimësi
	12,000 (në vit)
	Buxhetet komunale, KRM-të
	Komunat, KRM-të
	Koordinatori i caktuar me funksione të dakorduara

	10.3
	Takime dy-vjeçare për zbatimin e marrëveshjes së PNMIM-së dhe marrëveshjes për BNK
	Në vazhdimësi
	Në vazhdimësi
	-
	-
	Koordinatori i BNK-së, të gjitha komunat
	Zbatimi i monitoruar

	10.4
	Zhvillimi i një modeli për kontratën e shërbimit publik (KShP) që do të përdoret për ofrimin e shërbimeve të menaxhimit të mbeturinave
	TM4 2026
	TM2 2027
	5,000
	Grant i Asistencës Teknike 
	Koordinator i BNK-së, komunat
	KShP e përgatitur

	10.5
	Hartimi dhe miratimi i planit të biznesit për KRM ‘Ambienti’
	TM1 2027
	TM4 2027
	-
	- 
	Komunat, KRM
	Planet e biznesit të aprovuara

	10.6
	Miratimi i raporteve vjetore dhe planeve vjetore për operimin e KRM ‘Ambienti’
	Në vazhdimësi
	Në vazhdimësi
	-
	- 
	Komunat
	Raportet vjetore dhe planet vjetore të miratuara

	11. 
	Perditesimi i politikave dhe legjislacionit te nivelit lokal

	11.1
	Ndryshimi dhe plotesimi i Rregulloreve komunale per menaxhimin e mbeturinave
	TM3 2026
	TM4 2026
	-
	-
	Komunat
	Rregulloret komunale te aprovuara dhe publikuara

	11.2
	Hartimi i Planit te Veprimit 2029-2030
	TM2 2028
	TM3 2028
	
	
	Komunat
	Plani i Veprimit i aprovuar dhe publikuar



Menaxhimi i fraksioneve të veçanta të mbeturinave, si mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike (MPEE), automjetet mbeturinë (AM), vajrat e përdorura, gomat mbeturinë, si dhe bateritë dhe akumulatorët, do të zhvillohet gradualisht në përputhje me kornizën ligjore për PZP dhe themelimin e OPP-ve. Në këtë drejtim, komunat do të bashkëpunojnë me OPP-të për zhvillimin e sistemeve të grumbullimit ndaras dhe menaxhimin e këtyre fraksioneve të mbeturinave. Kjo përfshinë krijimin e infrastrukturës së nevojshme për grumbullimin dhe magazinimin e përkohshëm (duke përfshirë oborret e riciklimit dhe pika të tjera të përshtatshme të grumbullimit), si dhe organizimin e sistemeve për trajtimin e duhur të tyre. Paralelisht, do të zhvillohen aktivitete informuese dhe ndërgjegjësuese për publikun për të promovuar pjesëmarrjen në sistemet e grumbullimit ndaras dhe praktikat e konsumit të qëndrueshëm. Për shkak të varësisë nga zhvillimi i mëtejshëm i kornizës ligjore dhe institucionalizimit të skemave PZP, këto masa nuk janë përfshirë në planin e veprimit, por paraqesin drejtime të rëndësishme për zhvillimin e ardhshëm të sistemit të menaxhimit të mbeturinave.

Ndërkohë, në kuadër të ngritjes së objekteve për rikuperimin e mbeturinave parashikohet zhvillimi i një impianti për Trajtim Mekanik-Biologjik (TMB) për rikuperimin e mbeturinave komunale dhe i një objekti për rikuperimin e mbeturinave ushqimore, si pjesë e investimeve të parapara në Planin e Veprimit 2024 – 2026 të SMIMK 2024–2035. Zbatimi i këtyre investimeve do të paraprihet nga përgatitja e një studimi të detajuar të fizibilitetit, i cili do të përcaktojë nëse dhe çfarë teknologjie është e nevojshme për rikuperimin e mbeturinave, si dhe cilat zona të menaxhimit të mbeturinave do t’i shërbejë ky sistem. Bazuar në rezultatet e këtij studimi, do të realizohet projektimi dhe ndërtimi i objekteve përkatëse, përmes bashkëpunimit ndërmjet nivelit qendror dhe komunave të zonës në territorin e së cilës do të vendoset infrastruktura.

Duke marrë parasysh se ndërtimi i sistemit të integruar të menaxhimit të mbeturinave është një proces afatgjatë, disa nga objektivat kërkojnë vazhdimësi të masave dhe investimeve edhe pas periudhës së parë të zbatimit, me synim funksionalizimin e plotë të sistemit deri në vitin 2035. 






1. 
[bookmark: _Toc230254720]SHTOJCA 1 BILANCET E PËRGJITHSHME/MASA SIPAS KOMUNAVE

Tabela 115. Bilanci i përgjithshëm/masa e mbeturinave në komunën e Pejës
	Rrjedha e mbeturinave
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035[footnoteRef:37] [37:  Parashikimet janë bërë deri në vitin 2035 me qëllim të planifikimit të infrastrukturës përkatëse për menaxhimin e integruar të mbeturinave.] 


	Mbeturinat e gjeneruara
	37,903 t
	38,099 t
	38,300 t
	38,504 t
	38,712 t
	38,923 t
	39,138 t
	39,355 t
	39,576 t
	39,799 t

	përfshirë. sipërfaqet publike të mbeturinave të gjelbra
	39,915 t
	40,111 t
	40,312 t
	40,516 t
	40,724 t
	40,935 t
	41,150 t
	41,367 t
	41,588 t
	41,811 t

	Materialet e riciklueshme të grumbulluara ndaras
	0 t
	5,081 t
	6,385 t
	7,836 t
	8,496 t
	9,225 t
	10,015 t
	10,562 t
	11,066 t
	11,552 t

	Mbeturinat e gjelbra publike të kompostuara 
	2012 t
	2,315 t
	2,332 t
	2,350 t
	2,369 t
	2,374 t
	2,376 t
	2,378 t
	2,380 t
	2,382 t

	Kompostimi shtëpiak
	0 t
	177 t
	196 t
	217 t
	240 t
	256 t
	1451 t
	1657 t
	1,895 t
	2,045 t

	Mbeturinat e përziera të grumbulluara
	37.903 t
	31,776 t
	30,441 t
	28,937 t
	27,995 t
	27,313 t
	23,648 t
	22,817 t
	21,984 t
	21,237 t

	Rikuperimi i tekstilit
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	349 t
	383 t
	420 t
	444 t
	468 t
	495 t

	Mbeturinat e përziera për trajtim në TMB
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	23,648 t
	22,817 t
	21,984 t
	21,237 t

	Mbeturinat ushqimore për trajtim në kontejnerë të specializuar
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	1,737 t
	1,926 t
	2,135 t
	2,367 t

	Papastërtitë nga klasifikimi në deponi
	0 t
	762 t
	958 t
	1,175 t
	1274 t
	1,384 t
	1,502 t
	1,584 t
	1,660 t
	1,733 t

	Përzierjet nga TMB në deponi
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	5,962 t
	5,774 t
	5,572 t
	5,407 t

	Mbeturinat e deponuara në deponi
	37,903 t
	32,538 t
	31,399 t
	30,113 t
	29,269 t
	28,697 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t



Tabela 116.  Bilanci i përgjithshëm/masa e mbeturinave në komunën e Istogut
	Rrjedha e mbeturinave
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Mbeturinat e gjeneruara
	11,756 t
	11,817 t
	11,878 t
	11,942 t
	12,006 t
	12,072 t
	12,138 t
	12,205 t
	12,274 t
	12,343 t

	përfshirë. sipërfaqet publike të mbeturinave të gjelbra
	12,281 t
	12,342 t
	12,404 t
	12,467 t
	12,532 t
	12,597 t
	12,664 t
	12,731 t
	12,799 t
	12,868 t

	Materialet e riciklueshme të grumbulluara ndaras
	0 t
	1,705 t
	1,890 t
	2,101 t
	2,341 t
	2,612 t
	2,910 t
	3,068 t
	3,213 t
	3,352 t

	Mbeturinat e gjelbra publike të kompostuara 
	0 t
	550 t
	551 t
	552 t
	554 t
	554 t
	554 t
	555 t
	555 t
	555 t

	Kompostimi shtëpiak
	0 t
	97 t
	107 t
	119 t
	132 t
	140 t
	795 t
	908 t
	1,038 t
	1,120 t

	Mbeturinat e përziera të grumbulluara
	12,281 t
	9,735 t
	9,572 t
	9,380 t
	9,062 t
	8,793 t
	7,409 t
	7,143 t
	6,873 t
	6,655 t

	Rikuperimi i tekstilit
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	92 t
	105 t
	420 t
	444 t
	468 t
	495 t

	Mbeturinat e përziera për trajtim në TMB
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	7,409 t
	7,143 t
	6,873 t
	6,655 t

	Mbeturinat ushqimore për trajtim në kontejnerë të specializuar
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	138 t
	153 t
	170 t
	188 t

	Papastërtitë nga klasifikimi në deponi
	0 t
	256 t
	284 t
	315 t
	351 t
	392 t
	436 t
	460 t
	482 t
	503 t

	Përzierjet nga TMB në deponi
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	1,867 t
	1,808 t
	1,745 t
	1,693 t

	Mbeturinat e deponuara në deponi
	12,281 t
	9,991 t
	9,855 t
	9,695 t
	9,413 t
	9,185 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t



Tabela 117.  Bilanci i përgjithshëm/masa e mbeturinave në komunën e Klinës
	Rrjedha e mbeturinave
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Mbeturinat e gjeneruara
	7,863 t
	7904 t
	7,945 t
	7,987 t
	8,031 t
	8,074 t
	8,119 t
	8,164 t
	8,209 t
	8,256 t

	përfshirë. sipërfaqet publike të mbeturinave të gjelbra
	8,399 t
	8,440 t
	8,481 t
	8,523 t
	8,567 t
	8,610 t
	8,655 t
	8,700 t
	8,745 t
	8,792 t

	Materialet e riciklueshme të grumbulluara ndaras
	0 t
	1,149 t
	1,273 t
	1,413 t
	1,573 t
	1,753 t
	1,951 t
	2,057 t
	2,155 t
	2,248 t

	Mbeturinat e gjelbra publike të kompostuara 
	536 t
	554 t
	555 t
	556 t
	557 t
	557 t
	557 t
	558 t
	558 t
	558 t

	Kompostimi shtëpiak
	0 t
	64 t
	71 t
	78 t
	87 t
	92 t
	523 t
	598 t
	683 t
	738 t

	Mbeturinat e përziera të grumbulluara
	7,863 t
	6,500 t
	6,392 t
	6,264 t
	6,052 t
	5,873 t
	4,808 t
	4,621 t
	4,433 t
	4,278 t

	Rikuperimi i tekstilit
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	62 t
	71 t
	420 t
	444 t
	468 t
	495 t

	Mbeturinat e përziera për trajtim në TMB
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	4,808 t
	4,621 t
	4,433 t
	4,278 t

	Mbeturinat ushqimore për trajtim në kontejnerë të specializuar
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	1 t
	102 t
	113 t
	126 t
	139 t

	Papastërtitë nga klasifikimi në deponi
	0 t
	172 t
	191 t
	212 t
	236 t
	263 t
	293 t
	309 t
	323 t
	337 t

	Përzierjet nga TMB në deponi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,206 t
	1,168 t
	1,127 t
	1,094 t

	Mbeturinat e deponuara në deponi
	7,863 t
	6,673 t
	6,583 t
	6,476 t
	6,288 t
	6,136 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t



Tabela 118.  Bilanci i përgjithshëm/masa e mbeturinave në komunën e Deçanit
	Rrjedha e mbeturinave
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Mbeturinat e gjeneruara
	7,230 t
	7,267 t
	7,305 t
	7,344 t
	7,384 t
	7,424 t
	7,465 t
	7,506 t
	7,548 t
	7,591 t

	përfshirë. sipërfaqet publike të mbeturinave të gjelbra
	7,742 t
	7,779 t
	7,817 t
	7,856 t
	7,896 t
	7,936 t
	7,977 t
	8,018 t
	8,060 t
	8,103 t

	Materialet e riciklueshme të grumbulluara ndaras
	0 t
	1,027 t
	1,142 t
	1,273 t
	1,423 t
	1,592 t
	1,778 t
	1,875 t
	1,964 t
	2,048 t

	Mbeturinat e gjelbra publike të kompostuara 
	512 t
	523 t
	523 t
	524 t
	525 t
	525 t
	525 t
	525 t
	525 t
	525 t

	Kompostimi shtëpiak
	0 t
	62 t
	69 t
	76 t
	84 t
	90 t
	509 t
	581 t
	664 t
	717 t

	Mbeturinat e përziera të grumbulluara
	7,230 t
	6,013 t
	5,912 t
	5792 t
	5,595 t
	5,426 t
	4,416 t
	4,243 t
	4,068 t
	3,926 t

	Rikuperimi i tekstilit
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	56 t
	64 t
	420 t
	444 t
	468 t
	495 t

	Mbeturinat e përziera për trajtim në TMB
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	4,416 t
	4,243 t
	4068 t
	3,926 t

	Mbeturinat ushqimore për trajtim në kontejnerë të specializuar
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	1 t
	62 t
	69 t
	76 t
	85 t

	Papastërtitë nga klasifikimi në deponi
	0 t
	154 t
	171 t
	191 t
	213 t
	239 t
	267 t
	281 t
	295 t
	307 t

	Përzierjet nga TMB në deponi
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	1,107 t
	1,072 t
	1,035 t
	1,004 t

	Mbeturinat e deponuara në deponi
	7,230 t
	6,168 t
	6,083 t
	5,983 t
	5,808 t
	5,664 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t



Tabela 119.  Bilanci i përgjithshëm/masa e mbeturinave në komunën e Junikut
	Rrjedha e mbeturinave
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Mbeturinat e gjeneruara
	874 t
	878 t
	883 t
	887 t
	892 t
	897 t
	902 t
	907 t
	912 t
	917 t

	përfshirë. sipërfaqet publike të mbeturinave të gjelbra
	938 t
	943 t
	947 t
	952 t
	957 t
	961 t
	966 t
	971 t
	976 t
	981 t

	Materialet e riciklueshme të grumbulluara ndaras
	0 t
	154 t
	163 t
	172 t
	181 t
	191 t
	202 t
	213 t
	224 t
	235 t

	Mbeturinat e gjelbra publike të kompostuara 
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	1 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t

	Kompostimi shtëpiak
	0 t
	9 t
	10 t
	11 t
	13 t
	13 t
	76 t
	87 t
	100 t
	108 t

	Mbeturinat e përziera të grumbulluara
	874 t
	691 t
	685 t
	678 t
	662 t
	654 t
	583 t
	564 t
	543 t
	527 t

	Rikuperimi i tekstilit
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	9 t
	9 t
	10 t
	10 t
	11 t
	11 t

	Mbeturinat e përziera për trajtim në TMB
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	583 t
	564 t
	543 t
	527 t

	Mbeturinat ushqimore për trajtim në kontejnerë të specializuar
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	1 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t

	Papastërtitë nga klasifikimi në deponi
	0 t
	23 t
	24 t
	26 t
	27 t
	29 t
	30 t
	32 t
	34 t
	35 t

	Përzierjet nga TMB në deponi
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t
	29 t
	28 t
	27 t
	27 t

	Mbeturinat e deponuara në deponi
	938 t
	779 t
	774 t
	769 t
	754 t
	745 t
	0 t
	0 t
	0 t
	0 t



[bookmark: _Toc230254721]SHTOJCA 2	Analiza e opsioneve të sistemit
[bookmark: _Toc230254722]8.1 	Metodologjia

Planifikimi i integruar i menaxhimit të mbeturinave inerte përfshin një qasje strategjike për menaxhimin e qëndrueshëm të mbeturinave që mbulon të gjitha burimet dhe të gjitha aspektet, duke përfshirë minimizimin e mbeturinave, ndarjen nga burimi, trajtimin, rikuperimin dhe deponimin në një mënyrë që i jep përparësi parandalimit të mbeturinave dhe maksimizon efikasitetin e burimeve.

Analiza e opsioneve të sistemit të ardhshëm, të bazuara në objektivat e Planit, është bërë duke marrë parasysh supozimin kryesor se shërbimet e menaxhimit të mbeturinave do të mbulojnë të gjithë zonën.

Metodologjia e përdorur për zhvillimin e opsioneve për krijimin e një sistemi të integruar të menaxhimit të mbeturinave në ZMM 3 bazohet në kriteret kryesore të mëposhtme:
· Hierarkia e aktiviteteve të menaxhimit të mbeturinave siç përcaktohet nga legjislacioni i BE-së për mbeturinat
· Shërbimet ekzistuese dhe të planifikuara të menaxhimit të mbeturinave si dhe infrastruktura.
· Vlerësimi i nevojave aktuale dhe të ardhshme në menaxhimin e mbeturinave
· Identifikimi i masave, në përputhje me legjislacionin ekzistues dhe në përputhje me masat e përcaktuara në SMIMK 2024-2035
· Objektivat e menaxhimit të mbeturinave të përcaktuara në SMIMK 2024-2035
· Analiza e opsioneve teknikisht të zbatueshme bazuar në praktikat më të mira të disponueshme dhe standardet e BE-së
· Analiza e opsioneve teknikisht të zbatueshme në lidhje me përballueshmërinë e tyre dhe zbatueshmërinë lokale

Supozimet specifike në lidhje me opsionet e ndryshme teknike përfshihen në seksionet e elementeve të veçanta të sistemit. Vendimi përfundimtar në lidhje me ndërtimin e impiantit të trajtimit të mbeturinave i nënshtrohet një studimi të detajuar të fizibilitetit, siç ceket te Plani i Veprimit.

Llogaritjet e kostos janë përgatitur në bazë të kushteve të mëposhtme:
· Vlerësimet e kostos janë bërë në terma reale dhe shprehen në vlera konstante të vitit 2024, pra pa marrë parasysh inflacionin.
· Kostot janë kalkuluar veçmas për aktivitete të ndryshme, p.sh. mbeturinat komunale, grumbullimi i ndarë.
· Të gjitha llogaritjet janë kalkuluar në EUR.
· Kostot janë llogaritur pa TVSH.
· Për llogaritjen e kostos janë marrë parasysh kostot e investimit, si:
· Kostot kapitale që lidhen me investimet në infrastrukturë
· Dispozitat për koston investive në të ardhmen në lidhje me zëvendësimin e aseteve.
· Amortizimi
· Për qëllime të llogaritjes së kostove vjetore, kostot e investimeve kapitale përgjithësisht janë amortizuar gjatë periudhave që pasqyrojnë jetëgjatësinë tipike të funksionimit ekonomik të asetevet.
· Kostot operacionale
· Kostot e operacionale dhe të mirëmbajtjes së sistemeve të reja të prezantuara janë llogaritur në bazë të teknologjive të parashikuara dhe supozimeve të nivelit të punës, çmimeve për materialet harxhuese, etj. Kostot operacionale për menaxhimin e mbeturinave janë kalkuluar bazuar në komponentet dhe hapësirave si dhe mbi bazën e kostove të artikujve; mirëmbajtjes dhe riparimit, punës; materialeve harxhuese; administratës; taksave dhe sigurimeve.

Analiza e flukseve monetare të skontuara është përdorur gjithashtu për llogaritjen dhe krahasimin e kostos për njësi për ton mbeturina për alternativat e ndryshme dhe për komponentet specifike të secilës alternativë. Këto janë llogaritur për secilën kategori të kostove dhe për secilin element. Kostot për njësi të llogaritura në këtë mënyrë janë tregues të tarifave që do të nevojiteshin (para TVSH-së) për të mbuluar kostot në tërësi për secilin skenar ose komponent skenari përgjatë periudhës së refereruar.
[bookmark: _Toc230254723]8.2	Parandalimi i mbeturinave
Çdo ton i parandaluar i mbeturinave të amvisërisë nënkupton kosto të kursyera nga buxheti komunal për trajtimin e mbeturinave. Autoritetet në novelin nacional janë palët kryesore të interesit në parandalimin e mbeturinave. Nëpërmjet pushtetit të tij legjislativ dhe ekzekutiv, shteti mund të krijojë rregullore dhe mjedis efikas për të mbështetur pjesëmarrësit në aktivitetet e parandalimit të mbeturinave. Megjithatë, ekziston një gamë e gjerë masash që autoritetet publike mund të ndërmarrin për promovimin e parandalimit të mbeturinave:
· Miratimi i skemave të tarifimit që stimulojnë parandalimin e mbeturinave.
· Informimi i qytetarëve dhe të ndikojnë, ku është e mundur, në sjelljen e tyre për të mirën e mjedisit.
· Koordinimi i aktiviteteve dhe fushatave me donatorë.
· Ofrimi i shërbimeve e tyre ose të punojnë me organizatat ekzistuese për të promovuar dhe inkurajuar ripërdorimin e mbeturinave.

Strategjia e rishikuar e Kosovës për menaxhimin e integruar të mbeturinave parasheh zhvillimin e një programi nacional për parandalimin e mbeturinave që në radhë të parë synon të minimizojë gjenerimin e mbeturinave dhe më pas të ruajë vlerën e produkteve, materialeve dhe burimeve në ekonomi për sa më gjatë të jetë e mundshme. Për më tepër, fokusi do të jetë në dizajnimin më të mirë të produkteve dhe pajisjeve në mënyrë që të ngadalësohet dalja e parakohshme nga përdorimi. Derisa të hartohet një program i detajuar dhe multisektorial për parandalimin e mbeturinave në nivelin nacional, fokusi prioritar i komunave në ZMM do të përcaktohet në masat prioritare si më poshtë:
· Pjesëmarrja në iniciativat për reduktimin e përdorimit të produkteve plastike njëpërdorimëshe (PNj) në përpjekje të përbashkët mes sektorit publik dhe privat.
· Promovimi i kompostimit shtëpiak dhe rritja e ndërgjegjësimit të publikut.
· Krijimi i mekanizmave dhe stimujve nëpër komuna për të mbështetur zhvillimin e rrjeteve të riparimit dhe ripërdorimit për produktet e hedhura dhe/ose përbërësit e tyre.
· Zbatimi nga autoritetet publike i kritereve të prokurimit publik të gjelbër për blerjen e mallrave dhe aranzhimin e punimeve.

Një nga opsionet më praktike për reduktimin e sasive të mbeturinave që dërgohen në deponi është zbatimi i kompostimit shtëpiak. Në mënyrën më të zakonshme, procesi i kompostimit kërkon thjesht grumbullimin e mbeturinave të gjelbra. Procesi i dekompozimit ndihmohet nga copëtimi i bimëve dhe degëve të pemëve. Për të përshpejtuar procesin e dekompozimit duhet të sigurohet ajrosja e duhur duke rrotulluar rregullisht përzierjen. Mbeturinat e kuzhinës gjithashtu mund të shtohen në proces, por vetëm mbeturinat e pëzgjedhura ushqimore. Produktet e qumështit dhe mishi duhet të shmangen pasi tërheqin parazitët dhe minjtë.
Kompostimi shtëpiak mund të lehtësohet duke përdorur pajisje speciale. Këto pajisje (kompostorët shtëpiak) janë të qëndrueshme (zakonisht prej plastike) dhe kanë një periudhë funksionimi 7-10 vjet. Çmimet e kontejnerëve të tillë variojnë nga 100 deri në 200 euro. Një njësi kompostimi shtëpiak mund të bëhet gjithashtu nga druri, ose materiale të tjera dhe mund të jetë shumë e thjeshtë dhe më pak e kushtueshme.

[bookmark: _Toc230254724]8.3	Grumbullimi i mbeturinave
[bookmark: _Toc230254725]8.3.1	Gjendja aktuale
Vetëm në Komunën e Klinës raportohet se grumbullimi i mbeturinave u ofrohet 98% të popullsisë. Në katër komunat tjera shërbimi i grumbullimit të mbeturinave ofrohet për 100% të popullsisë. Në komunat e Pejës , Istogut dhe Klinës , shërbimi i grumbullimit të mbeturinave ofrohet nga KRU ‘Ambienti’ . Në Komunën e Deçanit shërbimin e grumbullimit të mbeturinave e ofron kompania komunale ‘Higjiena’, ndërsa në Junik shërbimin e ofron një operator privat.

[bookmark: _Toc230254726]8.3.2	Opsionet për grumbullimin e mbeturinave
Sistemi i grumbullimit dhe transportit përbëhet nga elemente si më poshtë:
· Sistemi i para-grumbullimit;
· Vendosja dhe vëllimi i kontejnerit të ofruar, nëse sistemi i para-grumbullimit bazohet në një sistem me kontejnerë;
· Frekuenca e grumbullimit në javë;
· Lloji i kamionit, i cili përdoret për grumbullim dhe transporti në distanca të shkurtra;
· Ndërrimet e grumbullimit.

Sistemi i grumbullimit do të marrë gjithashtu parasysh vendndodhjen e vendit të përzgjedhur për deponim e ardhshëm rajonal, relievin e rajonit dhe gjendjen e rrugëve.
Elementët e ndryshëm janë të ndërlidhur ngushtë. Prandaj, një rekomandim përfundimtar mund të bëhet vetëm për sistemet e grumbullimit të plotë dhe transportit.

Sistemi i para-grumbullimit
Një krahasim i llojeve të ndryshme të sistemeve të para-grumbullimit është paraqitur në tabelën vijuese.
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	Tabela 43. Krahasimi i sistemeve të ndryshme të para-grumbullimit

	
	Lloji 1:
Grumbullimi i qeseve/thasëve
	Lloji 2:
Shporta dhe kontejnerë individualë
	Lloji 3a:
Pikat e grumbullimi nëpër rrugë 
Euro-kontejnerë me rrota 1.1 m³
	Tipi 3b:
Pikat e grumbullimit nëpër rrugë
Kontejnerë statik 1.8, 2.4 dhe 3.6 m³
	Lloji 4
Skip kontejnerë 4.0 m³


	Përshkrim i shkurtër
	[image: 20080321_IMG_0382]
Mbeturinat paketohen në qese plastike dhe vendosen para ndërtesës, në rrugë, në ditën e grumbullimit.
Qeset mblidhen me dorë nga ngarkuesit dhe hidhen në  kamionin grumbullues
	[image: ]
Çdo shtëpi ose ndërtesë është e pajisur me shportën ose kontejnerin e vet. Shporta ose kontejneri zakonisht vendosen brenda ose drejt para lokaleve dhe se pronari i shtëpisë ose kujdestari i një ndërtese kujdeset për pastërtinë e tyre, vendosjen e saktë dhe vendosjen e llojeve të duhura të mbeturinave.
Zakonisht, shporta ose kontejneri vendoset në anë të rrugës në ditën e grumbullimit.
Ekipi i grumbullimit i rrotullon shportat/kontejnerët deri tek kamioni i grumbullimit dhe shportat/kontejnerët ngarkohen në mënyrë hidraulike
	Tipike për një sistem pikash grumbullimi rrugor është vendosja e kontejnerëve përgjatë rrugës në një distancë nga ndërtesat, e cila nuk i kalon 100 m.
Njerëzit duhet t'i çojnë mbeturinat e tyre në kontejnerë.
	Grumbullimi në skip kontejnerë të stacionuar

	
	
	
	
[image: ]
Me këtë lloj mbeturinat grumbullohen duke rrotulluar eurokontejnerët deri tek pajisja e ngarkimit në kamionin grumbullues dhe më pas kontejnerët zbrazen në mënyrë hidraulike në kamion.
	
[image: carico%20lat%20MLS2_r4_c1]

Duke pasur parasysh karakteristikat e palëvizshme të këtij lloji të kontejnerit, ai duhet të trajtohet drejtpërdrejt nga kamioni grumbullues. Zakonisht një kamion ngarkues anësor (shih më pas) përdoret për ngritjen dhe zbrazjen hidraulike.
	[image: ]Opsion i përshtatshëm për fshatra të vegjël pa rrugë të asfaltuar.
.


	Madhësia e disponueshme
	Zakonisht qeset kanë një kapacitet prej 50 ose 80 l.
Njerëzit shpesh përpiqen të përdorin qese plastike për blerje për të kursyer kostot e qeseve, nëse nuk është e detyrueshme një qese e standardizuar.
	Shportat prej120 l, 240 l dhe 360 l janë të disponueshme në plastikë dhe me ngjyra të ndryshme , kontejnerët me unazë 110 l janë të disponueshëm në metal.
Euro kontejnerët prej 1.1 m³ janë të disponueshëm në plastikë dhe metal.
	Euro kontejnerët 1.1 m³ janë të disponueshëm në plastikë dhe metal. Megjithatë, zakonisht, për grumbullimin nëpër rrugë, aplikohen kontejnerë metalikë, për të parandaluar dëmtime të mëdha kur deponohet hiri i nxehtë ose objekte të tjera që digjen.
	1.8 m³, 2.4 m³ dhe 3.6 m³ janë në disponueshëm në plastikë dhe metal

	4.0 m³ dhe 7.0 m³ janë të disponueshëm

	Komoditeti për përdoruesin
	Komoditet i lartë lidhur me grumbullimin: 
sepse mbeturinat mblidhen drejtpërdrejt nga shtëpitë individuale.
Komoditet i ulët në lidhje me hapësirën e kërkuar sepse qeset duhet të ruhen në lokale, deri në datën ecaktuar të grumbullimit.
	Komoditet i lartë lidhur me grumbullimin: 
sepse mbeturinat mblidhen drejtpërdrejt nga shtëpitë individuale.
Komoditet i ulët në lidhje me hapësirën e kërkuar sepse shportatkontejnerët zakonisht vendosen në lokale.
	Komoditet mesatar në lidhje me grumbullimin në blloqe banesash: 
sepse mbeturinat duhet të barten tek kontejneri, i cili mund të jetë në një distancë deri në 100 m nga hyrja e bllokut.
Komoditet i keq në zonat e banimit familjar, duke pasur parasysh distancat e gjata për të sjellë mbetjurinat në kontejner.
Komoditet i lartë në lidhje me hapësirën e kërkuar: 
sepse kontejnerët vendosen në rrugë, pra jashtë çdo lokali, duke pasur zakonisht një frekuencë të lartë grumbullimi.
	Komoditet i ulët për përdoruesin. Shqetësim për banorët pasi kontejnerët e tillë zakonisht vendosen në periferi të fshatrave.

	Kërkesa për kamionë grumbullues
	Kamion ngarkues nga fundi i pasmë me lartësi të ulët ngarkimi.
	Ngarkuesi i pasëm, anësor ose i përparmë, pajisje ngarkimi për shporta dhe/ose kontejnerë
	Ngarkuesi i pasëm, anësor ose i përparmë, pajisje ngarkimi për Euro kontejnerët.
	Kamion ngarkues anësor i përshtatshëm për këtë lloj kontejnerësh.
	Kërkohet kamion i veçantë për ngarkimin e tij.
Zakonisht merret me një kamion skip (pa ngjeshje)
Përdorimi i mundshëm i kamionëve ngjeshës me vëllim të madh

	Numri i ngarkuesve të nevojshëm për ngarkim në makinat për grumbullimin e mbeturinave (RCV)
	Minimumi 2 persona
Nëse pranohen qeset plastike për blerje, kërkohen 3 persona.
	Minimumi 2 persona, më mirë 3 persona
	Minimumi 2 persona, nëse pjesërisht mbeturinat vendosen jashtë kontejnerëve më mirë të jenë 3.
	Minimumi 1, për të kontrolluar kontejnerin. Nëse mbeturinat vendosen edhe jashtë kontejnerëve më mirë ta bëjnë 2 persona.
	Nuk kërkohen ngarkues

	Përgatitja e magazinimit / vendosjes së shportave / kontejnerëve
	Nuk kërkohet
	Nuk kërkohet për shporta, Euro kontejnerët kërkojnë terren të rrafshët ose pllakë të shtruar
	Kontejnerët kërkojnë terren të rrafshët ose pllakë të shtruar
	Terren i sheshtë, i asfaltuar ose i shkallëzuar është me përparësi
	Terren i sheshtë, i asfaltuar ose i shkallëzuar është me përparësi

	Efikasiteti i ngarkimit

	Në zonat e dendura, janë të mundshme efikasitete të larta ngarkimi.
Në zonat e banimit familjar ka një efikasitet të ulët grumbullimi, veçanërisht nëse mbeturinat grumbullohen çdo ditë
	Shporta: Në mënyrë të pavarur, 2 shporta mund të ngarkohen në të njëjtën kohë.
Cikli i ngarkimit për 2 shporta është rreth 50 sekonda, pra deri në 720l.
Zakonisht, shkalla e mbushjes së shportave është e ulët nëse ato mblidhen çdo ditë, sepse ato ndodhen në zona banimi familjar.
Kontejnerët: Cikli i ngarkimit rreth 50-60 sekonda për kontejner
	Cikli i ngarkimit është rreth 50-80 sekonda për kontejner .
Edhe nëse mblidhen çdo ditë, lejon efikasitet të mirë të grumbullimit në zonat e banimit familjar, nëse 20 deri në 30 shtëpi janë të lidhura me të njëjtin kontejner.

	Në varësi të madhësisë, cikli i ngarkimit është rreth 50-100 sekonda për kontejner,.
Edhe nëse mblidhen çdo ditë, lejon efikasitet të mirë të grumbullimit në zonat e banimit familjar, nëse 20 deri në 30 shtëpi janë të lidhura me të njëjtin kontejner.

	Ngarkimi i kontejnerit zakonisht zgjat deri në 3 minuta.
Efikasitet i ulët i grumbullimit sepse kontejneri zakonisht transportohet dhe zbrazet në deponi (nuk ka ngjeshje të mbeurinave)

	Kostot e kontejnerit
	Nuk ka kosto për sistemin e grumbullimit, thasët sigurohen nga gjeneruesit e mbeturinave.
	Investim 
50-90 €/shportë; 
350 €/kontejnerë nga plastika (1,100l) dhe 650 €/kontejnerë metalik (1,100l)
Kostot duhet të mbulohen nga sistemi i grumbullimit
	Investimi
350 €/kontejnerë nga plastika (1,100l) dhe 650 €/kontejnerë metalik (1,100l)
Kostot duhet të mbulohen nga sistemi i grumbullimit
	Investim 
700 – 1,000 €/kontejner
Kostot duhet të mbulohen nga sistemi i grumbullimit.
	Investim 
1,800 – 3,000 €/kontejner
Kostot duhet të mbulohen nga sistemi i grumbullimit.

	Përshtatshmëria për tarifat e lidhura me sasinë
	I përshtatshëm për tarifat lidhur me volumin për çdo familje, nëse aplikohet si sistem wesesh me parapagim. Në këtë rast do të mblidhen vetëm qeset me parapagim.
Nëse jo, prezantohen qeset me parapagesë, është pothuajse e pamundur të identifikohet prodhuesi. Prandaj, herë pas here duhet të mblidhet çdo qese për të pastruar zonën.
	I përshtatshëm për tarifat e vëllimit të lidhura me shtëpitë ose ndërtesat/hyrjet;
	Jo i përshtatshëm.

	Jo i përshtatshëm.

	Jo i përshtatshëm.


	Probleme të parashikueshme
	Nëse mbeturinat komunale vendosen në anë e rrugës më shumë se 1 orë përpara grumbullimit, kafshët si macet dhe qentë mund të rrëmojnë qeset dhe të shpërndajnë mbeturinat.
Mbledhja sipas planit po ashtu kufizon kohën e funksionimit të automjeteve grumbulluese, respektivisht do të kërkohet një numër më i madh i automjeteve.
	Në ndërtesat shumëkatëshe, kujdestari i hyrjes në diskutim me banorët të vendosin për vendin ku i lënë mbetirunat.
Probleme të mundshme lidhur me gjetjen e vendit të përshtatshëm për vendosjen e kontejnerëve në ndërtesat shumëkatëshe.
	Pas ca kohësh rrotat thyhen dhe trupat e dëmtohen.
Mbulesa shpesh mbyllet,
Mbeturinat vendosen krahas/në afërsi të kontejnerit.
	Pas ca kohësh trupat e dëmtohen.
Mbeturinat vendosen krahas/në afërsi të kontejnerit.
	Trupat e dëmtohen. 
Erë e shtuar kundërmuese për shkak të frekuencës më të ulët të zbrazjes së kontejnerëve të tillë.
Rritja e tendencës për t'u mbushur me mbeturina të gjelbra, të vëllimshme dhe të ndërtimit sesa me mbeturina shtëpiake

	Përfundim
	Nuk rekomandohet për zbatim në të ardhmen
	Ky sistem është i zbatueshëm nëse kushtet paraprake të ndërlidhura me tarifën të zbatohen.
Sistem i rekomanduar për të dy zonat e banimit - shtëpi familjare dhe ndërtesa shumëkatëshe.
	Të merret parasysh për zonat me ndërtesa shumëkatëshe në zonat urbane në rast se nuk mund të sigurohet vendi për shporta/kontejnerë individualë.
	Me këtë sistem problemi me rrotat do të mund të zgjidhej.
Nëse mbeturinat do të vendoseshin siç duhet në kontejnerë, sistemi madje mund të funksiononte vetëm me një ose edhe pa ngarkues.
Sistemi kërkon investime më të larta për kamionët dhe kontejnerët, sesa sistemi 3 A. Prandaj nuk rekomandohet për periudhë afatshkurtër.
	Nuk rekomandohet për zbatim në të ardhmen




Krahasimi i sistemeve të ndryshme të para-grumbullimit sjell rezultatin e mëposhtëm:
· Sistemet e para-grumbullimit të bazuara në qese plastike (tipi 1), pikat e grumbullimit rrugor me kontejnerë statik (tipi 3B) dhe kontejnerët skip (lloji 4) nuk konsiderohen për zbatim në të ardhmen.
· Në parim, sistemi aktual i grumbullimit me shporta individuale të plastikës (tipi 2) është i përshtatshëm për zonat me shtëpi familjare dhe gjithashtu është zbatuar në disa zona urbane në rajonin e projektit. Shportat e plastikës 240 l duket se janë më të përshtatshëm në krahasim me shportat plastike 120 l, duke pasur parasysh se aktualisht, shpesh, sasi të tjera mbeturinash hidhen në qese plastike pranë kontejnerëve. Gjithashtu, shportat 240 l do të mundësojnë uljen e frekuencës së mbledhjes së mbeturinave në krahasim me kontejnerët 120 l. Megjithatë, përdorimi paralel i shportave plastike me madhësi të ndryshme mund të merret në konsideratë dhe të mundësojë përshtatjen me madhësitë e ndryshme të familjeve. Shportat individualë do të jenë gjithashtu më të përshtatshëm në terma afatgjatë kur do të futet grumbullimi i ndaras i mbeturinave të riciklueshme dhe organike. Megjithatë, shërbimi i ofruar me shporta individuale do të ketë kosto më të lartë zbatimi për shkak të efikasitetit më të ulët të ngarkimit të automjeteve të grumbullimit në krahasim me kontejnerët 1.1 m³.
· Një sistem i bazuar në pikat e grumbullimit në rrugë me kontejnerë me rrota 1.1 m³ (tipi 3A) mund të jetë i përshtatshëm për të gjithë zonën e shërbimit. Nga pikëpamja tarifore, kontejnerët individualë për blloqe banimi, apo edhe të vendosura në hyrje të blloqeve të banimit mund të kenë përparësi në krahasim me sistemet e pikave të grumbullimit të rrugëve. Hapësira të tilla nuk janë ende të disponueshme dhe gjithashtu do të zvogëlojnë efikasitetin e grumbullimit, sepse këto vende ndoshta jo gjithmonë do të ishin pranë rrugës. Për ndërtesat shumëkatëshe, veçanërisht në Pejë, vendosja e kontejnerëve nëntokësor gjithashtu mund të jetë zgjidhje afatgjate.
 
Vendosja e kontejnerëve dhe vëllimi i kontejnerit
Për të arritur avantazhet e mësipërme të sistemit të rekomanduar të grumbullimit, ekzistojnë disa kërkesa, të cilat duhet të merren parasysh gjatë projektimit të numrit dhe vendosjes së kontejnerëve:
· Kontejnerët 1.1 m³ në zonat urbane duhet të vendosen në një numër dhe vend që të mbushen mesatarisht në 80 deri në 90% në momentin e zbrazjes (në varësi të frekuencës së caktuar të grumbullimit).
· Një rreze prej maksimumi 100 m njihet ndërkombëtarisht si një distancë, e cila përgjithësisht është e pranueshme nga qytetarët për të transportuar mbeturinat e tyre nga hyrja e ndërtesës e deri te pika e grumbullimit. Kjo do të thotë se në blloqe të mëdha banesash do të vendosen disa kontejnerë në një pikë grumbullimi.
· Vendi i pikë grumbullimit duhet të zgjidhet, në mënyrë që kamioni grumbullues të mund të hyjë lehtësisht në pikën e grumbullimit pa pasur nevojë për manovra të mëdha. Më e mira do të ishte tl jenë në skaj të rrugës.
· Për të mundësuar trajtimin e lehtë dhe për të kursyer konsumimin e rrotave, vendndodhja e kontejnerit 1.1 m³ duhet të jetë e shtruar (pllakë) dhe të ketë një lidhje të nivelizuar me rrugën. Kjo ndihmon për rrotullimin e lehtë të kontejnerit në pjesën e pasme të kamionit grumbullues dhe përsëri në rivendosjen e tij. Nuk duhet të kërkohet asnjë manovrim i kamionit.
· Rrotat duhet të mbahen në gjendje të mirë dhe rrotat e thyera duhet të zëvendësohen menjëherë. Rrotat e thyera reduktojnë ndjeshëm shpejtësinë e grumbullimit dhe rrjedhimisht efikasitetin e grumbullimit.
· Përdoruesit shtëpiak ose të pronës duhet të kenë një vend të caktuar për shporta individuale plastike.
· Orari i grumbullimit duhet t'u komunikohet përdoruesve të shërbimit dhe ata duhet të kenë detyrimin që në ditën e grumbullimit të vendosin shportat skaj rrugës.

Frekuenca e grumbullimit të mbeturinave
Shërbimi për shportat individualë zakonisht ofrohet një herë në javë ose një herë në dy javë. Në të ardhmen, kur të fillojë grumbullimi ndaras i mbeturinave organike, mund të lejohet edhe frekuencë më e ulët e grumbullimit.
Për grumbullimin me kontejnerë 1.1 m³, është i mundur një minimizim i kostos së investimit në frekuencë më të lartë të servisimit si një kompensim i kostos së investimit dhe kostos operacionale; dmth sa më shpesh të zbrazen kontejnerët, aq më pak kërkohet numri i kontejnerëve, derisa numri më i madh i kontejnerëve kërkohet nëse ata zbrazen më rrallë.
Në përcaktimin e shpeshtësisë së grumbullimit, përdoren supozimet e mëposhtme:
· Frekuenca një herë në javë e grumbullimit të shportave individuale 120/240 l është e pranueshme.
· Shërbimi në zonat urbane me kontejnerët 1.1 m³ propozohet të jetë çdo të dytën ditë në mënyrë që të përshtatet me luhatjet e sasisë së mbeturinat ditore. Frekuenca më të ulëta të grumbullimit një herë në javë ose dy herë në javë janë të mundshme për kontejnerët individualë të caktuar për ndërtesa specifike.

Automjete për grumbullimin e mbeturinave
Automjetet e grumbullimit të mbeturinave me ngarkim të pasëm dhe ngjeshje do të përdoren për shërbimin e shportave plastikë dhe të kontejnerëve 1.1 m³.
Vëllimi optimal i automjeteve grumbulluese që do të përdoren do të varet nga disa faktorë:
· distanca e transportit deri në deponi.
· qasja rrugore e disponueshëm tek kontejnerët dhe shportat individuale, duke pasur parasysh se automjetet me vëllim të madh nuk do të jenë të përshtatshme në rrugë të ngushta ose zona me qasje të vështirë.
· sasia e mbetjurinave që do të grumbullohet.

Vëllimi i automjetit të përzgjedhur duhet të lejojë norma të larta shfrytëzimi mbi 85%.
Përdorimi i stacioneve të transferit do të ketë ndikim edhe në automjetet që do të përdoren duke marrë parasysh distancat më të shkurtra të transportit.
Për qëllime të përgatitjes së vlerësimeve të kostos janë marrë në konsideratë automjetet grumbulluese 16 m³ me ngjeshje. Automjetet e grumbullimit me volum më të vogël mund të përdoren për zona me qasje të vështirë dhe për distanca të shkurtra transporti.
[bookmark: _Toc230254727]8.3.3	Vlerësimet e kostos
Në bazë të të gjitha konsideratave të mësipërme, modelet e mëposhtme të grumbullimit janë përllogaritur:
· Grumbullimi i mbeturinave me kontejnerë 1.1 m³ për zonat urbane të komunës së Pejës, Istogut , Klinës dhe Deçanit ;
· Mbledhja e mbeturinave me shporta individuale plastike për zonat rurale (dhe zonat me shtëpi familjare).

Llogaritjet e kostove të mbledhjes kryhen veçmas për zonat urbane dhe për zonat rurale në secilën komunë, duke marrë parasysh llojet e ndryshme të kontejnerëve dhe automjeteve të mbledhjes së mbeturinave të përdorura.

Supozimet e mëposhtme u bënë për llogaritjen e kostove të grumbullimit të mbeturinave:
· Numrat dhe kapacitetet e kontejnerëve dhe automjeteve të nevojshme grumbulluese korrespondojnë me sasitë e mbeturinave të grumbulluara, të llogaritura në bazë të numrit të banorëve të shërbyer dhe normave përkatëse të gjenerimit për banorë të mbeturinave në zonat urbane dhe rurale për vitin përkatës. Është marrë parasysh sasia e mbeturinave të grumbulluara ndaras.
· Densiteti i mbeturinave në kontejnerë 180 kg/m³.
· Shkalla mesatare e mbushjes së pranueshme të kontejnerëve është 80% për kontejnerët 1.1 m³ dhe 85% për shportat 240 l.
· Koeficienti i parregullsisë që përfaqëson raportin ndërmjet maksimumit dhe sasisë mesatare javore të mbeturinave është i barabartë me 1.3.
· Shpejtësia e pranueshme e udhëtimit të automjeteve për grumbullimin e mbeturinave është 35 km/orë.
· Shfrytëzimi 85% i ngarkesës nominale të mjeteve grumbulluese.
· 85% disponueshmëria e automjeteve grumbulluese.
· Kontejnerë rezervë për mirëmbajtje - 5%.
· Koha mesatare për ngritjen e kontejnerit 1.1 m³ është 1.0 minutë. Koha për zbrazjen e shportave të mbeturinave vlerësohet të jetë 0,67 minuta (40 sekonda).
· Distancat mesatare të udhëtimit midis deponisë dhe komunave të veçanta maten nga qendrat përkatëse të qytetit. Distanca e udhëtimit për zonat rurale është e pranueshme të jetë 10 km më e gjatë se për zonat urbane.
· Koha mesatare e shpenzuar për shkarkim në deponi do të jetë gjysmë ore; Koha e ndërmjetme midis udhëtimeve do të jetë gjithashtu gjysmë ore.
· Automjetet prej 16 m³ për grumbullimin e mbeturiva 16 me ngarkesë prej 8 tonë mbeturina për automjet (korrespondon me 500 kg/m³mbeturina të ngjeshura).
· Jetëgjatësia e pranueshme për kontejnerët dhe shportat është 7 vjet dhe 10 vjet për automjetet për grubmullimin e mbeturinave.
· Kontejnerët dhe automjetet ekzistuese nuk janë marrë parasysh dhe vlerësimet e kostove janë përgatitur për pajisje krejtësisht të reja.
· Kostot e pranueshme vjetore të mirëmbajtjes janë 4% e kostove të investimit për kontejnerët dhe 5% për automjetet.
· Kostot për administrimin e sistemit janë 10% e kostove direkte operacionale.
· Sigurimi i automjeteve grumbulluese dhe personelit – 1% e kostos së investimit.
· Shërbime jashtë orarit – 10% e kostove operacionale plus amortizimi vjetor.
· Kostot e punës llogariten për 46 javë pune për person, 5 ditë pune në javë dhe mesatarisht 5% pushim mjekësor.

Tabela e mëposhtme paraqet kostot për njësi për grumbullimin e mbeturinave të përziera të supozuara përqëllimin e analizës së opsioneve.

Tabela 44. Kostot për njësi për kontejnerët dhe automjetet për grumbullimin e mbeturinave
	Pajisjet
	Kapaciteti, m³
	Qëllimi
	Çmimi për njësi, €

	Kontejnerë (metal)
	1.1
	Shpie drejt sistemit të grumbullimit 
	650

	Shporta
	0.24
	Grumbullimi derë më derë
	80

	Kamionë
	16
	Si për shportat individuale ashtu edhe për kontejnerët 1.1 m³
	140,000



Projeksionet për numrin e nevojshëm të kontejnerëve dhe mjeteve grumbulluese dhe vlerësimet e kostove për grumbullimin e mbeturinave komunale janë paraqitur në tabelat e mëposhtme.








Tabela 45. Numri i nevojshëm i kontejnerëve dhe automjeteve grumbulluese
	Parametri
	Pejë
	Istog[footnoteRef:38] [38: Llogaritjet e paraqitura për rastin e stacionit të transferit] 

	Klinë
	Deçan[footnoteRef:39] [39: Llogaritjet e paraqitura për rastin e stacionit të transferit] 

	Junik[footnoteRef:40] [40: Llogaritjet e paraqitura për rastin e stacionit të transferit] 


	Kontejnerë 1.1 m³ të instaluar
	763
	54
	40
	24
	-

	Kontejnerë 1.1 m³ për t'u blerë
	801
	57
	42
	25
	-

	Shporta 240 l të instaluara
	12,307
	6,743
	4,439
	4,315
	584

	Shporta 240 l të blera
	12,922
	7,080
	4,661
	4,531
	613

	Automjete grumbullimi 16 m³ që operojnë në zona urbane
	3.8
	0.2
	0.2
	0.1
	-

	Automjete grumbullimi 16 m³ që operojnë në zona rurale
	7.6
	3.3
	3,9
	2.1
	0.3

	Automjete grumbullimi 16 m³ të blera 
	12
	4
	5
	3
	-



Kostot e investimit dhe ato operacionale për grumbullimin e mbeturinave të përziera komunale janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.
Tabela 46. Vlerësimet e kostos për grumbullimin e mbeturinave të përziera komunale
	Parametri
	Pejë
	Istog
	Klinë
	Deçan
	Junik

	Kostoja e investimit
	
	
	
	
	

	Kontejnerë/shporta, mijë €
	1,555

	603
	400
	379
	49

	Automjete, mijë €
	1,680
	490
	700
	434
	42[footnoteRef:41] [41: Pjesa e mjetit të grumbullimit] 


	Kostot O&M, mijë €
	1,218
	409
	415
	233
	26

	Kostot totale vjetore, mijë €
	1,612
	548
	546
	330
	37

	Sasitë e grumbulluara, tonë
	32,042
	9,919
	6,620
	6,134
	720

	Kostoja vjetore për njësi, € / tonë e mbledhur
	50.3
	55.2
	82.5
	53.8
	51.6

	Kostot mesatare rritëse[footnoteRef:42], € / tonë të gjeneruar [42: Ulja e kostos për njësi për periudhën 2025-2035, norma e uljes 5%.] 

	31.02
	35.38
	52.13
	34.66
	32.57



Kostot operacionale dhe të mirëmbajtjes (O&M) përfshijnë kostot për personelin, karburantin, vajin dhe kostot e mirëmbajtjes për pajisjet. Kostot vjetore përfshijnë kostot O&M dhe kostot për amortizimin vjetor të kontejnerëve dhe të automjeteve.

Kostot më të ulëta të grumbullimit për ton mbeturina të gjeneruara/grumbulluara janë vlerësuar për komunën e Pejës për shkak të distancës më të shkurtër deri në deponinë rajonale dhe sasive më të mëdha të mbeturinave. Kostot në komunat e Istogut, Deçanit dhe Junikut janë më të ulëta se kostot e Klinës për shkak të stacioneve të transferit dhe distancave më të shkurtra të transportit (shih seksionin vijues).

[bookmark: _Toc230254728]8.4	Transporti dhe transferimi i mbeturinave
[bookmark: _Toc230254729]8.4.1	Situata aktuale
Asnjë stacion transferimi nuk është në përdorim në ZMM. Një lokacion në Istog fillimisht ishte paraparë të përdorej si stacion transferimi por përfundoi duke u përdorur përkohësisht si deponi.

[bookmark: _Toc230254730]8.4.2	Llojet e stacioneve të transferit
Stacionet e transferit (ST) justifikohen kur kostoja e transportit direkt të mbeturinave nga pika e gjenerimit në një deponi është më e madhe se kostoja e transportit të mbeturinave nga burimi i gjenerimit në një pikë ku mbeturinat transferohen në një kontejner më të madh dhe më pas transportohen në një deponi. Përshtatshmëria ekonomike e stacioneve të transferit ndikohet nga disa faktorë: (i) distancat; (ii) sasitë e mbeturinave; (iii) kushtet e rrugës dhe topografia; (iv) densiteti i ulët në zonat e shërbimit; dhe (v) teknologjia e transferimit.

Llojet e stacioneve të transferit
Për sa i përket teknologjisë së transferimit, stacionet e transferit mund të ndahen kryesisht në tre lloje:

· Stacion transferimi me ngjeshje
· Stacion transferimi pa ngjeshje
· Transferimi i mbeturinave nga një kamion i vogël në një më të madh

Stacionet e transferit pa ngjeshje përdoren kur distancat nuk janë të mëdha dhe atëherë kur kostot më të larta të investimit në stacionet e transferit me ngjeshje nuk mund të justifikohen. Me distanca më të mëdha kostot operacionale të ST pa ngjeshje bëhen më të larta në krahasim me ato të ST me ngjeshje. Zgjedhja e ST është në fakt një kompromis midis kostove investive dhe operacionale.

Stacionet e transferit me ngjeshje
Qëllimi i stacioneve të transferit me ngjeshje është rritja e densitetit të mbeturinave dhe rrjedhimisht e sasive të mbeturinave që transportohen në një drejtim. Siç tregohet në figurën më poshtë, stacione të tilla transferi janë të pajisura me një rampë me pikë shkarkimi, bunker pritës (me rreth 45 m³), pajisje ngjeshëse, kontejnerë të mëdhenj të transportueshëm (midis 27 m³ dhe 32 m³), sistem kangjellash për zhvendosjen e kontejnerëve dhe automjete për transport në distanca të gjata.

Pajisjet e stacioneve të tilla të transferit janë projektuar për të minimizuar kohën e ngarkimit nga kamionët grumbullues dhe për të minimizuar kohën e ngjeshjes së mbeturinave. Gjithashtu është instaluar një sistem kangjellash automatike për zhvendosjen e kontejnerëve për të zvogëluar kohën operative. Ndërsa një automjet transporti për distanca të gjata është duke u ngarkuar me një kontejner të plotë, një kontejner tjetër mund të mbledhë mbeturina të reja.

Pajisja statike e ngjeshjes mund të zëvendësohet me kontejnerë të mëdhenj të transportueshëm vetngjeshës, midis 25 dhe 32 m³, të aftë për të ruajtur midis 15 dhe 19 tonë.



Figura 19. Stacioni i transferi me ngjeshje
 
Stacione transferi pa ngjeshje
Në shumicën e rasteve ky stacion transferi përdor kontejnerë të hapur, siç tregohet në foton më poshtë, ku mbeturinat shkarkohen direkt nga kamioni grumbullues. Në vend të kontejnerëve, mbeturinat mund të shkarkohen në rimorkio. Në fakt automjetet e transportit mund të marrin dy, madje edhe tre rimorkio, në varësi të topografisë dhe rregulloreve të ngarkesës të vendeve përkatëse.

Në varësi të raportit të ngjeshjes së mbeturinave hyrëse, një kontenier prej 35 m³ mund të transportojë nga 4 deri në 10 tonë.
[image: ts copy 2]
Figura 20. Stacione transferi pa ngjeshje

[bookmark: _Toc230254731]8.4.3	Opsionet për transportin e mbeturinave
Alternativat e mëposhtme janë analizuar për transferimin e mbeturinave:
· Alternativa 1: Krijimi i 3 stacioneve të transferit pa ngjshje në komunat Istog , Klinë dhe Deçan[footnoteRef:43]. Në këtë rast do të përdoren kontejnerë të hapur me rrotullim prej 30 m³. Do të përdoret një mjet transporti me rimorkio që lejon transportimin e dy kontejnerëve me rrotullim për çdo udhëtim. [43: Stacioni i transferit në komunën e Deçanit është paraparë t'i shërbejë edhe komunës së Junikut] 

· Alternativa 2: Krijimi i 3 stacioneve të transferimit me ngjeshje stacionare në komunat e Istogut dhe Deçanit.

Të dyja opsionet janë krahasuar me transportin e drejtpërdrejtë të mbeturinave në deponinë rajonale.

[bookmark: _Toc230254732]8.4.5	Krahasimi i kostos së opsioneve
Tabela e mëposhtme përmbledh krahasimin e kostove të opsioneve të ndryshme.
 
Tabela 47. Krahasimi i alternativave për transferimin e mbeturinave[footnoteRef:44]  [44: Llogaritjet e përgatitura për operacion me një turn, 7 ditë në javë] 

	Parametri
	Njësia
	Istog
	Deçan
	Klinë

	
	
	me ngjeshje
	pa ngjeshje
	me ngjeshje
	pa ngjeshje
	pa ngjeshje

	Mbeturinat e transferuara
	ton
	9,700
	9,700
	6,700
	6,700
	6,500

	Distanca nga deponia
	km
	36
	36
	27
	27
	20

	Sasia mesatare e mbeturinave për udhëtim
	ton
	17.1
	17.5
	17.1
	17.5
	17.5

	Numri i udhëtimeve në ditë
	Jo
	3
	3
	3
	3
	3

	Kosotot e investimit në stacionin e transferit
	mijë €
	571.2
	267.7
	603.1
	302.4
	302.4

	Numri i kërkuar i mjeteve të transportit
	
	1 (0.5)
	1 (0.5)
	1 (0.4)
	1 (0.4)
	1 (0.4)

	Kostot e investimit - automjetet e transportit
	mijë €
	119.0
	142.8
	119.0
	142.8
	142.8

	Kostot operacionale - stacioni i transferit 
	mijë €
	88.5
	48.3
	85.9
	46.0
	46.0

	Kostot operacinale të transportit
	mijë €
	83.6
	88.5
	72.8
	77.4
	74.1

	Kostot totale vjetore
	mijë €
	233.4
	168.1
	222.5
	157.7
	154.4

	Kostot për ton mbeturina të transferuara
	€/ton
	24.21
	17.44
	35.21
	23.79
	24.00



Krahasimi i alternativave bazohet në kostot e zbritura për njësi për ton mbeturina të gjeneruara gjatë periudhës së planifikimit 2025 – 2035.


Tabela 48. Krahasimi i kostove të zbritura për njësi për grumbullimin dhe transferimin e mbeturinave për ton të mbeturinave të gjeneruara, € /ton
	Parametri
	Istog
	Deçan
	Klinë

	
	me ngjeshje
	pa ngjeshje
	transport direkt
	me ngjeshje
	pa ngjeshje
	transport direkt
	pa ngjeshje
	transport direkt

	Mbledhja e mbeturinave
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kostot e investimit
	10.33
	10.33
	13.68
	11.66
	11.66
	15.78
	12.56
	14.49

	Kostot operacionale
	25.05
	25.05
	39.98
	23.00
	23.00
	37.28
	25.19
	37.64

	Grumbullimi total
	35.38
	35.38
	53.67
	34.66
	34.66
	53.06
	37.75
	52.13

	Transferimi i mbeturinave
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kostot e investimit
	5.80
	2.72
	-
	7.48
	4.23
	-
	4.82
	-

	Kostot operacionale
	11.52
	8.57
	-
	13.08
	9.85
	-
	10.36
	-

	Transferimi total
	17.32
	11.29
	-
	20.56
	14.08
	-
	15.18
	-

	Kostot totale
	52.70
	46.67
	53.67
	55.22
	48.75
	53.06
	52.93
	52.13



Analiza tregon se stacionet e transferit pa ngjeshje kanë kosto më të ulëta zbatimi për ton për komunat e Istogut dhe Deçanit, ndërsa transporti direkt ka kosto më të ulët për komunën e Klinës. Stacioni i transferit me ngjeshje po ashtu ka kosto më të ulët për komunën e Istogut në krahasim me transportin direkt.
Megjithatë, të gjitha alternativat e konsideruara kanë kosto të krahasueshme për ton dhe vendimi përfundimtar do të varet nga konsiderata të tjera si vullneti politik i komunave, disponueshmëria e financimit të investimeve (granteve) dhe disponueshmëria e vendeve të përshtatshme për vendndodhjen e stacioneve të transferit.
Duhet të theksohet gjithashtu se stacionet e transferit mund të kombinohen me oborret e riciklimit që janë planifikuar së fundmi për komunat e Istog, Deçan dhe Klinë (shih seksionin 3.9.3) që do të rezultojë në uljen e kostos së përgjithshme të implementimit.
Vendndodhja optimale e stacioneve të transferit duhet të jetë afër vendbanimit kryesor të komunës respektive dhe në drejtim të rrugës për në deponinë rajonale.
Duke konsideruar se komuna e Istogut ka vështirësi në identifikimin e vendndodhjes së duhur për stacionin e transferit, një zgjidhje alternative do të jetë përdorimi i automjeteve mobile/satelit të grumbullimit, ose ringarkimi në kontejnerë shtypës siç tregohet në figurën më poshtë.
[image: foto][image: A truck loading garbage into a container

Description automatically generated]
Figura 21. Ringarkimi nga automjeti mobil/satelitor (majtas) dhe ringarkimi në kontejnerin me ngjeshje (djathtas)
Në rastin e automjeteve të grumbullimit satelitor, grumbullimi në zonat me qasje të vështirë kryhet me automjete të vogla grumbulluese (6-8 m³) me ose pa ngjeshje, dhe më pas ringarkohet drejtpërdrejt në një automjet më të madh grumbullues mbeturinash (21–28 m³).
Zgjidhja me kontejnerë me ngjeshje do të mund të zbatohej vetëm për një pjesë të komunës së Istogut duke supozuar se një kontejner i tillë do të mund të instalohej në të ardhmen në Oborrin e Riciklimit (OR).

[bookmark: _Toc230254733]8.5	Grumbullimi ndaras i mbeturinave
[bookmark: _Toc230254734]8.5.1	Gjendja aktuale
Grumbullimi ndaras i mbeturinave të materialeve të riciklueshme nuk është i organizuar në asnjërën nga pesë komunat. Nga komunat është planifikuar që kjo të fillojë nga viti 2025 e në vazhdim.

[bookmark: _Toc230254735]8.5.2	Pajisjet për magazinimin e mbeturinave dhe sistemet për grumbullimin ndaras të mbeturinave
Faktorët që luajnë rol në përzgjedhjen e një sistemi për grumbullimi veç eveç ndërlidhen me sistemin ekzistues të grumbullimit të mbeturinave, i cili lidhet me pranueshmërinë e publikut, sistemin tarifor në fuqi dhe praninë e sektorit informal në grumbullimin e mbeturinave. Pranueshmëria publike është një nga parakushtet për krijimin e një sistemi efikas për grumbullimin ndaras të materialeve të riciklueshme.

Në thelb, ekzistojnë dy forma kryesore të grumbullimit - grumbullimi derë më derë dhe sistemi i sjelljes së mbeturinave në vendin e caktuar. Të dy këto sisteme përdoren aktualisht në ZMM për grumbullimin e mbeturinave të përziera shtëpiake.[image: 120-yellow]                        [image: Icon  Description automatically generated with medium confidence]


Figura 22. Shembuj të kontejnerëve që përdoren zakonisht për grumbullimin derë më derë (majtas) dhe për të sjellë mbeturinat te vendi i caktuar (djathtas) 

Grumbullimi derë më derë, i quajtur edhe grumbullimi buzë bordurave, nënkupton caktimin e kontejnerëve (ose qeseve) individuale familjeve për ndarjen në burim të fraksioneve specifike të mbeturinave. Materialet e riciklueshme zakonisht mblidhen në shporta me rrota ose qese plastike, të përcaktuara posaçërisht për përmbajtjen, bazuar në frekuencën e caktuar të grumbullimit. Vëllimet e zakonshme të shportave që përdoren për grumbullim të ndaras janë 120, 240 dhe 360 litra, të cilat do të kenë një ndikim të drejtpërdrejtë në frekuencën e grumbullimit. Mbledhja skaj rrugës është veçanërisht e përshtatshme për familjet që jetojnë në shtëpi individuale.
Sistemi i sjelljes së mbeturinave te vendi i caktuar, përbëhet nga pika kontenierësh, duke shërbyer një mori familjesh. Sistemi përdoret zakonisht si për grumbullimin e ndaras ashtu edhe për mbeturinat e përziera, Kontejnerët vendosen anës së rrugës publike, në qendra komunitare, parkingje supermarketesh dhe vende të tjera ku gjeneruesit e mbeturinave sjellin aty materialet e ndara ndaras.Kamionët e specializuar për kontejnerët e llojit Igloo

Lloji Igloo i kontejnerëve të stacionuar

Kamionët standard për kontejnerët me rrota

Figure 23. Lloje të ndryshme të sistemeve për sjelljen e mbeturinave
  [image: IMG_2169i]  [image: untitled8.png]  [image: A picture containing text, outdoor, tree, ground  Description automatically generated]  [image: 11.jpg]                 
Lloji standard i Euro kontejnerëve me rrota


Sistemi përdoret më së shpeshti për mbeturina të ambalazhit, veçanërisht për qelq dhe karton, dhe shpesh financohet përmes mekanizmit PZP. Kontejnerët e përdorur zakonisht janë paraqitur në figurën më lart.

Siç shihet nga figura e mësipërme, përparësia kryesore e kontejnerëve me rrota është se ata mund të zbrazen nga kamionët me ngarkesë nga pas, që zakonisht përdoren në Kosovë për grumbullimin e përgjithshëm të mbeturinave. Këta kontejnerë kanë një vëllim prej 1,100 litrash. Kontejnerët e tipit Igloo janë me pozicion statik dhe mund të blihen në madhësi të ndryshme – nga 1 m³ deri në 5 m³. Sistemi me kontejnerë Igloo zakonisht është i përshtatshëm për të mbuluar mbledhjen e qelqit.

[bookmark: _Toc230254736]8.5.3	Opsionet për grumbullimin ndaras të mbeturinave
Sasitë e mbeturinave të grumbulluara ndaras llogariten bazuar në supozimet për numrin e banorëve që ju ofrohet shërbimi dhe normat e që arrihen për fraksione të ndryshme të riciklueshme.
Është e pranueshme se grumbullimi ndaras të fillojë me ofrimin e shërbimeve për 100% të banorëve që jetojnë në zonat urbane dhe për 80% të banorëve që jetojnë në zonat rurale. Numri total i banorëve të përfshirë në grumbullim ndaras të mbeturinave është paraqitur në figurën e mëposhtme.


Figura 24. Banorët të cilëve do tu ofrohen shërbime të grumbullimit ndaras të mbeturinave

Shkalla e arritjes për fraksionin përkatës të mbeturinave pranohet të jetë në nivelin minimal në vitin e parë kur fillon grumbullimi ndaras i mbeturinave dhe më pas rritet me 5% derisa të arrihet niveli maksimal i arritjes (shih tabelën më poshtë).

Tabela 49. Normat e supozuara të arritjes për fraksione të ndryshme të mbeturinave të riciklueshme
	Fraksioni i mbeturinave
	Shkalla e arritjes

	
	Minimumi
	Maksimumi

	Tetrapak
	10%
	20%

	Letër / karton
	50%
	85%

	Plastikë
	40%
	70%

	Qelq
	60%
	90%

	Metale
	40%
	60%



Për të përcaktuar pajisjet e nevojshme për grumbullimin ndaras të mbeturinave, janë përdorur supozimet e mëposhtme:
· Numrat dhe kapacitetet e kontejnerëve dhe mjeteve të nevojshme grumbulluese korrespondojnë me sasitë e mbetjurinave të grumbulluara, të përllogaritura sipas numrit të banorëve të shërbyer dhe normave për banorë të grumbullimit të mbeturinave të riciklueshme në zonat urbane dhe rurale për vitin përkatës;
· Densiteti i materialeve në kontejnerë supozohet të jetë: 0,125 ton/m³ për letër dhe karton; 0,030 ton/m³ për plastikë; 0,150 ton/m³ për metalet; 0,300 ton/m³ për qelqin dhe 0,240 ton/m³ për mbetturinat e papastërta që mbesin nga mbeturinat e grumbulluara ndaras;
· Mbeturina të papastërta në kontejnerët e grumbullimit ndaras supozohet të jenë 15% e materialeve me vlerë.
· Mbushja mesatare e kontejnerit supozohet të jetë 80% e kapacitetit;
· Numri i kontejnerëve është përllogaritur duke supozuar 5% si rezervë;
· Koha për ngritjen/zbrazjen e një shporte prej 240 l supozohet të jetë 40 sekonda, ndërsa koha për ngritjen/zbrazjen e kontejnerit 1.5 m³ për qelq është e pranueshme të jetët mesatarisht 4 minuta (përfshirë kohën e udhëtimit deri rek kontejneri tjetër).
· Shpejtësia e lëvizjes së kamionëve grumbullues deri në objektin e klasifikimit supozohet të jetë 35 km/orë;
· Kostot e mirëmbajtjes për kamionët vlerësohen të jenë 5% të kostove të investimit;
· Kostot vjetore të mirëmbajtjes për kontejnerët janë të pranueshme të jenë 2% e kostos së investimit;
· Frekuenca e grumbullimit do të jetë 52 herë në vit për kontejnerët për letër dhe karton dhe plastikë (ose kontejnerët e thatë) dhe 12 herë në vit për kontejnerët për qelqin;
· 85% supozihet të jetë shfrytëzimi i ngarkesës nominale të automjeteve grumbulluese dhe 85% disponueshmëria kur përcaktohet numri i nevojshëm i automjeteve grumbulluese; 
· Jetëgjatësia për kontejnerët dhe shportat është e pranueshme të jetë 7 vjet dhe 10 vjet për makinat për grumbulimin e mbeturinave;
· Kostot për njësi prej 900 €/copë janë përdorur për kontejnerin Igloo 1,5 m³, 80 €/copë janë përdorur për shporta plastike 240 l dhe 140,000 €/copë për automjetet e grumbullimi prej 16,0 m³ . Kostot për mekanizmin e të kontejnerëve nuk janl marrë parasysh; 
· Distancat mesatare të udhëtimit ndërmjet komunave dhe objektit të klasifikimit është matur në drejtim qendrës përkatëse të qytetit. Supozohet se objekti i klasifikimit do të jetë i pozicionuar në deponinë rajonale;
· Koha mesatare e shpenzuar për shkarkim në vendin e klasifikimit do të jetë gjysmë ore. Koha ndërmjet udhëtimeve do të jetë gjithashtu gjysmë ore;
· Kostot e punës llogariten për 46 javë pune për person, 5 ditë pune në javë dhe mesatarisht 5% pushim mjekësor mesatarisht ;
· Kostot për ndërgjegjësimin e publikut llogariten në masën 10% të kostos vjetore;
· Kostot për administrimin e sistemit supozohet të jenë 10% e kostos direkte operacionale.

Sistemi i veçantë i grumbullimit rekomandohet të zbatohet përmes shportave plastike individuale për materialet e riciklueshme të thata dhe kontejnerëve të tipit Igloo për grumbullimin e ambalazheve prej qelqi. Sistemi për grumbullimin ndaras të materialeve të riciklueshme do të zhvillohet bazuar në parimin e Përgjegjësisë së Zgjeruar të Prodhuesit (PZP), i cili për mbeturinat komunale do të mbulojë në veçanti mbeturinat e ambalazhit, duke e bërë industrinë përgjegjëse për financimin dhe organizimin e grumbullimit ndaras, klasifikimit dhe riciklimit të tyre.
Kompanitë që vendosin mallra të ambalazhuara në tregun e Kosovës do të përmbushin obligimet e tyre përmes Organizatave të Përgjegjësisë së Prodhuesit (OPP), të cilat do të lidhin marrëveshje me komunat për organizimin e sistemeve të grumbullimit ndaras dhe riciklimit të mbeturinave të ambalazhit, duke mbuluar kostot përkatëse. Modalitetet e sakta të organizimit dhe zbatimit të këtyre skemave do të përcaktohen me legjislacionin përkatës.

Mbeturinat e ambalazhit përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të fraksioneve të riciklueshme në mbeturinat komunale, ndërsa skemat PZP konsiderohen instrument kyç për krijimin e një sistemi funksional të grumbullimit dhe riciklimit, në përputhje me objektivat e SMIMK 2024–2035.

[bookmark: _Toc230254737]8.5.4	Krahasimi i kostos së opsioneve
Tabela e mëposhtme paraqet dy opsionet me informacion mbi sasitë e mbeturinave të mbledhura ndaras, pajisjet e nevojshme, kostot e vlerësuara investuese dhe operacionale.

Tabela 50. Krahasimi i alternativave për grumbullimin ndaras të mbeturinave të riciklueshme
	Parametri
	Pejë
	
	Istog
	
	Klinë
	
	Deçan
	
	Junik

	
	Igloo 3x1,5 m³
	Shporta 240 l
	Igloo 3x1,5 m³
	Shporta 240 l
	Igloo 3x1,5 m³
	Shporta 240 l
	Igloo 3x1,5 m³
	Shporta 240 l
	Shporta 240 l

	Mbeturinat e mbledhura ndaras (2030)
	10,065
	10,065
	2,670
	2,670
	1,797
	1,797
	1,616
	1,616
	189

	Kërkohen kontejnerë të veçantë grumbullimi:[footnoteRef:45] [45: Numrat i referohen kontejnerëve të instaluar në vitin 2030 kur sistemi është plotësisht funksional. Numri i kontejnerëve dhe automjeteve të kërkuara rritet me numrin e banorëve të shërbyer dhe me sasinë e grumbulluar] 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Shporta individuale 240 l
	-
	16,207
	-
	4,529
	-
	6,589
	-
	5,972
	711

	Igloo 1.5 m³ për letër dhe karton
	799
	-
	217
	-
	145
	-
	133
	-
	-

	Igloo 1.5 m³ për plastikë dhe metale
	799
	-
	217
	-
	145
	-
	133
	-
	-

	Igloo 1.5 m³ për xhami
	509
	239
	94
	94
	64
	64
	55
	55
	5

	Kërkohen automjete për grumbullimin e mbeturinave
	6.9
	4.4
	2.3
	1.9
	1.5
	0.8
	1.4
	0.9
	0.2

	Automjetet e koleksionit që do të blihen
	9.0
	6.0
	4.0
	3.0
	2.0
	1.0
	2.0
	1.0
	0.3[footnoteRef:46] [46: Përdorimi i përbashkët i automjeteve grumbulluese] 


	Investimet, mijë €[footnoteRef:47]  [47: Kostot e paraqitura përfshijnë investimet deri në vitin 2030] 

	3,492.8
	2,342.0
	1,208.7
	777.2
	691,1
	754.0
	659.3
	693.6
	106.4

	Amortizimi, mijë €
	429.7
	302.2
	142.6
	97.8
	83,7
	101.7
	79.2
	93.1
	13.4

	Kostot operacionale, mijë €[footnoteRef:48] [48: Për vitin 2030] 

	807.3
	507.9
	280.2
	233.2
	159,6
	120.9
	157,6
	119.6
	25.8

	Ulja e kostos për njësi për ton të gjeneruar, €/ ton
	26.1
	16.88
	27.60
	22.40
	26.25
	23.75
	25.19
	24.50
	32.80




[bookmark: _Toc230254738]8.6	Riciklimi dhe rikuperimi i mbeturinave
[bookmark: _Toc230254739]8.6.1	Gjendja aktuale
ZMM-ve ju mungojnë objektet formale për trajtimin e fraksionet e ndryshme të mbeturinave që gjenerohen në rajon. Ky është një nga faktorët kryesorë kufizues për trajtimin e duhur të mbeturinave në ZMM.

Seksionet e mëposhtme shqyrtojnë teknologjitë dhe zgjidhjet teknike të mundshme për klasifikimin e fraksioneve të mbledhura ndaras dhe mbeturinave të përziera, kompostimin e mbeturinave të gjelbërta/kopshtit, trajtimin e mbeturinave organike të mbledhura ndaras si dhe trajtimin e mbeturinave të përziera komunale.
[bookmark: _Toc230254740]8.6.2	Teknologjitë për klasifikimin e mbeturinave
Klasifikimi i mbeturinave komunale dhe përgatitja për riciklim, në thelb, mund të zbatohet në dy mënyra:
· Ndarja e lëndëve të riciklueshme nga mbeturinat e përziera komunale të grumbulluara në stacionin e seleksionimit dmth e gjithë fraksionet e mbeturinave komunale i nënshtrohet klasifikimit; 
· Ndarja e materialeve të riciklueshme në stacionin e klasifikimit nga fraksionet e mbeturinave të grumbulluara ndaras, p.sh. mbeturinat e përziera të grumbulluara nuk i nënshtrohet ndarjes së mëtejshme.

Tabela e mëposhtme paraqet avantazhet dhe disavantazhet e këtyre dy alternativave.

Tabela 51. Avantazhet dhe disavantazhet e alternativave të klasifikimit
	Alternativa
	Avantazhet kryesore
	Disavantazhet kryesore

	Objektet e klasifikimit për mbeturinat e përziera të ngurta 
	· Nuk kërkon kosto shtesë grumbullimi dhe ndryshim praktike
· Fleksibilitet në klasifikimin e një numri më të madh të materialeve në varësi të potencialit të tregut
· Fleksibilitet për ta përshtatur potencialisht me teknologjinë e trajtimit mekanik-biologjik (TMB) apo teknologji tjetër për rikuperimin e mbeturinave
	· Materialet e riciklueshme janë të kontaminuara, me më pak vlerë, letra dhe kartoni vështirë se mund të riciklohen
· Kosto më të larta investimi
· I kufizuar për sa i përket rikuperimit të burimeve (midis 5 dhe 10% të sasive totale të mbeturinave)
· Nuk çon në zhvillimin e sistemit të riciklimit dhe nuk ndryshon sjelljen e konsumatorit

	Qendër klasifikimi për materialet e riciklueshme të mbledhura ndaras
	· Kosto më të ulëta investimi
· Materiale të riciklueshme më të pastra me vlerë më të lartë tregu.
· Siguron zhvillimin e mëtejshëm të sistemit të riciklimit dhe rritjen e përfshirjes së publikut

	· Kosto më të ulëta të zbatimit ; por të kombinuara me përpjekjet më të larta të grumbullimit çojnë në kosto të përafrta totale
· Kërkon ndryshim të qëndrimit dhe praktikës së banorëve
· Kërkon përpjekje të vazhdueshme për përfshirjen e publikut dhe kosto për rritjen e ndërgjegjësimit publik



Duke marrë në konsideratë objektivat e larta të riciklimit që duhet të arrihen nga e gjithë ZMM, objektet e klasifikimit për mbeturinat e përziera inerte nuk janë të përshtatshme për shkak të sasive të ulëta të mbeturinave që nxirren si rikuperimi materialeve të riciklueshme (midis 5 dhe 10% të sasive totale të mbeturinave). Përveç kësaj, të gjitha komunat në ZMM synojnë të fillojne me sisteme për grumbullimin ndaras të materialeve të riciklueshme të thata, gjë që do të kërkojë instalimin e sistemit  për klasifikimin e materialeve të grumbulluara ndaras. Edhe pse sistemi i klasifikimit në rajon duhet të bazohet në objektin(et) e klasifikimit të materialeve të riciklueshme të mbledhura ndaras, klasifikimi i mbeturinave të përziera mund të zbatohet si një objekt më i madh trajtimi bazuar në gjetjet e studimit të fizibilitetit të paraparë në Planin e Veprimit. 

Opsionet për klasifikimin e mbeturinave të grumbulluara ndaras
Sasia totale e materialeve të mbledhura ndaras në rajon vlerësohet të rritet nga 8,608 tonë në vitin 2026 në 18,915 tonë në vitin 2035. Këto sasi janë relativisht të ulëta dhe supozojnë krijimin e një objekti të centralizuar klasifikimi për të gjithë zonën e menaxhimit të mbeturinave. Megjithatë, duke marrë parasysh ndërtimin e mundshëm të stacioneve të transfertit dhe oborreve të riciklimit, një qasje e decentralizuar për mbeturinat gjithashtu konsiderohet.

Tabela më poshtë paraqet çmimet mesatare aktuale të tregut për materialet e riciklueshme të përdorura për vlerësimin e të hyrave.

Tabela 52. Çmimet e supozuara të tregut për mbeturinat e artikujve të riciklueshëm 
	Material i riciklueshëm
	Mbeturinat e grumbulluara ndaras, €/ton
	Mbeturinat e përziera, €/ton

	Plastikë
	180
	50

	Letër dhe karton
	75
	10

	Qelq
	10
	10

	Metal
	200
	200



Çmimet e mësipërme janë nga ‘vendi i gjenerimit’ objekti i klasifikimit.
Janë konsideruar dy alternativa për klasifikimin e mbeturinave të grumbulluara ndaras:
· Alternativa 1 – Objekti i përbashkët i centralizuar i klasifikimit, i vendosur në komunën e Pejës.
Objekti i centralizuar i klasifikimit do të jetë i pajisur me kabinën e ventiluar të klasifikimit, shiritat transportues, kanalin e automatizuar për presim.
· Alternativa 2 – Objektet e vogla individuale (të decentralizuara) të klasifikimit të vendosura në komunat e Pejës, Istogut , Klinës dhe Deçanit. Mbeturinat e mbledhura ndaras nga komuna e Junikut do të dedikohen në një nga këto objekte të klasifikimit. Në instalimet më të vogla të klasifikimit në Istog , Klinë dhe Deçan do të sigurohet presa më e vogël topthuese me perforator dhe nuk do të vendosen kabina për klasifikim. Klasifikimi do të organizohet në platonë e rripit transportues direkt në nivelin e tokës.

Të dyja alternativat nuk parashikojnë klasifikim/trajtim të qelqit të mbledhur veçmas për shkak të sasive të vogla të grumbulluara. Kostot për zbatimin e alternativave të ndryshme janë përmbledhur në tabelën vijuese.

	Parametri
	Klasifikimi i  përbashkët
	Objektet individuale të klasifikimit

	
	
	Pejë
	Istog
	Klinë
	Deçan[footnoteRef:49] [49: Përfshin edhe sasitë e mbeturinave të grumbulluara ndaras nga komuna e Junikut] 


	Inputi i mbeturinave (2035), ton
	21,065
	12,859
	3,495
	2,350
	2,361

	Mbeturinat e ndara për riciklim (2035), ton
	18,915
	11,529
	3,147
	2,116
	2,123

	Kostot e investimit, mijë €
	1,570
	1,007
	346
	339
	339

	Kostot operacionale, mijë €
	677
	530
	172
	140
	140

	Të hyrat nga shitjet, mijë €
	2,096
	1,260
	356
	239
	242

	Kostot e zbritura për njësi, input €/ton
	- 44.83
	-54.44
	-59.53
	-86.13
	-84.93

	Të ardhura me ulje për njësi, input €/ton
	100.87
	98.28
	102.73
	102.53
	103.48

	Kostot me ulje neto për njësi, input €/ton
	55.24[footnoteRef:50] [50: Vlera pozitive do të thotë që të ardhurat janë më të larta se kostot. Kostot neto llogariten vetëm për ndarjen dhe nuk përfshijnë kostot për grumbullimin ndaras të mbeturinave.] 

	43.84
	43.20
	16.40
	18.54


Tabela 53. Vlerësimet e kostos për alternativa të ndryshme për klasifikimin e mbeturinave të riciklueshme të grumbulluara ndaras 
Krahasimi tregon se klasifikimi I përbashkët ka kosto më të ulët zbatimi krahasuar me klasifikimin e decentralizuar.

[bookmark: _Toc230254741]8.6.3	Teknologjitë për trajtimin dhe rikuperimin e mbeturinave komunale 
Ekzistojnë disa teknologji të trajtimit të mbeturinave. Teknologjitë më të rëndësishme janë:
· Teknologjitë e mbeturinave për energji
· Trajtimi mekanik biologjik (TMB) i lidhur me kompostimin e centralizuar[footnoteRef:51] [51:  Plani i referohet TMB-së, por studimi i detajuar i fizibilitetit, siç parashikohet në Planin e Veprimit, do të përcaktojë nëse dhe çfarë teknologjie nevojitet për rikuperimin e mbeturinave, dhe cilat zona të menaxhimit të mbeturinave do t'i shërbejë.] 


Teknologjitë për trajtimin e fraksioneve të mbledhura ndaras të mbeturinave organike si kompostimi dhe tretja anaerobe janë konsideruar veçmas në seksionet e mëposhtme.

Teknologjitë e shndërrimit të mbeturinave në energji
Mbeturinat për energji (MpE) përfshijnë metodat sipas të cilave energjia që ndodhet në mbeturina nxirret për prodhimin e energjisë elektrike dhe nxehtësisë. Tabela e mëposhtme paraqet disa nga teknologjitë më të përdorura.

Tabela 54. Teknologjitë e shndërrimit të mbeturinave në energji
	Teknologjitë MpE
	Përshkrimi

	Teknologjitë termike

	Djegia
	Djegia e mbeturinave i referohet trajtimit të kontrolluar në temperaturë të lartë të mbeturinave, shoqëruar me trajtim/filtrim të gjerë të emetimeve në ajër dhe hirit të mbetur. Në mënyrë tipike, energjia e nxehtësisë përdoret për të prodhuar energji elektrike. Avantazhi kryesor i djegies së mbeturinave është se procesi çon në një reduktim të ndjeshëm të sasive të mbeturinave që deponohen – dhe rreth 95% e mbeturinave digjen.

	Gazifikimi
	Ky është një proces termo-kimik në të cilin inputi organik nxehet në një atmosferë me mungesë oksigjeni për të prodhuar një të ashtuquajtur gaz sintetik, i cili më pas mund të përdoret si lëndë djegëse në një turbinë ose motor me djegie për të prodhuar energji elektrike ose nxehtësi.

	Depolimerizimi
	Depolimerizimi termik (ose vajrimi) i mbeturinave i shndërron ato në një lloj karburanti me naftë. Në fakt kjo teknologji është projektuar për të punuar me lloje të ndryshme të xhiros - lloje të ndryshme materialesh organike, gome, yndyrna të të gjitha llojeve etj. Substancat e dëmshme si klori, dioksidi dhe furanet neutralizohen nga katalizatorët dhe përgatiten për asgjësim të sigurt.

	Piroliza
	Teknologjia përfshin degradimin e materialit organik në mbeturina nga nxehtësia në mungesë të oksigjenit, gjë që rezulton në prodhimin e qymyrit, produkteve të lëngshme dhe të gazta. Nëse qëllimi është të maksimizohet prodhimi i produkteve të lëngshme që rrjedhin nga piroliza e materialit organik, do të kërkohet një temperaturë e ulët me shpejtësi të lartë ngrohjeje dhe proces të shkurtër qëndrimi në gaz. Nëse qëllimi është të maksimizohet prodhimi i karbonit të lartë, atëherë do të kërkohet një temperaturë e ulët me një proces të ulët ngrohjeje. Dhe, për prodhimin e gazit me lëndë djegëse të lartë, do të zgjidhej një temperaturë e lartë me shpejtësi të ulët ngrohjeje dhe një proces të gjatë qëndrimi në gaz.

	Gazifikimi i harkut plazmatik
	Kjo teknologji bazohet në një pajisje të quajtur konvertues plazmatik, i cili përdor energjinë elektrike për të arritur temperaturën e lartë, ku mbeturinat grupohen në gaz të thjeshtë dhe baltë mbeturinash. Gazifikimi i harkut të plazmës lejon që sasi të mëdha mbeturinash të mënjanohen nga deponia dhe të prodhojnë energji elektrike, e cila varet nga përbërja e mbeturinave hyrëse.

	Teknologjitë jo-termike

	Tretje anaerobe
	Pjesa organike në mbetuirna dekompozohet dhe mineralizohet pjesërisht në një mjedis pa oksigjen. Si rezultat gjenerohet metani dhe ai mund të përdoret për të gjeneruar energji elektrike ose nxehtësi. Në varësi të cilësisë së prodhimit nga procesi, ai ose mund të përdoret drejtpërdrejt si kondicioner i tokës, ose, nëse ende nuk është plotësisht i degraduar, mund të kompostohet më tej. Tretja anaerobe nuk kërkon zona të mëdha, megjithatë praktika tregon se zakonisht është një qasje më e kushtueshme sesa sistemet e trajtimit aerobik.

	Trajtim mekanik biologjik
	Disa teknologji MBT përshkruhen më poshtë në seksionin 4.1.3.2.

	Shfrytëzimi i gazit të deponive

	Shfrytëzimi i gazit në deponi
	Megjithëse deponia e mbeturinave nuk është një opsion trajtimi, metani që prodhohet nga degradimi i mbeturinave organike mund të përdoret për të gjeneruar energji. Ky opsion mbështetet në fizibilitetin e teknologjive për kapjen e gazit të deponisë, nxjerrjen e metanit dhe përdorimin e tij direkt si lëndë djegëse dhe për prodhimin e energjisë elektrike. Kjo është një metodë me kosto relativisht të ulët për rikuperimin e energjisë nga mbeturinat organike. Prodhimi i metanit ndryshon shumë nga deponia në deponi në varësi të karakteristikave specifike të vendit , si p.sh. mbeturinat e deponuara, përbërja e mbeturinave, përmbajtja e lagështisë, dizajni i deponisë dhe praktikat e funksionimit.



Kostot e lidhura me depolimerizimin termik, pirolizën dhe gazifikimin e harkut të plazmës janë të ngjashme me djegien e mbeturinave komunale inerte – mbi 100-200 €/t (kosto totale)[footnoteRef:52]. Ashtu si djegia e MKI, zbatimi i teknologjive termike MpE në ZMM do të ishte shumë i kushtueshëm dhe kostot e shërbimit të MMI do të rriteshin në një nivel që do ta bënte mbulimin e kostos të paarritshëm. Prandaj, zbatimi i teknologjive MpE në ZMM nuk konsiderohet më tej në PNMIM. [52: JASPERS Dokument i punës së stafit, Punime mbi Trajtimin Mekanik Biologjik, nga Jonas Byström, Mars 2010 (Rishikuar gusht 2010)] 


Kostot e lidhura me tretjen anaerobe (TA) në vendet e BE-së janë brenda intervalit 25-50 €/t (kostot operacionale dhe të mirëmbajtjes) ose 50-90 €/t (kostot totale)[footnoteRef:53] dhe janë teknologjikisht të besueshme kur aplikohen vetëm për mbeturina organike të mbledhura ndaras. Duke marrë parasysh objektivin për riciklimin 50% të MKI deri në vitin 2035, bëhet e qartë se TA do të duhet të merret parasysh për periudhën pas vitit 2030 në mënyrë që të arrihen objektivat e riciklimit. [53: Po aty.] 


Megjithatë, duke qenë se kostot që lidhen me teknologjitë jotermike, veçanërisht trajtimin mekanik-biologjik (TMB), janë dukshëm më të ulëta se teknologjitë termike, seksioni në vijim do të ofrojë analiza të opsioneve të mundshme për trajtimin mekanik-biologjik në ZMM.

Trajtimi mekanik biologjik (TMB) 
TMB është një familje teknologjish me kosto dhe kompleksitete të ndryshme. Teknologjitë TMB janë teknologji të pranueshme dhe solide në vendet e BE-së. Teknologji të ndryshme janë aktualisht në funksion pasi proceset e ndryshme janë testuar dhe optimizuar për një periudhë të gjatë kohore.

Zhvillimi i teknologjive TMB u inkurajua nga ndryshimet në politikën e përgjithshme të BE-së për menaxhimin e mbeturinave dhe objektivat e caktuara të vendosura. Këto përfshijnë:

· Ndalimi i deponimit të MKI të patrajtuara; dhe
· Reduktimi i sasive të mbeturinave të biodegradueshme npër deponi.

TMB mund të përfshijë një sërë teknologjish të ndryshme procesesh. Disa sisteme përfshijnë pajisje për të para-vlerësuar mbeturinat dhe në këtë mënyrë prodhojnë një fraksion të kompostueshëm të përshtatshëm për proceset e kompostimit në natyrë, të mbuluar ose të kontrolluar brenda kontenjerit. Një tjetër qasje TMB përfshin nxjerrjen fillestare të materialeve të riciklueshme, e ndjekur nga homogjenizimi i mbeturinavetë përziera përpara përpunimit të tyre në një impiant tretjeje anaerobe ose një impianti trajtimi aerobik.
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Figura 25. Shembuj të TMB

Bazuar në llojin e trajtimit biologjik, TMB në thelb mund të ndahet në tre teknologji kryesore:
· Bio-stabilizimi. Kjo teknologji përfshin nxjerrjen e materialeve të riciklueshme të ndjekura nga bio-stabilizimi i fraksionit të mbeturinave të biodegradueshme, të kryera në mjedis aerobik, përpara dërgimit në deponi ose përdorimit në aplikime jo bujqësore si rehanilitimi i minierave;
· Bio-tharje. Me këtë teknologji prodhohet karburant nga mbeturinat e jo reciklueshme (SRF) përmes trajtimit intensiv aerobik të mbeturinave komunale. Prodhimi i këtij fraksioni me kalori të lartë pason nxjerrjen e metaleve të riciklueshme dhe materialeve inerte;  
· TMB me rikuperim energjie. Me këtë teknologji prodhohet një fraksion i ndryshëm me kalori të lartë (karburante që Derivojnë nga Mbeturinat – KDM/RDF). Pas nxjerrjes së materialeve të riciklueshme dhe materialeve inerte, fraksioni më i lehtë përgatitet për prodhimin e KDM me trajtim paralel aerobik/anaerobik të fraksionit organik më të rëndë. Ambbientet e mundshme për KDM-në janë furrat e çimentos, inceneratorët e ndërtuar për qëllime me fuqi dhe prodhim të nxehtësisë (CHP), bashkëndezje me qymyr në termocentrale.

Bio-stabilizimi është metoda më pak e kushtueshme. Megjithatë, si synimet e shkarkimit të deponive ashtu edhe synimet e riciklimit për MKI mund të arrihen vetëm me sasi maksimale të MKI që riciklohen dhe/ose rikuperohen energjikisht. Prandaj, TMB me rikuperim të energjisë (prodhimi KDM) është teknologjia e preferuar për Rajonin. Është gjithashtu një nga dispozitat në Strategjinë e Kosovës për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave 2026-2030 për Zonën e Menaxhimit të Mbeturinave 3 - Pejë (përfshihet Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku).

Objekti i centralizuar TMB për trajtimin e mbeturinave të përziera
Arritja e synimeve të riciklimit dhe zvogëlimit të sasisë së mbeturinave që shkon në deponi do të kërkojë ngritjen e objektit TMB për të marrë mbeturinat e përziera nga i gjithë rajonin[footnoteRef:54]. [54:  Ose çdo teknologji tjetër e identifikuar gjatë studimit të fizibilitetit që është e aftë të arrijë caqet e vendosura] 

Kapaciteti i kërkuar i instalimit vlerësohet në 40,000 tonë mbeturina të përziera në vit dhe supozohet se do të ngritet në hapësirën e deponisë rajonale. Trajtimi biologjik në tunele dhe prodhimi i KDM konsiderohet si teknologji më e përshtatshme e trajtimit.

Vlerësimet treguese të kostos për ndërtimin e instalimit TMB janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Tabela 55. Vlerësimet e kostos së investimit TMB
	Përbërësit e kostos
	Vlera, €

	Tokë
	-

	Punime civile
	3,140,000

	Mekanike
	8,275,000

	Automjetet
	469,000

	Kontingjenca, inxhinieri, komisione
	3,370,000

	Kostot totale të investimit
	15,254,000



Kostot operacionale për vitin e parë të funksionimit (2031) paraqiten në tabelën vijuese.

Tabela 56. Vlerësimet e kostove operacionale të instalimit të TMB
	Përbërësit e kostos
	Vlera, €

	Personeli
	270,000

	Mirëmbajtja
	683,000

	Materialet harxhuese
	157,000

	Transporti i mbeturinave në deponi
	24,000

	Administrata
	200,000

	Taksat, sigurimet
	80,000

	Kostot totale operacionale
	1,481,000


Kostoja mesatare me ulje për ton të mbeturinave hyrëse është vlerësuar në 76 €/ton, ndërsa kostot neto duke marrë parasysh të hyrat nga shitja e materialeve të riciklueshme janë 69 €/ton.

[bookmark: _Toc230254742]8.6.4	Kompostimi i mbeturinave të gjelbra

Trajtimi i mbeturinave organike në ZMM mund të fillojë me metoda relativisht të thjeshta, si kompostimi i mbeturinave organike të gjelbra (p.sh. mbeturinat fushore, mbeturinat nga kopshtet etj.) që kërkon një paraprocesim minimal dhe që do të rezultojë në cilësinë më të lartë të produktit përfundimtar të kompostimit i cili mund të përdoret si kondicioner i tokës dhe do të jetë i përshtatshëm për përdorime bujqësore dhe të tjera.

Dallimi kryesor midis kësaj metode dhe bio-stabilizimit të mbeturinave organike të përziera është se për të prodhuar një kompost të cilësisë së lartë, i cili mund të aplikohet për qëllime të ndryshme (dhe të shmanget nga deponia), metoda kërkon që materiali hyrës të mblidhet ndaras për të shmangur kontaminimin e produktit përfundimtar.

Aktivitetet e kompostimit synojnë të arrijnë:

· Reduktimi i mbeturinave organike në rrjedhën totale të mbeturinave për deponim, dhe
· Kthimi i një pjese të fraksionit organik për ripërdorim

Kompostimi zakonisht bëhet në të ashtuquajturat dritare. Është një zgjidhje e thjeshtë dhe e lirë. Është gjithashtu i adaptueshëm ndaj zgjerimit të ardhshëm (rritjes së kapacitetit) ose përditësimit të pajisjeve. Disavantazhi është periudha relativisht e gjatë e nevojshme për maturimin e kompostit.

Kompostimi i mbeturinave të gjelbra të mbledhura ndaras përfshin shkarkimin e tyre në një vend të caktuar, copëtimin dhe vendosjen e tyre në piramida. Për qëllime të ajrosjes, materiali duhet të rrotullohet rregullisht nga një rrotullues i shtresave të grumbulluarai, ose përmes një pajisje të projektuara posaçërisht për këtë, siç tregohet në figurën më poshtë.
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Figura 26. Sistemet e kompostimit

Duhet të kryhen teste të rregullta për temperaturën, lagështinë dhe fertilizimin e kompostit. Për të prodhuar një produkt cilësor (komposto), i cili mund të përdoret për qëllime bujqësore, duhet të bëhet analiza periodike e përmbajtjes së metaleve të rënda, veçanërisht nëse lënda e parë përmban mbeturina tjera përveç "mbeturinave të gjelbra", si mbeturinat ushqimore nga tregjet. Cilësitë më të ulëta të kompostos janë të përshtatshme për rehabilitimin e tokës dhe ndërtimin e fushave sportive, autostradave dhe aplikime të tjera.

Grumbullimi i mbeturinave të gjelbra nga kopshtet private është një sistem më i vështirë, duke qenë se në secilin rast mbeturinat krijohen në sasi relativisht të vogla gjatë gjithë vitit, duke arritur kulmin në pranverë dhe vjeshtë. Si më poshtë, ekzistojnë mundësi të grumbullimit:
· Deponimi i mbeturinave të gjelbra ashtu siç janë, dmth vendosni mbeturinat skaj rrugës menjëherë pas gjenerimit, në të njëjtën mënyrë siç bëni me mbeturinat e vëllimshme.
· Midis marsit dhe nëntorit, një herë në muaj mbledhja shtëpi më shtëpi në data të caktuara.
· Vendosja e kontejnerëve të mbeturinave të gjelbra (7 deri në 10 m³) në vende të caktuara që mbulojnë një sipërfaqe një rreze prej 500 m deri në 1 km, në ambientet e shtëpive familjare dhe kopshteve, një herë në muaj gjatë pranverës, verës dhe vjeshtës.
· Mbledhja bazuar në thirrje, disa herë në vit pa pagesë, arkëtime të mëtejshme me një tarifë të caktuar;
· Instalimi i oborreve të riciklimit për mbeturina të gjelbra, ku njerëzit mund të sjellin mbeturinat e tyre të gjelbra pa pagesë. Oborret e tilla të riciklimit mund të funksionojnë gjithashtu si magazinim i përkohshme për mbeturinave të gjelbra, derisa grirësi i lëvizshëm të vijë herë pas here dhe të copëtojë mbeturinat e gjelbra. Më pas ato transportohen në impiantin e kompostimit të mbeturinave të gjelbra.
Në tabelën e mëposhtme, krahasohen sistemet e ndryshme të grumbullimit:

Tabela 57. Krahasimi i skemave të ndryshme të grumbullimit të mbeturinave të kopshtit
	Kriteret
	Opsioni 1
Deponimi i mbeturinave ashtu siç gjenerohen
	Opsioni 2
Grumbullimi javor shtëpi më shtëpi
	Opsioni 3
Vendosja e kontejnerëve të mbeturinave të gjelbra
	Opsioni 4
Grumbullimi në bazë të thirrjeve
	Opsioni 5
Oborret e riciklimit me magazinim

	Komoditet për gjeneruesit e mbeturinave
	Shumë i përshtatshëm, sepse mbeturinat mblidhen menjëherë
	Sistem i përshtatshëm grumbullimi për gjenruesin.
Nisur nga grumbullimi javor, edhe mbetuirnat shumë të lagështa nuk përbëjnë problem të madh

	Skemë relativisht e përshtatshme, pasi kontejnerët do të vendoseshin në një distancë të përshtatshme
	Grumbullim i përshtatshëm i mbetuirnave nga ambientet.
E papërshtatshme, sepse prerja e pemëve dhe shkurreve duhet të koordinohet me mbledhjen e aranzhuar.
	E papërshtatshme, sepse gjeneruesit e mbeturinave duhet t'i transportojnë ato në oborrin riciklues për disa km. Jo çdo prodhues i mbeturinave ka një automjet të përshtatshëm.
I përshtatshëm nga pikëpamja që mbeturinat mund të largohen sa herë që shfaqen.

	Komoditet për autoritetet lokale
	AL duhet të organizojnë në mënyrë të përhershme grumbullimin ad hoc të mbetjurinave të gjelbra
	AL duhet të organizojnë mbledhjen me kosto relativisht të lartë.
	AL duhet organizojnë datat kur vendosen kontejnerët.
	Kompania e grumbullimit duhet të organizojë itinerarin më të mirë të grumbullimit.
	Kërkohet operacionalizimi i disa oborreve të riciklimit (mbulimi me diametër 5 deri në 10 km).

	Cilësia e mbeturinave
	Cilësi e lartë, sepse do të merren vetëm mbeturinat e gjelbra.
Mbeturinatt e gjelbra janë të freskëta.
	Cilësi e lartë, sepse do të merren vetëm mbeturinat e gjelbra.
Mbeturinat e gjelbra kanë një moshë maksimale 1 javore.
	Kualitet mesatar, kontejnerët mund të përdoren gjithashtu për mbeturina të vëllimshme dhe mbeturina ndërtimi.
Mbeturinat e gjelbra mund të jenë ruajtur për ca kohë.
	Cilësi e lartë, sepse do të merren vetëm mbeturinat e gjelbra.
Mbeturinat e gjelbra mund të jenë ruajtur për ca kohë.
	Cilësi e lartë, sepse do të pranohen vetëm mbeturinat e gjelbra.
Mbeturinat e gjelbra janë të freskëta.

	Sasitë
	E tëtë sasia e gjeneruar mblidhet
	Sasi të larta të mbeturinave të gjelbra të grumbulluara nga ata që kanë aplikuar për një shportë të mbeturinave të gjelbra.
	Sasia e mbledhur e reduktuar. Mbeturinat e gjelbra mund të përzihen me mbeturinat komunale
	Sasia e mbledhur e reduktuar. Mbetjurinat e gjelbra mund të përzihen me mbeturinat komunale
	Sasia e mbledhur e reduktuar. Mbeturinat e gjelbra mund të përzihen me mbeturinat komunale

	Rreziqet
	Asnjë
	Mbeturinat e gjelbra vendosen skaj rrugës sa herë që gjenerohen
	Mbeturinat e gjelbra vendosen skaj rrugës sa herë që gjenerohen
	Mbeturinat e gjelbra vendosen skaj rrugës sa herë që gjenerohen
	Mbeturinat e gjelbra vendosen skaj rrugës sa herë që gjenerohen

	Koment
	Sistemi është i ngjashëm me sistemin ekzistues të grumbullimit të mbeturinave të vëllimshme.
Relativisht e shtrenjtë, por më e përshtatshme për gjenruesit e mbeturinave
	Ky është një sistem i organizuar mirë.
Relativisht i shtrenjtë, por shumë i përshtatshme për gjeneruesit e mbeturinave
	Në parim, një sistem i mirë, megjithatë, ka një rrezik të lartë, që të ketë mbeturina të tjera në kontejnerë.
Sistemi duhet të testohet përpara prezantimit.
	Ky sistem i mban vendbanimet të pastra, pasi që mbeturinat vendosen vetëm në datën e caktuar.
Megjithatë, mund të ketë shumë njerëz që nuk do ta pëlqenin sistemin e thirrjeve.
	Ky opsion ka kuptim, nëse një sistem i oborreve ricikluese parashikohet edhe për lloje të tjera mbeturinash. Jo i përshtatshëm për zonat rurale

	Rekomandim
	Rekomandohet, bazuar në sistemin ekzistues, ku grumbullimi i mbeturinave të vëllimshme tashmë funksionon në baza ad-hoc, derisa të fillohet me një sistem më të organizuar .
	Nuk rekomandohet në afat të shkurtër. Në periudhën afatmesme mund të konsiderohet në të ardhmen të fillohet me një sistem vullnetar shportash për mbeturina të gjelbra .
	Nuk rekomandohet derisa të ketë një disiplinë të qëndrueshme në ndarjen e mbeturinave.
	Nuk rekomandohet. Duke pasur parasysh frekuencën e lartë të prerjeve të barit, kjo do të kërkonte thirrje dhe mbledhje të shpeshta. Kështu, një sistem i rregullt është më i përshtatshëm.
	Nuk rekomandohet. Nuk ka gjasa që një numër i konsiderueshëm njerëzish të transportojnë mbeturinat e tyre në oborret e ricklimit .



Kompostimi shtëpiak
Një tjetër mundësi praktike për reduktimin e sasive të mbeturinave për deponi është të fillohet me kompostimin shtëpiak. Kjo është një metodë riciklimi që ndihmon në transformimin e sasive të mbeturinave të gjelbra në kompost të vlefshëm, i cili mund të përdoret nga banorët drejtpërdrejt në tokën e tyre për të rritur prodhimin e perimeve dhe luleve. Në të njëjtën kohë, kompostimi shtëpik rezulton në sasi të reduktuara të mbeturinave që kërkojnë grumbullim dhe në këtë kuptim mund të ndihmojë në uljen e kostove për grumbullimin e mbeturinave dhe menaxhimin e mëvonshëm.
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AI-generated content may be incorrect.]Në mënyrën më të zakonshme, procesi i kompostimit kërkon thjesht grumbullimin e mbeturinave të gjelbra. Procesi i dekompozimit ndihmohet nga copëtimi i bimëve dhe degëve nga pemët. Për të përshpejtuar procesin e dekompozimit duhet të sigurohet ajsja e duhur duke e rrotulluar rregullisht masën e mbeturinave. Mbeturinat e kuzhinës mund të shtohen gjithashtu në proces, por vetëm mbeturinat e zgjedhura ushqimore. Produktet e qumështit dhe mishi duhet të shmangen pasi tërheqin parazitë dhe brejtës. Në përgjithësi, mbeturinat e kuzhinës në vendbanimet rurale përdoren kryesisht për ushqimin e kafshëve dhe kompostuesit shtëpiak pritet të përdoren kryesisht për mbeturinat e gjelbra nga oborret. 


Kompostimi në shtëpi mund të lehtësohet duke përdorur pajisje speciale. Këto pajisje (komposterët shtëpiak) janë të qëndrueshme (zakonisht prej plastike) dhe kanë një periudhë funksionimi 7-10 vjet. Çmimet e kompostuesve të tillë variojnë nga 40 deri në 100 euro.Figure 27. Shembull i një komposteri jo të kushtueshëm


Një njësi kompostimi shtëpiak mund të bëhet gjithashtu nga druri, ose materiale të tjera dhe mund të jetë shumë e thjeshtë dhe më pak e kushtueshme.
Zbatimi i programit të kompostimit shtëpiak rekomandohet për të gjitha zonat rurale dhe për shtëpitë familjare në zonat urban.

Vlerësimet e kostove për kompostimin e mbeturinave të gjelbra  
Lloji i objekteve të përshtatshme për kompostimin e mbeturinave të gjelbra duhet të vendoset në bazë të sasive të vlerësuara të mbeturinave të gjelbra të grumbulluara.
Ndërsa kompostimi shtëpiak do të jetë alternativa parësore për mbeturinat e gjelbra të krijuara në zonat rurale dhe shtëpitë familjare në zonat urbane, ndërtimi i instalimeve të kompostimit duhet të konsiderohet për mbeturinat nga mirëmbajtja e zonave të gjelbra publike. Për të shmangur transportimin e mbeturinave të gjelbra në distanca të mëdha, kompostimi do të organizohet në nivel komunal.
Sasitë e vlerësuara të mbeturinave të gjelbra të përcaktuara për kompostim të organizuar përcaktojnë llojet e përshtatshme të objekteve që do të përdoren. Në këtë drejtim, përcaktimi i lokacionit të centralizuar të kompostimit është i justifikuar vetëm në komunën e Pejës ku sasia e mbeturinave të gjelbra të grumbulluara ndaras tejkalon 2,000 tonë në vit. Skemat e decentralizuara të kompostimit duke përdorur pajisje të lëvizshme përfshirë traktorin, pajisjen për prerjen e drnjve dhe pajisjen tërheqëse do të jenë më të përshtatshme për komunat e Istogut , Klinës dhe Deçanit ku sasia e mbeturinave të gjelbërta është nën 600 tonë në vit. Për komunën e Junikut ku sasitë e mbeturinave të gjelbra janë shumë të vogla, rekomandohet kompostimi në vend.
Tabela e mëposhtme paraqet vlerësimin e kostos për zbatimin e kompostimit të mbeturinave të gjelbra nëpër komuna.

Tabela 58. Karakteristikat kryesore dhe vlerësimet e kostove nëpër për kompostimin e mbeturinave të gjelbra në shtresa
	Parametri
	Pejë
	Istog
	Klinë
	Deçan
	Junik

	Mbeturinat e gjelbra të mbledhura veçmas, ton
	2,400
	600
	600
	550
	65

	Lloji i objektit
	Vend i përhershëm i centralizuar
	Kompostimi i decentralizuar me pajisje të lëvizshme
	Kompostimi i decentralizuar me pajisje të lëvizshme
	Kompostimi i decentralizuar me pajisje të lëvizshme
	Kompostimi i decentralizuar me pajisje të lëvizshme

	Kostot e investimit, mijë €
	
	
	
	
	
Shërbyer në mënyrë periodike me pajisje të lëvizshme të siguruara nga komunat e tjera

	Tokë
	-
	-
	-
	-
	

	Punime civile
	125
	-
	-
	-
	

	Makineri
	370
	39
	39
	39
	

	Automjetet
	12
	75
	75
	75
	

	Inxhinieri, komisionim, kontingjente
	25
	6
	6
	6
	

	Investimet totale
	532
	119
	119
	119
	

	Amortizimi, mijë €
	46
	12
	12
	12
	

	Kostot operacionale, mijë €
	
	
	
	
	

	Mirëmbajtje dhe riparim
	25
	10
	10
	10
	

	Personeli
	55
	24
	24
	24
	

	Materiale harxhuese
	59
	11
	11
	10
	

	Administrata
	14
	4
	4
	4
	

	Taksat, sigurimet
	6
	2
	2
	2
	

	Kostot totale operacionale
	158
	51
	51
	50
	

	Grumbullimi i mbeturinave të gjelbra, mijë €
	47
	11
	11
	10
	



[bookmark: _Toc230254743]8.6.5	Grumbullimi ndaras dhe trajtimi i mbeturinave ushqimore (mbeturinave tjera organike)
Mbeturinat ushqimore/kuzhinës janë fraksioni më i ndërlikuar i mbeturinave që grumbullohet ndaras. Megjithatë, duke marrë parasysh sasinë e konsiderueshme të fraksionit të mbeturinave ushqimore, do të kërkohet grumbullimi ndaras për të arritur objektivat e riciklimit dhe shmangjes së deponive për mbeturinat komunale.
Shumica e popullsisë në rajon jeton në zonat rurale ku mbarështimi i kafshëve (pulat, lepujt, etj) është ende i zakonshëm dhe shumica e mbeturinave organike tashmë ose kompostohen në shtëpi ose përdoren si ushqim për kafshët. Hyrja në praktikë e grumbullimit ndaras të mbeturinave organike për momentin nuk do të jepte rezultate domethënëse.

Prandaj, për zonat urbane në rajon rekomandohet grumbullimi ndaras i mbeturinave të kuzhinës.

Për më tepër, prania e mbeturinave ushqimore në materialet e grumbulluara do të kërkojë zbatimin e teknologjive më të avancuara të trajtimit si sistemet e kompostimit të mbyllura ose tretja anaerobe. Metoda të tilla janë dukshëm më të shtrenjta në krahasim me kompostimin me dritare të hapur derisa do të kenë ndikim shtesë në tarifat për shërbimin e ofruar.
Kostot e vlerësuara të investimit dhe ato operiacionale për ngritjen e një impianti të centralizuar të tretjes anaerobe ose impiantit të kompostimit të mbyllur me një kapacitet prej 3,500 tonë janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.


Tabela 59. Krahasimi i kostos së alternativave për trajtimin e mbeturinave ushqimore të mbledhura ndaras
	Parametri
	Impiant për tretje anaerobe[footnoteRef:55] [55: Të ardhurat potenciale nga shitja e energjisë elektrike nuk merren parasysh] 

	Kompostimi në kontejnerë të veçantë

	Kostot e investimit, mijë €
	3,904
	2,503

	Shpenzimet operative vjetore, mijë €
	471
	333



Impianti i TA ka investim fillestar dhe kosto operative më të larta krahasuar me instalimin e kompostimit në enë. Megjithatë, nuk do të ketë ndonjë ndryshim të rëndësishëm në kosto nëse merren parasysh të ardhurat nga shitjet e energjisë elektrike të prodhuar nga TA, të cilat pritet të mbulojnë afërsisht gjysmën e kostove operative.
Nga ana tjetër, kompostimi në enë mund të kombinohet lehtësisht me impiantin TMB / për rikuperimin e mbeturinave ose instalimin e kompostimit të mbeturinave të gjelbra në komunën e Pejës.

[bookmark: _Toc230254744]8.7	Deponimi i mbeturinave
[bookmark: _Toc230254745]8.7.1	Gjendja aktuale
Të gjitha komunat e rajonit i deponojnë mbeturinat e tyre komunale në deponinë e Pejës. Kapaciteti i ldeponisë është varfëruar për një kohë të gjatë. Projektimi i detajuar dhe dokumentet e tenderit për mbylljen e lokacionit ekzistues dhe ndërtimin e deponisë së re janë në përgatitje dhe rishikim tash e disa vite.

[bookmark: _Toc230254746]8.7.2	Zhvillimi i sistemit të deponimit të mbeturinave
Pavarësisht nga të gjitha masat e ardhshme që lidhen me shmangien e mbeturinave, riciklimin dhe trajtimin e mbeturinave, një sasi e caktuar mbeturinash të përziera do të mbetet për deponim. Kështu, në çdo rast kërkohen deponi sanitare për deponim të sigurt dhe në përputhje me mjedisin.

SMIMK 2024-2035 ka identifikuar se Zona e Menaxhimit të Mbeturinave 3 - Pejë (përfshihet Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku) duhet të shërbehet nga një deponi rajonale. Siç është përmendur tashmë, dizajni i detajuar për përmirësimin dhe zgjerimin e lokacionit aktual të deponimit të mbeturinave në Sferkë është në përgatitje e sipër. Bazuar në parcelën në dispozicion dhe sasitë e parashikuara të mbeturinave që do të deponohen, projekti i detajuar do të përcaktojë periudhën e funksionimit të deponisë në vazhdim.
Ndërtimi i deponisë duhet të kryhet në faza. Faza e parë duhet të përfshijë infrastrukturën e mëposhtme:
· Qelia e parë me kapacitet për t'u mjaftuar për 5 deri në 7 vjet deponim;
· Sistemet e grumbullimit dhe trajtimit për kullimin dhe gazin në deponi;
· Infrastruktura shtesë, si: peshore, rrethojë, objekte zyrash dhe garazhesh;
· Pajisjet e nevojshme të lëvizshme, si kompaktori, kamioni, ngarkuesi i përparmë etj.
Para përfundimit të qelisë së parë, duhet të fillojë ndërtimi i qelisë së dytë.
Secila prej qelive, e cila do të ndërtohet në fazën e parë, duhet të ketë jetëgjatësi jo më pak se 5 vjet.
Kapaciteti i nevojshëm i deponisë përcaktohet në bazë të parashikimeve të gjenerimit të mbeturinave dhe merren parasysh sasitë e reduktuara të mbeturinave që do të deponohen si rezultat i krijimit të planifikuar të grumbullimit ndaras të mbeturinave të riciklueshme, kompostimit të mbeturinave të gjelbërta/kopshtit, trajtimit të mbeturinave tjera organike të grumbulluara ndaras dhe TMB-së.
Supozohet se deponia do të përbëhet nga disa qelia deponimi, secila prej tyre me jetëgjatësi të vlerësuar prej 5 vjetësh. Kapaciteti i deponisë vlerësohet në 475 mijë tonë mbeturina të përziera komunale gjatë periudhës 20 vjeçare të funksionimit. Madhësia minimale e deponisë së kërkuar është 7.5 ha, duke supozuar një lartësi maksimale deponimi prej 10 m dhe me densitet të ngjeshur mbeturinash prej 1 ton/ m³. Duhet të theksohet se pas ndërtimit të impiantit TMB, sasitë e destinuara për deponim do të ulen ndjeshëm dhe vlerësohen në 14.5 mijë tonë në vitin 2035.
Deponia e re rajonale do të projektohet dhe funksionalizohet në përputhje me standardet e fundit teknike në mënyrë që të mbrojë shëndetin e njerëzve, të parandalojë shqetësimet, të mbrojë ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore nga ndotja dhe të minimizojë emetimin në ajër të metanit.


[bookmark: _Toc230254747]8.7.3	Kostot e ndërlidhura

Vlerësimet paraprake për ndërtimin e deponisë rajonale të mbeturinave janë paraqitur në tabelën vijuese.

Tabela 60. Vlerësimet e kostove të investimeve në deponi
	Përbërësit e kostove
	Vlera, mijë €

	Tokë
	-

	Ndërtesat e punimeve civile dhe infrastruktura e përbashkët
	2,433

	Punimet civile Qelia 1
	2,979

	Mekanike
	2,864

	Automjetet
	1,972

	Kostot totale të investimit
	10,248



Kostot e mësipërme nuk përfshijnë mbylljen e deponisë ekzistuese.

Kostot vjetore operacionale janë vlerësuar në 1,066 mijë € për vitin e parë të operimit dhe ulen pas ndërtimit të impiantit TMB.

[bookmark: _Toc230254748]8.7.4	Mbyllja e deponive ilegale
Në territorin e komunave ende janë 67 deponi ilegale. Tabela e mëposhtme paraqet dispozitat për mbylljen e deponive të vjetra.

Tabela 61. Dispozitat për mbylljen e deponive ilegale, në EUR
	Komuna
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	Gjithsej, EUR

	Pejë
	30,000
	25,000
	22,500
	22,500
	20,000
	120,000

	Istog
	30,000
	25,000
	22,500
	22,500
	20,000
	120,000

	Klinë
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	25,000

	Deçan
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	50,000

	Gjithsej
	75,000
	65,000
	60,000
	60,000
	55,000
	315,000


Burimi: planet komunale për menaxhimin e mbeturinave

Në planet e tyre të menaxhimit të mbetuirnave komunale, të gjitha komunat parashikojnë fonde për mbylljen graduale të të gjitha deponive në territorin e tyre deri në vitin 2027. Prandaj, aktivitetet që kanë të bëjnë me mbylljen e deponive nuk janë të përfshira në Planin e Veprimit të këtij PNMIM.

[bookmark: _Toc230254749]8.8	Skenarët për zhvillimin e një sistemi të integruar të menaxhimit të mbeturinave
Ky seksion shqyrton disa opsione të ndryshme, në mënyrë që të identifikojë shkallën e mundshme të kostove dhe përfitimeve që mund të rezultojnë nga skenarë të ndryshëm të riciklimit dhe trajtimit më intensiv në ZMM.

[bookmark: _Toc230254750]8.8.1	Formulimi i skenarëve për sistemin e ardhshëm të menaxhimit të mbeturinave komunale
Skenarët për zhvillimin e sistemit të ardhshëm të menaxhimit të integruar të mbeturinave janë formuluar si kombinim i alternativave të ndryshme për operacionet individuale të menaxhimit të mbeturinave, të shqyrtuara në seksionet e mëparshme,

Tabela më poshtë paraqet grupimin e opsioneve të mundshme të sistemit.

Tabela 62. Opsionet për sistemin e integruar të menaxhimit të mbeturinave komunale
	Elementet e Sisitemit
	Opsioni 1
	Opsioni 1a
	Opsioni 2
	Opsioni 3
	Opsioni 4
	Opsioni 5

	Grumbullimi i mbeturinave të përziera[footnoteRef:56] [56: Distanca të ndryshme transporti në varësi të disponueshmërisë së stacionit të transferit në komunat përkatëse] 

	Sistemi aktual i grumbullimit i bazuar në kontejnerë 1.1 m³ dhe shporta individuale 240 l
	Sistemi aktual i grumbullimit i bazuar në kontejnerë 1.1 m³ dhe shporta individuale 240 l
	Sistemi aktual i grumbullimit i bazuar në kontejnerë 1.1 m³ dhe shporta individuale 240 l
	Sistemi aktual i grumbullimit i bazuar në kontejnerë 1.1 m³ dhe shporta individuale 240 l
	Sistemi aktual i grumbullimit i bazuar në kontejnerë 1.1 m³ dhe shporta individuale 240 l
	Sistemi aktual i grumbullimit i bazuar në kontejnerë 1.1 m³ dhe shporta individuale 240 l

	Mbledhja e ndaras e mbeturinave
	Shporta individuale plastike 240 l për ambalazhim të përzier dhe kontejnerë Igloo 1.5 m³ për qelq
	Sistemi për sjelljen e mbeturinave me kontejnerë të llojit Igloo me ngjyra 3x1.5 m³ 
	Shporta individuale plastike 240 l për ambalazhim të përzier dhe kontejnerë Igloo 1.5 m³ për qelq
	Shporta individuale plastike 240 l për ambalazhim të përzier dhe kontejnerë Igloo 1.5 m³ për qelq
	Shporta individuale plastike 240 l për ambalazhim të përzier dhe kontejnerë Igloo 1.5 m³ për qelq
	Shporta individuale plastike 240 l për ambalazhim të përzier dhe kontejnerë Igloo 1.5 m³ për qelq

	Transferimi dhe transporti
	ST pa ngjeshje në Istog , transport direkt për komunat tjera
	ST pa ngjeshje në Istog , Klinë dhe Deçan (që shërben edhe Junikun)
	Transport direkt, pa stacione transfer
	ST pa ngjeshje në Istog , Klinë dhe Deçan (që shërben edhe Junikun)
	Transport direkt, pa stacione transfer
	ST me ngjeshje në Istog dhe Deçan. Transport direkt për Klinë

	Klasifikimi i mbeturinave
	Objekt i centralizuar për klasifikim në Pejë
	Objekt i centralizuar për klasifikim në Pejë
	Objekt i centralizuar për klasifikim në Pejë
	Objekt i centralizuar për klasifikim në Pejë
	Instalime individuale të klasifikimit me kapacitet të vogël në Pejë, Istog , Klinë dhe Deçan
	Objekt i centralizuar për klasifikim në Pejë

	Kompostimi i mbeturinave të gjelbra
	Vend për kompostim në Pejë, pajisje mobile kompostimi për Istog , Klinë, Deçan dhe Junik
	Vend për kompostim në Pejë, pajisje mobile kompostimi për Istog , Klinë, Deçan dhe Junik
	Vend për kompostim në Pejë, pajisje mobile kompostimi për Istog , Klinë, Deçan dhe Junik
	Vend për kompostim në Pejë, pajisje mobile kompostimi për Istog , Klinë, Deçan dhe Junik
	Vend për kompostim në Pejë, pajisje mobile kompostimi për Istog , Klinë, Deçan dhe Junik
	Vend për kompostim në Pejë, pajisje mobile kompostimi për Istog , Klinë, Deçan dhe Junik

	Kompostimi shtëpiak
	Të gjitha zonat rurale
	Të gjitha zonat rurale
	Të gjitha zonat rurale
	Të gjitha zonat rurale
	Të gjitha zonat rurale
	Të gjitha zonat rurale

	Mbeturinat organike
	Objekti për djegje anaerobe në Pejë
	Objekti për djegje anaerobe në Pejë
	Objekti për djegje anaerobe në Pejë
	Impianti i kompostimit brenda kontejnerëve të specializuar në Pejë
	Objekti për djegje anaerobe në Pejë
	Objekti për djegje anaerobe në Pejë

	TMB[footnoteRef:57] [57:  Apo teknologji tjetër që mund të identifikohet nga studimi i fizibilitetit i paraparë në Planin e Veprimit] 

	Impianti i centralizuar TMB
	Impianti i centralizuar TMB
	Impianti i centralizuar TMB
	Impianti i centralizuar TMB
	Impianti i centralizuar TMB
	Impianti i centralizuar TMB

	Deponitë
	Deponia rajonale
	Deponia rajonale
	Deponia rajonale
	Deponia rajonale
	Deponia rajonale
	Deponia rajonale



Të gjithë skenarët përmbajnë impiantin e centralizuar të TMB dhe deponinë rajonale që do të vendoset në deponinë ekzistuese në komunën e Pejës.

[bookmark: _Toc230254751]8.8.2	Krahasimi i kostove të skenarëve
Tabela më poshtë paraqet vlerën aktuale të kostove të investimit për secilin nga skenarët e konsideruar[footnoteRef:58]  [58: Vlera aktuale e aseteve është llogaritur për periudhën 2025 – 2035. Vlera e mbetur e aseteve është marrë në konsideratë.] 

Tabela 63. Vlera aktuale e kostove të investimit për skenarë të ndryshëm, mijë €

	Operacioni i menaxhimit të mbeturinave
	Opsioni 1
	Opsioni 1a
	Opsioni 2
	Opsioni 3
	Opsioni 4
	Opsioni 5

	Grumbullimi ndaras
	5,604
	5,604
	7,190
	5,604
	5,459
	5,604

	Grumbullimi i mbeturinave të përziera
	7,285
	6,931
	7,678
	7,093
	8,054
	6,931

	Transferimi i mbeturinave të përziera
	371
	1,143
	-
	701
	-
	2,113

	Kompostimi i mbeurinave të gjelbra
	818
	818
	818
	818
	818
	818

	Klasifikimi i mbledhjes ndaras
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,365
	1,156

	Trajtimi i mbeturinave të përziera (TMB)
	5,726
	5,726
	5,726
	5,726
	5,726
	5,726

	TA ose kompostimi i mbeturinave ushqimore në kontejnerë të specializuar
	1,392
	1,392
	1,392
	1,077
	835
	1,392

	Impianti KDM MpE
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Deponia
	11,200
	11,200
	11,200
	11,200
	11,200
	11,200

	Kostot totale të investimit
	33,552
	33,969
	35,160
	33,376
	33,457
	34,940



Kostot e vlerësuara operacionale për operacione të ndryshme të menaxhimit të mbeturinave në vitin e fundit të periudhës së planifikimit (2035) janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.
Tabela 64. Kostot operative në vitin 2035 për skenarë të ndryshëm, mijë €
	Operacioni i menaxhimit të mbeturinave
	Opsioni 1
	Opsioni 1a
	Opsioni 2
	Opsioni 3
	Opsioni 4
	Opsioni 5

	Grubmullimi ndaras
	1,331
	1,331
	1,793
	1,331
	1,181
	1,331

	Grumbullimi i mbeturinave të përziera
	2,186
	1,921
	2,383
	2,049
	2,435
	1,921

	Transferimi i mbeturinave të përziera
	131
	310
	-
	222
	-
	416

	Kompostimi i mbeturinave të gjelbra
	393
	393
	393
	393
	393
	393

	Kompostimi shtëpiak
	334
	334
	334
	334
	334
	334

	Klasifikimi i mbledhjes ndaras
	677
	677
	677
	677
	982
	677

	Trajtimi i mbeturinave të përziera (TMB)
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,450
	1,446

	TA ose kompostimi i mbeturinave ushqimore në kontejnerë të specializuar
	471
	471
	336
	333
	336
	471

	Impianti KDM MpE
	286
	286
	286
	286
	286
	286

	Deponia
	788
	788
	788
	788
	793
	788

	Kostot totale operacionale
	7,910
	7,824
	8,438
	7,861
	8,192
	7,930



Skenarët janë krahasuar gjithashtu bazuar në kostot e zbritura për njësi për ton të mbeturinave të gjeneruara.

Tabela 65. Krahasimi i kostove të zbritura për njësi për ton mbeturinash të gjeneruara, për opsionet e ndryshme
	Operacioni i menaxhimit të mbeturinave
	Opsioni 1
	Opsioni 1a
	Opsioni 2
	Opsioni 3
	Opsioni 4
	Opsioni 5

	Grumbullimi ndaras
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kostot e investimit
	8.06
	8.06
	10.34
	8.06
	7.85
	8.06

	Kostot operacionale
	11.70
	11.70
	16.39
	11.70
	10.46
	11.70

	Kostot totale të grumbullimit ndaras
	19.76
	19.76
	26.74
	19.76
	18.31
	19.76

	Mbledhja e mbeturinave të përziera
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kostot e investimit
	10.48
	9.97
	11.05
	9.97
	11.59
	9.97

	Kostot operacionale
	26.20
	23.06
	28.70
	23.06
	29.15
	23.06

	Kostot totale të grumbullimit të mbetuinave të përziera
	36.68
	33.04
	39.75
	33.04
	40.73
	33.04

	Transferimi i mbeturinave të përziera
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kostot e investimit
	0.53
	1.64
	-
	1.64
	-
	3.04

	Kostot operacionale
	1.59
	4.07
	-
	4.07
	-
	5.35

	Kostot totale të transferimit të mbeturinave
	2.12
	5.71
	-
	5.71
	-
	8.39

	Mbledhja dhe kompostimi i mbeturinave të gjelbra
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kostot e investimit
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18

	Kostot operacionale
	4.46
	4.46
	4.46
	4.46
	4.46
	4.46

	Kostot totale të kompostimit të mbeturinave të gjelbra
	5.64
	5.64
	5.64
	5.64
	5.64
	5.64

	Programi i kompostimit shtëpiak OPEX
	3.17
	3.17
	3.17
	3.17
	3.17
	3.17

	Impianti i klasifikimit të mbeturinave të grumbulluara ndaras
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kostot e investimit
	1.66
	1.66
	1.66
	1.66
	1.96
	1.66

	Kostot operacionale
	6.56
	6.56
	6.56
	6.56
	9.45
	6.56

	Kostot totale të impiantit të klasifikimit
	8.22
	8.22
	8.22
	8.22
	11.41
	8.22

	Trajtimi i mbetjurinave të përziera (TMB)
	
	
	
	
	
	

	Kostot e investimit
	8.24
	8.24
	8.24
	8.24
	8.24
	8.24

	Kostot operacionale
	7.94
	7.94
	7.94
	7.94
	7.96
	7.94

	Kostot totale të TMB
	16.18
	16.18
	16.18
	16.18
	16.20
	16.18

	Tretje anaerobe
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kostot e investimit
	2.00
	2.00
	2.00
	1.55
	1.20
	2.00

	Kostot operacionale
	2.34
	2.34
	1.67
	1.78
	1.67
	2.34

	Kostot totale të TA
	4.34
	4.34
	3.67
	3.33
	2.87
	4.34

	Kostot e rikuperimit të RDF/KDM
	1.63
	1.63
	1.63
	1.63
	1.63
	1.63

	Deponia
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kostot e investimit
	16.11
	16.11
	16.11
	16.11
	16.11
	16.11

	Kostot operacionale
	10.73
	10.73
	10.73
	10.73
	10.76
	10.73

	Kostot totale të deponisë
	26.84
	26.84
	26.84
	26.84
	26.87
	26.84

	Totalet
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kostot totale të investimit
	48.27
	48.87
	50.58
	48.42
	48.13
	50.27

	Kostot totale operatcionale
	92.79
	92.13
	97.73
	91.57
	95.17
	93.41

	Kostot totale
	141.06
	141.00
	148.31
	139.99
	143.31
	143.68

	Të hyrat totale
	12.49
	12.49
	12.49
	12.49
	12.49
	12.49

	Kostot neto
	127.90
	127.84
	135.82
	127.50
	130.81
	130.52



Duke marrë parasysh krahasimin e kostos së mësipërme, Skenari 3 rekomandohet për t’u zhvilliuar në të ardhmen. Megjithatë, duhet theksuar se të gjithë skenarët kanë kosto të krahasueshme për ton dhe të gjitha janë të mundshëm për zbatim.

[bookmark: _Toc230254752]8.9	Menaxhimi i fraksioneve tjera të mbeturinave
[bookmark: _Toc230254753]8.9.1	Mbeturinat e ndërtimit dhe rrënimit
Ndarja e mbeturinave të ndërtimit dhe rrënimit (MNRr) dhe shmangja e tyre nga deponia e ardhshme është shumë e rëndësishëm për t’i ikur shterimit të shpejtë të kapaciteteve deponuese në deponi. Për më tepër, mbeturinat ndërtimore mund të përmbajnë substanca të rrezikshme, si azbesti dhe llaqet, të cilat janë burime të mundshme të rreziqeve shëndetësore nga thithja e grimcave të pluhurit dhe ndotja e ujërave nëntokësore.

Lloje të ndryshme mbeturinash po gjenerohen në punishte ndërtimi komunale dhe private, si: (i) dheu nga gërmimi; (ii) mbeturinat e ndërtimit (mbeturinat minerale, tulla, dru); dhe (iii) mbeturinat nga rrënimi (tulla, beton, mobilieri, qelq i sheshtë, plastikë, asfalt).

MNRr ka potencialin për t'u ricikluar si material dytësor. Llojet kryesore të MNRr që duhet të synohen për riciklim janë:
· Betoni dhe betoni i armuar;
· Asfaltobetoni;
· Qeramika për ndërtim (tulla, etj);
· Materiale shkëmbore të thyera; dhe
· Mbeturinat minerale (inerte).

Të dhënat tregojnë se këto pesë lloje përbëjnë 80-85% të sasisë totale të MNRr-ve të gjeneruara. Pjesa mbizotëruese në mbeturinat e ndërtimit, si betoni dhe tulla, pas imtësimit, është i përshtatshëm për t'u përdorur në ndërtimin e rrugëve në vend të burimeve parësore si zhavorri dhe rëra. Në varësi të cilësisë fillestare të betonit, ai mund të ripërdoret edhe për të njëjtat qëllime ndërtimi. Më shpesh, betoni i ricikluar mund të përdoret për përforcimin e dheut, barrierat mbrojtëse nga zhurma, argjinaturat, materialet kulluese, rrugët e përkohshme, objektet sportive etj.

Zhvillimi i sistemit të integruar të menaxhimit të mbeturinave në Zonën e Menaxhimit të Mbeturinave 3 - Pejë (përfshihet Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku) duhet të përfshijë një sistem për menaxhimin e mbeturinave të ndërtimit, në përputhje me dispozitat e Planit Kombëtar të Menaxhimit të Mbeturinave nga Ndërtimi dhe Rrënimi (PKMMNRr.

Sasitë e MNRr-ve në Zonën e Menaxhimit të Mbeturinave 3 - Pejë (përfshihet Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku)
Tabela e mëposhtme paraqet sasitë e MNRr -ve të vlerësuara të gjeneruara nga rajoni dhe nga secila komunë në periudhën 2026 dhe 2030.

Tabela 66. Sasitë e MNRr-ve në Zonën e Menaxhimit të Mbeturinave 3 - Pejë (përfshihet Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku)
	Komuna
	2026
	2030

	Pejë
	22,387
	27,008

	Istog
	13,309
	16,077

	Klinë
	10,832
	13,076

	Deçan
	2,010
	2,384

	Junik
	390
	465

	Totali
	48,928
	59,010


Burimi: PKMMNRr

Plani Kombëtar i Menaxhimit të Mbeturinave të Ndërtimit dhe Rrënimit (PKMMNRr) vlerëson se sasitë e MNRr-ve të gjeneruara në Zonën e Menaxhimit të Mbeturinave 3 - Pejë (përfshihet Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku) prej 59,010 tonë në vitin 2030, ose 71,045 m³.

Pajisjet për grumbullim dhe transport
Tabela më poshtë paraqet pajisjet e nevojshme për rajonin për grumbullimin dhe transportin e MNRr-ve.

Tabela 67. Pajisjet për grumbullim dhe transport të MNRr-ve
	Lloji i pajisjeve
	Zona e Menaxhimit të Mbeturinave 3 - Pejë (përfshihet Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku)

	Kontejnerë skip (7 m³)
	7

	Kamionë të llojit skip ngarkues
	2

	Kamionë për transportimin dhe shkarkimin e mbeturinave të vëllimshme
	1


Burimi: PKMMNRr

Pikat e hedhjes (PeH)
Duhet të krijohet një rrjet i pikave të hedhjes, ku MNRr do të mblidhet dhe ruhet, përpara se të transportohet në objektet qendrore të trajtimit dhe deponimit. PeH parashikohet të ketë një sipërfaqe prej 2000 ~ 4000 m2. Grumbulluesit e MNRr-ve do t'i hedhin mbeturinat në kontejnerët e hapur përkatës. Vlen të theksohet se PKMMNRr parasheh ngritjen e pikave të hedhjes në territorin e komunës së Pejës, Istogut dhe Klinës. Megjithatë, një PeH e tillë nevojitet edhe për komunën e Deçanit. PeH e Deçanit mund t'i shërbejë edhe komunës së Junikut.

Nevoja për PeH paraqitet në tabelën më poshtë.

Tabela 68. Rrjeti i pikave të hedhjes
	Komunat
	Numri i PeH
	Kapaciteti (m³/vit)
	Numri i kontejnerëve të nevojshëm

	Pejë (duke shërbyer edhe Deçanin dhe Junikun )
	1 (e mesme)
	5,400
	6 (20 m³)

	Istog
	1 (e mesme)
	2,900
	9 (7 m³)

	Klinë
	1 (e mesme)
	2,400
	7 (7 m³)

	Deçan
	1 (e mesme)
	2,400
	7 (7 m³)



Çdo pikë e hedhjes do të jetë e pajisur me ngarkuesin me rrëshqitje.

Riciklimi i MNRr-ve
Për rajonin është parashikuar një objekt riciklimi, i pajisur me një dërrmues të lëvizshëm. Kapaciteti i objektit të riciklimit vlerësohet në 12,800 m³/vit. Vendi do të duhet të sigurojë: (i) zonë për thërmimin dhe ndarjen e fraksioneve nga MNRr; dhe (ii) zonë për ruajtjen e fraksioneve të ndara të gatshme për ripërdorim. Sipërfaqja e kërkuar është rreth 3000 m2. Të paktën 800 m2 e kësaj zone duhet të mbulohet me beton. Pjesa që nuk është e përdorshme mund të transferohet në deponinë rajonale dhe mund të përdoret si material mbulues si nënshtresa.

Vendi(et) duhet të pajiset me një thërrmues mobil (foto në të djathtë). Thërrmuesi i parashikuar është pajisje me kapacitet 50-70 tonë në orë për të përpunuar të gjitha fraksionet e mundshme të MNRr - beton, beton i gazuar, tulla etj. Madhësia grimcave që dalin mund të rregullohet me sitë. Duke qenë i transportueshëm, thërrmuesi mund të transferohet me një rimorkio nëpër vendet\pikat e hudhjes për riciklimin e MNRr-ve. Për më tepër, thërrmuesi mund të transportohet në punishtet aktive të ndërtimit me kërkesë të kompanive private të ndërtimit. Ky është një shërbim i mundshëm që mund të ofrohet nga operatori i objektit të riciklimit.Figure 28. Thërrmuesi për MNRr
[image: ]


Për të rritur efektivitetin, autoritetet lokale mund të kërkojnë, për projekte më të mëdha ndërtimi, ndarjen e materialeve të riciklueshme që duhet të kryhen nga kompanitë e ndërtimit në vendpunishte.

Deponimi i MNRr-ve
Sa i përket deponimit, 15% e inputit në objektet e riciklimit pritet të deponohet. Përveç kësaj, 30% e MNRr-ve që nuk mblidhet në sistemin e grumbullimit ndaras pritet të arrijë edhe në objektin e deponimit. Për të gjithë ZMM-në parashikohet një objekt deponimi me kapacitet vjetor prej 19,300 m³.

Menaxhimi i asbestit
Sasi të asbestit të të mbledhur veçmas do të hidhen në një qeli të veçantë për mbeturinat e rrezikshme në deponi. Për të gjithë ZMM-në, llogaritet se sasitë vjetore të asbestit që do të deponohen arrijnë në 500 m³.

Kostot e menaxhimit të MNRr
Kostoja e menaxhimit në të ardhdhmen të mbeturinave të ndërtimit dhe rrënimit të shkaktuara në objekt nuk duhet të jetë pjesë e llogaritjes së tarifave shtëpiake. Në vend të kësaj, kostoja duhet të mbulohet/paguhet plotësisht nga përdoruesit e objektit.

Kostot e investimeve të nevojshme për vendosjen e sistemit të menaxhimit të MNRr-ve ndërkomunale në ZMM janë paraqitur në tabelën më poshtë.

Tabela 69. Kostot e investimit për menaxhimin e MNRr-ve
	Kategoria
	Njësia
	Kosto për njësi
	Nr i njësive
	Vlera, EUR

	Pajisjet për grumbullimin e mbeturinave
	
	
	
	439,000

	Kontejnerë skip 7 m³ 
	EUR/kontejner
	2,000
	7
	14,000

	Kamion për mbeturina me hapje të krahu
	EUR/kamion
	150,000
	2
	300,000

	Kamionë të hapur
	EUR/kamion
	125,000
	1
	125,000

	Pikat e hedhjes
	
	
	
	812,000

	PeH mesatare
	EUR/PeH
	150,000
	4
	600,000

	Kontejnerë skip 7 m³ 
	EUR/kontejner
	2,000
	16
	32,000

	Kontejnerë skip 20 m³ 
	EUR/kontejner
	10,000
	6
	60,000

	Ngarkues me rrëshqitje
	EUR/ngarkues
	40,000
	3
	120,000

	Impiantet e trajtimit të MNRr-ve
	
	
	
	1,210,000

	Thërmues mobil
	EUR/thërmues
	200,000
	1
	200,000

	Objekti i riciklimit
	Punime
	1,010,000
	1
	1,010,000

	objekti i deponimit të MNRr-ve
	
	
	
	1,500,000

	Objekti për deponim
	Punime
	1,500,000
	1
	1,500,000

	Kontingjent
	10% e kostos së investimit (përjashtuar pajisjet mobile)
	
	
	296,000

	Dizajn & Mbikëqyrje
	4.5% e kostos së investimit (përjashtuar kostot e arkëtuara)
	
	
	151,740

	TOTALI
	
	
	
	4,430,490




[bookmark: _Toc230254754]8.9.2	Mbeturinat e vëllimshme
Praktika ndërkombëtare tregon se sasia e mbeturinave të vëllimshme është në përpjesëtim me sasinë e mbeturinave komunale të gjeneruara - rreth 5%.

Llojet kryesore të mbeturinave të vëllimshme janë orenditë e vjetra, duke përfshirë dyshekët, pajisjet e mëdha elektrike, mbulesat e dyshemesë dhe të ngjashme. Disa mbeturina të vëllimshme mund të shfaqen gjithashtu si mbeturina ndërtimi dhe demoëimi dhe si mbeturina kopshti.

Mënyrat kryesore për grumbullimin e mbeturinave të vëllimshme përfshijnë:

· Hedhja e mbeturinave të vëllimshme afër kontejnerëve për mbeturina të përziera pasuar nga grumbullimi i organizuar nga komuna (sistemi aktual). Një grumbullim i tillë mund të bëhet sipas planit të përcaktuar paraprakisht i cili kërkon që familjet të hedhin mbeturinat e vëllimshme në ditët specifike të muajit.
· Hedhja në oborret e riciklimit ose në pika të tjera grumbullimi komunale të përcaktuara për këtë.
· Grumbullimi sipas kërkesës.

Për më tepër se çka u tha më lart, një pjesë e mbeturinave të vëllimshme mund të mblidhet përmes zinxhirëve të shitjes me pakicë kur dyqanet ofrojnë kthimin e mobiljeve ose pajisjeve të vjetra në momentin e shitjes.
[image: Резултат с изображение за dechetterie]
Masat fillestare për mbeturinat e vëllimshme do të fokusohen në skemën e shërbimit të grumbullimit të organizuar nga komunat. Përveç kësaj, familjeve do t'ju ofrohet gjithashtu mundësia për të dorëzuar mbeurinat e tyre të vëllimshme në oborret e centralizuara të riciklimit.

Çmontimi i mbeturinave të vëllimshme dhe largimi i materialeve të riciklueshëm do të organizohet fillimisht në deponinë rajonale dhe më vonë në TMB. Vendi do të pajiset gjithashtu me grirëse për të reduktuar volumin e mbeturinave të vëllimshme të destinuara për rikuperimin dhe deponimin përfundimtar. Disa çmontime paraprakisht mund të organizohen edhe në stacionet e transferit.Figure 29. Pikë grumbullimi për mbeturinat e vëllimshme


Në një periudhë afatgjatë, grumbullimi i mbeturinave të vëllimshme do të shqyrtojë mundësinë e riparimit dhe ripërdorimit të orendive dhe pajisjeve të vjetra të hedhura. Praktikat e mëposhtme do të promovohen:

· dhurimi për qëllime bamirësie i orendive të vjetra dhe pajisjeve elektroshtëpiake të përshtatshme për ripërdorim. 
· grumbullim nga/dorëzim tek tregtarët e mallrave të përdorura.
· dhurata ose shitja tek palët e treta si një iniciativë private (p.sh. nëpërmjet faqeve të shitjeve në internet).
· dhënia si dhurata palëve të treta (familje, miq, të njohur).
· themelimi i qendrës rajonale për riparimin e orendive të vjetra dhe pajisjeve elektrike me mbështetjen e mundshme të sektorit joqeveritar dhe përfshirjen e personave nga grupet e cenueshme.


[bookmark: _Toc230254755]8.9.3	Fraksionet e veçanta të mbeturinave
Fraksionet e veçanta të mbeturinave do të menaxhohen përmes mekanizmit të PZP-së. Për secilin fraksion do të krijohen OPP-të, me të cilat komunat do të lidhin marrëveshje për organizimin e sistemeve të grumbullimit, ndërsa kostot e menaxhimit do të mbulohen nga këto organizata. Bëhet fjalë për grumbullimin ndaras të fraksioneve specifike të mbeturinave në vijim:

· Mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike
· Vajra të përdorura
· Automjetet e hedhura dhe mbeturinat e tyre
· Bateritë dhe akumulatorët e harxhuar
· Goma të shpenzuara

[image: Several garbage cans in a parking lot

Description automatically generated]Oborret e riciklimit do të krijohen në 5 qendrat komunale në ZMM. Amvisëritë do të lejohen të hedhin aty fraksione të ndryshme të mbledhura ndaras si lloje të ndryshme mbeturinash të riciklueshme, mbeturina të gjelbra, mbeturina të vëllimshme, vajra ushqimorë të përdorur, lloje specifike të mbeturinave ndërtimore dhe rrënimit. Oborret e riciklimit do të pajisen gjithashtu për grumbullimin e mbeturinave të rrezikshme shtëpiake (bateri portative, llamba lumineshente, ngjyra vaji, antifriz, etj.). Figure 30. Oborr tipik riciklimi


Lokacionet e OR në të pesë komunat tashmë janë identifikuar. Sipërfaqet e disponueshme të OR-ve lejojnë krijimin e qendrave për grumbullimin e fraksioneve të veçanta të mbeturinave të synuara.


[bookmark: _Toc230254756]8.9.4	Mbeturinat bujqësore
Edhe pse bujqësia është një aktivitet i rëndësishëm ekonomik në Zonën e Menaxhimit të Mbeturinave 3 - Pejë (përfshihet Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku), nuk ka informacion se si menaxhohen aktualisht mbeturinat nga aktivitetet bujqësore. Menaxhimi i mbeturinave bujqësore duhet të ndjekë parimin “ndotësi-paguan”, që do të thotë se gjeneruesit e mbeturinave bujqësore duhet të jenë përgjegjës për menaxhimin e tyre dhe duhet të mbulojnë kostot e menaxhimit.

Gjenerohen katër lloje të mbeturinave bujqësore:
· Mbeturinat e indeve bimore
· Nënproduktet e kafshëve
· Pleh organik
· Mbeturinat agrokimike

Mbeturinat e indeve bimore
Mbeturinat e indeve bimore janë në fakt biomasa të cilat janë burim i rinovueshëm dhe që mund të shkaktojë probleme kur nuk përdoret. Rritja e shpejtë e vëllimit dhe e llojeve të mbeturinave të biomasës bujqësore mund të bëhet një problem në rritje, pasi biomasa bujqësore e mbeturinave të kalbura lëshon metan dhe rrjedhje, dhe djegia e hapur nga fermerët për të pastruar tokat gjeneron CO2 dhe ndotës të tjerë duke përbërë rrezik për pronën rurale. Prandaj, kërkohet menaxhimi i duhur i mbeturinave të biomasës bujqësore për të parandaluar ato të kontribuojnë në ndryshimet klimatike, ndotjen e ujit dhe tokës, dhe ndotjen e ajrit. Për më tepër, këto mbeturina janë me vlerë të lartë për sa i përket rikuperimit të materialit, lëndëve ushqyese dhe energjisë.

Menaxhimi i biomasës bujqësore duhet të ndjekë hierarkinë e menaxhimit të mbetjurinave. Preferenca duhet t'i jepet riciklimit. Kompostimi është një teknologji e përshtatshme për shumicën e mbeturinave të indeve bimore. Është i mundur të bëhet kompostimi bashkë me mbeturinat e gjelbra komunale. Megjithatë, nëse kapacitetet e impianteve të ardhshme të kompostimit në Zonën e Menaxhimit të Mbeturinave 3 - Pejë (përfshihet Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku) lejojnë pranimin e mbeturinave bujqësore, gjeneruesit e këtyre të fundit duhet të paguajnë koston e plotë të trajtimit.

Mbeturinat nga bujqësia mund të jenë burim për industrinë përpunuese. Simbioza industriale mund të mbështetet duke krijuar një platformë elektronike me sasitë e disponueshme/të parashikuara të mbeturinave bimore që do të gjenerohen sipas llojit dhe vendndodhjes.

Kur riciklimi dhe përdorimi i biomasës si material për industrinë nuk janë opsione, atëherë duhet të ndiqet rikuperimi i energjisë.

Nënproduktet e kafshëve (NeK)
Në nivel shtetëror, një objekt qendror për trajtimin e mbeturinave të NeK-ve është ndërtuar afër Prishtinës. Megjithatë, objekti i trajtimit nuk është ende funksional. Pasi të jetë në funksion, do të jetë në gjendje të ofrojë shërbimin e grumbullimit dhe trajtimit për të gjithë prodhuesit e NeK-ve në mbarë vendin. Ndërkohë deponimi i NeK-ve është i vetmi opsion, me kusht që të kryhet në venddepontë epërcaktuara nga autoritetet kompetente.

Plehu organik
Përqendrimi total i materialeve inerte të plehut organik është karakteristika kryesore që tregon se si mund të trajtohet materiali. Plehrat e kafshëve mund të klasifikohen si inerte, gjysmë inerte ose të lëngshëm. E para përmban më shumë se 20% lëndë inerte (mund të grumbullohet dhe trajtohet nga çdo pajisje që lëviz materialet e vëllimshme), gjysmë inerte përmban 5 deri në 20% lëndë inerte, prodhohet në sistemet shtëpiake të bagëtive ku ku ofrohet një system i limituar sanitar dhe nuk rrjedh aq lehtë sa plehu i lëngshëm dhe as nuk mund të grumbullohet si plehu organik inert. Plehrat e lëngshme përmbajnë më pak se 5% lëndë inerte – lëngu shtesë vjen nga larja dhe derdhja nga sistemet e ujitjes – dhe, kur trazohet, mund të pompohet ose lëvizet nga rrjedha e gravitetit.

Katër lloje të menaxhimit janë të disponueshme për plehun e kafshëve: magazinimi, aplikimi në tokë, kompostimi dhe tretja anaerobe.

Mbeturinat agrokimike
Disa mbeturina nga aktivitetet bujqësore mund të jenë të rrezikshme, duke përfshirë pesticidet dhe herbicidet e vjetra, si dhe lubrifikantët që mund të jenë përdorur në pajisjet e fermës. Mbeturinat e tilla kërkojnë menaxhim të veçantë. Ekzistojnë opsione për riciklimin e lubrifikantëve të përdorur në lubrifikantë të rinj.

Megjithatë, në të gjitha rastet e tjera, lubrifikantët, pesticidet dhe herbicidet e përdorura duhet të trajtohen në një incenerator të projektuar siç duhet; për këtë qëllim mund të merret parasysh mundësia e përdorimit të një furre ekzistuese të çimentos (siç bëhet në shumë vende të BE-së, ku furra duhet të plotësojë disa kushte teknike dhe të lejohet për këtë përdorim). Nëse trajtimi nuk është i realizueshëm, këto mbeturina duhet të ruhen ose hidhen në mënyrë të sigurtë në objekte që plotësojnë normat e pranuara ndërkombëtarisht derisa të identifikohen objektet e duhura të trajtimit. Një strukturë shtetërore për menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme parashikohet nga SMIMK, e cila do të ofrojë mundësi dhe zgjidhje të sigurtë magazinimi për këto lloj mbeturinash.

[bookmark: _Toc230254757]8.10	Opsionet për ngritjen institucionale dhe organizative
Tashmë është vendosur që deponia e përmirësuar rajonale në Sferkë të operohet nga Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë (KMDK). Megjithatë, për aktivitetet e tjera të menaxhimit të mbeturinave janë të disponueshme opsione të ndryshme për aranzhime operacionale.

[bookmark: _Toc230254758]8.10.1	Grumbullimi i mbeturinave
Tri opsionet e mëposhtme janë në dispozicion të komunave në lidhje me grumbullimin e mbeturinave:
· Opsioni 1: Ruajtja e situatës aktuale. Sipas këtij opsioni, KRU Ambienti do të vazhdojë të ofrojë shërbime për grumbullimin e mbeturinave për komunat e Pejës, Istogut dhe Klinës, ndërsa Deçani do të shërbehet nga kompania e saj komunale Higjiena, dhe Juniku do të vazhdojë me aranzhime vetanake.
· Opsioni 2: Ofrimi i shërbimit nga KRU. Sipas këtij opsioni, KRU do të ofronte shërbimin për të pesë komunat me qëllim të uljes së kostove të përgjithshme të grumbullimit të mbeturinave duke përfituar nga ekonomia e shkallës.
· Opsioni 3: Prokurimi i shërbimit tek operator(ët) privat. Ngjashëm me rajonet e tjera në vend, komunat do të prokuronin shërbimin e grumbullimit të mbeturinave tek për operatorët privatë.

Tabela më poshtë paraqet avantazhet dhe disavantazhet e të 3 opsioneve.

Tabela 70. Avantazhet dhe disavantazhet e opsioneve për grumbullimin e mbeturinave
	Opsioni
	Avantazhet
	Disavantazhet

	Opsioni 1: Ruajtja e situatës aktuale
	Pranueshmëria politike
Nuk ka nevojë për ndonjë ndryshim në sistem
Kënaqshmëria aktuale me cilësinë e shërbimit të marrë
	Pamundësia për të përfituar nga ekonomia e shkallës që rezulton nga përdorimi i pajisjeve të përbashkëta të grumbullimit të mbeturinave dhe optimizimin e itinerarit

	Opsioni 2: Ofrimi i shërbimit nga KRU
	Komunat mund të përfitojnë nga ekonomia e shkallës që rezulton nga përdorimi i përbashkët i pajisjeve të grumbullimit të mbeturinave dhe optimizimi i itinerarit

	Pranueshmëria politike nga komunat Deçan dhe Junik është e vështirë për shkak të kënaqshmërisë me aranzhimet e tyre aktuale


	Opsioni 3: Prokurimi i shërbimit tek operator(ët) privat
	Mundësi për t'u kontraktuar operatorë privatë me përvojë të dëshmuar në grumbullimin e mbeturinave urbane
Në parim, operatorët privatë ka të ngjarë të ofrojnë shërbimin e grumbullimit të mbeturinave në mënyrë më efikase sesa operatorët komunalë.
Komuna e Junikut tashmë punon me një operator privat.
	Pranueshmëria politike nga të gjitha komunat është e vështirë për shkak të kënaqshmërisë me aranzhimet e tyre aktuale




Siç shihet nga analiza e mësipërme, të tre opsionet kanë avantazhet e tyre. Megjithatë, opsioni i vetëm që mund të kënaqë të gjitha komunat është Opsioni 1. Është i vetmi opsion që mund të pranohet politik kryesisht për dy arsye: së pari nuk çon në ndonjë ndryshim në aranzhimet aktuale; dhe së dyti, të gjitha komunat janë të kënaqura me cilësinë e shërbimit të marrë aktualisht. Prandaj, opsioni 1 është opsioni i preferuar.

[bookmark: _Toc230254759]8.10.2	Transferi i mbeturinave
Analiza teknike e opsioneve për transferimin e mbeturinave ka vërtetuar se stacionet e transferit janë të arsyeshme për komunat Istog dhe Deçan (që do t'i shërbente edhe Komunës së Junikut ). Lidhur me funksionimin e stacioneve të transferit, dy opsionet e mëposhtme janë në dispozicion të komunave:
· Opsioni 1: Stacionet e transferit do të menaxhohen nga KMDK . KMDK u krijua me qëllim të menaxhimit të venddeponive të mbeturinave në vend. Megjithatë, ajo ka fituar përvojë në menaxhimin e stacionit të transferit edhe në Ferizaj .
· Opsioni 2: Stacionet e transferit të operohen nga komunat . Sipas këtij opsioni, stacionet e transferit do të menaxhohen nga komunat përkatëse sipas marrëveshjeve që komunat do të arrijnë. Komuna e Istogut mund të vendos të themelojë/caktojë një entitet komunal si operator, ose në mënyrë alternative që të zgjedhë KRU Ambienti të menaxhojë ST. Në mënyrë të ngjashme, Komuna e Deçanit mund të vendosë për transferimin e menaxhimit të ST në kompaninë e saj komunale Higjiena , ose të prokurojë shërbimet e një operatori privat.

Tabela më poshtë paraqet avantazhet dhe disavantazhet e të dy opsioneve.

Tabela 71. Avantazhet dhe disavantazhet e opsioneve për transferimin e mbeturinave
	Opsioni
	Avantazhet
	Disavantazhet

	Opsioni 1: Stacionet e transferit do të operohen nga KMDK
	Eksperiencë e disponueshme në operacionalizimin e stacioneve të transferit dhe objekteve tjera të menaxhimit të mbeturinave (deponi)

	Kontribuon në krijimin e një monopoli të shërbimeve të menaxhimit të mbeturinave.
Mungesa e mundshme e transparencës në lidhje me sasitë e mbeturinave të transferuara dhe të deponuara.

	Opsioni 2: Stacionet e transferit të operohen nga komunat
	Kompanitë e disponueshme të grumbullimit të mbeturinave të cilat mund të ndërmarrin shërbimin e transferit të mbeturinave.
Kontribuon në transparencën e sasive të mbeturinave të transferuara dhe të deponuara
	Mungesa e përvojës lokale në operacionalizimin e stacioneve të transferit.



Stacionet e transferit nuk do të jenë objekte rajonale dhe ka kuptim që komunat të vendosin vetë se si do të funksionojnë ato. Opsioni 2 lejon transparencë më të madhe në lidhje me sasitë e mbeturinave të transferuara në deponinë rajonal dhe tarifën përkatëse për deponim. Prandaj, opsioni 2 është i preferueshëm.

[bookmark: _Toc230254760]8.10.3	Kompostimi i mbeturinave të gjelbra të grumbulluara ndaras
Analiza teknike e opsioneve për kompostimin e mbeturinave të gjelbra të grumbulluara ndaras ka vërtetuar se modeli i decentralizuar është modeli i preferuar dhe se objektet e kompostimit janë të arsyeshme për secilën komunë. Lidhur me funksionimin e impianteve të kompostimit, dy opsionet e mëposhtme janë në dispozicion të komunave, të ngjashme me opsionet për ST:
· Opsioni 1: Objektet e kompostimit të menaxhohen nga KDMK . KDMK u krijua me qëllim të menaxhimit të venddeponive të mbeturinave në vend dhe fitoi përvojë të konsiderueshme në menaxhimin e objekteve të mbeturinave.
· Opsioni 2: Objektet e kompostimit të menaxhohen nga komunat . Sipas këtij opsioni, objektet e kompostimit do të menaxhohen nga komunat përkatëse sipas marrëveshjeve që komunat do të arrijnë. Komunat e Pejës, Istogut dhe Klinës mund të vendosin të zgjedhin KRU Ambienti si operator të objekteve të kompostimit ose të prokurojnë shërbimet e një operatori privat. Në mënyrë të ngjashme, Komuna e Deçanit mund të vendosë për transferimin e menaxhimit të objektit të kompostimit tek kompania e saj komunale Higjiena, ose të prokurojë shërbimet e një operatori privat. Përndryshe, komunat mund të përdorin shërbimet e departamenteve të tyre përgjegjëse për mirëmbajtjen e hapësirave publike.

Tabela më poshtë paraqet avantazhet dhe disavantazhet e dy opsioneve.
 
Tabela 72. Avantazhet dhe disavantazhet e opsioneve për kompostimin e mbeturinave të gjelbra të grumbulluara ndaras
	Opsioni
	Avantazhet
	Disavantazhet

	Opsioni 1: Objektet e kompostimit të menaxhohen nga KDMK
	Përvojë e disponueshme në funksionimin e objekteve të menaxhimit të mbeturinave (deponitë dhe një stacion transferi)
e centralizuar e cila mund të çojë në nivelizimin e kostove të shërbimeve në të gjitha komunat
	Mungesa e përvojës në menaxhimin e objekteve të kompostimit
Kontribuon në krijimin e një monopoli të shërbimeve të menaxhimit të mbeturinave

	Opsioni 2: Objektet e kompostimit të menaxhohen nga komunat
	Kompanitë publike në dispozicion të cilat mund të ofrojnë shërbimin e kompostimit të mbeturinave të gjelbra
Marrëveshje më të thjeshta në lidhje me mekanizmat e pagesës kur komunat vendosin të menaxhojnë objektet përmes departamenteve të tyre të mirëmbajtjes së zonave publike
Rregullim më i thjeshtë për përdorimin e kompostit të gjeneruar
	Mungesa e përvojës lokale në menaxhimin e objekteve të kompostimit ose objekteve tjera të trajtimit të mbeturinave



Objektet e kompostimit nuk do të jenë objekte rajonale dhe ka kuptim që komunat të vendosin vetë se si do të menaxhohen ato. Opsioni 2 lejon fleksibilitet më të madh në lidhje me marrëveshjet e pagesës dhe përdorimin e kompostit të gjeneruar. Prandaj, opsioni 2 është i preferueshëm.




[bookmark: _Toc230254761]8.10.4	Grumbullimi ndaras dhe klasifikimi i mbeturinave të ambalazhit

Rekomandohet që grumbullimi ndaras dhe klasifikimi i mëpasshëm i mbeturinave të ambalazhit të menaxhohet përmes skemave të ardhshme PZP. Arsyeja për këtë është se grumbullimi ndaras dhe klasifikimi i mbeturinave të ambalazhit do të sjellë një kosto shtesë, e cila do të çojë në rritjen e tarifave të menaxhimit të mbeturinave për amvisëritë. Operatorët aktualë të objektit(eve) të grumbullimit ndaras dhe klasifikimit do të kontraktohen përmes skemës PZP. Ka të ngjarë që ofruesit aktualë të shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave në komuna të jenë gjithashtu të kontraktuar përmes skemës PZP për të kryer grumbullimin ndaras të mbeturinave të ambalazhit.

[bookmark: _Toc230254762]8.10.5	Oborret e Riciklimit (OR)
Oborret e Riciklimit do të krijohen në territorin e komunave dhe do t'u ofrojnë qytetarëve mundësinë për të dërguar mbeturinat e tyre specifike në këto qendra të caktuara. Komunat do t’i menaxhojnë OR-të dhe do të vendosin për modelin e operatorit brenda periudhës së planifikimit dhe ndërtimit, në mënyrë që operatori të përcaktohet në kohë për fillimin e funksionimit të përditshëm të OR-së.
[bookmark: _Toc230254763]8.10.6	Operacionet e rikuperimit të mbeturinave
Për të arritur synimet e riciklimit dhe rikuperimit në rajon, analiza teknike e opsioneve për rikuperimin e mbeturinave arrin në konkludim se, përveç grumbullimit ndaras dhe klasifikimit të mbeturinave të riciklueshme, objektet e centralizuara TMB / për rikuperimin e mbeturinave dhe DA duhet të krijohen jo më vonë se në vitin 2032. Lokacioni optimal i objekteve për rikuperimin e mbeturinave do të jetë afër Komunës së Pejës, duke qenë gjeneruesi më i madh i mbeturinave në Zonën e Menaxhimit të Mbeturinave 3 - Pejë (përfshihet Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku). Për sa i përket menaxhimit të dy objekteve, opsionet e mëposhtme janë në dispozicion të komunave:

· Opsioni 1: Objektet e rikuperimit të mbeturinave të menaxhohen nga KDMK[footnoteRef:59]. KDMK u krijua me qëllim të menaxhimit të venddeponive të mbeturinave në vend dhe fitoi përvojë të konsiderueshme në menaxhimin e objekteve të mbeturinave. [59:  Apo një ndërmarrje shtetërore e re ] 

· Opsioni 2: Objektet për rikuperimin e mbeturinave të menaxhohen nga Komuna e Pejës . Sipas këtij opsioni, Komuna e Pejës do të jetë përgjegjëse për menaxhimin e objekteve për rikuperimin e mbeturinave. Komuna e Pejës mund të bëjë përzgjedhjen e KRU Ambienti si operator të objekteve të rikuperimit të mbeturinave ose të prokurojnë shërbimet e një operatori privat.

Tabela më poshtë paraqet avantazhet dhe disavantazhet e dy opsioneve.
 
Tabela 73. Avantazhet dhe disavantazhet e opsioneve për rikuperimin e mbeturinave
	Opsioni
	Avantazhet
	Disavantazhet

	Opsioni 1: Objektet e rikuperimit të mbeturinave të menaxhohen nga KDMK
	Përvojë e disponueshme në menaxhimin e objekteve të menaxhimit të mbeturinave (deponitë dhe një stacion transferi)
Wasje e centralizuar e cila do të çonte në nivelizimin e kostove të shërbimeve në të gjitha komunat
Më e lehtë për të ndërtuar kapacitetet e nevojshme për funksionimin e objekteve të tilla
	Mungesa e përvojës në menaxhimin e objekteve të rikuperimit të mbeturinave
Kontribuon në krijimin e një monopoli të shërbimeve të menaxhimit të mbeturinave

	Opsioni 2: Objektet për rikuperimin e mbeturinave të menaxhohen nga Komuna e Pejës
	Kompanitë publike të disponueshme të cilat mund të ofrojnë shërbimet e rikuperimit të mbeturinave
 
	Mungesa e përvojës lokale në menaxhimin e objekteve të trajtimit të mbeturinave
Modeli i “komunës lider” mund të krijojë mungesë transparence në procedurat e funksionimit dhe tarifimit për komunat e tjera
Mund të mos jetë e lehtë të ndërtohet kapaciteti i KRU-së, nëse ky model zgjidhet nga Komuna e Pejës



Objektet e rikuperimit të mbeturinave do të jenë objekte rajonale dhe kjo ka kuptim që një kompani mbirajonale të ketë të drejtë të menaxhojë objekte të tilla,ngjashëm me modelin e menaxhimit të deponive rajonale. Përveç kësaj, SMIMK 2024-2035 rekomandon që KMDK-së t'i besohet menaxhimi i objekteve të rikuperimit të mbeturinave në nivel vendi. Do të ishte shumë më e lehtë të forcohej kapaciteti i KMDK-së për të menaxhuar të gjitha objektet e rikuperimit të mbeturinave në zona të ndryshme të menaxhimit të mbeturinave në vend. Prandaj, opsioni 1 është i preferuari.

[bookmark: _Toc230254764]8.11	Qëndrueshmëria financiare dhe përballueshmëria e shërbimeve
Sipas nenit 59 të Ligjit për Mbeturina, financimi i shërbimeve të menaxhimit të mbeturinave sigurohet nga tarifat e mbeturinave për gjeneruesit e mbeturinave, si dhe nga burime të tjera si buxhetet komunale, buxheti qendror, grantet.

Financimi i grantit të BE-së sigurohet për (një pjesë) investimet që nuk mund të mbulohen nga tarifat e mbeturinave, duke rritur vazhdimisht pragun e përballueshmërisë. Granti i financuar nga BE kërkon që të hyrat nga tarifat e mbeturinave, të vendosura sipas parimit ‘Ndotësi paguan’ dhe që janë të përballueshme, të mbulojnë të paktën koston operacionale dhe ato të zëvendësimit në të ardhmen. Përballueshmëria lidhet me tarifat vetëm për amvisërinë, derisa entitetet juridike duhet të paguajnë koston e plotë në përpjesëtim me mbeturinat që gjenerojnë.

Përballueshmëria përkufizohet si çmimi që popullsia mund të paguajë pa rrezikuar aftësinë për të përmbushur nevojat e tjera bazë. Përballueshmëria është aftësia për të paguar, e cila vlerësohet nga të dhënat statistikore . Pragjet ei përballueshmërisë zakonisht përcaktohen në lidhje me të ardhurat monetare të disponueshme të familjes[footnoteRef:60] (pas taksave dhe pagesave sociale). Në përgjithësi, për ekonomitë me të ardhura mesatare, siç është Kosova ,1% e të ardhurave familjare njihet si një prag i përballueshëm për tarifat e shërbimit të MKI. [60: Zbatimi i Parimit ‘Ndotësi paguan’ në Projektet e Menaxhimit të Mbeturinave, JASPERS, f.6,
https://jaspers.eib.org/knowledge/publications/application-of-the-polluter-pays-principle-in-waste-management-projects] 


ASK bën anketa për shpenzimet e ekonomive familjare, jo për të ardhurat e ekonomive familjare. Duke qenë se të ardhurat shpenzohen ose kursehen, ato janë më të larta se shpenzimet. Kështu, shpenzimet për tarifat e mbeturinave deri në 1% të shpenzimeve të familjeve janë të përballueshme. Anketa e shpenzimeve të ekonomive familjare të ASK-së[footnoteRef:61] ka përcaktuar këtë nivel të shpenzimeve në vitin 2022: [61: Rezultatet e Anketës Buxhetore të Ekonomive Familjare 2022] 


Tabela 74. Shpenzimet mesatare vjetore të familjeve, 2022
	Shpenzimet vjetore
	Mesatare
	Zonë urbane
	Zonë rurale

	Familje
	8,106 €
	8,255 €
	7,971 €

	Për banorë
	1,903 €
	2,004 €
	1,817 €


Për një familje mesatare prej 4.3[footnoteRef:62], tarifa mujore e mbeturinave prej 6.8 € ishte e përballueshme në vitin 2022, që korrespondon me një pagesë mujore prej 1.6 € për person. Përballueshmëria e tarifave të mbeturinave rritet me rritjen e të ardhurave monetare. Mbi bazën e rritjes aktuale të BPV-së për banorë në vitin 2023 (12.3%[footnoteRef:63]) dhe vlerësimet për vitin 2024 (6%), dhe mbi supozimin se të ardhurat vjetore të BPV-së reale për banorë do të rriten me 3% (mbi inflacionin) deri në vitin 2035, bëhet parashikimi i mëposhtëm për rritjen konstante të çmimeve të përballueshmërisë së tarifave të mbeturinavederi më 2035 në një kondtante me çmimet e vitit 2024: [62: 8106/1903=4.3 persona në një familje]  [63: https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/XKX/kosovo/gdp-per-capita] 


Tabela 75. Parashikimi i përballueshmërisë së tarifave të mbeturinave, çmimet e vitit 2024
	Tarifa e mbeturinave
	2024
	2025
	2030
	2035

	Tarifë mujore e përballueshme për familje
	8.0 €
	8.5 €
	9.6 €
	11.1 €

	Tarifë mujore e përballueshme për person
	1.9 €
	2.0 €
	2.3 €
	2.6 €



Për shkak të tendencës për zvogëlimin e madhësisë së familjes, tarifa për person duhet të jetë ajo kryesore për përcaktimin e përballueshmërisë së shërbimit.

Burimi i financimit të deponisë dhe investimi fillestar i objekteve të rikuperimit të ardhshëm, burimi i financimit të grumbullimit ndaras i materialeve të riciklueshme dhe kostoja neto e klasifikimit (pas shitjes së lëndëve të riciklueshme) kanë ndikimin kryesor në kostot dhe përballueshmërinë e sistemit për menaxhimin e mbeturinave të përziera. Kostot e opsioneve 1 (stacioni i transferit vetëm për Istogun ), 1a (3 stacione transferi për të gjitha komunat) dhe opsioni 3 (2 stacione transferi për 3 komuna) janë pothuajse të njëjta, megjithatë opsioni 3 është opsioni me kosto më të ulët për arritjen e objektivave të strategjisë shtetërore për mbeturina.

Tabela e mëposhtme paraqet koston e plotë të opsionit 3, në krahasim me koston e sistemit me investimin fillestar të grantit në objektet rajonale të rikuperimit dhe deponimit, dhe më tej në lidhje me një sistem me PZP në vend. Kostot janë dhënë drejt vitit 2035, kur do të vendoset sistemi i plotë, ,me çmimet e vitit 2024[footnoteRef:64], në lidhje me mbeturinat e grumbulluara[footnoteRef:65]. [64: Parashikimi i inflacionit për 10 vjet nuk është i realizueshëm dhe gjithsesi do të sjellë rritje si të të ardhurave monetare ashtu edhe të kostove.]  [65: Jo në lidhje me mbeturinat e krijuara, pasi një pjesë e mbeturinave nuk do të grumbullohet për shkak të kompostimit shtëpiak të mbeturinave të gjelbra.] 


Tabela 76. Tarifa e kostos mesatare të rikuperimit drejt vitit 2035, çmimet e vitit 2024
	Përbërësit e Kostos
	Rimëkëmbje e plotë e kostos
	Me grantin fillestar
	Me grant dhe PZP

	Grumbullimi i mbeturinave të përziera me kosto të plotë për ton të mbeturinave të mbledhura
	46 €/t
	46 €/t
	46 €/t

	Kostoja neto e grumbullimit ndaras dhe klasifikimit (më pak të hyra nga shitjet)
	11 €/t
	11 €/t
	

	Transferimi i mbeturinave të përziera
	5 €/t
	5 €/t
	5 €/t

	Kostoja e deponimit për ton të mbeturinave të grumbulluara (grant fillestar i konsideruar)
	17 €/t
	17 €/t
	17 €/t

	Kostoja fillestare e investimit për ngritjen e deponisë
	18 €/t
	
	

	Kostoja operacionale e rikuperimit të mbeturinave për ton të mbeturinave të grumbulluara (neto)
	23 €/t
	23 €/t
	23 €/t

	Kostoja fillestare e investimit për objektet e rikuperimit
	14 €/t
	
	

	Kostoja totale
	134 €/t
	102 €/t
	90 €/t

	Mbeturinat vjetore 2035 të grumbulluara për person nga familjet (supozimi 75% e mbeturinave janë nga amvisëritë, 25% nga institucionet dhe entitetet juridikë)
	0.284 t
	0.284 t
	0.284 t

	Tarifë mujore për person ( përfshirë 8% TVSH), 2035
	3.4 €
	2.6 €
	2.3 €

	Pragu i përballueshmërisë për tarifën mujore për person (2035)
	2.6 €
	2.6 €
	2.6 €



Siç shihet nga tabela e mësipërme, sistemi nuk mund të jetë financiarisht i qëndrueshëm dhe i përballueshëm pa financim fillestar nga granti. Investimet e mëtejshme në mbylljen e qelive të deponisë dhe ndërtimin e qelive të reja, zëvendësimi i pajisjeve të amortizuara të sigurohet nga komunat nga rritja e tarifave të mbeturinave në përputhje me rritjen e përballueshmërisë. Pa sistemin PZP, tarifa për popullsinë duhet të vendoset në pragun e përballueshmërisë.

Për krahasim, tarifa mujore e vitit 2022 për person është shumë më e ulët. Të hyrat aktuale nga tarifat e mbeturinave për vitin 2022 janë përcaktuar në të dhënat e Raportit të Menaxhimit të Mbeturinave Komunale të AMMK-së për vitin 2022, Shtojca 3 për pagesat e mbledhura dhe të dhënat e Regjistrimit të Popullsisë 2024[footnoteRef:66] (rezultatet preliminare). Pagesa aktuale për person nga amvisëritë nga të gjitha komunat ishte e njëjtë, siç shihet në tabelën e mëposhtme: [66: Vlerësimet e ASK-së për popullsinë ishin më të larta, që do të nënkuptonte edhe të hyra aktuale më të ulëta për person.] 


Tabela 77. 2022, Pagesa aktuale për person
	Parametrat
	Pejë
	Istog
	Klinë
	Deçan
	Junik

	Pagesa e arkëtuar për shërbime të amvisërive, 2022
	875,587 €
	351,352 €
	316,528 €
	294,457 €
	41,100 €

	Popullsia, Regjistrimi i vitit 2024
	82,661
	33,066
	30,574
	27,758
	3,952

	Pagesa aktuale mujore për person në vitin 2022
	0.9 €
	0.9 €
	0.9 €
	0.9 €
	0.9 €



Prandaj, edhe me financimin e granteve dhe sistemin PZP në fuqi, tarifa e mbeturinave për popullatën duhet të rritet mbi 2 herë, mbi inflacionin për të financuar zhvillimin e shërbimit të mbeturinave. Rikuperimi i plotë i kostos duhet të arrihet gradualisht, brenda përballueshmërisë, hapat kryesorë që janë:
· Rikuperimi i plotë i kostos së nivelit aktual të kostove të justifikuara - grumbullimi i mbeturinave (kostot operacionale dhe të investimit) dhe kostot e transferimit dhe ato operacionale dhe mirëmbajtjes së deponisë.
· Rikuperimi i plotë i kostos së grumbullimit dhe deponimit të mbeturinave (si investimi ashtu edhe operacionale) dhe kostot operacionale të riciklimit/rikuperimit të mbeturinave.
· Rikuperimi i plotë i kostos së grumbullimit, riciklimit/rikuperimit dhe deponimit të mbeturinave.

Tabela më poshtë përmbledh komponentin e kostos së shërbimit të mbeturinave sipas komunave në bazë të supozimit se investimi fillestar në ngritjen e deponisë dhe objekteve të rikuperimit të deponive do të sigurohet si grant dhe grumbullimi dhe klasifikimi i mbeturinave do të financohet përmes skemës PZP. Kështu kostot janë llogaritur në lidhje me mbeturinat e përziera të grumbulluara dhe menaxhuara nga komunat.

Tabela 78. Tarifa e rikuperimit të kostos për mbeturinat e përziera, sipas komunave drejt vitit 2034
	Komponenti i Kostos dhe tarifa për amvisëritë
	Pejë
	Istog
	Klinë
	Deçan
	Junik

	Kostoja e plotë e grumbullimit të mbeturinave të përziera, për ton të mbeturinave të përziera të mbledhura
	52 €/t
	60 €/t
	85 €/t
	54 €/t
	56 €/t

	Kostoja e transferimit të mbeturinave të përziera, për ton mbeturina të përziera të mbledhura
	
	19 €/t
	
	22 €/t
	23 €/t

	Kostoja e deponimit, për ton mbeturina të përziera të mbledhura
	20 €/t
	22 €/t
	21 €/t
	20 €/t
	22 €/t

	Kostoja operacionale e rikuperimit të mbeturinave, për ton mbeturina të përziera të mbledhura
	28 €/ton
	29 €/t
	33 €/t
	32 €/t
	26 €/t

	Kostoja totale, për ton mbeturina të përziera të mbledhura
	99 €/t
	130 €/t
	139 €/t
	129 €/t
	127 €/t

	Mbeturinat e përziera të grumbulluara për person nga amvisërinë (supozimi se 75% e mbeturinave janë nga amvisëritë, 25% nga institucionet dhe entitetet juridike), 2035
	0.255 t
	0.192t
	0.143t
	0.145t
	0.123t

	Tarifa mujore për person ( përfshirë 8% TVSH)
	2.3 €
	2.3 €
	1.8 €
	1.7 €
	1.4 €

	Pragu i përballueshëm 2035, tarifë mujore për person
	2.6 €
	2.6 €
	2.6 €
	2.6 €
	2.6 €



Ndërsa kostoja për ton për Pejën është më e ulëta, pagesa mujore për person është më e larta për shkak të gjenerimit më të madh të mbeturinave. Kostoja për ton në deponi është e njëjtë për të gjitha komunat, megjithatë për shkak të dallimeve në përbërjen e mbeturinave, pjesë të ndryshme të mbeturinave shmangen nga grumbullimi ndaras, klasifikimi, kompostimi i mbeturinave të gjelbra, kështu që kostot për ton mbeturina të përziera ndryshojnë.

Krahasim shtesë është bërë për 3 komunat me transfer mbeturinash për opsionin e stacionit të transferit me ngjeshje dhe është paraqitur në tabelën e mëposhtme. Opsioni për stacionet e transferimit me ngjeshje është 85% më i shtrenjtë si kosto investimi dhe 30% më shumë si kosto operacionale në krahasim me opsionin pa ngjeshje, duke çuar në një kosto shtesë totale prej 50%.

Tabela 79.  Kostoja e rikuperimit për mbeturinat e përziera me stacion transferi me ngjeshje, 2035
	Përbërësit e kostos
	Istog
	Deçan
	Junik

	Kosto shtesë në rast ngjeshjeje në lidhje me mbeturinat e përziera të grumbulluara
	10 €/t
	11 €/t
	11 €/t

	Kostoja totale për ton mbeturina të përziera të grumbulluara
	140 €/t
	140 €/t
	138 €/t

	Mbeturinat e përziera të grumbulluara për person nga amvisëritë (supozimi se 75% e tyre janë mbeturina nga amvisëritë, 25% nga institucionet dhe entitetet juridikë), 2035
	0.192
	0.145
	0.123

	Tarifa mujore për person ( përfshirë 8% TVSH)
	2.4 €
	1.8 €
	1.5 €



Prandaj, nëse komunat preferojnë të kenë stacione transferi me ngjeshje, edhepse pak më të shtrenjta, janë të përballueshme. Gjithashtu, transporti i drejtpërdrejtë, megjithëse është pak më i shtrenjtë për transferimin e mbeturinave pa ngjeshje, është ende i përballueshëm.








BPV për kokë banori sipas rajoneve, Kosovë
Rajonal 2020	Prishtinë	Mitrovicë	Pejë	Prizren	Ferizaj	Gjilan	Gjakovë	6464	2584	2780	2869	2942	2917	2458	Rajonal 2021	
Prishtinë	Mitrovicë	Pejë	Prizren	Ferizaj	Gjilan	Gjakovë	8128	2612	3043	3127	3629	3484	2935	Nacional 2020	Prishtinë	Mitrovicë	Pejë	Prizren	Ferizaj	Gjilan	Gjakovë	3772	3772	3772	3772	3772	3772	3772	Nacional 2021	

Prishtinë	Mitrovicë	Pejë	Prizren	Ferizaj	Gjilan	Gjakovë	4486	4486	4486	4486	4486	4486	4486	



Bujqësia
[PERCENTAGE]

Minierat, prodhimtaria
[PERCENTAGE]

Ndërtimtaria
[PERCENTAGE]

Tregtia dhe riparimi
[PERCENTAGE]

Financa
[PERCENTAGE]

Patundshmëria
[PERCENTAGE]

Administrata publike dhe mbrojtja
[PERCENTAGE]

Arti dhe komunikimi
[PERCENTAGE]


Agriculture	Mining, Manufacturing	Construction	Trade and repair	Finance	Real estate 	Public administration and defence	Art,communications	66036	141089	34920	110663	16114	58698	102656	9694	
Proporcioni i punësimit me popullsinë (%)

Employment-to-population ratio (%)	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	28.8	30.1	28.4	31.1	33.799999999999997	36.299999999999997	


Shkalla e papunësisë (%)

Unemployment rate (%)	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	29.6	25.7	25.9	20.7	12.6	10.9	


Përbërja e MKI-ve sa i përket potencialit për riciklim/rikuperim


Të biodegradueshme	Të riciklueshme të thata	Të tjera	0.34821891842164876	0.5283275416766211	0.12345353990173007	

Popullsia në rajonin e Dukagjinit region, banorë

Population Dukagjini region, residents	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	178011	177831	177669	177523	177390	177271	177164	177067	176980	176901	176831	176767	


Gjenerimi i mbeturinave komunale, tonë

Municipal waste generation 	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	68943.965204734384	69275.957485224353	69615.65822704068	69961.85749240646	70315.049180219081	70674.707261092059	71040.185450680554	71411.314104660778	71787.570897018406	72169.392830235374	72555.721411419407	72946.611241032806	




Mbeturina ushqimore	Mbeturina të gjelbra	Tetrapak	Plastikë	Letër / Karton	Tekstil	Metal	Qelq	Dru	Mbeturina inerte	Mbeturina të rrezikshme	Pelena	Fraksion i imët	0.29738929336026193	3.2690710427923327E-2	1.9006863023851784E-2	0.18450036017003749	0.1682138207795528	6.7509552846271151E-2	1.8305276789255979E-2	7.0791668067651914E-2	1.8138914633463513E-2	2.4208504285590755E-2	7.3197169001393595E-4	2.4420303276084483E-2	7.409276065004089E-2	

Kosto investive, mijë EUR

Pajisje për grumbullim ndaras dhe klasifikim të mbeturinave	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	1575	2854.6409999999996	567.37300000000005	569.94899999999984	396.5080000000001	443.54999999999995	460.05400000000003	311.56500000000011	2316.4680000000003	Grumbullimi i mbeturinave të përziera	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	3000	400	400	400	400	400	3000	400	400	OR	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	1650	Kompostimi i mbeturinave të gjelbra	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	1614	Stacion Transferi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	1420	Trajtimi i mbeturinave në kontejnerë të veçantë	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	3897.269968565497	Deponia	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	10248	1458	900	TMB	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	15254	



Kostot vjetore operacionale për funksion mbeturinash [mijë €]

Grumbullimi ndaras	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	1011.0336764254671	1157.3430987623426	1350.070244528039	1440.0169353334941	1615.6885806839273	1814.4525583141926	1905.0074944681778	1969.7705035997797	2033.5015528573399	2115.1205524777383	Grumbullimi mbeturinave të përziera	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	3073.7253534667889	3059.1129260289981	2999.1292519705321	2973.9427072717003	2944.2926892299565	2914.70433528885	2910.8149635398163	2775.9932306946585	2771.5391662111192	2768.4922144490233	Transferimi i mbeturinave të përziera	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	325.80120747538581	325.38383222566108	324.14544943625572	323.06949734368794	321.0519804112343	289.36652018929169	288.45003886387849	287.99529395553168	287.63049610311759	287.3348382664546	Kompostimi i mbeturinave të gjelbra	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	472.72426699367327	473.71364186925996	474.75956132969708	475.02192200528606	475.13087298358704	475.24097063408789	475.35343326954035	475.46737169914849	475.58265961681406	475.69960541923871	Kompostimi shtëpiak	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	224.03399999999999	235.04400000000001	246.60900000000001	258.76499999999999	271.53299999999996	284.95800000000003	299.05799999999999	313.86899999999997	329.43299999999999	334.34399999999999	Klasifikimi i grumbullimit ndaras	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	590.6604165970823	619.67982321158729	658.43280505125961	678.15126958562621	707.01928593301193	728.17380225793943	746.15862924985481	757.04001268868581	797.45671157984759	808.05154727728689	Trajtimi i mbeturinave të përziera	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	0	0	0	0	0	2326.2573955447488	2313.1285766759511	2309.220688144826	2298.7435498674267	2295.553216243703	Tretja Aneorobe e mbeturinave organike	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	0	0	0	0	0	316.47012695995221	322.32919082603132	325.83304909714042	329.53509399146992	333.44735632773848	Impianti KDM MpE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	0	0	0	0	0	320.08701626481513	308.6278636767853	300.93648515687829	293.39803547594624	286.25648713830924	Deponi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	2363.1692304119906	2322.8373581288906	2315.7899402484481	2311.1129468398249	2321.4346814387127	1795.6778111766571	1795.2876554112695	1795.0565047529526	1794.9393127924336	1726.0250520198788	Grumbullimi dhe deponimi i mbeturinave brenda sistemit aktual 	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	5876.3953486684641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Kostot vjetore operacionale për funksion mbeturinash [mijë €]

Grumbullimi ndaras	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	1011.0336764254671	1157.3430987623426	1350.070244528039	1440.0169353334941	1615.6885806839273	1814.4525583141926	1905.0074944681778	1969.7705035997797	2033.5015528573399	2115.1205524777383	Grumbullimi mbeturinave të përziera	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	3073.7253534667889	3059.1129260289981	2999.1292519705321	2973.9427072717003	2944.2926892299565	2914.70433528885	2910.8149635398163	2775.9932306946585	2771.5391662111192	2768.4922144490233	Transferimi i mbeturinave të përziera	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	325.80120747538581	325.38383222566108	324.14544943625572	323.06949734368794	321.0519804112343	289.36652018929169	288.45003886387849	287.99529395553168	287.63049610311759	287.3348382664546	Kompostimi i mbeturinave të gjelbra	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	472.72426699367327	473.71364186925996	474.75956132969708	475.02192200528606	475.13087298358704	475.24097063408789	475.35343326954035	475.46737169914849	475.58265961681406	475.69960541923871	Kompostimi shtëpiak	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	224.03399999999999	235.04400000000001	246.60900000000001	258.76499999999999	271.53299999999996	284.95800000000003	299.05799999999999	313.86899999999997	329.43299999999999	334.34399999999999	Klasifikimi i grumbullimit ndaras	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	590.6604165970823	619.67982321158729	658.43280505125961	678.15126958562621	707.01928593301193	728.17380225793943	746.15862924985481	757.04001268868581	797.45671157984759	808.05154727728689	Trajtimi i mbeturinave të përziera	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	0	0	0	0	0	2326.2573955447488	2313.1285766759511	2309.220688144826	2298.7435498674267	2295.553216243703	Tretja Aneorobe e mbeturinave organike	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	0	0	0	0	0	316.47012695995221	322.32919082603132	325.83304909714042	329.53509399146992	333.44735632773848	Impianti KDM MpE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	0	0	0	0	0	320.08701626481513	308.6278636767853	300.93648515687829	293.39803547594624	286.25648713830924	Deponi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	2363.1692304119906	2322.8373581288906	2315.7899402484481	2311.1129468398249	2321.4346814387127	1795.6778111766571	1795.2876554112695	1795.0565047529526	1794.9393127924336	1726.0250520198788	Grumbullimi dhe deponimi i mbeturinave brenda sistemit aktual 	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	5876.3953486684641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Kostot vjetore [mijë €]

Amortizim	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	2714.7196681173491	2772.5931681173488	2849.9831681173491	2895.1951681173487	2962.2791681173489	3495.3399000736222	3527.1569000736222	3498.9304000736224	3529.9774000736224	3569.3487334069555	Kosto operacionale	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	5876.3953486684641	5346.4284832530393	5420.5215121093906	5518.9530844468818	5564.8851102622702	5693.8719225630803	7770.0486365569122	7837.0589459076828	7812.2517397159791	7881.7821784218922	7860.9761362124145	



Kostot vjetore [€/ton të gjeneruar]

Annual costs [€/tonne generated]	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	85.234368682132782	116.36285435808988	117.69068753909021	119.62141304599555	120.3167796511987	122.47876823461321	158.57769043200904	159.13746985982996	157.56463129273254	158.12464440901542	157.53857376463731	


Bilanci i përgjithshëm/masa  2026 - 2036

Kompostimi i mbeturinave të gjelbra	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	3958.2296118049899	3978.8603016172774	4000.6708991726323	4006.141378020784	4008.4138986332209	4010.7091160725467	4013.0545351449887	4015.4303511383882	4017.8349677447991	4020.2727265572867	Kompostimi shtëpiak	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	1628.2667874622773	2002.3343736941645	2471.6686802382214	3038.4254499605513	3749.7244826716046	4624.7776998128811	5281.9510780988494	5466.6680437648165	5532.1379889361579	5574.5719974013409	TA/Kompostimi i mbeturinave organike	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	0	0	0	0	0	2588.5639498592027	2855.1728876496827	3014.6113155591484	3183.0679631550297	3361.0902769019326	Riciklim i grumbullimit ndaras	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	8608.2246337976158	10112.510667231971	12138.722721992004	13209.187332294592	14752.719460949542	16090.561682724874	16842.007278913632	17556.872139053059	18263.04392243479	18915.024017235879	Rikuperime tjera (tekstil)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	0	0	0	0	598.36628939513173	665.07153716707683	702.17081324974868	741.37673008940749	782.80898024312842	826.58778983395041	Trajtim Riciklimi (TMB/MBT)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	0	0	0	0	0	5145.7049402254715	4957.151480042332	4787.0776316996507	4621.2356784274543	4468.8466030705458	Prodhim i KDM/RDF	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	0	0	0	0	0	12803.480650592608	12345.114547071415	12037.459406275133	11735.92141903785	11450.259485532371	Humbje në trajtim	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	0	0	0	0	0	11928.902233435321	11354.166782035785	11179.764576718571	11081.64326076285	10994.999182460813	Deponia (krijimi i kapaciteteve të reja)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0	54878.847782129174	53289.629370907613	51087.938765092018	49626.794750941233	47071.914953835876	13117.768668735367	12995.879730399123	12923.66573066503	12887.053677438105	12879.424360370072	Mbeturinat e përziera të menaxhuara përmes sistemit ekzistues	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	65293.281651871825	0	0	0	0	0	



Investimet dhe ri-inverstimet në pajisje për grumbullim ndaras

Kontejnerë Pejë	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	881.43299999999999	229.25699999999998	255.15	115.37400000000012	128.03699999999998	137.6339999999999	96.327000000000155	969.19200000000001	315.90299999999991	Kamionë Pejë	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	387.05	110.35000000000002	110.34999999999995	55.999999999999986	54.349999999999973	56.00000000000005	54.349999999999973	41.999999999999979	28.000000000000025	Kontejnerë Istog	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	347.697	37.884000000000022	44.414999999999999	49.476000000000006	55.817999999999955	62.51700000000006	32.130000000000003	377.36999999999995	67.242000000000061	Kamionë Istog	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	196.00000000000003	27.999999999999993	27.999999999999993	27.999999999999993	28.000000000000025	27.999999999999964	14.000000000000012	28.000000000000025	14.000000000000012	Kontejnerë Klinë	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	427.35	45.948000000000036	52.016999999999953	59.955000000000013	68.228999999999999	73.689000000000021	39.626999999999967	463.76400000000012	81.458999999999946	Kamionë Klinë	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	98	0	13.999999999999996	14.000000000000012	13.999999999999996	14.000000000000012	0	14.000000000000012	0	Kontejnerë Deçan	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	325.75200000000001	98.385000000000034	49.160999999999987	55.817999999999955	64.008000000000024	69.993000000000023	35.741999999999969	359.39400000000006	129.40199999999996	Kamionë Deçan	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	84	13.999999999999996	13.999999999999996	14.000000000000012	13.999999999999996	14.000000000000012	14.000000000000012	0	13.999999999999982	Kontejnerë Junik 	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	58.359000000000009	3.5489999999999973	2.8560000000000034	3.8849999999999989	3.1079999999999925	4.2210000000000045	4.3890000000000047	62.747999999999998	6.9929999999999932	Kamionë Junik	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	28	0	0	0	14.000000000000005	0	0	0	0	
mijë  EUR




Kostot vjetore dhe të hyrat nga shitjet e materialeve të riciklueshme

Kosto operacionale për grumbullim	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	658.19335077036226	769.09839195279596	852.5045340052103	932.89406177783223	1036.2794354273967	1181.8978070953326	1248.4084108573538	1295.5844617665425	1328.1393004571185	Amortizimi i pajisjeve për grumbullim	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	372.91800000000001	447.44200000000001	521.73400000000004	573.57799999999997	631.61299999999994	692.53499999999997	732.61500000000001	768.42599999999993	800.59399999999994	Kosto operacionale për objektin e klasifikimit	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	455.21316288196073	480.96998688785908	512.47570034300043	533.01682046031056	561.29525880650317	583.28922017275681	602.1705029478718	636.35473398213185	654.74344096324853	Amortizimi i objektit për klasifikim	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	91.501142505226497	91.501142505226497	91.501142505226497	91.501142505226497	91.501142505226497	91.501142505226497	91.501142505226497	91.501142505226497	91.501142505226497	Largimi i papastërtive	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	29.988507012088515	35.815983943075103	42.225331115589768	46.244658035075524	89.940830993749671	182.05122442914768	194.64629283528944	209.49215899189451	221.55685466940503	Të hyrat nga shitjet e të riciklueshmeve	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	952.9305089131567	1131.9697397604425	1332.1112567825169	1458.090945998594	1598.0902880730209	1750.392666069833	1845.6526427970634	1938.1905166975346	2021.613770722028	
mië  EUR




Kosto operacionale të deponisë

Paga	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	163.06799999999998	132.58799999999999	132.58799999999999	132.58799999999999	132.58799999999999	70	70	70	70	Mirëmbajtje	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	435.84000000000003	435.84000000000003	435.84000000000003	435.84000000000003	435.84000000000003	322.03000000000003	322.03000000000003	322.03000000000003	322.03000000000003	Materiale harxhuese	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	219	214.44635881858079	209.23157429733814	204.23281899363613	200.80912724444229	78.658283173894475	76.273734300750917	73.724230218752197	71.644638536625607	Administative	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	245.3724	234.86230764557422	233.29787228920145	231.79824569809082	230.77113817333267	70.603242476084176	70.245560145112634	69.863134532812836	69.551195780493842	
mijë  EUR




Kostoja e faturimit për amvisëritë në lidhje me përballueshmërinë, Pejë

Të hyrat nga popullata	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	1169.2289591422002	1767.2306831180981	1988.0193502507097	1939.858176877844	1892.9931167313366	1877.6383218436408	2228.6941712054531	2334.5506991843145	2318.5380652939766	2311.4316272260985	2299.7693594959319	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Pragu i përballueshmërisë	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	1926.7527822236764	1982.7529285712169	2040.5770339537685	2100.2390844667366	2161.8019044163984	2225.3305710955879	2290.8646373030738	2358.4427341920359	2428.131966470467	2500.0017288070253	2574.092428978699	
mijë  EUR




Kostoja e faturimit për amvisëritë në lidhje me përballueshmërinë, Istog

Të hyrat nga popullata	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	436.17098072740004	641.36110013223299	797.74709836722604	793.99549982218548	787.33980444321219	779.58395078143781	890.11492096001859	931.12931145057291	929.46755744705263	913.72314534282134	913.86647216025881	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Pragu i përballueshmërisë	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	770.71977890494418	793.1203974244246	816.24566566336932	840.09563378669475	864.72076176655946	890.12140892433047	916.32356672258618	943.35413683221202	971.21140687579066	999.95198168993227	1029.5742576816494	
mijë  EUR




Kostoja e faturimit për amvisëritë në lidhje me përballueshmërinë, Klinë

Të hyrat nga popullata	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	393.54223493220002	540.39190929796712	698.20741486546103	696.87238954685085	687.71558405761937	683.90999692277637	770.79292856270331	800.17259661191451	792.15453261784114	782.75138003766551	782.99078580686864	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Pragu I përballueshmërisë	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	712.64513826270615	733.35158255276394	754.73329328509874	776.78888238480215	799.5673297347679	823.06747150110766	847.28587142497088	872.27400673142131	898.02842980940216	924.60395895710087	951.99715122174814	
Thousand EUR




Kostoja e faturimit për amvisëritë në lidhje me përballueshmërinë, Deçan

Të hyrat nga popullata	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	377.82619536700003	544.84054785865317	549.53493086202479	547.98703900118323	546.33392541631554	543.30048665942343	607.44751312435642	608.324133613291	607.25885447479391	597.49713618935243	597.60787880907083	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Pragu i përballueshmërisë	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	647.01076135366009	665.8202718212134	685.22555017114155	705.24689912515214	725.90534793340726	747.22267903046759	769.22145567681991	791.89635456657913	815.29856195446632	839.42263871206558	864.2917483242768	
mijë  EUR




Kostoja e faturimit për amvisëritë në lidhje me përballueshmërinë, Junik

Të hyrat nga popullata	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	51.525264993600004	65.94160938375029	67.391235490130086	67.370493008745186	67.315353919249446	67.242136295115344	77.160170706627866	102.75295558939011	102.82759042732948	103.11555877299412	103.37908155006865	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Pragu i përballueshmërisë	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	92.116786362216018	94.784159973393457	97.528670893515553	100.37804279873193	103.31060121445714	106.32877289660699	109.43505533859285	112.66071488724414	115.98142245900979	119.39997784168284	122.91926326710318	
mijë  EUR




Banorë	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	177523	177390	177271	177164	177067	176980	176901	176831	176767	Banorë që ju ofrohet grumbullimi ndaras i mbeturinave 	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	129068	136258	144174	152256	152181	152114	152054	152000	151949	
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